# StepSync 拧紧

与 StepSync 结合使用的唯一可能的拧紧程序是多步骤拧紧程序。如要在设置中的工具之间进行同步，应使用同步点。在这些点处，工具将在继续多步骤拧紧程序中的下一步之前等待彼此。请注意，将拧紧程序分配给不同的工具只能在 ToolsTalk 2 中进行。

StepSync 的多步骤拧紧程序示例

A | 同步点

拧紧程序最多可包含 10 个步骤（不包括同步点）。

可用的步骤

- 拧紧至角度

- 拧紧至扭矩

- 拧紧以达到目标扭矩与角度

- 拧紧至 DynaTork

- 等待

- 松开套筒

- 拧紧至扭矩或角度

- 拧松以达到目标角度

- 拧松以达到目标扭矩

- 旋入

- 根据屈服度 M2 拧紧

- 根据屈服度拧紧

- 拧紧至扭矩和角度

- 切割螺纹以达到目标扭矩

- 接合

可用的监视器

- 角度

- 峰值扭矩

- 切断扭矩

- 扭矩率和偏差

- 角度内扭矩窗口

- 柱状图扭矩高

- 后视图扭矩低

- 屈服角度

- 有效扭矩

- 切断电流

- 后螺纹切割角度

- 后螺纹切割峰值扭矩

- 杆件滑动检测

- 时间

可用的步骤限制

- 最大扭矩

- 最大角度

- 十字螺纹

- 取消扭矩

- 扭矩变化率

- 角度内扭矩视图

- 扭矩与电流偏差

废品管理

发生故障时采取的行动 | 说明
结束所有 | 所有通道将结束拧紧并报告 NOK 状态。 本身没有错误的拧紧将报告被其他螺栓终止的附加信息。
继续 OK | 失败的通道将以 NOK 状态结束拧紧。 剩余通道将继续执行拧紧程序的其余部分。