# Modo de sincronización para la herramienta STB y la llave ST

## Coloque la herramienta STB en modo de sincronización.

1. Desconecte la batería (cargada) de la herramienta.

2. Presione el gatillo de la herramienta mientras vuelve a colocar la batería.

3. Cuando los LED de la herramienta se apaguen, suelte el gatillo de la batería.

4. Cuando los LED de la herramienta se vuelvan a encender, pulse el gatillo de la batería.

5. Cuando los LED de la herramienta se apaguen de nuevo, suelte el gatillo de la batería. Ambos LED comienzan a parpadear (después de, aproximadamente, 10 segundos).

6. La herramienta ha entrado en modo de sincronización. Los leds siguen parpadeando cuando la herramienta está en modo de sincronización.

No comience el procedimiento de sincronización de Power Focus hasta que los dos LED de la herramienta estén parpadeando. Inicie la sincronización en 30 segundos o finalizará el tiempo de espera de la herramienta.

Cuando la herramienta se haya colocado en modo de sincronización, pulse el tipo de conexión para iniciar el proceso de sincronización.

## Coloque la herramienta ST en modo de sincronización.

1. Encender STwrench.

2. Durante el ajuste de la célula y el giroscopio pulse, en este orden, los botones ARRIBA, DERECHA y CÓDIGO DE BARRAS del teclado de la llave ST.

3. Al finalizar el ajuste a cero, la llave entra en modo de sincronización.

Cuando la herramienta se haya colocado en modo de sincronización, pulse el tipo de conexión para iniciar el proceso de sincronización.