# 手動モードのトリガー

手動モードは、スイッチまたは外部システムによって有効にできます。例えば（以下に示す）、操作パネル上のボタンは、手動モードを有効にするよう構成できます。

1. 構成メニューに移動し、左側のナビゲーションのオペレーターパネルを選択します。

2. オペレーターパネルに構成がない場合は、作業スペースの上部右側にあるプラスアイコンをクリックします。その他の場合は、次のステップに進みます。

3. 変更する構成で、編集をクリックします。

4. オペレーターパネル構成ウィンドウで、構成する [A,B,C,D,E,F,G,I] 位置をクリックします。

5. 位置構成ウィンドウで、コンポーネントリストをクリックします。リストで、一方向キースイッチをクリックします。

6. 入り切り信号リストをクリックします。リストで、手動モードを選択します（必要に応じて、リスト内を移動するのに矢印ボタンを使用します）。

7. 位置構成ウィンドウを閉じます。

手動モードが開始または終了したことをユーザーに通知する必要がある場合は、イベント 4070 および 4071 をそれぞれ構成する必要があります。

関連情報

- イベントの構成