# Perdita grilletto

Nella finestra Valutazione risultati della fase di serraggio del programma, l'interruttore NOK se il grilletto viene perso definisce se sia consentito o meno rilasciare il grilletto dell'utensile prima del raggiungimento della condizione finale. L'impostazione può essere impostata su On oppure Off. Di seguito viene riportata una descrizione dei due stati.

Impostazioni interruttore | Descrizione
--- | ---
On | Rilasciare il grilletto prima di raggiungere la condizione finale comporterà un serraggio NOK.
Off | Rilasciare il grilletto prima di raggiungere la condizione finale si tradurrà in un serraggio OK finché tutte le altre condizioni rimangono soddisfatte.

Il comportamento predefinito prevede che non sia consentito rilasciare in anticipo il grilletto.

Disponibilità

NOK su grilletto perso è disponibile nelle strategie di serraggio seguenti: ruota, fase veloce, due fasi, tre fasi, quattro fasi e impulso, fase singola.

Per le strategie di serraggio ruota, fase rapida, due fasi e tre fasi, l'impostazione Grilletto perduto è disponibile solo quando il target del programma è impostato su Angolo (non su Coppia).