# TrueAngle 보정

특정 공구에는 지로가 장착되어 있어서 조임 시 공구 회전을 측정합니다. 조임 동안 공구가 회전되는 경우 각도 측정이 손상될 수 있습니다. 이는 각도 참조에 한 경우 조임 불량으로 이어집니다. 지정된 제한 이내의 변형의 경우 컨트롤러가 이러한 회전을 보상해서 정확한 조임을 할 수 있습니다.

공구 회전이 지정된 한계를 벗어난 경우 조임이 중단되고 결과 상태 NOK가 보고됩니다. 추가 정보에서 공구 이동 초과됨을 보고합니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
TrueAngle 보정 | 회전을 제외한 모든 조임 전략에 사용할 수 있습니다. 장착부로 설치된 크로풋을 갖춘 공구는 TrueAgle 보상 매개변수를 지원하지 않습니다. | 켜짐
공구 이동 제한 - 음 (Negative) | TrueAngle 보상이 켜짐일 경우에만 볼 수 있습니다. 공구의 최대 음의 회전을 지정합니다. 이 값이 초과될 경우 조임이 종료되고 오류가 보고됩니다. 숫자 각도 값으로 표시됩니다. 최소 값: 1 최대 값: 180 | 30
공구 이동 제한 - 양 (Positive) | TrueAngle 보상이 켜짐일 경우에만 볼 수 있습니다. 공구의 최대 양의 회전을 지정합니다. 이 값이 초과될 경우 조임이 종료되고 오류가 보고됩니다. 숫자 각도 값으로 표시됩니다. 최소 값: 1 최대 값: 180 | 30

자이로가 있는 공구에만 공구 이동을 측정하는 기능이 내장되어 있습니다.