# STレンチ緩み

テーブルで示すパラメーターは、ST レンチ戦略の 1 つが使用される場合に使用できます。複数の戦略の組み合わせがあります。パラメーターの一部は、特定の戦略に対してのみ利用可能であり、他の戦略では表示されないことがあります。

パラメーターのルールは自動的にチェックされます。違反が発生した場合、エラーインジケーター が、不正なパラメーターの横に表示されます。エラーインジケーターを選択すると、エラーの詳細情報が表示されます。

戦略間の切り替えにより、エラーインジケータが表示されることがあります。これは、選択された組み合わせが無効であることを示しており、修正する必要があります。

STwrench の詳細については、STレンチユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

ST レンチ緩めステップのパラメーター
パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
緩め制限 |  | このパラメーターが0を上回る値に設定されている場合、Power Focusは、締め付け中にこの値を超える負のトルクが適用されているかどうかを確認します。その場合、締め付けの全体的なステータスは「不合格（NG）」とマークされます。この機能は、レンチがサイクル開始に達したときに開始されます（締め付けを開始する前に、緩めが可能で、結果は生成されません）。この機能は、締め付け終了時の不要な緩めを検出するために使用します (たとえば、レンチがジョイントから外された場合など)。 | 0 Nm