# 最终角度状态 - 31006

该信号显示最终角度的状态，可以是：

- 正常 - 如果测得的角度在拧紧程序中配置的限值范围内。

- 高 - 如果测得的角度大于拧紧程序中配置的上限。

- 低 - 如果测得的角度小于拧紧程序中配置的下限。

根据现场总线信号的配置，最终角度状态信号的值显示不同。
如果用户选择信号转换器，则信号显示以下值之一：

- O - 最终角度状态正常。

- H - 最终角度状态为高。

- L - 最终角度状态为低。

如果未应用过滤器，则信号显示以下值之一：

- 1 - 最终角度状态正常。

- 2 - 最终角度状态为高。

- 3 - 最终角度状态为低。

SoftPLC 中的名称：FINAL_ANGLE_STATUS

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 2 | 8
StatusAsChar | 状态 | 整数 | 2 | 8

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE