# 目标角度限值

在设置目标角度限值后，可以监控拧紧期间螺母是否旋转了所需的角度。

参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
角度限值 | 选择监控角度的拧紧范围（°）。 关闭：未选中限值。 从旋入完成开始：监控窗口设置为从达到旋入完成扭矩时开始。 从扭矩：监视窗设置为从达到规定扭矩值时开始。扭矩必须大于旋入完成扭矩。 从第一目标值：设置为达到 First target（第一目标值）时开始监控。如果选择 TurboTight，则此选项不可用。 自动：角度监控限值由控制器自动计算 手动：角度监测限值手动输入。 | 关闭
<From torque> | 从设置角度限制范围位置开始的扭矩值。 |
<From torque> | 从设置角度限制范围位置开始的扭矩值。 | 目标扭矩的 75%
最小角度 | 达到角度下限时的角度值。 | 90°
最大角度 | 达到角度上限时的角度值。 | 720°
最短时间 | 该步骤的最短时间（毫秒）。从该步骤开始时进行测量。 | 10 毫秒 对于 TurboTight：0 毫秒
最长时间 | 该步骤的最长时间（毫秒）。从该步骤开始时进行测量。 | 1000 毫秒 对于 TurboTight：40 毫秒

如果目标值为扭矩，则位置 1-4 有效。如果目标值为角度，则位置 5-6 有效。

参数 Measure angle at（角度测量条件）可能具有不同的值。本参数仅适用于为使用的拧紧程序开启角度监控时。默认在达到最大角度时测量此角度。下表列出了可能的参数值。

名称 | 说明
--- | ---
达到峰值扭矩时的值 | 在达到最高扭矩值时测量角度。
最大角度值 | 在拧紧时测量最高角度。
切断时数值 | 在进入拐点步骤前测量最后的角度值。