# Limiti della coppia target

Impostando i Limiti della coppia finale , è possibile scartare un serraggio se il risultato di coppia finale non dovesse rientrare nei limiti di coppia specificati. Una coppia troppo elevata potrebbe causare la deformazione della vite come conseguenza del superamento del limite di snervamento e perfino rompere o spanare i filetti. Una coppia insufficiente risulta in una forza di serraggio non adatta a far fronte alle forze per le quali il giunto è stato progettato.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Limiti di coppia | Il serraggio viene considerato non OK se il risultato della coppia non rientra nell'intervallo definito dalla coppia min. e da quella max. Automatica: I limiti di coppia sono impostati automaticamente in base ai valori predefiniti specificati per la coppia min. e per quella max. Manuale: Attiva i valori dei Limiti di coppia da impostare manualmente. | Automatico
Coppia minima | Valore di coppia per il limite di coppia inferiore. Può essere inserito se è stato selezionato Manuale . | 95% della coppia finale
Coppia massima | Valore di coppia per il limite di coppia superiore. Può essere inserito se è stato selezionato Manuale . | 120% della coppia finale

Il parametro Misura coppia su può avere valori diversi. Per impostazione predefinita, la coppia viene misurata al valore di picco della coppia. I valori possibili del parametro sono elencati nella tabella di seguito.

Nome | Descrizione
--- | ---
Valore coppia max | Misura il valore massimo di coppia durante il serraggio.
Valore all'angolo di picco | Misura il valore di coppia al valore dell'angolo massimo.
Valore all'arresto | Misura il valore dell'ultima coppia prima di iniziare la fase di pausa.