# 配置 SPC 变量

1. 在主页视图上，选择报告选项卡。然后，在左侧选择统计。

2. 选择图形用户界面右上角的 + 图标。
   SPC 变量窗口中显示新变量。

3. 在名称框中，输入变量的名称。
   变量名称就是 SPC 变量窗口的标题。

4. 选择拧紧程序 。
   出现拧紧程序窗口，其中列出了控制器上存储且可用于统计计算的所有多步骤拧紧程序。
   选择新变量的多步骤拧紧程序。

   拧紧程序必须是多步骤程序。

5. 选择虚拟站点。
   出现虚拟站点窗口。
   选择产生结果的虚拟站点。

   统计基于分配了以下许可证类型的虚拟站点所生成的结果：

   - 过程控制

6. 选择监视器。
   出现监视器窗口。
   选择 SPC 计算所基于的以下程序监视器之一：

   - 步骤监视器峰值扭矩

   - 步骤监视器角度

   - 最终扭矩

   - 最终角度

   - 程序监视器扭矩

   - 程序监视器角度

   如果用户选择步骤监视器峰值扭矩或步骤监视器角度，在步骤数框中输入要从中读取数值的拧紧程序的必要步骤数量。

   如果用户使用结果报告器，可能会对以下监视器值产生影响：最终扭矩和最终角度。

7. 选择编辑限制。
   出现变量配置窗口。
   要对结果进行计算和分析，请为每个感兴趣的值设置以下限制。

在公差限值窗口中，设置以下限制（用于过程功能 Cp 和 Cpk 的计算）：

- 公差上限 (UTL)：由用户定义的数量，标识产品属性的最高可接受值。

- 公差下限 (LTL)：由用户定义的数量，标识产品属性的最低可接受值。

在控制限制窗口中，启用或禁用自动计算开关。
如果自动计算开关设置为是，则将自动计算控制限制。
如果自动计算开关设置为否，则设置以下限制：

- 平均值 - 控制上限：从统计角度确定的测量值，显示为一条水平虚线，位于过程平均值上方。

- 平均值 - 控制下限：从统计角度确定的测量值，显示为一条水平虚线，位于过程平均值下方。

- 范围 - 控制上限：从统计角度确定的测量值，显示为一条水平虚线，位于过程平均值上方。

- 范围 - 控制下限：从统计角度确定的测量值，显示为一条水平虚线，位于过程平均值下方。

- 西格玛 - 控制上限：从统计角度确定的测量值，显示为一条水平虚线，位于过程平均值上方。

- 西格玛 - 过程下限：从统计角度确定的测量值，显示为一条水平虚线，位于过程平均值下方。

在能力窗口中，设置以下限制：

- Cp：Cp 指数给出了过程能力：它是过程扩散到公差宽度的次数（公差上限 - 公差下限）。Cp 值越高，过程越好。

- Cpk：Cpk 指数给出了针对位置校正的过程能力。如果过程设置相对于公差范围中间偏离中心太远，则具有高 Cp 指数也没有多大用处。那么，高 Cpk 指数意味着您有一个相对于公差宽度扩展较小的好过程，并且它正好在该宽度的中心 (为公差上限 - 为公差下限)。如果 Cpk 等于 Cp，则过程设置为正好在公差范围的中间产生。

相关信息

- 步骤监控器
- 多步骤程序
- 使用虚拟站点选项卡