# Configuration des broches pour l'arrêt d'urgence

Le Power Focus dispose d'une interface d'arrêt d'urgence externe et d'un bus E/S sur le panneau de connecteurs située derrière la porte d'accès avant.

La configuration des broches diffère selon que la configuration employée est une solution à coffret unique ou à coffrets multiples. De plus, pour un coffret unique, la configuration des broches diffère selon que le coffret est équipé ou non d'un bouton d'arrêt d'urgence.

Les paragraphes suivants décrivent les broches disponibles sur le panneau de connexion et l'utilisation des différentes broches pour connecter un bouton d'arrêt d'urgence.

Dans cette section

- Coffret unique avec bouton d'arrêt d'urgence
- Coffret unique sans bouton d'arrêt d'urgence
- Plusieurs coffrets avec un bouton d'arrêt d'urgence