# Power Focus 6000 (3.6)

## Software

# Inledning

I detta avsnitt hittar du grundläggande information om produkten och även om formateringsstandarder som används för ämnena.

I detta avsnitt

- Allmän beskrivning
- Funktioner
- Fördelar
- Vedertaget bruk
- Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
- Ansvar och varningar
- Om användarguiden
- Revisionshistorik
- Nödvändiga förutsättningar
- Systemöversikt
- Licensintroduktion
- Översikt över licenser
- Licenskällor
- Verktyg som stöds

# Allmän beskrivning

Power Focus 6000 från Atlas Copco lyfter upp produktivitet, ergonomi, kvalitet och anslutningsbarhet till helt nya nivåer. Samtidigt minimeras miljöpåverkan. Power Focus 6000 kan anslutas till en hel rad olika monteringsverktyg från Atlas Copco och ger dig därmed en enda monteringsplattform i din station. Med Virtual Stations får varje verktyg en egen virtuell styrenhet som enkelt kan användas från överliggande system. Det perfekta alternativet för ett smart anslutet monteringsarbete.

# Funktioner

- Kan anslutas till en rad olika typer av verktyg

- Virtual Stations – ansluter upp till sex (6) verktyg till en och samma styrenhet

- Webb HMI – smidig fjärranslutning

- Resultat, processinformation och programmering på 7"-pekskärmen

- Dedikerad fabriksnätverksport, fältbussöppning, DIO och öppet protokoll

- IAM-modul som inrymmer all styrenhetsprogramvara

- På-begäran-funktionalitet via FMS (Functionality Management System)

- Anslutningarna är skyddade bakom en låsbar framdörr

# Fördelar

- Ökad flexibilitet vid ombalansering av monteringslinjer, inklusive integrering av nya verktyg

- Strömlinjeformad kommunikation till överliggande gränssnitt

- Enkel installation med färre kablar, hårdvarukomponenter och nätverksfall

- Toppmodern anslutningsbarhet genom både WiFi och Bluetooth

- Minskade lagerkostnader

# Vedertaget bruk

För att användaren ska ha lättare att förstå innehållet har vissa formateringsstandarder använts i hela dokumentet. Formateringsstandarderna som används anges i tabellen nedan.

Standarder i användarhandboken
Element | Beteckning | Beskrivning | Utgång
--- | --- | --- | ---
Allmänt eftertryck | I programarbetsytan. | Används till att framhäva vissa textelement, eller till att markera dem. | Text i fetstil
Objekt i grafiskt användargränssnitt (GUI) | Klicka på knappen Funktion. | Referenser till objekt som finns på skärmen i GUI (exempelvis kommandoknappar, ikonnamn och fältnamn). | Text i fetstil
Sökväg i grafiskt användargränssnitt (GUI) > | I allmänhet överst i GUI. | Navigationshjälp som håller reda på positionen i GUI. | Till exempel: Styrenhet > Program > Redigera
Användarinmatning | Ange en beskrivning av programmet. | All text som användaren matar in. | Text i fetstil
Filnamn | Ange ett filnamn för exporten. | Filer som antingen exporterats från eller importerats till systemet. | Text i kursiv fetstil
Namn på variabler och parametrar | Ange ett namn på exporten. | Namn på variabler och parametrar (ej värden). | Text i kursiv stil
Variabel- och parametervärden | Ange ett VÄRDE för exporten. | Variabel- och parametervärden. | Text i FETSTILTA VERSALER
Systemutmatning | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | All text som matas ut från systemet. | Text med fast teckenbredd
Externa länkar |  | Länkar till externa webbplatser som har information kopplad till dokumentet eller det aktuella innehållet. Dessa kan innefatta: Tekniska produktdata Dimensionsritningar Tillbehör Produktspecifik information | Valbar text till externa webbplatser
Länkar till intern dokumentation |  | Relevant information – länkar till information som är direkt relaterad till det aktuella ämnet och behöver beaktas för vissa konfigureringar som görs. I detta avsnitt – länkar till alla ämnen inom avsnittet, vilka kan vara nyttiga för att förstå en funktion eller konfiguration. Om de finns tillgängliga kommer dessa länkar att visas nedanför texten. | Valbar text till internt innehåll

# Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Denna produkt innehåller möjligheter att behandla personligt identifierbar information, t.ex. datorns användarnamn, roll och IP-adress. Syftet med denna möjlighet kan vara att förbättra kvalitetskontrollen genom spårbarhet och god åtkomsthantering.

Om du bestämmer dig för att behandla personliga data måste vara medveten om och följa gällande regler för dataskydd, inklusive GDPR inom EU samt andra tillämpliga lagar, direktiv och förordningar. Atlas Copco kan inte på något sätt hållas ansvariga för hur du använder produkten.

# Ansvar och varningar

# Ansvar

Många händelser i arbetsmiljön kan påverka åtdragningsprocessen och kräva en validering av resultat. I enlighet med gällande standarder och/eller föreskrifter, ställer vi som krav att det installerade momentet och rotationsriktningen kontrolleras efter varje händelse som kan påverka åtdragningsresultat. Exempel på sådana händelser inkluderar, men är inte begränsade till:

- initial installation av verktygssystemet

- ändring av delbatch, bult, skruvbatch, verktyg, mjukvara, konfiguration eller miljö

- ändring av luftanslutningar eller elektriska anslutningar

- ändring i linjens ergonomi, process, kvalitetsförfaranden eller praxis

- byte av operatör

- någon annan ändring som påverkar åtdragningsprocessens resultat

Kontrollen ska:

- Se till att sammanfogningen inte har ändrats på grund av påverkande händelser.

- Göras efter initial installation, underhåll eller reparation av utrustningen.

- Inträffa minst en gång per skift eller vid annan lämplig frekvens.

# Varningar

OBS

Ändring av parametrar kan leda till en minskning i verktygsprestanda och kan också bromsa produktionen.

VARNING

Risk för materiella skador eller allvarliga personskador

Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner innan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador och/eller allvarliga personskador.

- Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktinstruktioner för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla instruktioner för framtida referens.

# Om användarguiden

Användarmanualen beskriver hur man installerar och konfigurerarPOWER FOCUS 6000.

Den är avsedd för alla som använder eller utför service på ett POWER FOCUS 6000.

Gå till Sök-fönstret i den övre menyn och sök efter Product Essentials Tutorials så får du fram en lista över tillgängliga videoguider.

Varje guide visar hur du utför en specifik uppgift med en Atlas Copco-produkt. Dessa guider är anpassade för att användare ska kunna följa guiden med sin egen utrustning. Guiderna (Product Essentials Tutorials) finns online så att användarna alltid har tillgång till dem på begäran och skaffa sig grundkunskaperna de behöver för att kunna arbeta med Atlas Copco-produkter.

# Revisionshistorik

Utgivningsnummer | Ändringsdatum | Ändringsbeskrivning
--- | --- | ---
3.6 | 06/2021 | UPPDATERAT innehåll: Flerstegsprogram > Ådragningssteg (vänta åtdragningssteg) Flerstegsprogram > Stegrestriktioner (RH - Rehit (omdragning), RT - Rescinding Torque (upphävningsmoment)) Lista över händelskoder Insignaler – Power Focus 6000 Insignaler – StepSync Utsignaler – Power Focus 6000 Utsignaler – StepSync In-/utsignaler – StepSync BORTTAGET innehåll: Åtdragningsstrategin Fyra steg
3.5 | 12/2020 | Tillagda eller uppdaterade stycken: Uppdaterat stycket ”Flerstegsprogram > Åtdragningssteg” Uppdaterat stycket ”Flerstegsprogram > Stegmonitorer” Uppdaterat stycket ”Flerstegsprogram > Stegrestriktioner” Uppdaterat stycket ”Flerstegsprogram > Åtdragningssteg” Uppdaterat stycket ”Startknapp släppt” Lagt till stycket ”Konfigurering av inställningar för resultatvisning” Lagt till ”Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ” Lagt till ”Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ” Lagt till ”Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV” Lagt till ”Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV” Uppdaterat stycket ”StepSync-signaler > Insignaler” Uppdaterat stycket ”StepSync-signaler > Utsignaler” Uppdaterat stycket ”Konfigurering av ToolsTalk-anslutning” Uppdaterat stycket ”Konfigurering av ToolsNet-anslutning” Uppdaterat stycket ”Konfigurera PIN-koden” Uppdaterat stycket ”Rensa resultat” Lagt till stycket ”Visa protokollstatus" Uppdaterat stycket ”Lagrade resultat” Lagt till stycket ”Visa synkroniserade spårningar” Uppdaterat stycket ”Händelsekoder” Lagt till stycket ”SPC – statistik för processtyrning” Lagt till stycket ”Konfigurera SPC-parametrar” Lagt till stycket ”Konfigurera SPC-variabler” Lagt till stycket ”Beräkna statistik” Lagt till stycket ”Visa statistikresultat” Uppdaterat stycket ”Insignaler” Uppdaterat stycket ”Utsignaler” Uppdaterat stycket ”In-/Utsignaler”
3.4 |  | Tillagda eller uppdaterade stycken: Uppdaterat stycket ”Programvara” Uppdaterat stycket ”Exportera/Importera" Lagt till stycket ”Exportera all styrenhetsinformation” Lagt till stycket ”Exportera inställningar och konfigurationer” Lagt till stycket ”Exportera loggar från anslutna verktyg” Lagt till stycket ”Exportera resultat” Lagt till stycket ”Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar” Lagt till stycket ”Automatiserad backup” Lagt till stycket ”Verktyg som stöds” Uppdaterat stycket ”Åtdragningssteg” Uppdaterat stycket ”Verktygsmotorkalibrering” Lagt till stycket ”Open-end-inställning” Uppdaterat stycket ”Inställningar för ett flerstegsprogram” Lagt till stycket ”Inställning av spårning” Lagt till stycket ”Ställa in brandväggen” Uppdaterat stycket ”Allmän virtuell station” Uppdaterat stycket ”Konfiguration av riktningsomkopplare” Uppdaterat stycket ”Händelsekoder” Uppdaterat stycket ”Lagrade resultat”
3.3 |  | Tillagda eller uppdaterade stycken: Uppdaterat stycket ”Kompensation för TrueAngle” Uppdaterat stycket ”STwrench” Uppdaterat stycket ”Konfiguration av PIN-inställningar” Lagt till stycket ”Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat med anslutet verktyg” Lagt till stycket ”Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat utan anslutet verktyg” Uppdaterat stycket ”Verktygskonfiguration” Uppdaterat stycket ”TAG-kontroll” Uppdaterat stycket ”TAG-alternativ” Lagt till stycket ”Insignaler” Lagt till stycket ”Utsignaler” Lagt till stycket ”In-/Utsignaler” Uppdaterat stycket ”Åtdragningssteg” Uppdaterat stycket ”Stegmonitorer” Uppdaterat stycket ”Stegrestriktioner" Lagt till stycket ”Resultatrapporter” Uppdaterat stycket ”Inställningar för ett flerstegsprogram” Lagt till stycket ”Resultatvy – Resultatrapporter” Uppdaterat stycket ”Nödstopp”
3.1.X |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Uppdaterat konfigurationsinställningar för fältbuss Uppdaterat General Virtual Station – Lås upp verktyget vid lossning Uppdaterat händelsekoder
3.1 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Uppdaterad licenshantering Kopiering och inklistring av åtdragningsprogram Uppdaterad signal Uppdaterade licenser från tredje part
3.0 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Licens (FMS)-kapitlet Kapitel StepSync Uppdaterat Flersteg Applicera/Ångra-knapp för åtdragning och källåtdragning
2.8 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Kalibrering med STa6000 eller STpad Konfigurerbar jobbräknare Nedräkning vid OK Streckkodsläsare, passering
2.7 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Uppdaterat Flerstegssteg Källbatch (streckkodsläsare) Uppdaterat händelsekoder för SRB och TBP-verktyg
2.6 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt Strategin Flerstegsåtdragning (Editor/Redigerare) WLAN och Bluetooth för trådlösa verktyg
2.5 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Strategin Flerstegsåtdragning Bekräfta väljare Sparade positioner Allmän virtuell station WiFi hylsväljare Flera PIN-koder Externt OK Servicelarm för pulsverktyg Manuellt läge virtuell station
2.4 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Inställningar: Licenshanterare Inställningar: PIN-kod Inställningar: Konfigurera startskärm Åtdragning: Inaktivera åtdragning, Mät vinkel till, Startknapp släppt, Momentkalibreringsfaktor Verktygshälsa och batterikontroll Styrenhetshälsa och batterikontroll Pulsstrategier 3-stegsåtdragning Enhet: Tillbehörsbuss Enhet: LED-ring Enhet: EHMI Enhet: Fältbussdiagnostik Export/import
2.3 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Systeminställningar: nätverkskonfiguration Systeminställningar: preferenser Systeminställningar: protokollkonfiguration Systeminställningar: åtdragning Åtdragning: Tidsövervakning och momentkalibreringsfaktor ST Wrench Källor Tillbehörskonfiguration: verktygskonfiguration, startvillkor, och hylsväljarkonfiguration Systemadministration: Export/import Verktygskonfiguration; ST Wrench Bilaga A: Anslutningar fram
2.1 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Inställningar: Fältbuss Styrenhetens meny – Åtdragning: Strömövervakning och verklig vinkelkompensation Fyrstegsåtdragning Systemadministration: Exporterat csv-filformat Virtuell station: I/O-diagnostik och fältbuss Bilaga A: Nödstopp
2.0 |  | Tillagda eller uppdaterade avsnitt: Inställningar: Verktygslarm Verktygskonfiguration: Verktygsanslutning, Verktygsunderhåll, Intern Wi-Fi för trådlösa verktyg Inställning för åtdragning: Lossningssteg Åtdragningsresultat: Aktiva resultat, Lagrade resultat, Status för NOK-resultat Virtuell station Händelsekoder i Power Focus 6000
1.6 |  | Detta är den första officiella utgåvan av konfigurationsguiden för Power Focus 6000.

# Nödvändiga förutsättningar

Alla som är intresserade av att lära sig mer om POWER FOCUS 6000 kan dra nytta av att läsa guiden.

För en fullständig förståelse av de tekniska aspekterna i guiden rekommenderar vi följande:

- Kunskap om ådragningstekniker

- Erfarenhet av att arbeta med tidigare versioner av Power Focus

# Systemöversikt

# Programvarustruktur

# Menyöversikt

Styrenheten har flera menyer där du kan konfigurera åtdragning och maskinvarutillbehör, utföra verktygsunderhåll, administrera programvaran och visa rapporter.

I detta avsnitt

- Fliken Åtdragning
- Fliken Batchsekvens
- Fliken Källor
- Fliken Verktyg
- Fliken Virtuell station
- Fliken Styrenhet
- Fliken Konfigurationer
- Fliken Rapporter
- Fliken Inställningar
- Fliken Licenstilldelning
- Fliken Hjälp

# Fliken Åtdragning

Menyn Åtdragning visar de åtdragningsprogram som lagrats på styrenheten och som är tillgängliga för enskilda åtdragningar.
Åtdragningskonfigurationer beskrivs i menyn Åtdragning.

Relevant information

- Arbeta med fliken Åtdragning

# Fliken Batchsekvens

Menyn Batchsekvens visar de batchprogram (batchsekvenser) som finns lagrade i styrenheten.

En batchsekvens är ett eller flera åtdragningsprogram som upprepas i olika kombinationer. Batchsekvenser skapas och konfigureras i menyn Batchsekvens.

Relevant information

- Arbeta med Gruppsekvensfliken

# Fliken Källor

På fliken Källor visas tillgängliga maskinvarutillbehör eller funktioner som styr valet av åtdragningsprogram (till exempel ett åtdragningsprogram eller en batchsekvens, via digitala insignaler från diverse maskinvaruenheter). Konfiguration av streckkodsläsare görs på menyn Källor.

Relevant information

- Arbeta med fliken Källor

# Fliken Verktyg

Menyn Verktyg ger information om verktygen som är anslutna till styrenheten.
Menyn omfattar också trådlösa verktyg som är anslutna till styrenheten.
Verktygsreferensprodukt, när verktyget fick service och kalibrerades är några av de uppgifter som finns på menyn Verktyg.

Relevant information

- Arbeta med fliken Verktyg

# Fliken Virtuell station

Fliken Virtuell station styr konfigureringen av de virtuella stationerna.

En virtuella stationen är en programvarumodell av ett styrenhetssystem.
På fliken Virtuell station visas de olika resurser, tillbehör, verktyg och uppgifter som kan tilldelas en virtuell station.

Relevant information

- Arbeta med fliken Virtuell station

# Fliken Styrenhet

Fliken Styrenhet listar hårdvaru- och mjukvarukomponenter.

Mjukvaruversionerna som lagrats och används i styrenheten är listade och kan uppdateras.
Licenshanteraren för ytterligare funktioner är hanterad. Det går även att importera eller exportera inställningar till och från styrenheten.

Relevant information

- Arbeta med fliken Information om styrenhet

# Fliken Konfigurationer

En lista över tillbehörskonfigurationer finns på fliken Konfigurationer.

Tillbehör som verktygstillbehör, I/O Expander, intern I/O, ljusramp, operatörspanel, och hylsväljare kan konfigureras.
Digitala I/O-signaler mappas till knappar, lampor, omkopplare och kontakter.

Relevant information

- Arbete med fliken Konfigurationer

# Fliken Rapporter

På fliken Rapporter finns resultat för åtdragning och händelser.

Relevant information

- Resultat

# Fliken Inställningar

På fliken Inställningar kan användaren ställa in styrenhetsspecifika inställningar som språk, PIN-kod, trådlöst nätverk och fältbuss.

Relevant information

- Arbete med fliken Inställningar

# Fliken Licenstilldelning

Fliken Licenstilldelning används för att tilldela licenser och licensegenskaper till virtuella stationer

# Fliken Hjälp

Fliken Hjälp innehåller användbara hjälpavsnitt om styrenheten.
Det går att ladda ned PDF-filer på flera språk genom en dator som är ansluten till styrenheten.

# Snabbstartguide

För att få en bättre översikt av systemet, tar den här instruktionen dig igenom de olika stegen som krävs för att komma igång med systemet, på ett enkelt sätt.

Avsnittet täcker inte varje funktion av systemet, utan fokuserar på de mest grundläggande funktionerna.

1. Bestäm dig för vilken typ av verktyg som ska användas. Typen av verktyg som används påverkar tillgängligheten av åtdragningsstrategier.

2. Huvudsyftet för verktyget är att utföra en åtdragning. Detta görs genom att definiera ett åtdragningsprogram som innehåller alla relevanta parametrar för en åtdragning, till exempel målvinkel och målmoment.

3. Ett eller flera åtdragningsprogram kan läggas till i en Batchsekvens som fungerar som en serie av åtdragningsprogram. En batchsekvens kan t. ex. vara ett visst antal åtdragningar med ett åtdragningsprogram, eller en sekvens av olika åtdragningsprogram.

4. Skapa en Virtuell station och tilldela ett verktyg till den. Den virtuella stationen fungerar som ett gränssnitt mellan styrenheten och verktyget, vilket gör det möjligt att ansluta flera verktyg till en enda fysisk styrenhet. En virtuell station krävs även om endast ett verktyg är anslutet till styrenheten.

5. Tilldela en uppgift till den virtuell stationen. Uppgiften kan vara antingen ett åtdragningsprogram, en batchsekvens, eller en specificerad digital insignal (från exempelvis en streckkodsläsare). Verktyget som är tilldelat till stationen kan nu utföra uppgiften.

# Maskinvarustruktur

# Användning och handhavande

POWER FOCUS 6000 ställs in och konfigureras med styrenhetens frontpanel. Du får även åtkomst till styrenhetens gränssnitt via en webb-GUI genom att bläddra till styrenhetens IP-adress på en ansluten dator.

Relevant information

- Öppna styrenheten genom webbgränssnittet

I detta avsnitt

- Frontpanel
- Webb-GUI

# Frontpanel

På frontpanelen sitter en pekskärm och specialknappar.

1 | Display_A – färgdisplay med pekskärm visar konfigurationsvyer och resultat.
2 | Specialknappar_Speciella funktionsknappar

I detta avsnitt

- Frontpanelknappar
- Pekskärmsknappar
- Navigering

# Frontpanelknappar

Dessa knappar är tillgängliga som ikoner det går att klicka på i webb-GUI.

Knapp | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
| Hem | Gå till startskärmen.
| Resultat | Gå till den aktiva resultatvyn.

# Pekskärmsknappar

Knapp | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
| Lägg till | Lägger till ett ytterligare objekt.
| Tillbaka | Återgå till föregående vy.
| Bläddra upp / Bläddra ned | Förflytta sig i en lista som är för lång för skärmen.
| Maximera / Minimera | Maximera eller minimera ett avsnitt med parametrar.
| Backa (i en lista) | Backa (och gå framåt) mellan sidor för en lista.
| Stäng | Peka för att stänga fönstret.
| Observera | Symbol som visar att en parameter har konfigurerats fel.
| Hem | Gå till startskärmen. Endast tillgänglig i webb-GUI.
| Gå resultat | Gå till skärmen med aktiva resultat. Endast tillgänglig i webb-GUI.

# Navigering

- För att navigera i styrenhetens GUI, peka antingen på ett menyalternativ eller flytta ett finger (dra) över displayen för att bläddra mellan objekt.

- Alternativ väljs genom att peka på önskat alternativ.

- För att mata in data i en textruta, pekar du på textrutan och ett tangentbord visas på skärmen.

50305931

# Webb-GUI

Webbgränssnittet är mycket likt styrenhetens display. Här kan du konfigurera och programmera styrenheten med en webbläsare på en dator ansluten till styrenheten.

Användare kan programmera styrenheten från styrenheten och webbgränssnittet samtidigt.

Relevant information

- Konfiguration av nätverket

# Licensintroduktion

Licenserna för funktioner för styrenheter hanteras via Functionality Management System (FMS). Den gör att kunderna skräddarsyr funktionerna för styrenheterna till deras specifika behov när de behövs genom ett dynamiskt licenssystem.

Licenserna kan erhållas för enskilda funktioner eller flera funktioner och kan distribueras på flera virtuella stationer. Licenserna kan returneras till poolen när de inte längre behövs. Licenserna kan erhållas genom Atlas Copco License Portal (ACLP). Licenser kan laddas ned från ACLP och hanteras/distribueras genom ToolsTalk, eller lagras på en FMS Portable (USB-enhet) som sätts in i styrenheten.

Obs Att skapa och hantera ett kundkonto i ACLP täcks inte i denna dokumentation. Kontakta din lokala Atlas Copco-representant för mer information.

# Översikt över licenser

Konfiguration av funktioner som regleras av licenser kan göras även om en installerad licens saknas. T.ex. konfiguration av åtdragningsprogram och konfiguration av Multistep-program. Det är också möjligt att tilldela dessa funktioner till ett verktyg eller en virtuell station. Om du kör funktionen utan en giltig licens måste du dock installera rätt licens.

Licenshantering utförs i två steg: uppdrag och körtid (avtryckare intryckt). Om en funktion för vilken ingen licens är installerad tilldelas en virtuell station visas ett rött utropstecken i den virtuella stationsvyn i ToolsTalk 2. Styrenhetens gränssnitt visar också en varningstriangel vid verktyget eller uppgiftsytan (beroende på vad som saknas). Om en funktion för vilken ingen licens är installerad startas (dvs. avtryckare intryckt), kommer en händelse att presenteras för användaren som informerar användaren om vilken licens som saknas. Det går inte att fortsätta utan en korrekt licens installerad.

Att köra en olicensierad funktion kommer i de flesta fall att resultera i ett låst verktyg.

Många egenskaper och funktioner i styrenheten kräver en licens för att kunna tilldelas och användas av en virtuell station. Det finns tre typer av signaler:

## Virtuell stations-typ

Flera funktioner i ett enda paket. Den virtuella stationstypen bestämmer bland annat vilka verktyg som kan köras, hur många program och sekvenser som kan användas, vilka åtdragningsstrategier som finns och typen av rapportering som kan göras. Funktionerna i varje virtuell stationstyp är funktioner som ofta används i samband med varandra, eller som har interna beroenden som kräver att andra funktioner i paketet finns. Virtuella stationstyper är tilldelade i sin helhet till en virtuell station. Den virtuella stationen kan sedan utnyttja alla funktioner som finns i virtuell stationstyp. För att kunna utföra åtdragningar måste en virtuell station tilldelas en licens för virtuell stationstyp. Beroende på licenstypen kommer olika åtdragningsmöjligheter att aktiveras eller blockeras.

## Virtuell stations-funktion

Individuella funktioner som kan komplettera virtuella stationstyper. Många funktioner kan köpas som en enda licens.

## Styrenhetsegenskap

Egenskaper som tillhör styrenheter. Dessa är funktioner som Soft PLC och Step Sync, som tilldelas en styrenhet och när de är tilldelade kan användas av alla virtuella stationer på den styrenheten.

# Licenskällor

Licenser som används på en styrenhet kan hämtas från flera olika källor. Antalet samtidiga källor är begränsat till 10 (antingen 10 FMS Portable-källor, eller en Licensserver (TT2) som tillägg till 9 FMS Portable-källor). Om du vill lägga till licenser från en källa när källans gränsvärde (10) har uppnåtts måste alla licenser från en källa tas bort från styrenheten för att skapa utrymme för licenser från den andra källan.

## Källöversikt

Fliken Källöversikt (Licenstilldelning > Källöversikt) ger användaren en översikt över de licenser som är installerade på styrenheten plus information om varifrån de installerades. Maximalt 10 olika källor kan visas här. Var och en markeras med FMS P (för FMS Portable, eller dongle), eller Licensserver (TT2).

Om du klickar på valfri licenskälla visas källans detaljerade licenskällinformation. Här anges källans namn och typ, plus antal och typ av licenser i respektive kategori (virtuell stationstyp, egenskaper för virtuell station, samt funktion hos styrenhet).

# Verktyg som stöds

Verktyg som stöds av en virtuell station kan variera beroende på typ av virtuell station på styrenheten.

Verktyg som stöds | Batchstyrning | Ledstyrning | Stationsstyrning | Kritisk styrning | Processtyrning
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BCP / BCV | X | - | - | - | -
TensorSB | - | X | X | - | -
TensorSL | - | - | X | X | X
TBP | - | - | X | X | X
TensorST | - | - | X | X | X
TensorSTR | - | - | X | X | X
SRB | - | - | X | X | X
TensorSTB | - | - | X | X | X
STWrench | - | - | X | X | X
TensorES | - | X | X | - | -
TensorSR | - | - | X | X | X
QST (fixturmonterad spindel) | - | - | X | X | X
TBPS | - | X | X | - | -
MWR-S (Mekatronisk nyckel med signal) | - | - | - | - | -
MWR-T (Mekatronisk signalnyckel) | X | X | X | X | -
MWR-TA (Mekatronisk momentvinkelnyckel) | - | - | X | X | X
Externt verktyg | X | X | X | X | X

# Installation och uppgradering

I detta avsnitt hittar du information som hjälper sig med den första installationen av produkten, eller uppgradering från en version till en annan.

I detta avsnitt

- Licensinstallation

# Licensinstallation

# Installera licenser på styrenheten

Observera att licenskällorna är begränsade till 1 Licensserver (TT2) och 9 FMS Portables (donglar) samtidigt. Licenser installeras antingen via servern (ToolsTalk 2) eller FMS Portable. Om licenskällans gränsvärde uppnås måste alla licenser från en källa tas bort från styrenheten för att skapa utrymme för licenser från den andra källan.

Innan några licenser installeras genom servern (ToolsTalk 2) måste du kontrollera att styrenhetens tid är synkroniserad med servertiden.

## Installera från servern

Tilldelning av serverbaserade licenser görs via ToolsTalk 2. Se användarguiden för ToolsTalk 2 för anvisningar om licensinstallation.

För att kunna installera licenser med ToolsTalk 2 måste rätt licensserver konfigureras:

1. Klicka på menyn Inställningar och välj fliken Serveranslutningar.

2. I fältet Atlas Copco Licenshanterare väljer du På.

3. Infoga rätt IP-adress för Servervärd (i regel samma som IP-adressen för ToolsTalk 2) och Serverport.

4. Välj Apply (Verkställ).

## Installera från FMS Portable (USB)

FMS (Functionality Management System) använder en speciell FMS Portable-enhet för att överföra funktioner till och från en styrenhet. USB-minnet innehåller både ett allmänt minnesområde och ett betrott lagringsutrymme som endast är tillgängligt för Licenshanteraren i en styrenhet. De inköpta funktionsobjekten laddas ned från Atlas Copco till det allmänna minnesområdet. Första gången FMS Portable sätts in i en styrenhet med en Licenshanterare kommer filen att upptäckas och avkodas. Funktionsobjekten överförs till det betrodda lagringsutrymmet som endast är åtkomligt från en Licenshanterare.

Om du har en USB-enhet med licenserna installerade, ska du följa följande steg för att installera dem på styrenheten.

1. Sätt in USB-enheten i USB-porten i styrenheten

   Fönstret med USB-licenshantering dyker upp i GUI. Kolumnen Pool visar totalt antal licenser på styrenheten från alla källor. Kolumnen Finns på FMS P visar tillgängliga licenser på den här dongeln, medan Från denna FMS P visar antalet licenser som har flyttats till den här styrenheten från markerad FMS P.

2. Klicka på vänsterpilen bredvid licensen du vill installera på styrenheten.

   Antalet i kolumnen Finns på FMS P minskar med värdet 1 och värdet i kolumnen Från denna FMS P ökar med 1.

Användaren kommer att presenteras med händelser på styrenheten för både licensöverföring start och slut.

## Licenssynkronisering

Befintliga licenser kontrolleras mot licensservern med två timmars intervall. Om inget svar från licensservern erhålls inom en 14-dagarsperiod, kommer de berörda licenserna återkallas. Användaren kommer också att varnas när licenser håller på att löpa ut. När licensen löper ut inom 7 dagar eller mindre kommer användaren att presenteras en varning en gång varannan timme. Om licenserna inte förnyas kommer de att upphöra och de berörda funktionerna kommer inte längre att vara tillgängliga.

Relevant information

- Licenskällor
- Ta bort licenser från styrenheten

# Ta bort licenser från styrenheten

Ett sätt att ta bort FMS Portable-installerade licenser beskrivs. För anvisningar om borttagning av serverinstallerade licenser hänvisas till användarmanualen för ToolsTalk 2.

## Borttagning av licenser som har installerats från FMS Portable

1. Kontrollera att FMS Portable sätts in i USB-porten i styrenheten.

2. [Om USB-fönstret License Manager inte är synligt] Välj menyn Licenshanterare.

3. Välj USB-ikonen högst upp till höger i fönstret.

   USB-fönstret License Manager dyker upp.

4. Klicka på högerpilen bredvid licensen som du vill ta bort från styrenheten.

   Licenser som tilldelas virtuella stationer kan tas bort från styrenheten. Den virtuella stationen blir dock oanvändbar som ett resultat av detta.

Relevant information

- Avregistrera licenser från en virtuell station

# Konfiguration

I detta avsnitt hittar du utförlig information om hur man skapar, modifierar och verifierar produktinställningar.

I detta avsnitt

- Arbeta med fliken Åtdragning
- Arbeta med Gruppsekvensfliken
- Arbeta med fliken Källor
- Arbeta med fliken Verktyg
- Arbeta med fliken Virtuell station
- Arbete med fliken Konfigurationer
- Arbeta med fliken Information om styrenhet
- Arbete med fliken Inställningar

# Arbeta med fliken Åtdragning

VARNING

Risk för personskada

En förändring i konfigurationen av åtdragningsprogrammet kan orsaka oväntat moment, rotationsriktning, eller hastighet i systemet (eller systemen) där åtdragningsprogrammet för närvarande är i bruk. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och/eller egendomsskador.

- Kontrollera åtdragningsprogrammets konfigurationer när ett nytt program har lagts till eller efter användning av ändringar i ett befintligt program.

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

I åtdragningsprogrammen för POWER FOCUS 6000 behövs parametrar ställas in för att utföra åtdragning. Det är obligatoriskt att välja en strategi och antingen Målmoment eller Målvinkel. Andra inställningar är valfria, till exempel Mjukstart, Självgängning, och Momentkompensation. Det är även möjligt att övervaka åtdragningens förlopp genom att lägga till gränser, inom vilka momentet eller vinkeln som muttern vrids, ska hållas.

Åtdragningsförfarandet är indelat i fyra faser: Start, Nergängning, Åtdragning och Stopp.

I detta avsnitt

- Åtdragningsprogram
- Flerstegsprogram
- Stegkonfigureringsfaser
- Konfiguration av åtdragningsprogram – allmänna parametrar

# Åtdragningsprogram

Välj åtdragningsprogram och därefter välja metod för att applicera klämkraft (eller förspänning) på förbandet. Olika typer av förband kräver olika strategier för hur den önskade klämkraften appliceras och för att minska oönskade effekter under användning.

- Med strategin TurboTight kan du använda manuell programmering eller Snabb-prog – se avsnittet TurboTight för mer information.

- Med strategierna Snabbsteg, Tvåsteg och Tresteg kan du välja åtdragning antingen mot ett målmoment eller ett målvinkelvärde.

- Strategin Externt resultat används när OK åtdragingar indikeras genom en extern digital signal – se stycket Externt resultat för mer information.

Alla dragningsstrategier kräver att du som minst anger värden på Målmoment eller Målvinkel.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Strategi | Tillgängliga åtdragningsprogram. TurboTight: Inga ytterligare egenskaper för dragning kommer att användas som standard. Endast målvärden används. Snabbsteg: Lägger till ett första dragningssteg för att minska spridning i förspänningen. Två steg: Lägger till en paus mellan första och sista åtdragning för att ytterligare motverka korttidseffekter för sättning. Tre steg: Drar åt till ett angivet värde för första åtdragning och lossar sedan skruven, varefter den omedelbart dras åt till målmomentet eller målvinkeln. Nyckel – produktion: Åtdragningsstrategi för användning av en ST-skiftnyckel. Nyckel – kvalitet: Strategi som används för kvalitetstest av åtdragningar med en ST-skiftnyckel. Rotation: Roterar axeln med angivet varvtal och vinkel. Externt resultat: visar ett förutbestämt åtdragningsresultat istället för uppmätt moment/vinkel. Multisteg: Åtdragningsstrategi som består av multipla konfigurerbara faser, med restriktioner och monitorer. | TurboTight
Måltyp | Anger målvärdets typ i sista steget. Målmoment: Åtdragningen syftar mot angivet målvärde när sista steget utförs. Målvinkel: Åtdragningen syftar mot angivet målvärde när sista steget utförs. |
Målmoment | Anger åtdragningens målmoment för det sista steget. |
Målvinkel | Anger åtdragningens målvinkel för det sista steget. |
Målvarvtal | Aktiverar inställning av verktygets varvtal för slutfasen manuellt eller använder standardvarvtalet. Auto: Använder ett värde som är beräknat på Verktygets max. varvtal. Manuell: Ange varvtalet manuellt. | Auto
<Manual> | Verktygets varvtal under åtdragning eller under slutfasen. |

Relevant information

- Externt resultat
- Målmomentgränser
- TurboTight

I detta avsnitt

- TurboTight
- Snabbsteg
- Två steg
- Tre steg
- ST-skiftnyckel
- Strategier för pulsverktyg
- Rotation
- Externt resultat
- Validering av åtdragningsprogram och felrapportering
- Kompatibilitetstabell för åtdragningsprogram och verktyg

# TurboTight

TurboTight är standardstrategin för dragning och den är konstruerad att utföra en mycket snabb och ergonomisk dragning baserad på verktygets högsta varvtal (verktygets maxvarvtal). Strategin har två alternativ:

- Snabb prog, kräver endast att Målmoment ställs in för att utföra dragningen.

- Manuell, som gör att användaren kan konfigurera flera åtdragningsparametrar.

För att undvika risken för oväntade ryck i slutet av åtdragningen, när du använder åtdragningsstrategin TurboTight, se till att aktivera Tid-övervakning.

Ställ in Max tidsgräns för att minska oönskade ryck vid slutet av åtdragningen när du använder åtdragningsstrategin TurboTight.

Max tidsgräns är aktiverat som standard, men du måste ställa in relaterade värden. I åtdragningsfasen ska Vinkelgräns ställas in på Från nergängning klar.
Ställ in Tid max. så lågt som möjligt, utan att stoppa normal åtdragning. I nergängningsfasen ska momentet för Nergängning klar ställas in så att det löser ut när momentet börjar öka.

Beroende på förbandets egenskaper, t.ex. om förbandet är mycket styvt eller mycket mjukt, kan det krävas en annan strategi än TurboTight för dragning.

TurboTight är inte tillgänglig för Joint Control (Förbandskontroll).

## Finkalibrera TurboTight-strategin

Åtdragningsstrategin TurboTight visar målmoment, och resultatet kan vara under eller över målvärdet. Den viktigaste parametern för åtdragningsstrategin TurboTight är varvtalet. Det går att hålla maxvarvtal vid de flesta nergängningar, men om alla/vissa nergängningar överskrids ska du sänka varvtalet i små steg. Moment vid nergängning klarR används inte för att reglera åtdragningen, utan endast för beräkning av gränsvärden och resultat.

# Snabbsteg

Snabbsteg är en dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen genom att lägga till ett första steg med ett givet moment och varvtal och sedan minska målvarvtalet i det sista steget.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Första moment | Målmoment för första steget. |
Första moment | Moment under första steget. | 80% av målmomentet
Första varvtal | Målvarvtal för första steget. |
Första varvtal | Verktygets varvtal under första steget. | 50% av verktygets högsta varvtal

# Två steg

Tvåstegs-strategin liknar strategin Snabbsteg väldigt mycket förutom att den lägger till en liten tidsfördröjning mellan första steget och slutsteget för att ytterligare motverka korttidseffekter för sättning i förbandet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Första moment | Moment under första steget. | 80% av målmomentet
Första varvtal | Målvarvtal för första steget. |
Paustid | Tiden mellan första och andra steget. | 50 ms

## Finkalibrera tvåstegsstrategin

När det första målet har uppnåtts stannar verktyget omedelbart under en viss tid innan det fortsätter med det sista steget. Det första momentvärdet och paustiden bör ställas in så att ergonomin förbättras för handhållna verktyg.

# Tre steg

Trestegsstrategin lägger till ett lossningssteg mellan det första och sista steget för att övervinna korttidseffekter för sättning på grund av ingjutning och minska spridning i förspänningen. Detta används ibland för att ställa in förbandet. Detta kan vara användbart i till exempel förband med många angränsande ytor, och har större effekt på nya delar än på återanvända, på grund av att ytor jämnas till, vilket minskar ingjutning.

Inställning av förbandet görs genom åtdragning av första steget till ett givet moment, Första moment, och sedan lossa belastningen genom att vrida muttern en specificerad Inställningsvinkel och därefter dra åt muttern på nytt till sitt Målmoment eller sin Målvinkel.

Målmomentet kan vara lägre än det vridmoment som uppnås under det första steget efter nedgängning. För att målmomentet ska vara lägre än det första momentet, ställ in målmoment (Åtdragningsparametrar > Åtdragningstillstånd > Slutsteg > Målmoment) till ett värde lägre än Första moment (Åtdragningsparametrar > Åtdragningstillstånd > Första steg > Första moment).

Om Vinkel används som ett mål i åtdragningsprogrammet, mäts Målvinkeln från läget i slutet av lossningssteget (konditionering).

## Uppförande av Mät vinkel på, och Mät vinkel till

Max momentvärde och Värde vid högsta moment mätt under Resultatutvärdering för Mäta moment vid och Mäta vinkel mot, respektive, representerar de högsta värden som uppmätts över hela åtdragningen. Detta innebär att om Målmomentet är inställt lägre än det Första momentet, kommer Resultatutvärderingsvärdet att vara högre än slutvärdet. För att visa åtdragningens slutvärde, bör både Mät moment på och Mät vinkel till vara inställda på Värde vid avstängning.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Första moment | Moment under första steget. | 80% av målmomentet
Första varvtal | Verktygets varvtal under första steget. | 50% av verktygets högsta varvtal
Inställningsvarvtal | Verktygets varvtal under inställningssteget. | 50% av verktygets högsta varvtal
Inställningsvinkel | Vinkel att vrida hylsan under inställningssteget. | 180°

## Finkalibrera trestegsstrategin

När det första målet har uppnåtts och inställningssteget påbörjas kommer verktyget att göra ett omedelbart stopp och ändra riktning innan det fortsätter med det sista steget. Detta inställningssteg kan behöva finkalibreras för att förbättra ergonomin för handhållna verktyg.

# ST-skiftnyckel

ST-skiftnyckeln ansluts trådlöst till en styrenhet och konfigureras genom styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnittet.

ST-skiftnyckeln är konfigurerad under åtdragningsmenyn på samma sätt som de andra åtdragningsstrategierna.

ST-skiftnyckeln har en enhet för snabb säkerhetskopiering (Rapid Backup Unit [RBU]). RBU anger nyckelns funktion och lagrar åtdragningsprogrammen. Styrenheten stöder för närvarande endast RBU av typen Produktion.

Ändinpassningsverktyget (hylsan) på ST-skiftnyckeln innehåller en RFID-tagg med ett programmerbart nummer. Skiftnyckeln använder det här numret för att automatiskt känna igen verktyget och vilket program som kan användas. RFID-taggar lagrar också koefficienter för moment- och vinkelkorrigering.

ST-skiftnyckeln har flera program både för produktionsåtdragning och kvalitetskontroll.

ST-skiftnyckeln stöder endast de åtdragningsprogram som stöds av verktyget (Skiftnyckel – produktion och Skiftnyckel – kvalitet).

Mer information om ST-skiftnyckeln finns i i bruksanvisningen (trycksaksnummer 9836 4134 01).

I detta avsnitt

- ST-nyckel, startfasparametrar
- ST-nyckel, nergängningsfasparametrar
- ST-nyckel, åtdragningsfasparametrar
- ST-nyckel, lossning
- ST-nyckel, stoppfasparametrar

# ST-nyckel, startfasparametrar

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns startfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
TAG-nummer |  | På: efter att ha aktiverat TAG-kontrollväljaren (Konfigurationer > Verktygskonfiguration > TAG-kontroll > På), krävs ett korrekt TAG-nummer för att köra åtdragningsprogrammet. Av: TAG-numret är inte kontrollerat. | Av
Erfordrat TAG-nummer | TAG-nummer = På | Det erfordrade TAG-numret för detta åtdragningsprogram. | 1
Avkänning av upprepad åtdragning |  | Parameteralternativen är: Klar eller Av . | Av
Momentkorrigeringskoefficient |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Mer information om beräkning av korrigeringskoefficienten finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 1.0
Vinkelkorrigering |  | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. För att beräkna korrigeringskoefficienten, se användarhandboken STwrench. Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget. | 0°

OBS

Korrigeringskoefficienterna ändrar ST-skiftnyckelns mått. Det kan ge en felaktig avläsning. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

# ST-nyckel, nergängningsfasparametrar

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Nergängning klar är i ST-skiftnyckeldokumentationen definierat som Cykelstart vilket är när åtdragningsfasen börjar.

Parametrar i ST-skiftnyckelns nergängningsfas
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängning klar-moment | Definition av punkt för Nergängning klar | beror på smarthead minload (vanligtvis 5% av nominellt moment) i Nm
Spärrningstid |  | 5000 ms

# ST-nyckel, åtdragningsfasparametrar

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns åtdragningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Mål |  | Välj mål i rullgardinsmenyn. Parameteralternativen är: Moment, Vinkel, Moment eller vinkel. | Moment
Målmoment |  | Definierar målmomentet för åtdragningssteget. | 0 Nm
Målvinkel | Mål = Vinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget. | 360°
Momentgränser | Mål = Moment | Val gjort av en omkopplare. Auto eller Manuellt-position. |
Moment min | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den lägre gränsen | 0 Nm
Moment max | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den övre gränsen | 0 Nm
Vinkelgränser | Mål = Vinkel | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Auto eller Manuellt. Vinkelvärden för max och min kan vara eller väljas |
Vinkelgränser | Mål = Moment | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Av: Ingen vinkelgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningsfönstret är inställt från när momentet för Nergängning klar har uppnåtts. Från moment: Övervakningsfönstret är inställt från när det angivna momentvärdet har uppnåtts. |
Slutlig vinkel övervakningsmoment |  | Momentvärde från när vinkelgränserna övervakas. | 18,75 Nm
Vinkel min | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde lägre gräns | 324°
Vinkel max | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde övre gräns | 396°
Vinkelsökgräns | Vinkelgränser = manuellt |  |
Mät moment vid |  | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Max momentvärde Värde vid högsta vinkel |
NOK vid slutlig mindre än mål |  | Val gjort av en omkopplare. På eller Av-position. | Av
Ändra bultgräns |  |  | 50 Nm

Parametrar i ST-skiftnyckelåtdragningsfasen om strategin är Skiftnyckel – Produktion och PVT kompensera med tätt mot planet
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Punkt för momentkompensation | Momentkompensation = På |  | 0°
PCT-distans | Momentkompensation = På |  | 360°
PVT-intervall | Momentkompensation = På |  | 180°
Fördröj övervakning | Momentkompensation = På |  | 0°
Moment min | Momentkompensation = På | Momentvärde för den lägre gränsen | 1 Nm
Moment max | Momentkompensation = På | Momentvärde för den övre gränsen | 20 Nm
Kompensationsvärde | Momentkompensation = På | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Genomsnittsmoment Toppmoment |

# ST-nyckel, lossning

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns lossningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Lossningsgräns |  | Om denna parameter sätts till ett värde som är större än 0, så kontrollerar Power Focus om ett negativt moment som överstiger detta värde anbringats under åtdragningen. I så fall markeras den totala statusen för åtdragningen som Not OK. Denna funktion startas när nyckeln når cykelstart (innan åtdragningen påbörjas, tillåts en lossning som inte producerar några resultat). Denna funktion används för att detektera oönskad lossning i slutet av en åtdragning (till exempel när nyckeln mister ingrepp med förbandet). | 0 Nm

# ST-nyckel, stoppfasparametrar

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns lossningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Slutcykeltid |  | Det tillämpas när momentet faller under cykelstarten och kommer till det tredje procentandelsvärdet som anges på ST-nyckelns LED-lampor. | 100 ms

# Strategier för pulsverktyg

Strategin kan väljas om styrenhetens programversion stödjer åtdragningsprogrammet. Pulsverktyg kan nå ett högre moment jämfört med normalt roterande verktyg.

I detta avsnitt

- Pulsåtdragningsprogram
- Pulsåtdragning med direktdrivna elverktyg
- Åtdragning med TensorPulse-programmet
- Impuls enstegs åtdragningsprogram

# Pulsåtdragningsprogram

## Start

Under startsteget, roterar verktyget i ett hastighetsläge utan att pulsera.

Parameternamn | Beskrivning
--- | ---
Mjuk start | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Valda genom radioknappar. Av: Mjuk start är avstängd. På: Mjuk start är på.
Varvtal | Anger varvtalet under mjuk start.
Tid | Anger varaktigheten på Mjuk start.
Vinkel | Anger hylsans målvinkel för att bulten ska ta rätt gäng.
Moment max | Anger den övre momentgränsen under mjuk start. Om Moment max överskrids, anses åtdragningen NOK.
Avkänning av dragning på redan draget förband | Tidig: Avslutar åtdragning omedelbart när en redan åtdragen skruv/bult detekteras. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. Kräver att mjukstart är aktiverad. Klar: Även om en redan åtdragen skruv/bult detekteras, avslutas inte åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har utförts. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. För att göra en "Avkänning av dragning på redan draget förband" när Mjuk start inte används, måste alternativet Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar användas. Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen kommer att betraktas som en omdragning om hastigheten inte kan nå halva nergängningshastigheten; i detta fall ett omdragningsfel anges. Av: Ingen detektering av omdragning utförs. Kombination Mjuk start = Av och Rehit = Tidig tillåts inte.
Positiv | TrueAngle kompensation kan upptäcka verktygsrotation och göra vinkelkompensationer inom de angivna gränserna.
Negativ | TrueAngle kompensation kan upptäcka verktygsrotation och göra vinkelkompensationer inom de angivna gränserna.
Använda tillbehör, kalibrering | Tillbehörsinställning väljs genom radioknappar.
Utväxlingsförhållande | Hylsans rotationshastighet = Verktygshastighet / utväxlingsförhållande.
Effektivitetskalibrering | Till exempel betyder 0,9, 10 % effektivitetsförlust.

## Nergängning

Under nergängning kan verktyget använda antingen hastighetsläge, med ett konstant motorvarvtal, eller pulsläge. Valet görs beroende på det påträffade vridmomentet och de givna momentgränserna i konfigurationen.

Parameternamn | Beskrivning
--- | ---
Höghastighetsnergängning | Nergängningssteget kan göras i hög hastighet för att minimera tiden, utan att köra för långt. Detta uppnås genom att låta verktyget köra med hög hastighet med en specificerad vinkellängd. När vinkeln har nåtts, kommer hastigheten att ändras till den lägre hastigheten som anges i parametern Nergängningshastighet. Endast tillgängligt för SRB-verktyg. Längd: Standard 3600°, max 99999° Varvtal: Hastighet:Verktyg max varvtal måste vara högre än Nergängningsvarvtal (rpm).
Nergängningshastighet | Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. Om Nergängningsvarvtal är inställt på Manuell: ange verktygets varvtal i rpm.
Vinkelgränser för nergängning | Av: Vinkelgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids.
Nergängningsvinkel övervakningsmoment | Momentvärde från när Vinkelgränser för nergängning ställts in.
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten.
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten.
Tid min | Minimitid för steget.
Tid max | Maximimitid för steget.
Pulsgränser för nergängning | Vald från en snabbmeny: Av: Pulsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om pulsgränserna överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna från det angivna momentvärdet och rapporterar om pulsgränserna överskrids.
Nergängning pulsövervakningsmoment | Momentvärde från när Pulsgränser för nergängning övervakning startar. Värdet måste vara inställt på ett värde större än Kontinuerligt maxmoment.
Pulser min. | Minimum antal pulser för att nå värdet Nergängning klar momentet.
Pulser max. | Maximum antal pulser för att nå värdet Nergängning klar momentet.
Nergängning klar-moment | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. Programmet fortsätter med åtdragningen och börjar med pulsläge, om det inte redan gjorts under nergängning.

## Åtdragning

Parameternamn | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Slutligt målmoment för åtdragningen.
Pulsenergi | Pulsenergin som levereras i åtgärdspulsen uttryckt i en procentandel av den maximala energin verktyget kan leverera i varje puls.
Reaktionskraft, avstämningsfaktor | Den energi som levereras av verktyget uttryckt i en procentandel. Kalibreringsfaktorn för reaktionskraften grundar sig på handlingsenergin och ger en behaglig reaktion.
Återstående vridmoment korrelationsfaktor | Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg.
Momentgränser | Gränser kan väljas Automatiskt eller Manuellt
Moment min. | Minimoment för steget.
Moment max | Maxmoment för steget.
Vinkelgränser | Av: Vinkelgränser är urkopplad. Från Nergängning klar: Vinkelgränser är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids.
Nergängningsvinkel övervakningsmoment | Momentvärde från när Vinkelgränser för nergängning övervakning startar.
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten.
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten.
Tid min | Minimitid för steget.
Tid max | Maximimitid för steget.
Pulsgränser | Av: Ingen pulsgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningen börjar när Nergängning klar moment har uppnåtts. Från moment: Övervakningen börjar när det angivna momentvärdet uppnås.
Slutligt pulsövervakningsmoment | Momentvärde från när pulsgränserna övervakas.
Pulser min. | Minimum antal pulser för att nå slutmålet.
Pulser max. | Maximum antal pulser för att nå slutmålet.
Tid för detektion av för tidig momentförlust | En konstant ökning av vridmomentet antas vid övergång från nergängning till åtdragning. En hylsa som halkar, eller ett trasigt skruvhuvud kan orsaka momentminskning. Detta kan upptäckas i ett övervakningsfönster.

# Pulsåtdragning med direktdrivna elverktyg

Principen nedan gäller för direktdrivna elektriska verktyg. Den gäller för verktygen i Atlas Copco SRB-serien.

Pulsåtdragning använder en teknik som pulserar den elektriska strömmen i motorn och har två distinkta funktioner:

- En åtgärdsström som ger positivt vridmoment i åtdragningsriktningen.

- En reaktionsström som skapar en bekväm reaktion genom att applicera ett omvänt vridmoment.

Pulsåtdragningsprincip

A | Åtgärdspuls för att applicera åtdragningskraft.
B | Reaktionspuls för bekvämlighet

Bilden visar den allmänna principen för en pulsåtdragningsstrategi med ström. Den detaljerade kurvan beror på typ av verktyg och åtdragningsalgoritmen.

Pulsperioden består av två faser som visas i bilden med en åtgärdsström och en reaktionsström. Varje åtgärdspuls lägger till moment till åtdragningen tills slutmålet har nåtts. Varje reaktionspuls skapar en motkraft som tillhandahåller en bekväm reaktion.

Energinivån för åtgärdsfasen och reaktionsfasen är parametrar som kan konfigureras. Kombinationen av dessa två parametrar skapar en effektiv åtdragning i kombination med bekvämlighet för operatören.

# Åtdragning med TensorPulse-programmet

Principen nedan gäller för direktdrivna elektriska verktyg. Den gäller för verktygen i Atlas Copco SRB-serien.

Efter varje pulsperiod ökar det resulterande momentet i skruven. Efter en serie pulser, uppnås det slutliga målmomentet.

TensorPulse med max. pulsenergi

A | Maximum positiv energi i puls N
B | Maximum positiv energi i puls N+1
C | Ökning i energi (moment)

Energinivån för åtgärdsfasen och reaktionsfasen är parametrar som kan konfigureras av användaren. Kombinationen av dessa två parametrar skapar en effektiv åtdragning i kombination med bekvämlighet för operatören. Det går att ställa in energimängden i de två faserna i procent av den maximala energi som kan levereras i varje period:

- Pulsenergi; Den mängd energi som appliceras på varje positiv puls som en procentandel av den maximala energi som kan appliceras i pulsperioden. Värdet är mellan 10-100%.

- Reaktionskraft med kvarhållande faktor; Den mängd energi som appliceras på varje reaktiv puls som en procentandel av den maximala energi som kan appliceras i pulsperioden. Värdet är mellan 0-75 %.

TensorPulse med reducerad positiv pulsenergi

A | Reducerad positiv energi i puls N
B | Reducerad positiv energi i puls N+1
C | Resulterande kurva för att bygga upp moment med användning av maximal pulsenergi.
D | Resulterande kurva för att bygga upp moment med användning av reducerad pulsenergi.

- En liten Pulsenergi (reducerad energi) kräver flera pulser för att nå målmomentet eftersom vridmomentet ökas i mindre steg. Mindre steg ger bättre noggrannhet för att avsluta åtdragningen när målet har uppnåtts. Mindre pulser minskar verktygsrörelser och ökar bekvämligheten för operatören.

- En korrekt kalibrerad Reaktionskraft med kvarhållande faktor kommer att skapa den önskade bekvämligheten för operatören. Om faktorn är för hög känner operatören en medurs rotation av verktyget. Om faktorn är för låg känner operatören en moturs rotation av verktyget.

- I en idealisk konfiguration, skapar inte reaktionsenergin någon lossningskraft. Om mängden pulser för att nå målvärdet ökar, är värdet satt för högt och en liten lossning sker vid varje puls.

De optimala värdena för Pulsenergi och Reaktionskraft med kvarhållande faktor måste kalibreras för optimal prestanda för verktyget och bästa bekvämlighet för operatören.

# Impuls enstegs åtdragningsprogram

## Nergängning

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Nergängningsvarvtal |  | Väljs med envalsknappar. Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. | Max
Nergängningsvarvtal | Nergängningsvarvtal = manuell | Anger verktygets varvtal under nergängningssteget. |
Tidsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Tidsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om tidsgränserna överskrids. Från moment: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden från det angivna momentvärdet och rapporterar om tidsgränserna överskrids. | Av
Nergängningstid övervakningsmoment | Tidsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Tidsgränser för nergängning övervakning startar. |
Tid min | Tidsgränser för nergängning = På | Minimum tillåten tid för nergängning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser för nergängning = På | Maximum tillåten tid för nergängning. | 5000ms
Pulsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Pulsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om pulsgränserna överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna från det angivna momentvärdet och rapporterar om pulsgränserna överskrids. | Av
Nergängning pulsövervakningsmoment | Pulsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Pulsgränser för nergängning övervakning startar. | 2,5Nm
Pulser min. | Pulsgränser för nergängning = På | Minimum antal pulser för att nå målet. | 2
Pulser max. | Pulsgränser för nergängning = På | Maximum antal pulser för att nå målet. | 50
Nergängning klar-moment |  | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. | 5Nm

## Åtdragning

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Målmoment |  | Slutligt målmoment för åtdragningen. |
Pulsenergi |  | Pulsenergin som levereras i åtgärdspulsen uttryckt i en procentandel av den maximala energin verktyget kan leverera i varje puls. |
Korrelationsfaktor för återstående moment |  | Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg. | 100%
Momentgränser |  | Väljs med envalsknappar. Gränser kan väljas Automatiskt eller Manuellt |
Moment min | Momentgränser = manuell | Minimoment för steget. |
Moment max | Momentgränser = manuell | Maxmoment för steget. |
Tidsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av: Tidsgränser är urkopplad. Från nergängning klar: Tidsgränser är På. Systemet börjar övervaka tiden så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om tidsgränserna överskrids. Från moment: Tidsgränser är På. Systemet börjar övervaka tiden från det angivna momentvärdet och rapporterar om tidsgränserna överskrids. | Av
Tidsövervakningsmoment | Tidsgränser = från moment | Momentvärde från när Tidsgränser övervakning startar. |
Tid min | Tidsgränser = På | Minimum tillåten tid för åtdragning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser = På | Maximum tillåten tid för åtdragning. | 1000ms
Pulsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av: Ingen pulsgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningen börjar när Nergängning klar moment uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. Från moment: Övervakningen börjar när det angivna momentvärdet uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. | Av
Slutligt pulsövervakningsmoment | Pulsgränser = från moment | Momentvärde från när pulsgränserna övervakas. |
Pulser min. | Pulsegränser = på | Minimum antal pulser för att nå slutmålet. | 2
Pulser max. | Pulsegränser = på | Maximum antal pulser för att nå slutmålet. | 50
Tid för detektion av för tidig momentförlust |  | En konstant ökning av vridmomentet antas vid övergång från nergängning till åtdragning. En hylsa som halkar, eller ett trasigt skruvhuvud kan orsaka momentminskning. Detta kan upptäckas i ett övervakningsfönster. | 200 ms

# Rotation

Rotations-strategin är framförallt en strategi för testning och demonstration. När man låter verktyget rotera fritt i luften, vrider det hylsan i specificerad vinkel med så lågt moment som möjligt.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Målvarvtal | Målvarvtal under strategin Rotation. |
<Target speed> | Verktygets manuella varvtal under strategin Rotation. | 16,5 % av verktygets högsta varvtal
Målvinkel | Vinkel att vrida hylsan till. | 360°

# Externt resultat

Externt resultat är en strategi som används när en OK-åtdragning rapporteras av en extern digital signal (och inte av moment eller vinkelvärden som uppmätts under åtdragningen).

När signalen sänds kommer Resultatvyn att visa värdet för Målparametern i åtdragningsprogrammet (angivet momentvärde, vinkelvärde, eller en textsträng). Dessa värden (moment och vinkel) representerar inte verkliga uppmätta värden, utan endast infogad text.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Moment <Målmoment> | Numeriskt värde för önskat visat målmomentvärde | 0.00
Vinkel <Målvinkel> | Numeriskt värde för önskat visat målvinkelvärde | 360°
Text | Alfanumerisk sträng för önskad text. |

I detta avsnitt

- Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat med anslutet verktyg
- Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat utan anslutet verktyg

# Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat med anslutet verktyg

1. Gå till startvyn och välj fliken Åtdragning. Skapa sedan ett åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

2. Gå tillbaka till startvyn och tryck på fliken Virtuell station.

   I fönstret Licenser måste funktionen Externt resultat med anslutet verktyg ha en licens som ska tilldelas och användas av en virtuell station.

3. Gå till fönstret Verktyg och välj önskat verktyg. Välj sedan verktygskonfiguration:

4. I fönstret Uppgift väljer du åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

5. Skicka signalen EXTERN_OK till den virtuella stationen.

6. Tryck på knappen Gå resultat för att visa resultaten.
   Resultaten skickas från verktygskonfigurationen för verktyget som är anslutet till den virtuella stationen.

Relevant information

- Ansluta ett verktyg till en virtuell station
- Tilldela licenser till en virtuell station

# Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat utan anslutet verktyg

1. Gå till startvyn och välj fliken Åtdragning. Skapa sedan ett åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

2. Gå tillbaka till startvyn och välj fliken Inställningar. Välj sedan Externt verktyg.

3. Välj Plus-ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet att skapa ett externt verktyg.

   Du kan skapa upp till 10 externa verktygskonfigurationer.

4. I fönstret Externt verktyg anger du modell, serienummer och beskrivning för det externa verktyget.

   Serienummer är en obligatorisk textruta.
   Serienumret kan användas för att identifiera ett nödvändigt verktyg, till exempel tillverkarens serienummer. Maximalt antal tecken för textrutan Serienummer är 32.

   När omkopplaren i övre högra hörnet av fönstret Externt verktyg är i läge På kan du gå tillbaka till startvyn och välja fliken Verktyg. Det extra externa verktyget visas i listan över tillgängliga verktyg.

5. Gå tillbaka till startvyn och tryck på fliken Virtuell station.

   I fönstret Licenser måste funktionen Externt resultat utan anslutet verktyg ha en licens som ska tilldelas och användas av en virtuell station.

6. Gå till fönstret Verktyg och välj önskat verktyg. Välj sedan verktygskonfiguration:

7. I fönstret Uppgift väljer du åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

8. Skicka signalen EXTERN_OK till den virtuella stationen.

9. Tryck på knappen Gå resultat för att visa resultaten (serienumren).
   Serienumren skickas från den externa verktygskonfigurationen för verktyget som är anslutet till den virtuella stationen.

Relevant information

- Ansluta ett verktyg till en virtuell station
- Tilldela licenser till en virtuell station

# Validering av åtdragningsprogram och felrapportering

Åtdragningsprogrammet validerar automatiskt parameterregler och verktygsegenskaper så snart nya värden matas in eller ändringar görs. Om valideringen upptäcker några fel rapporteras de med en felbeskrivning.

I detta avsnitt

- Rapportering av valideringsfel
- Validera ett verktyg med ett åtdragningsprogram

# Rapportering av valideringsfel

Om valideringen ger ett fel, visas det med en ikon bredvid den parameter eller de parametrar som orsakar felet. När man pekar på ikonen ges en kort beskrivning av felet.

Exempel (Se bild):

1. Målmoment anges till 25 Nm med Slutmomentgränser inställda på Moment min 23,75 Nm och Moment max 24,5 Nm (Detta värde är dolt av popup-fönstret i bilden).

2. När du pekar på ikonen för valideringsfel bredvid parametern Moment max, ges en kort beskrivning av felet, som säger att Målmoment är större än Moment max (Moment max <= Målmoment).

3. För att rätta till felet, justera värdet för Moment max så att det är större än Målmoment, så försvinner felikonen.

# Validera ett verktyg med ett åtdragningsprogram

1. I Åtdragningsmenyn, välj Åtdragningsprogrambibliotek eller Flerstegprogrambibliotek. Vid behov, välj ett särskilt program i listan. Observera att valideringen kan göras för både hela listan av program, eller enskilda program.

2. Markera verktygsikonen i det övre högra hörnet.

3. I pop-up-fönstret, välj det verktyg som åtdragningsprogrammet ska valideras mot, och klicka på Validera.

   Om ett åtdragningsprogram inte är kompatibelt med det valda verktyget, visas det med en röd cirkel med ett utropstecken.

# Kompatibilitetstabell för åtdragningsprogram och verktyg

Vilka åtdragningsstrategier som finns tillgängliga på en styrenhet beror på vilka licenser som är installerade på styrenheten.

Åtdragningsstrategier | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (låg spänning) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Två steg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Snabbsteg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Tre steg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Turbo Tight | X | - | X | X* | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Rotation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Externt resultat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
TensorPulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impuls – ett enda steg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Skiftnyckel – produktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Skruvnyckelkvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

* Finns endast för SR31.

Åtdragningsfunktioner | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (låg spänning) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Verklig vinkel | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -

# Flerstegsprogram

VARNING

Risk för personskada

En förändring i konfigurationen av åtdragningsprogrammet kan orsaka oväntat moment, rotationsriktning, eller hastighet i systemet (eller systemen) där åtdragningsprogrammet för närvarande är i bruk. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och/eller egendomsskador.

- Kontrollera åtdragningsprogrammets konfigurationer när ett nytt program har lagts till eller efter användning av ändringar i ett befintligt program.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

En flerstegsåtdragning är en åtdragning som sker i flera steg. Antalet steg och typen av steg varierar beroende på den åtdragning som ska göras. Ett flerstegs åtdragningsprogram är mycket konfigurerbart, inklusive övervakningsfunktion och begränsningar.

Flerstegsåtdragningsstrategin har inte implementerats för STB-verktyg

## Produktguider

https://www.youtube.com/watch?v=x1PbTNkwzuE

I detta avsnitt

- Gränssnitt för multisteg
- Åtdragningssteg
- Stegmonitorer
- Stegbegränsningar
- Resultrapportörer
- Lägga till ett flerstegsprogram
- Ta bort ett flerstegsprogram
- Inställningar för ett multistegprogram
- Skapa ett multistegprogram
- Kompatibilitetstabell för multistegprogram
- STB-verktyg och multistep

# Gränssnitt för multisteg

Medan flerstegsåtdragningsprogram kan väljas från styrenhetens skärm, kan editing (redigera) -program endast göras i webb-GUI.

Gränssnittet för flerstegsprogram kan delas in i tre huvudområden.

Längs upp finns det en rullgardinmeny som innehåller egenskaper för flerstegsåtdragningsprogrammet. Här kan generella egenskaper såsom programnamn, övergrip-programövervakning och validering kan fyllas i.

Till höger finns det tre flikar som innehåller steg, monitorer och begränsningar, som kan användas för att bygga flerstegsprogrammet. Om du vill använda någon av posterna klickar du på en flik och dra objektet i listan till åtdragningsområdet. Beroende på dess funktion, släpp antingen objektet i början och slutet av programmet (för steg) eller ovanpå ett visst steg (för monitorer och begränsningar).

Det huvudsakliga gränssnittområdet består av tightening area (åtdragningsområde). Detta är det område som innehåller alla steg i åt åtdragningsprogrammet.

Längst ned till vänster på skärmen finns knappar för zoom (+ och -), liksom en Delete-knapp (radera). Använd zoom-knapparna för att zooma in och ut på åt området.

# Åtdragningssteg

I det här avsnittet listas de åtdragningssteg som gäller för styrenheterna Power Focus 6000 och Power Focus 6000 StepSync.

## Allmänna parametrar

## Namn

Det är möjligt att ändra namn på varje steg, om det behövs.

## Rotationsriktning

Varje åtdragningssteg kan köra antingen framåt, dvs gör en åtdragning eller bakåt, dvs lossar skruven lite. Pilarna anger denna riktning. Många av åtdragningsstegen har en riktning som är hårdkodad för att gå framåt, t.ex. Dra åt till vinkel eller Dra till moment. Steg som Lossa till vinkel eller Lossa till moment har sin riktning automatiskt inställd till bakåt.

Inställningen för reversering tillåts inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände. Åtdragningsriktningen för åtdragningsprogrammet måste vara samma som åtdragningsriktningen för ett verktyg med öppen ände innan en åtdragning får köras. Det går att koppla ett lossningsprogram till ett åtdragningsprogram för ett verktyg med öppen ände, men om riktningsomkopplaren är inställd på att köra lossningsprogrammet kommer verktyget att låsas.

## Stegkategori

För varje steg är det möjligt att välja en stegkategori. Genom att välja stegkategori listas NOK-åtdragningar i vyn händelseresultat med tillhörande detaljerad status samt motsvarande flerstegs-felinformation. Om inget val görs kommer den detaljerad statusen att ställas till ”Okategoriserat flerstegsfel”. Tillhörande detaljerad status kan anpassas.

## Vinkelfönster

Ett förband anses hårt om skruven dras åt till sitt fulla vridmoment och den roterar 30 grader (eller mindre) efter att den har dragits till tättslutning. Ett mjukt förband roterar 720 grader eller mer efter att skruven har dragits till tättslutning. Hårdhetsparametern definierar Vinkelfönstret för gradientberäkning. Ju hårdare förband – desto mindre vinkelfönster.

## Varvtalsramp/acceleration (endast tillgänglig i ToolsTalk 2)

För de flesta steg är det möjligt att specificera hur accelerationen till målvarvtalet ska uppnås. Tre olika inställningar är möjliga; Hård, Mjuk och Manuell. Den angivna accelerationen kommer att användas när ett steg startas. Oavsett om verktyget redan är igång med lite fart i början av steget kommer rampen ändå att användas för att accelerera till stegets målvarvtal. Denna process gäller oavsett om varvtalet i början av steget är högre eller lägre än målvarvtalet.

Varvtalsramp – Hård och Mjuk:

Acceleration | Varvtalsramp som används
--- | ---
Hård | 2000 varv/s (Varvtalsramp mellan 1000 och 10000 varv/s är en hård acceleration)
Mjuk | 500 varv/s (Varvtalsramp mellan 200 och 1000 varv/s är en mjuk acceleration)

Varvtalsramp – Manuell:

Parameter | Standardvärde | Minimigräns | Maxgräns
--- | --- | --- | ---
Varvtal | 60 varv/minut | Måste vara > 0 | Måste vara <= verktygets högsta varvtal
Acceleration | 500 varv/sek | Måste vara > 0 | Måste vara <= verktygets maximala acceleration

## Använda varvtalsväxling

Du kan definiera 1-5 vinkelutlösare eller vridmomentsutlösare under ett steg, där varvtalet kommer att ändras.

Hastighetsväxlingarna kan läggas till i fältet Konfiguration.

Inom ett steg baseras alla reglage för varvtalsväxling på samma egenskap – antingen vridmoment eller vinkel. De kan inte blandas inom ett steg.

Lägga till en varvtalsväxling:

1. I dialogrutan i ett steg som kan ha varvtalsväxling, välj Lägg till varvtalsväxling. Välj sedan ett vinkelintervall eller ett momentintervall.
   Fälten Vinkel/moment för varvtalsväxling öppnas.

2. Lägg till värden enligt nedanstående tabell:

   Parameter | Beskrivning
   --- | ---
   Vinkel-/momentutlösare | Måste vara > 0
   Varvtal | Måste vara >0
   Typ av varvtalsramp | Hård eller mjuk

Momentutlösare och vinkelutlösare måste vara mindre än stegmålet, baserat på stegtyp och typ av utlösare.

Momentutlösare och momenthastighet kontrolleras även mot verktygets Max vridmoment och Max varvtal.
En varnings- eller felindikator visas när varvtalsväxlingsinställningarna överstiger antingen maxvärdena för verktyg eller stegets maxvärden.

## Kontrollera bromsbeteende (Ergo-stopp/tröghet)

Bromsbeteendet i ett flerstegsåtdragningsprogram kan anpassas på två olika platser i programmet: i ett steg före åtdragningens riktning ändras och/eller i det sista steget i åtdragningsprogrammet. På andra ställen i flerstegsprogrammet är bromsparametrarna inte tillgängliga i stegets allmänna inställningar. Bromsning kan ställas in till antingen Ergo-stopp eller Tröghet. Tröghet bromsar verktyget helt medan Ergo-stopp ger en mer ergonomisk minskning av åtdragningen.

För att ställa in bromsningstyp går du till stegets inställningar och ställer rullgardinsvalet Bromskonfiguration till Ergo-stopp eller Tröghet. Tröghet har inga ytterligare parametrar.

## Parametrar för Ergo-stopp

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Adaptiv broms | Ställ in den adaptiva bromsen i läge På eller Av
Ramptid | Endast tillgänglig när den adaptiva bromsen är inställd på Av. Skriv in tiden i ms.

## Lista över enskilda steg

Följande åtdragningssteg stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände:

- A – Lossa till vinkel

- TrR – Lossa till avtryckaren släpps

- T – Lossa till moment

- E – Inkoppling

- SR – Lossa hylsa

- DT – Dra åt till DynaTork

- TP - TensorPulse

## C – Koppling

I detta steg kör verktyget med programmerat varvtal framåt tills kopplingen släpps. När verktyget rapporterar att kopplingen frigörs kommer steget att slutföras med statusen OK.

Ett åtdragningsprogram som använder steget Koppling kan inte ha något annat steg tilldelat.

Detta steg gäller endast för kopplingsverktygen BCV-RE och BCP-RE.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Hastighetskontroll | Enkelhastighet eller dubbelhastighet
Slutlig hastighet | Anger den slutliga hastigheten för programmet [rpm]
Hastighetsramp | Knapp för att välja varvtalsramp [Hård, Mjuk]
Omdragning (Rehit) | Omdragningsdetektering inställd till På eller Av
Rehitvinkel | Ställer in rehitvinkeln [°]

## CL – Kopplingslossning

I detta steg kör verktyget med programmerat varvtal i omvänd riktning tills kopplingen släpps.

Ett lossningsprogram som använder steget Koppling kan inte ha något annat steg tilldelat.

Detta steg gäller endast för kopplingsverktygen BCV-RE och BCP-RE.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Slutlig | Anger programmets hastighet [rpm]

## W – Vänta

I detta steg väntar verktyget tills Väntetyp-villkoret är uppfyllt. Verktyget roterar inte medan det väntar, men Håll-status kan anges.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Väntetyp | Tid: Vänta angiven tid Signal (gäller endast Power Focus 6000 StepSync): Vänta tills en stigande kant på signalen ”Fortsätt steg” mottas.
Väntetid | Antalet sekunder som verktyget kommer att stå stilla – gäller endast när Tid valts som Väntetyp.
Håll-status | Håll inte: Verktyget väntar utan att köras. Håll moment: Under väntetiden strävar verktyget efter att hålla det moment som det hade när det gick in i steget. Håll position: Medan verktyget väntar strävar det efter att hålla den position det hade när det gick in i steget.

## SR – Lossa hylsa

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i bakåtgående riktning tills målvinkeln är nådd. Målvinkeln mäts från stegets start.

Detta steg är endast tillåtet att använda som det sista steget i åtdragningsbanan av ett flerstegsåtdragningsprogram. Det går dock att lägga till en synkpunkt efter det här steget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målvinkel | Inställd vinkel. Standard: 3 grader, måste vara > 0
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal | Standard: 60 rpm.

## DI – Kör till digital ingång

Detta steg kör verktyget i den riktning som anges av parametern Riktning, tills den ingång som angetts av Digital ingång blir för hög eller för låg, beroende på värdet för Stoppförhållande.

Detta steg är inte tillgängligt för STB-verktyg.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Riktning | Framåt eller bakåt
Digital ingång | En av följande lokala digitala ingångar på styrenheten kan väljas: Lokal DI 1 Lokal DI 2 Lokal DI 3 Lokal DI 4
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.
Stoppförhållande | Fallande kant: Steget körs till en fallande kant detekteras efter stegstarten. Stigande kant: Steget körs till en stigande kant detekteras efter stegstarten. Någon kan: Steget körs till en fallande eller en stigande kant detekteras efter stegstarten. Lågt: Steget körs tills ett lågt värde detekteras. Högt: Steget körs tills ett högt värde detekteras.
Varvtal (rpm) | Standard: 60 rpm.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Tillgängligt om Hastighetsramptypen är Manuell. Standard: 500 rpm/s.

## A – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel

A – Dra åt till vinkel

I det här steget kör verktyget tills en målvinkel uppnås. Målvinkeln mäts från stegets start.

A – Lossa till vinkel

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i bakåtgående riktning tills målvinkeln är nådd. Målvinkeln mäts från stegets start.

Parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målvinkel | Inställd vinkel. Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## TrR – Lossa till avtryckaren släpps

Detta steg gäller endast för styrenheten Power Focus 6000.

Detta steg körs i baklänges riktning tills verktygets tryckreglage släpps (lossning). Den kan bara användas som sista steg i ett program.

För STB-verktyg kan detta steg endast användas för lossningsprogram.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Varvtal | Numeriskt värde för rotationshastighet – i varv/min.
Typ av varvtalsramp | Lista över alternativ där en varvtalsramp kan väljas [Hård, Mjuk, Manuell]

## TTTR – Dra åt till avtryckaren släpps

Detta steg kör tills verktygets avtryckare släpps (åtdragning). Det kan bara användas som sista steg i ett åtdragningsprogram.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Varvtal | Numeriskt värde för rotationshastighet – i varv/min.
Typ av varvtalsramp | Lista över alternativ där en varvtalsramp kan väljas [Hård, Mjuk, Manuell]

## Dra åt till sträckgräns, metod 2 (YM2)

Detta steg gäller endast Power Focus 6000 StepSync.

I det här steget körs verktyget med specificerad hastighet i framåtriktningen tills sträckgränspunkten avkänns.

Sökningen efter sträckgränspunkten startar när momentet har nått Tt. Genomsnittet för momentet över Af grader beräknas. Denna procedur upprepas N rs gånger.

En referenslutning beräknas med linjär regression över de N rs punkterna. Därefter beräknas nya genomsnittsvärden kontinuerligt över A f grader.

The verklig lutning beräknas med linjär regression över the sist A s genomsnitt punkter. Sträckgränspunkten uppnås när lutningen är mindre än Py % av referenslutningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Filtervinkel | Standard: 1. Måste vara > 0.
Antal prov | Standard: 6. Måste vara >=4.
Antal prov, referens | Standard: 6. Måste vara >=4.
Sträckgränspunkt, procent | Standard: 90 %. Måste vara >20 %.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## T – Dra åt till moment/lossa till moment

T – Dra åt till moment

I det här steget körs verktyget med den programmerade hastigheten i framåtriktning tills målmomentet uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

T – Lossa till moment

I det här steget körs verktyget med hastigheten i bakåtgående riktning. För att steget ska vara aktivt måste åtdragningsmomentet först överstiga 110 % av målmomentet. Målmomentet måste vara ett positivt värde. När målmomentet har nåtts körs steget tills momentet faller under målmomentet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## T+A – Dra åt till moment plus vinkel

I det här steget kör verktyget tills målmomentet uppnås. Från denna punkt fortsätter det att köra ytterligare en målvinkel.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Målvinkel | Inställd vinkel. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal | Standard: 60 rpm.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## T|A – Dra åt till moment eller vinkel

I det här steget körs verktyget med hastigheten n i framåtriktningen tills antingen momentbörvärdet eller vinkelbörvärdet har nåtts. Mätningarna av åtdragningsmoment och vinkel startar i början av steget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Målvinkel | Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## T&A – Dra åt till moment och vinkel

Verktyget körs med den specificerade hastigheten i framåtriktning tills både målmomentet och målvinkeln har nåtts. Slutligt vridmoment och målvinkel måste vara > 0.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Målvinkel | Standard: 0. Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## DT – Dra åt till DynaTork

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i framåtriktning tills målmomentet nås. Verktyget håller därefter strömmen konstant på DynaTork-procent av Målmomentet under angiven DynaTork-tid.

För att undvika överhettning av verktyget rekommenderas det starkt att aldrig köra DynaTork till mer än 40 % av maximalt vridmoment på verktyget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
DynaTork tid | Tiden som DynaTork är aktivt.
DynaTork procent | Procent av Momentmålet.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Varvtal (rpm) | Standard: 60 rpm.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## Y – Dra åt till sträckgräns

Detta steg är inte tillgängligt för STB-verktyg.

I denna strategi kör verktyget med angivet varvtal framåt tills sträckgränsen nås. Sträckgränsen registreras genom att övervaka momentets gradient från den punkt där momentet överstiger Aktiveringsmomentet som beräknas utifrån vridmoment och vinkelavstånd. Parametern för vinkelavstånd ställs in enligt angiven hårdhet i förbandet.

Ställ in Gradient för vinkelfönster (för hårt förband, för mjukt förband eller manuell inställning av Vinkelfönster). Om man väljer Manuell måste Vinkelfönster ställas in. Ett förband anses hårt om skruven dras åt till dess fulla vridmoment och det roterar 30 grader eller mindre efter det har dragits till tättslutning. Ett mjukt förband roterar 720 grader eller mer efter att den har dragits till tättslutning. Hårdhetsparametern definierar vinkelfönstret för gradientberäkning. Ju hårdare förband – desto mindre vinkelfönster.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Sträckgränspunkt, procent | Måste vara >= 20 %
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## ThCT– Gängskärning till moment

Funktionen Gängskärning till moment möjliggör åtdragning när nergängningsmomentet är större än momentet för Nergängning klar, till exempel när tunna metallskikt dras åt med hjälp av självgängande (eller självborrande) skruvar. Verktyget kör framåt tills Vinkel för gängskärning (Aw) uppnås. Vinkelfönstret för gängskärning mäts från när momentet passerar Utlösningspunkt för gängskärning (Ttc) för första gången. Från den punkt där verktyget passerar gängskärningsvinkeln fortsätter steget att köra tills Målmomentet (Tt) uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Gängskärning, vinkelfönster | Standard: 0. Måste vara > 0.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## RD – Nergängning

Detta steg är inte tillgängligt för STB-verktyg.

Nergängningen är den del av en åtdragning från det att skruven tar gäng till alldeles innan skruvskallen vidrör den underliggande ytan och ligger an. Det moment som krävs under nergängningen bidrar inte till någon klämkraft.

I det här steget körs verktyget med hastigheten i framåtriktningen, och beroende på nergängningstyp, åtdragningsmoment eller tättslutning blir stegets uppförande följande:

Nergängningstyp: Till moment: Steget stoppar när angivet målmoment har hittats.

Nergängningstyp: Till tättslutning: Beräkningen av tättslutningens gradient börjar vid den specificerade momentutlösningsnivån Tt. Om ingen momentutlösning har ställts in startas gradientberäkningen vid stegets startpunkt.

Lutningsberäkningen görs mellan två vinkelpunkter Ad grader från varandra och beräknas som: (Tn – Tn-1) / (An – An-1) och så snart två lutningar efter varandra är större än TSLOPE så erhålls tättslutningspunkten.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Nergängningstyp | Till moment eller Till tättslutning.
Målmoment | Standard: ”ej inställt”. Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Utlösningsmoment | Om Nergängningstyp är Till tättslutning, så visas fältet Avtryckarmoment. Standard: ”ej inställt”. Måste vara > 0.
Deltavinkel | Om Nergängningstyp är Till tättslutning, så visas fältet Deltavinkel. Standard: ”0”. Måste vara > 0.
Momenthastighet | Om Nergängningstyp är Till tättslutning, så visas fältet Momenthastighet. Standard: ”0”. Måste vara > 0.
Broms (Gäller endast för Flex och Power Focus 6000 StepSync). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## E – Inkoppling

Detta steg är inte tillgängligt för STB-verktyg.

Detta steg kör verktyget i båda riktningarna tills hylsan tar an i skruven. Steget fortsätter tills Målmomentet eller Målvinkeln uppnås, förutsatt att Fortsätt om inte inkopplad har ställts till Ja. Om Målvinkeln nås i en riktning byter steget riktning. Begränsa upprepningar i sökningen genom att ange Max antal inkopplingsförsök. Om målmoment uppnås i någon riktning kommer steget att avsluta med status OK.

## Ext – Externt resultat

Externt resultat är en strategi som används när en OK-åtdragning rapporteras av en extern digital signal (och inte av moment eller vinkelvärden som uppmätts under åtdragningen). Denna externa signal kan tillhandahållas genom vilket sätt som helst som kan skapa digital signal in i Power Focus 6000 (t.ex. via en I/O-buss).

När signalen sänds kommer Resultatvyn (loggad data) att visa värdet för åtdragningsprogrammets Målparameter (angivet momentvärde, vinkelvärde, eller en textsträng). Dessa värden (moment och vinkel) representerar inte verkliga uppmätta värden, utan endast infogad text.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Moment <Målmoment> | Numeriskt värde för önskat visat målmomentvärde. En signal kan till exempel komma från en klicknyckel och visa <Målmomentet>.
Vinkel <Målvinkel> | Numeriskt värde för önskat visat målvinkelvärde. En signal kan till exempel komma från en klicknyckel och visa <Målvinkeln>.
Text | Alfanumerisk sträng för önskad text. Till exempel: ”Oljan har bytts ut”.

## MWR – Mekatronisk nyckel

Steget Mekatronisk nyckel är ett specialsteg som endast kan användas tillsammans med den mekatroniska nyckeln (MWR).

Detta steg kan inte användas tillsammans med andra steg. Inga begränsningar kan användas med detta steg. Steget har som standard tre sorters övervakningar: Toppmoment, vinkel och klick.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Lossningsgräns | Numeriskt värde för negativt vridmoment (dvs. vridmoment i lossningsriktningen) där spänningsresultatet märks som NOK (falsk åtdragningsriktning (lossning)) – i Nm.
Verktygsstorlek | Numeriskt värde för den specifika längden på det slutverktyg som är monterats på MWR-TA – i mm.
Verktygsböjning | Numeriskt värde för det slutverktyg som monterats på MWR-TA – i mm.
Vinkelfönster för upprepad åtdragning | Numeriskt värde för den vinkel som används för att bestämma om skruven redan har dragits åt om man uppnår vridmomentet – i grader (°).
Max vinkelhastighet | Numeriskt värde för maxhastigheten som skruven kan spännas med – i °/s.

## WP – nyckelproduktion

Strategi som används för kvalitetstestning av åtdragningen som gjorts med ST-nyckeln.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Styrstrategi | Stegtypen Nyckelproduktion kan konfigureras med följande styrstrategier. Moment: Denna strategi vägleder användaren så att önskat målmoment uppnås. Vinkel: Denna strategi vägleder användaren så att önskad målvinkel uppnås. Moment eller vinkel: Denna strategi vägleder användaren så att önskad målvinkel eller önskat målmoment uppnås. Moment och vinkel: Denna strategi vägleder användaren vid åtdragning av en bult tills både målmomentet och målvinkeln har uppnåtts. Sträckgräns: ST-nyckeln använder den här strategin för att känna av sträckgränspunkten automatiskt. Momentgränserna anger det intervall inom vilket resultatet är OK. Målvinkeln anger hur långt bortom sträckgränspunkten användaren kan dra åt. Lossa: Denna strategi används för att lossa en åtdragen skruv. PVT-kompensera med tättslutning: Denna strategi vägleder användaren till att uppnå det önskade målmomentet för förband med rådande moment när den rådande momentnivån är högre än slutmålet.

Baserat på den valda styrstrategin kommer en kombination av vissa av parametrarna som listas nedan att visas.

Parametrar | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Definierar målmomentet för åtdragningssteget.
Mät moment vid | Anger var momentet kommer att mätas. Välj mellan Toppmoment eller Toppvinkel. Toppmoment: Momentvärdet kommer att sättas till toppmomentvärdet. Toppvinkel: Momentvärdet kommer att sättas till det momentvärde som uppmäts vid toppvinkeln.
Vinkelsökgräns | Detta är en förskjutning som används för att ange momentresultatvärdet för en åtdragning. Uppmätt moment vid måste sättas till Toppvinkel för att denna parameter ska vara tillgänglig.
Spärrningstid | Numeriskt värde för spärrningstid, som är 5000 ms som standard. Det gör att användaren kan släppa momentet en stund och ladda under åtdragningen. Om Spärrningstiden överskrids, så markeras åtdragningens resultat som NOK med skälet "Åtdragnings-timeout".
Slutcykeltid | Numeriskt värde i ms för att ange slutcykeltiden. Tillämpas när momentet faller under nergängning klar
Momentkorrigeringskoefficient | Parametern används för att korrigera momentavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 1.
Vinkelkorrigering | Parametern används för att korrigera vinkelavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 0.
Målvinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget.
Avkänning av upprepad åtdragning | På eller Av. Detektering av omdragning kan användas för att avgöra när en åtdragning är en omdragning baserat på vinkelgränsinställningen. Vinkelgräns för omdragning är aktiverat om Omdragningsriktning är satt till På.
Linjär lutningskoefficient | Den linjära lutningskoefficienten kännetecknar förbandets styvhet i den linjära delen av kurvan, som moment-/vinkellutning i måttenheten Nm/grad.
Kompensera värde | Välj mellan Medelmoment och Toppmoment. Kompensationsvärdet anger hur PVT ska beräknas. Medelmoment – PVT baseras på ett medelvärde beräknat med hjälp av följande: Fördröj övervakning PVT-intervall PVT-distans Aktuellt moment min Aktuellt moment max Toppmoment – PVT baseras på toppvärde som uppmäts innan tättslutning detekteras.
Fördröj övervakning | PVT-beräkningen börjar inte förrän detta fönster har passerat, och börjar vid åtdragningsstart.
PVT-intervall | Anger hur många grader PVT-fönstret ska beräknas för, med början från PVT-distanspunkten.
PVT-distans | Anger när systemet ska starta PVT-fönstret (hur många grader för tättslutning).
Aktuellt moment min | Aktuellt moment – minimigräns.
Aktuellt moment max | Aktuellt moment – maximigräns

## WQ – Nyckelkvalitet

Strategi som används för kvalitetstest av åtdragningar med ST-nyckeln.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Styrstrategi | Strategin Nyckelkvalitet kan konfigureras med följande styrstrategier. Resterande moment/tid: Denna strategi analyserar momentspåret som en funktion av tid. Användaren ska utföra denna åtgärd med en enda stadig rörelse. Nyckeln känner automatiskt igen utbrytnings- och restpunkten. Resterande moment/vinkel: Denna strategi utvärderar det återstående momentet på ett förband och letar efter den återstående punkten på moment/vinkelspåret. Resterande moment/topp: Denna strategi utvärderar resterande moment på ett förband som ett toppmoment som krävs för att rotera skruven ytterligare. Lossa och dra åt igen: Denna strategi lossar en bult och drar på nytt åt den till dess ursprungsposition Sträckgräns: Med denna strategi detekterar nyckeln sträckgränspunkten automatiskt. Målvinkeln anger hur långt bortom sträckgränspunkten användaren kan dra åt.

Baserat på den valda styrstrategin kommer en kombination av vissa av parametrarna som listas nedan att visas.

Parametrar | Beskrivning
--- | ---
Spärrningstid | Numeriskt värde för spärrningstid, som är 5000 ms som standard. Det gör att användaren kan släppa momentet en stund och ladda under åtdragningen. Om Spärrningstiden överskrids, så markeras åtdragningens resultat som NOK med skälet "Åtdragnings-timeout".
Momentkorrigeringskoefficient | Parametern används för att korrigera momentavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 1.
Vinkelkorrigering | Parametern används för att korrigera vinkelavläsningen vid användning av en förlängning eller momentmultiplikator på nyckeln. Standardvärdet är 0.
Målvinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget.
Avkänning av upprepad åtdragning | På eller Av. Detektering av omdragning kan användas för att avgöra när en åtdragning är en omdragning baserat på vinkelgränsinställningen. Vinkelgräns för omdragning är aktiverat om Omdragningsriktning är satt till På.
Linjär lutningskoefficient | Den linjära lutningskoefficienten kännetecknar förbandets styvhet i den linjära delen av kurvan, som moment-/vinkellutning i måttenheten Nm/grad.

## TP - TensorPulse

Innan du använder åtdragningssteget TensorPulse måste följande licenstyp installeras på styrenheten:

- Strategier vid låg reaktion

TensorPulse fungerar endast med följande verktyg: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10.

Det här steget genererar åtdragningspulser i framåtriktningen, tills inställt moment har nåtts.

Om du kör åtdragningssteget TensorPulse ska du använda den nödvändiga PulseDrive-hylsan/förskruvningen.
Om åtdragningssteget TensorPulse körs utan PulseDrive-hylsan/förskruvningen, så blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentmål - Ts | Momentets målvärde måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maximala åtdragningsmoment.
Pulsenergi - Pe | Pulsenergi används för att reglera mängden energi/ström i varje puls. Pulsenergin måste ligga mellan 10 procent och 100 procent. Standardvärdet är inställt på 100 %.
Avstämningsfaktor för fasthållningskraft | Avstämningsfaktor för fasthållningskraft används för att justera reaktionskraften när steget TensorPulse körs. Det är den kraft som flyttar verktyget i motsatt riktning efter varje puls. Hög avstämningsfaktor ger hög reaktionskraft och hög pulsfrekvens; låg avstämningsfaktor ger låg reaktionskraft och låg pulsfrekvens. Avstämningsfaktorn för fasthållningskraft måste ligga mellan 0 och 100 procent. Standardvärdet är inställt på 40%.

I spårningen innebär vinkelreverseringen att verktyget roterar bakåt för att möjliggöra pulsering, men bulthuvudet roterar inte nödvändigtvis bakåt på grund av PulseDrive-hylsan/förskruvningen.

Relevant information

- Fortsätt steg - 10128

I detta avsnitt

- Inställning av spårning

# Inställning av spårning

När spårningskonfiguration har aktiverats på programnivå kan spårningens upplösning konfigureras på stegnivå. Inställningen för spårning styr hur provtagningen ska ske i varje enskilt steg.

Vid den här spårningsregistreringen är provintervallen inte samma genom alla steg, utan provintervallen (samplingshastigheten) beror i stället på konfigureringen i varje steg. Detta betyder att spårningen är indelad i en spårning för varje steg.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Inställning av spårning | Program: Använd inställningarna enligt definitionen på programnivå. Manuell: Spårningens provtyp från programnivån kommer att användas, dvs. Tid eller Vinkel. Om ett alternativt provintervall används skrivs inställningen över på programnivå.
Provtid | Välj provtid i rullgardinslistan (0,25–1000 ms).
Provvinkel | Välj provvinkel i rullgardinslistan (0,25–20 grader).

Maximalt antal prover i en spårning är 4096. Om en åtdragning genererar mer än 4096 prover utförs en provkomprimering (down sampling). Vid provkomprimering tas vartannat spårningsprov bort från hela åtdragningen varefter systemet fortsätter registreringen med halva upplösningen. Den här processen upprepas varje gång gränsvärdet på 4096 prov har nåtts. Eftersom provkomprimeringen utförs för alla steg blir förhållandet mellan stegen detsamma.

Spårningskanal | Notera
--- | ---
Moment | Finns för alla verktyg som har momentgivare.
Vinkel | Finns för alla verktyg.
Varvtal | Finns för alla verktyg.
Momentsekund | Endast för verktyg med två momentgivare.
Vinkelsekund | Endast för verktyg med två vinkelgivare.
Ström | Finns för alla verktyg.
Gradient | Kan visas om steg/begränsning/monitor genererar gradientvärden.

Relevant information

- Inställningar för ett multistegprogram

# Stegmonitorer

Stegmonitorer används för att verifiera att åtdragningen gjordes enligt specifikationen, exempelvis vinkelbegränsningar eller moment. Varje steg har obligatoriska stegövervakningar och valfria stegövervakningar. Obligatoriska övervakningar inkluderas när ett nytt steg dras till flerstegsprogrammet. De valfria skärmar är flexibla och kan placeras enligt behov i flerstegsprogrammet. Varje steg kan ha upp till fyra egna sorters övervakning.

Följande monitorer läggs automatiskt till varje steg som läggs till flerstegs åtdragningsprogrammet.

Standardstegmonitor
Stegmonitor | Gällande steg
--- | ---
Vinkel | Alla
Toppmoment | Alla

## A – Vinkel

Denna stegmonitor mäter maximal vinkel som uppnås under övervakningen och kontrollerar att det är mellan Övre gräns och Undre gräns. Vinkelmätningen startar i vid övervakningens början eller om så anges vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Fyra vinkeltyper kan användas: Toppvinkel (standard), Vinkel vid toppmoment, Avstängningsvinkel, samt Slutvinkel.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde.
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel.
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel.

## YA – Vinkel från sträckgräns

Den här övervakningsfunktionen mäter toppvinkeln från sträckgränspunkten och kontrollerar att toppvinkeln är inom tillåtna gränsvärden.

Denna stegmonitor är inte tillgänglig för STB-verktygen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grad. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Sträckgränspunkt, procent | Måste vara >= 20 %
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel. Måste vara >= 0
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel. Måste vara > 0
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32

## MT – Medelmoment

Denna monitor mäter medelmomentet under övervakningen och kontrollerar att det beräknade värdet är inom gränserna.

Denna stegmonitor är inte tillgänglig för STB-verktygen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Anger startförhållandet: Stegstart: Mätningen börjar från stegstarten och slutar vid avstängningspunkten. Momentutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där momentet passerar Momentutlösaren för första gången. Den slutar vid avstängningspunkten. Vinkelutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där vinkeln är Vinkelutlösaren, mätt från att det valfria Utlösningsmomentet, uppnås. Utan Utlösningsmoment mäts Vinkelutlösaren från stegets start. Den slutar vid avstängningspunkten Vinkelfönster: Mäts under ett Vinkelfönster. Fönstret startar vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmomentet för första gången plus en vinkelförskjutning, Vinkelutlösare. Tidsintervall: Mäter under de sista Tidsintervall sekunderna av åtdragningen.
Momentutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Utlösningsmoment, Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Vinkelutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Vinkelfönster | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Tidsintervall | Tillgängligt när Typ är satt till Tidsintervall. Måste vara > 0.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

## PT – Toppmoment

Vid det här steget mäter systemet maximalt moment som har uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskjutningar. Systemet kontrollerar även att värdena ligger mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

## PTCA – Eftergängsnittsvinkel

Mäter uppnådd vinkeln under övervakning och kontrollerar att den är mellan vinkelbegränsningar. Trigger Torque-nivån ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster har uppnåtts. Efter det, startar mätning av vinkeln så fort uppmätt vridmoment är högre än Trigger Torque. Parametern Stoppvillkor anger där vinkelmätningen ska avslutas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Gängskärning, vinkelfönster | Måste vara > 0
Vinkelmåttstyp | Maxvinkel Vinkel vid toppmoment Avstängningsvinkel Slutvinkel
Gängsnitt utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

## PTCPT – Eftergängsnitt toppmoment

Mäter det maximala vridmomentet som uppnåtts under övervakningen, inklusive eventuella överskridanden och kontrollerar att det ligger mellan momentgränserna. Alla momentvärden ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster (Thread cut angle window) har nåtts.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gängsnitt utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Gängskärning, vinkelfönster | Måste vara > 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

## PVTH – Eftervy moment högt (Post view torque high)

Här kontrollerar systemet att alla momentvärden i Vinkelfönsterlängd ligger under den Övre gränsen.

Vinkelfönstret börjar vid vinkelgraderna som ställs in i Startvinkel i bakåtriktning från avstängningspunkten. Detta spänner sedan över vinkelgraderna som ställs in i vinkelfönstret längd i bakåtriktning. Om Startvinkel lämnas tomt börjar Vinkelfönstret vid avstängningspunkten. De vridmomentvärden som används i monitorn är baserade på medelmomentvärdet, beräknat över antal prov. Om stegets totala vinkel är mindre än Startvinkel plus Vinkelfönsterlängd, rapporterar monitorn NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara > 0
Antal prov | Lägsta värde = 1 Högsta värde = 80
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

## PVTL – Eftervy moment lågt (Post view torque low)

Samma som Post View Torque High (eftervy moment hög), men monitorn kontrollerar att alla momentvärden i Vinkelfönsterlängd ligger över den Nedre gräsen i stället.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara > 0
Antal prov | Lägsta värde = 1 Högsta värde = 80
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.

## PrT – Prevailing Torque (låsmoment)

Skärmen beräknar det gällande låsmomentvärdet under Fönsterlängd och kontrollerar att det ligger mellan momentgränsvärdena. Vinkelfönstret börjar vid vinkelgraderna som ställs in i Startvinkel i bakåtriktning från avstängningspunkten. Detta spänner sedan över vinkelgraderna som ställs in i vinkelfönstret längd i bakåtriktning. Om Startvinkel lämnas tomt börjar vinkelfönstret vid avstängningspunkten. Den beräknade låsmomentet är det genomsnittliga momentet eller toppmomentet (beroende på parametervärdet som användaren har ställt in) under Fönsterlängd. Det beräknade värdet sparas som resultatdata Uppmätt låsmoment. Om Momentkompensering är På kommer uppmätt låsmoment att subtraheras från alla momentresultat i efterföljande steg. Eventuella tidigare beräknade kompensationsvärden för låsmoment kommer inte längre att subtraheras från momentresultaten. Om Torque compensation (momentkompensation) är inställd på No (nej), kommer ingen subtraktion att göras i efterföljande steg.

Om stegets totala vinkel är mindre än Startvinkeln plus Vinkelfönsterlängden, så rapporterar monitorn NOK.

Låsmoment kan mätas som ett genomsnitt av uppmätta värden, eller ett toppmoment. Du kan välja mellan de två lägena genom att sätta parametern Använd värde på antingen Medelmoment (för genomsnittsvärden), eller Toppmoment (”peak”, för toppvärden).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentkompensation | På eller av.
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara >= 0
Låg gräns | Måste vara > 0
Hög gräns | Måste vara >= 0
Använd värde | Medelmoment (för medelvärden), eller Toppmoment (för toppvärde).

## PC - Pulsräkning

Innan du använder stegkontrollfunktionen Pulsräkning måste du kontrollera att följande licenstyp är installerad på styrenheten:

- Strategier vid låg reaktion

Pulsräkning är endast giltig för följande verktyg: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10.

Här mäts antalet pulser varpå systemet bekräftar om värdet ligger mellan pulsräkning låg gräns och pulsräkning hög gräns.
Om momentutlösningsnivån har ställts in startar kontrollen så snart som det uppmätta åtdragningsmomentet överstiger inställt gränsvärde.

Om du kör ett åtdragningssteg med stegövervakningen Pulsräkning ska du använda rätt PulseDrive-hylsa/adapter.
Om åtdragningsstegen körs utan PulseDrive-hylsa/adapter blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Pulsräkning Hög gräns - n+ | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan pulsräkning låg gräns och pulsräkning hög gräns. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning Hög gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara större än eller lika med pulsräkning låg gräns. Pulsräkning Hög gräns kan lämnas tom.
Pulsräkning Låg gräns - n- | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan pulsräkning låg gräns och pulsräkning hög gräns. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara mindre än eller lika med pulsräkning hög gräns. Pulsräkning Låg gräns kan lämnas tom.
Momentutlösare - Tt | Momentutlösare måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maxmoment. Momentutlösare kan lämnas tom.

## SOT – Stäng av moment

Avstängningspunkten är punkten där steget når sitt målvärde. Momentet mäts vid avstängningspunkten och systemet kontrollerar att värdet är mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.

## SOC – Stäng av ström

Avstängningspunkten är punkten där steget når sitt målvärde. Strömmen mäts vid avstängningspunkten och systemet kontrollerar att värdet är mellan Övre gräns och Undre gräns.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.

## SSD - Stick Slip Detection

Den här stegmonitorn upptäcker och anmäler ”stick slip”-effekter (spärrfel) under ett steg. Detektionen görs genom att räkna antalet gånger vridmomentet faller under Utlösningsnivå (Trigger Level). Om maximalt antal är större än Maximalt antal oscillationer (Maximum Number of Oscillations) rapporteras spärrfelet. Monitorn fungerar i två olika lägen, Dynamisk eller Fast. Skillnaden mellan de olika lägena är hur Utlösningsnivån beräknas.

Dynamiskt moment: Utlösningsnivån beräknas dynamiskt som Procent av toppmoment av aktuell max vridmoment som har uppnåtts hittills under monitorn. Övervakningen startas så snart moment passerar utlösande moment.

Fixerat moment: Triggernivå är fasta utlösande momentet som anges av användaren. I detta läge är inte procentsatsen nödvändig.

Om vridmomentet aldrig når Trigger Torque (utlösande momentet) startar inte övervakningen, så kommer detta att resultera i status NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Anger vilken typ av Stick Slip-avkänning som kan göras vid övervakning av Stick Slip-avkänning. Standard: Dynamiskt moment.
Toppmomentprocent | Standard: 80 %, Måste vara >=10 och <100.
Utlösningsmoment | Standard: 5, Måste vara >= 0 och <Verktyg max moment.
Maximalt antal oscillationer | Standard: 5, Måste vara >= 3 och <20.

## Ti – Tid

Mäter den förflutna tiden under monitorn och kontrollerar att det ligger mellan tidsgränserna. Tidmätningen börjar vid monitorns start och, om utlösningsmomentet är angivet, vid den punkt där vridmomentet överför Trigger Torque för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns

## TG – Momentgradient

Denna monitor kontrollerar att gradienten är inom gränsen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grad. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Slutpunktskontroll | Om den sätts till Ja, så kontrolleras endast att den gradient som uppmäts vid stegets avstängningspunkt är inom gränserna.
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Låg gräns | Lägsta acceptabla momentgradient. Måste vara >= -100.
Hög gräns | Högsta acceptabla momentgradient. Måste vara > -100 och > nedre gräns.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32
Vinkelförskjutning | Tillgänglig när Slutpunktskontroll är satt till Nej. Specificerar hur många grader efter att utlösningsmomentets passeras för första gången som beräkningen av gradienten startar.

## TAW – Lågt moment i vinkelfönster

Här kontrollerar systemet att alla momentvärden i vinkelfönstret är inom tillåtna momentgränsvärden.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara <= 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns
NOK om fönstret passeras | OM den sätts till Ja, så blir statusen för denna monitor NOK om slutet av vinkelfönstret inte nås.

## TRD – Momenthastighet och avvikelse

Denna stegmonitor mäter och kontrollerar förhållandet mellan moment och vinkel. Den beräknade momenthastigheten är markerat om det är inom momenthastighetsbegränsningarna definierade av High Limit (övre gräns) och Low Limit (nedre gräns).

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Moment vid vinkelstartpunkt.
Startpunktsvinkel | När startpunktvinkeln har mätts upp från utlösningsmomentet påbörjas mätningen av åtdragningsmomentet.
Slutpunktsvinkel | Vinkelpunkt där mätning av vridmoment stoppas.
Slutpunktsmoment | Moment där mätning av vridmoment är stoppad.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.
Gräns | Måste vara > 0

## CI - Klicka på

Monitor för att möjliggöra klickmoment och klickvinkelresultat. Denna bildskärm har inga inställningar och kan bara användas i samband med MWR-steget.

## LD – Lossningsdetektering

Denna monitor kan användas för att kontrollera momentet och riktningen för att se om det görs försök att utföra en lossning med hjälp av stegstrategin Nyckelproduktion för en ST-nyckel. Om det anbringade momentet är över det värde som satts som Lossningsgräns i riktningen motsatt den konfigurerade gängriktningen för programmet, så ska resultatet rapporteras som NOK.

# Stegbegränsningar

I följande avsnitt beskrivs de stegbegränsningar som finns för styrenheten Power Focus 6000 och PF8 samt styrenheten PowerFocus 6000 StepSync.

I styrenheten PowerFocus 6000 StepSync är det möjligt att använda synkroniseringspunkter i åtdragningsprogrammet. När något begränsningsvillkor inte uppfylls stoppas verktyget omedelbart. Programmet hoppar då till nästa synkroniseringspunkt (gäller endast styrenheterna Power Focus 6000 StepSync och Flex), eller till slutet av programmet. För en PowerFocus 6000- och PF8-styrenhet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till slutet av programmet.

För att säkerställa att åtdragningen stannar om något oväntat händer, är det möjligt att lägga till begränsningar för flerstegs åtdragningsprogrammet. För varje begränsning väljer du Reparerbar = Ja för att tillåta nya försök när åtdragningen stoppas. För varje steg i ett flerstegsåtdragningsprogram kan du ha upp till fyra begränsningar.

Följande begränsningar läggs automatiskt till varje steg som läggs till flerstegs åtdragningsprogrammet.

Standardstegbegränsningar
Stegbegränsning | Gällande steg
--- | ---
Stegbegränsning, maximal tid | Alla utom Externa resultat och MWR
Stegbegränsning, maximalt vridmoment | Dra åt till vinkel Dra åt till moment+vinkel Turbolossning Vänta Lossa hylsa Kör till digital ingång Dra åt till tryckreglaget släpps
Stegbegränsning, maximal vinkel | Dra åt till moment TurboTight Turbolossning Dra åt till DynaTork Vänta Kör till digital ingång Lossa till moment Gängskärning till moment Nergängning Dra åt till sträckgräns Pulserande nergängning ligger an TensorPulse

## CTh – Cross Thread (korsgängad)

Den här begränsningen kontrollerar vinkeln från den punkt där momentet passerar Startmoment (T1) till den punkt där momentet passerar Slutmoment (T2). Om vinkeln uppmätt från Start Torque (startmoment) (T1) är högre än Maximum limit (maximal gräns) (Amax), stoppas verktyget omedelbart.

När momentet passerar Slutmoment (T2) kontrolleras den uppmätta vinkeln mot Minimigränsvärdet (Amin). Om vinkeln är lägre än den här gränsen stoppas verktyget omedelbart.

Parameter | Beskrivning | I bild
--- | --- | ---
Startmoment | Måste vara <=0. | T1
Slutmoment | Måste vara <=0. | T2
Minimigräns | Undre vinkelgränsvärde. | Amin
Maxgräns | Övre vinkelgräns. | Amax

## A – Maximal vinkel

Restriktionen mäter vinkeln. Om den uppmätta vinkeln når maxgränsen stoppas verktyget omedelbart. Vinkeln mäts från början av begränsningen eller, om specificerat, från den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under begränsningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Vinkeln mäts från detta moment om så anges.
Maxgräns | När denna gräns har uppnåtts stannar verktyget omedelbart.

## T – Max.moment

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta momentet överstiger maxgränsen stoppas verktyget omedelbart.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maxgräns | Om momentet når denna angivna gräns, så stoppas verktyget omedelbart.

Ti – maximal tid

Restriktionen kontrollerar tiden. När maxgränsen har nåtts verktyget stannar omedelbart.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maxgräns | När denna tid har förflutit stannar verktyget omedelbart.

## RH – Omdragning (Rehit)

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta vridmomentet överstiger detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 StepSync) eller till slutet av programmet.

Det går endast att lägga till omdragningsbegränsning till det första steget i flerstegsåtdragningsprogrammet. När en omdragningsbegränsning har lagts till i det första steget ska det inte vara möjligt att flytta steget till någon annan position inom åtdragningsprogrammet. Omdragningsbegränsningen måste raderas från det första steget för att kunna flytta det till en annan position i åtdragningsprogrammet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Detektionsmoment | Om det uppmätta vridmomentet överstiger detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 StepSync) eller till slutet av programmet. Måste vara större än noll.
Vinkelfönster (gäller endast Power Focus 6000 StepSync) | Målvinkeln mäts från stegets start. Om inget vinkelfönster har angivits är begränsningen aktiv under hela steget.

## RT – Upphävningsmoment (Rescinding Torque)

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta vridmomentet faller under detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 StepSync) eller till slutet av programmet.

- Processer för momentreglering
  Begränsningsvillkoret är det uppmätta momentet. För att begränsningen ska vara aktiv måste momentet först överstiga 110 % av Upphävningsmomentgränsen.

- Processer för vinkelreglering
  Denna begränsning kontrollerar det maxmoment som uppnåtts under begränsningen. För att begränsningen ska vara aktiv måste momentet först överstiga utlösningsmomentet.

Processer för momentreglering
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Upphävningsmomentgräns | Standard: 10 Nm. Måste vara > 0.

Processer för vinkelreglering (gäller endast Power Focus 6000 StepSync)
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara > 0.
Toppmomentprocent | Standard: 95. Måste vara >= 50.
Upphävningsmomenttid | Standard: 20. Måste vara >= 5 och <= 500.
Upphävningsmomentvinkel | Måste vara > 0.

På kabelverktyg kan du ange upphävningsmoment för vinkel. Denna begränsning styrs av två parametrar: Toppmomentsprocentandel och Upphävningsmomenttid. Procentandelen anger den nedåtriktade avvikelsen från det senaste toppmomentet, och Upphävningsmomenttiden anger tiden (mellan 5 och 500 ms) för denna avvikelse. Endast när båda villkoren (lika med eller lägre än den angivna procentsatsen för den inställda varaktigheten) är uppfyllda, kommer programmet att avbrytas och hoppa till slutet.

## TG – Momentgradient

Denna begränsning kontrollerar gradienten, och om den är utanför gränserna så stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till slutet av programmet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Utlösningsmoment | Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Minimigräns | Måste vara >= -100.
Maxgräns | Måste vara > -100 och > nedre gräns.
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32

## TAW – Lågt moment i vinkelfönster

Denna begränsning kontrollerar att det uppmätt Angle Window Length ligger mellan Torque limits (momentgränserna). Om det uppmätta momentet ligger utanför gränserna stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till slutet. Vinkelfönstret längd börjar vid Start Angle (startvinkeln) från den punkt där momentet först passerar Trigger Torque. Om Trigger Torque inte är angiven, börjar Start Angle (startvinkeln) börjar i början av begränsningen.

Om slutet på vinkelfönstret längd inte nås är status på begränsningen NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara >0
Minimigräns | Måste vara >= 0
Maxgräns | Måste vara <= Minimigräns

## TCD - Moment kontra strömavvikelse

Begränsning verifierar att alla aktuella mätningar konverteras till motsvarande moment är mest Maximum deviation (maximal avvikelse) från den verkliga momentet uppmätt med momentomvandlaren. Begränsningen startar när momentet når Trigger Torque (utlösarmomentet) för första gången under steget och är aktivt tills steget når sitt mål.

Om utlösningsmomentet aldrig uppnås, så kommer monitorn att rapportera OK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Maximal avvikelse | Standard: 1, Måste vara > 0

## PCH - Pulsräkning hög

Innan du använder stegbegränsaren Pulsräkning hög måste du kontrollera att följande licenstyp är installerad på styrenheten:

- Strategier vid låg reaktion

Pulsräkning hög gäller endast följande verktyg: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10.

Den här begränsningen styr gränsvärdet för antal pulser, och ser till att de är under det inställda värdet för pulsräkning hög gräns.
Om det uppmätta antalet pulser är högre än pulsräkningens höga gränsvärde stoppas verktyget omedelbart och programmet går vidare till nästa synkroniseringspunkt eller till programmets slut.
Om momentutlösningsnivån har ställts in startar kontrollen så snart som det uppmätta åtdragningsmomentet överstiger inställt gränsvärde.

Om du kör ett åtdragningssteg med Pulsräkning hög ska du använda rätt PulseDrive-hylsa/adapter.
Om åtdragningsstegen körs utan PulseDrive-hylsa/adapter blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Pulsräkning Hög gräns - n+ | Pulsräkning Hög gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Pulsräkning Hög gräns kan lämnas tom.
Momentutlösare - Tt | Momentutlösare måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maxmoment. Momentutlösare kan lämnas tom.

# Resultrapportörer

Resultatrapportörerna gör det möjligt att dra ut specifika värden på valda procedurer från resultatet. Resultatrapportörerna hör till ett steg men måste kopplas till den monitor/begränsning från vilken de läser värdena. Endast monitorer eller begränsningar belägna i samma steg som resultatrapportören kan väljas. En resultatrapportör läggs till ett steg med hjälp av en klicka-och-dra-åtgärd (på samma sätt som monitorer och begränsningar). Varje resulltatrapportör är ansvarig för ett specifikt resultatvärde, till exempel nergängningsvinkel, slutmoment, aktuellt moment.

Det är möjligt att koppla en resultatrapportör till:

- programmonitorer

- stegmonitorer

- stegbegränsningar

Varje resultatrapportör definierar en slutvärdestyp:

- Slutvinkel

- Slutmoment

- Rådande moment

- Självgängningsmoment

- Ström

- Nergängningsvinkel

- Antal pulser

## Allmänna parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Producent | Anger vilken monitor/begränsning som producerar värdet.
Värde | Anger vilket värde från den valda producenten som ska visas.

Begränsningar:

- Det är endast möjligt att lägga till en resultatrapportör på en monitor/begränsning som hör till ett steg i huvudvägen eller en programmonitor/programbegränsning.

- Det kan finnas flera rapportörer på ett steg om det är av olika typer.

- Det kan finnas en resultatrapportör av, exempelvis typen slutvinkel på varje steg och programmonitorvinkel.

- För de monitorer/begränsningar som har mer än ett resultatvärde är det möjligt att lägga till mer än en resultatrapportör om resultatrapportörerna är av olika typer.

- Det kan inte finnas flera resulltatrapportör av samma typ på ett steg eller på en programmonitor/-begränsning.

- Endast ett resultat rapporteras för varje möjlig slutvärdestyp-

Regler:

- Det interna numret för ett resultatelement måste vara detsamma som för motsvarande resultatrapportör.

- Det interna numret för ett monitor-/begränsningsresultat måste vara detsamma som det interna numret för monitorn/begränsningen i konfigurationen.

- Stegresultatens ordning måste överensstämma med ordningen i vilken de utförs. Det först utförda steget måste vara först.

Möjliga värden som rapporteras av en resultatrapportör, om en sådan finns, i monitor/begränsning/steg:

- Monitorernas/begränsningarnas uppmätta värde (som flyttal eller heltal)

- Monitorernas/begränsningarnas övre och nedre gränser

- Status

- Momentutlösare och vinkelutlösare

- Vinkelmål och momentmål (läses från steget)

Möjliga statusvärden:

- Låg

- OK

- Hög

- Annat

- EjSatt

Målvärdena hör inte till någon stegmonitor, så målvärdena tas från det steg till vilket monitorn hör.

# Lägga till ett flerstegsprogram

1. I menyn Tightening (åtdragning)klicka på Multistep program library (flerstegsprogrambibilotek).

2. Klicka på plus- ikonen uppe till höger och välj lämplig typ av program i popup-fönstret (åtdragning eller lossning).

# Ta bort ett flerstegsprogram

1. I menyn Tightening (åtdragning)klicka på Multistep program library (flerstegsprogrambibilotek).

2. I listan, klicka på flerstegsåtdragningsprogram som du vill ta bort.

3. I själva programmet, längst ned till vänster klickar du på Delete (Ta bort).

4. Klicka på Yes (Ja) i popup-fönstret för att bekräfta ditt val.

# Inställningar för ett multistegprogram

## Allmänna inställningar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Namn | Ett användardefinierat namn för flerstegsprogrammet.
Gängriktning | Riktning på gängorna, antingen medurs (CW) eller moturs (CCW).
Lossningsprogram | Anger om ett program finnas tillgängligt. Välj från listan med tillgängliga lossningsprogram i styrenheten.
Typ | Typ av program, antingen åtdragning eller lossning.
Programstart | Ger den vridmomentnivå som genererar ett resultat. Om det lämnas tomt skapas resultatet varje gång verktyget startas. annars genereras resultatet endast från inställt vridmoment-nivå.
Programslut moment | Visar momentvärdet som stoppar en flerstegsåtdragning. Signalen 168 – Programslut är sann efter en flerstegsåtdragning när Programslut moment har uppnåtts och Programslut timeout har förflutit. Standardvärde för Programslut moment är Verktygets maxmoment * 0,03.
Programslut timeout | Visar tidsvärdet som stoppar en flerstegsåtdragning. Signalen 168 – Programslut är sann efter en flerstegsåtdragning när Programslut moment har uppnåtts och Programslut timeout har förflutit. Standardvärde för Programslut timeout är 0 sekunder.
Verklig vinkelkompensation | Slår på eller av Verklig vinkelkompensation (standard är av).

## Tillbehörsinställning

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Använda tillbehör, kalibrering | Välj om tillbehörsjustering ska vara på eller av.
Utväxling | Utväxlingsförhållandet kan vara mellan 0,5 och 4,0.
Effektivitetsinställning | Effektivitetsinställningen kan vara mellan 0,5 och 1,0.

## Programbildskärm

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Vinkel | Slår På eller Av vinkelövervakningen för hela programmet. Om värden för Aktiv i steg och Avtryckarmoment lämnas tomma startar vinkelövervakningen vid programstart.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg som vinkelövervakningen gäller för. Om inget slutsteg anges kommer vinkelövervakningen att sluta vid det sista steget i programmet som inte är ett steg för att Frigöra hylsan.
Typ | Typ av vinkelövervakning. Välj mellan: Maximal vinkel: Den högsta vinkeln som uppnåtts under monitorn Vinkel vid maximalt vridmoment: vinkeln vid den punkt där högsta vridmoment uppnåddes under monitorn (Inte tillgängligt för STB-verktyg) Avstängningsvinkel: vinkeln vid avstängningspunkten för steget Vinkel vid slut: vinkeln vid övervakningens slut, inklusive broms om den är aktiv.
Utlösningsmoment | Anger värdet för utlösningsmoment vid vinkelövervakning. För STB-verktyg aktiveras avtryckarmomentet endast i åtdragningsriktningen när ett åtdragningsprogram utförs och endast i lossningsriktningen när man utför ett lossningsprogram.
Låg gräns | Anger vinkelövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger vinkelövervakningens övre gräns (för programmet).
Moment | Slå På eller Av momentövervakningen för hela programmet. Om Aktiv i steg lämnas tomt, så startar momentövervakningen vid programstart.
Aktiv i steg | Ställer in ett antal steg som momentövervakningen gäller för. Om inget slutsteg anges kommer momentövervakningen att sluta vid det sista steget i programmet som inte är ett steg för att Frigöra hylsan.
Typ | Typ av vinkelövervakning: Toppmoment: det högsta moment som uppnåtts under övervakningen. Avstängningsmoment: momentet vid stegets avstängningspunkt.
Låg gräns | Anger momentövervakningens undre gräns (för programmet).
Hög gräns | Anger momentövervakningens övre gräns (för programmet).

## Programrestriktioner

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Maximal tidsgräns | Inställt värde i sekunder. Denna begränsning kontrollerar total tid för åtdragning och om den överskrider Övre tidsgräns stoppas verktyget omedelbart. Tiden räknas alltid från programstart.
Maximal momentgräns | Denna begränsning kontrollerar vridmoment och om uppmätt vridmoment överstiger gränsen för Moment högt stoppas verktyget omedelbart.

## Rapportörer

Detta gör det möjligt för användaren att välja vilka värden (från övervakning/begränsningar) som ska visas som slutvärden. Klicka på Lägg till för att välja en resultatrapportör som ska kopplas till ett programs övervaknings-/begränsningsvärde.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Rapportör | Välj en resultatrapportör.
Producent | Välj vilken övervakning/begränsning som producerar värdet.
Värde | Välj vilket värde från den valda producenten som ska visas.

## Spårningskonfiguration

Spårningskonfiguration kan utföras på programnivå eller för varje steg. Standardkonfigurationen är inställd på programnivå och kan förbigås i varje steg om så behövs.

Aktivering av funktionen möjliggör här konfigurering på programnivå.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktiverat | På: Aktiverar spårningen upplösningskonfiguration på programnivå. Av: Spårningen registreras med samma upplösning för hela åtdragningen. I det här fallet fördelas spårningens punkter jämnt tidsmässigt över hela åtdragningen. För varje tidsintervall (0,25 ms) visas två värden (lägsta och högsta uppmätta värde) i spårningen. Max antal prover i det här formatet är 2000.
Provtyp | Provtid: anger hur ofta proven ska sparas i spårningen genom en provtid som anges i ms. Provvinkel: anger hur ofta proven ska sparas i spårningen genom ett provvärde som anges i grader.
Provtid | Välj provtid i rullgardinslistan (0,25–1000 ms)
Provvinkel | Välj provvinkel i rullgardinslistan (0,25–20 grader)

## Validering

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Validera mot verktygsvärden | Använd On (på) om verktyget är känt ange Max Torque (max vridmoment) och Max Speed (max hastighet). Använd Off (Av) om verktyget inte är känt..
Verktyg | Rullgardinsmeny med verktyg för validering.
Max moment | Max vridmoment på verktyget att validera mot.
Max varvtal | Max varvtal på verktyget att validera mot.

Relevant information

- Programslut – 168

# Skapa ett multistegprogram

Du kan skapa ett multistegprogram genom att dra och släppa steg, övervakningar och restriktioner i åtdragningsområdet.

Stegen kan endast placeras mellan start- och slutpunkter i programmet, medan övervakning och begränsningar endast kan placeras på steg.

Funktion |  | Beskrivning
--- | --- | ---
Start och slutpunkter |  | Start och slutpunkter på flerstegsprogram, Alla steg måste placeras mellan dessa två punkter.
Lägga till ett steg |  | Dra ett steg från listan och släpp det i önskat position mellan start- och slutpunkt.
Flytta ett steg |  | Klicka på och håll ned ett steg och flytta den till önskad position
Visar steg-egenskaper |  | Klicka på steget för att visa egenskaper
Stänger steg-egenskaper |  | Klicka varsomhelst i området för att stänga menyn egenskaper
Ta bort ett steg |  | Öppna steg-egenskaper och klicka på Delete (Ta bort) längst ned i menyn
Lägga till en begränsning/monitor |  | Dra en begränsning/monitor från listan och släpp den på lämpligt steg.
Flytta en begränsning/monitor |  | Klicka på och håll ikonen (markering för monitor, stopptecken för begränsning) och dra och släpp sedan den på lämpligt steg
Visa begränsning-/monitoregenskaper |  | Klicka på begränsning/monitor-ikonen för att visa menyn egenskaper
Stänga begränsning-/monitoregenskaper |  | Klicka varsomhelst i området för att stänga menyn egenskaper
Ta bort en begränsning/monitor |  | Öppna Restriktioner/-egenskaper och klicka på Delete (Ta bort) längst ned i menyn
Stegfel |  | När en valideringsfel inträffar i ett steg, markeras det steget.. Observera att när stegegenskaper öppnas, kommer parametern som orsakar felet också att vara markerad.
Bildskärms-/Begränsningsfel |  | När en valideringsfel inträffar i övervakning eller begränsningar, markeras övervakningen eller steget. Observera att när monitor/begränsningsegenskaper öppnas, kommer parametern som orsakar felet också att vara markerad.
Förbjuden placering |  | När en viss placering (av ett steg, monitor eller begränsning) inte är tillåtna, visas inte platshållarikonen.

# Kompatibilitetstabell för multistegprogram

Vilka steg, monitorer och restriktioner som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.

Tabellen nedan visar vilka steg, monitorer och begränsningar som finns tillgängliga för de olika verktygen.

Verktyg som stöds | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PF6000-Handhållen | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X
PF6000-StepSync | - | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
PF6000-Fixturmonterad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -

Stegtyp | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Dra åt till vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dra åt till moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dra åt till trycket släpps | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Dra åt till moment + vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dra åt till moment OCH vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Dra åt till DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Vänta | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Hylsfrigörelse | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Kör till digital ingång | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
Dra åt till moment eller vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Lossa till vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Lossa till moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Lossa till avtryckarfrigörelse | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Gängskärning till moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Synkroniseringspunkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X## | - | -
Koppla | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Nergängning | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Dra åt till sträckgräns | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Dra åt till sträckgräns M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Externt resultat | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X** | - | X
Koppling | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Kopplingslossning | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Mechatronic Wrench (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Momentkalibrering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Skruvnyckelproduktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Skruvnyckelkvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Övervakningar (Utvärderas vid slutet av steget) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tid | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Vinkel | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Toppmoment | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Stäng av moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Momenthastighet, avvikelse | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Eftergängsnittsvinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Eftergängsnitt toppmoment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Moment i vinkelfönster | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Eftervy moment högt | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Eftervy moment lågt | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Vinkel från sträckgräns | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Detektering av Stick-Slip | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Rådande moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Stäng av ström | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Klick | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Momentkalibrering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Lossningsdetektering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Begränsningar (Omedelbart stopp) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Max.moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Maximal vinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Maximal tid | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Kryssgänga | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Momentgradient | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Återkallningsmoment - Momentstyrningsprocess | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Återkallningsmoment - Vinkelstyrningsprocess | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Moment kontra strömavvikelse | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Moment i vinkelfönster | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Omdragning (Rehit) | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X### | - | -

Programövervakning typ (Utvärdera vid slutet av programmet) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (Låg spänning) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Programbildskärmsvinkel | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X*** | - | -

Programbegränsningstyp (Omedelbart stopp) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (Låg spänning) | BCX | MWR | STB | QST | STW | Externt verktyg
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Programbegränsning Moment högt | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Programbegränsning Tid hög | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | -

* STB-verktyget får endast tillåta lossning till avtryckare/åtdragning till avtryckarfrigörelse i ett flerstegsprogram för lossning/åtdragning.

** Externt resultat stöds inte i ett fixturmonterat PF6000/StepSync-system.

*** Programbildskärmsvinkel stöds inte i ett fixturmonterat PF6000/StepSync-system.

# Stöds endast av fixturmonterade PF6000-system.

## Stöds endast av fixturmonterade PF6000-system och PF6000-StepSync-system.

###　Stöds inte av fixturmonterade PF6000-system.

# STB-verktyg och multistep

På grund av den trådlösa karaktären hos STB-verktyg kan vissa flerstegsfunktioner och beteenden vara olika. Förutom de allmänna begränsningarna som anges här, har beskrivningar av flerstegsfunktioner ytterligare information om STB-verktyg vid behov.

## Programvalidering

Alla åtdragningsprogram kommer att valideras för kompatibilitet med STB-verktyg innan programmet laddas ner till verktyget. Om det valda åtdragningsprogrammet inte är kompatibelt med verktyget kommer detta att låsas. När detta fel uppstår kommer det att utlösa händelse 5030, "Konfigurationskomplexitet överskriden".

För att låsa upp verktyget, minska komplexiteten i åtdragningen, eller välj ett annat åtdragningsprogram helt och hållet.

# Stegkonfigureringsfaser

Styrenhetens åtdragningsprogram behöver parametrar som ställs in för att kunna utföra programmen. Det är obligatoriskt att välja en Strategi och antingen Målmoment eller Målvinkel. Andra inställningar är frivilliga. Det är även möjligt att övervaka åtdragningens förlopp genom att lägga till gränser som momentet eller rotationsvinkeln måste hållas inom.

Åtdragningsförfarandet är indelat i fyra faser: Start, Nergängning, Åtdragning och Stopp.

Typisk åtdragningskurva

Figuren visar hur en typisk åtdragning sker. Kurvorna visar hur varvtal, moment och vinkel varierar under åtdragningen. Alla åtdragningsstrategier representeras så här. Parametrar, övervakning och gränser visas också med detaljerade figurer.

En uppgift räknas från den tidpunkt då en avtryckare trycks in tills åtdragningsmålet nås eller ett fel uppstår.

En kombination av en åtdragningsstrategi tillsammans med specifika parameterinställningar bildar ett åtdragningsprogram.

Användaren kan skapa många olika åtdragningsprogram, och en av dessa väljs vid körning.

I detta avsnitt

- Startfas
- Nergängningsfas
- Stoppfas
- Lossa en skruv
- Beskrivningar av fasparametrar

# Startfas

Den valfria Startfasen initierar åtdragning, gör att hylsa och gänga hittas, och att omdragningar kan upptäckas.

I detta avsnitt

- Riktning
- Mjukstart
- Avkänning av dragning på redan draget förband
- Strömövervakning
- Kompensation för TrueAngle

# Riktning

Gängriktning fastställer hylsans åtdragningsriktning till med- eller moturs. Hylsans rotation kommer alltid att vara i denna riktning utom vid lossning och under inställningssteget som används i strategin Tre steg.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Gängriktning | Fastställer hylsans åtdragningsriktning. | Medurs

# Mjukstart

Under Mjukstart går det att ställa in varvtalet, det maximala vridmomentet och rotationsvinkeln för att hjälpa skruven att komma i rätt gäng, och för att förhindra att verktyget rycks ur sitt läge när verktygsavtryckaren trycks ned.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Mjukstart | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Av: Mjukstart är avstängd. På: Mjukstart är på. | På
Varvtal | Anger varvtalet under mjukstart. | 35 varv/minut
Vinkel | Anger spindelns vinkel för att bulten ska ta rätt gäng. | 90°
Moment max | Anger den övre momentgränsen under mjukstart. Om Moment max överskrids avbryts åtdragningen och ett felmeddelande ges. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. | 1,25 Nm

# Avkänning av dragning på redan draget förband

När Rehit-detektering är aktiverad går det att upptäcka en skruv som redan är åtdragen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Avkänning av upprepad åtdragning | Detekterar åtdragning på redan åtdragen skruv. Tidig: alternativet Avkänning av redan draget förband – Tidig avslutar åtdragningen direkt när en omdragning upptäcks och avslutar åtdragningen så ergonomiskt som möjligt. För att kunna avkänna redan draget förband tidigt måste Mjukstart vara På. Detta är för att värdet Mjukstart moment max används som momentgränsvärde och värden som överstiger detta värde utlöser omdragningsfel. Åtdragningen anses vara NOK och ett omdragningsfel visas. Komplett: för att känna av omdragning när Mjukstart inte används måste alternativet Avkänning av redan draget förband – Fullständig användas. Avkänning av redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen betraktas som en omdragning om hastigheten aldrig når halva nergängningshastigheten och ett omdragningsfel indikeras. Åtdragningen klassas som NOK. Av: Ingen omdragning detekteras. | Tidig

# Strömövervakning

Strömövervakning ger en extra trygghet för att övervaka åtdragningsmomentet och är ett komplement till momentgivaren i verktyget.

Vid det slutgiltiga målmomentet mäts och konverteras rotorströmmen till ett momentvärde. Om det beräknade momentet är inom 10 % av det uppmätta momentet anses åtdragningen vara OK.

Parameter | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Strömövervakning | Omkopplare med På/Av-läge. Av: Strömövervakning är inaktiverad och verktygets moment mäts av momentgivaren. På: strömmen mäts vid slutmålmomentet och omvandlas till ett momentvärde. Det beräknade momentet jämförs med det uppmätta momentet. Om skillnaden är inom 10 % anses åtdragningen vara OK. | Av

Strömövervakning är inte implementerat i strategier för Turbo Tight, rotations, puls eller ST-skiftnyckel.

# Kompensation för TrueAngle

Vissa verktyg är utrustade med ett gyro och kan upptäcka och mäta verktygsrotationen under åtdragning. Om verktyget roteras under åtdragningen kan vinkelmätningen störas. Detta leder till felaktig åtdragning om de gjorts enligt vinkelreferenser. Styrenheten kan, för variationer inom angivna gränser, kompensera dessa rotationer och göra en korrekt åtdragning.

Om verktygets rotation ligger utanför angivna gränser avbryts åtdragningen, och resultatstatus NOK rapporteras. Ytterligare informationsrapporter – Verktygsrörelse överskridits.

Parameter | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Verklig vinkelkompensation | Tillgänglig för alla åtdragningsstrategier utom Rotera. Verktyg som har kråkfot som tillbehör stöder inte parametern TrueAngle-kompensation. | På
Verktyg rörelsegränser – Negativa | Endast synlig om TrueAngle-kompensation är på. Definierar verktygets maximala negativa rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Uttrycks i ett numeriskt vinkelvärde Min. värde: 1 Max. värde: 180 | 30
Verktyg rörelsegränser – Positiv | Endast synlig om TrueAngle-kompensation är på. Definierar verktygets maximala positiva rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Uttrycks i ett numeriskt vinkelvärde Min. värde: 1 Max. värde: 180 | 30

Endast verktyg med gyro kan mäta verktygspositioneringen.

# Nergängningsfas

Den del av åtdragningen från det att skruven tar gäng till alldeles innan skruvskallen vidrör den underliggande ytan och ligger an mot den. Det moment som krävs under nergängningen bidrar inte till någon klämkraft.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängningsvarvtal | Anger varvtalet under Nergängningsfasen | Max varvtal

I detta avsnitt

- Självgängning
- Momentgränser vid nergängning
- Vinkelgränser för nergängning
- Eftervy av moment
- Nergängning klar

# Självgängning

Självgängningsfasen möjliggör åtdragning när nergängningsmomentet är större än momentet för Nergängning klar, till exempel när tunna metallskikt dras åt med hjälp av självgängande (eller självborrande) skruvar. Självgängningsfönstret startar när momentvärdet når SelftapTorqueMin/2. Momentet måste nå över SelftapTorqueMin, men inte passera SelftapTorqueMax, under vinkelfönstret.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Självgängning | Aktiverar steget för självgängning. | Av
Varvtal | Anger varvtalet under självgängning. | Mjukstart varvtal eller 5 % av Verktyg Max Varvtal
Längd | Anger vinkeln för hylsan under självgängning. Mäts från slutet av startfasen. | 360°
Moment min. | Momentvärde för nedre gräns för självgängning. | 0 Nm
Moment max | Momentvärde för övre gräns för självgängning. | Verktygets maxmoment

# Momentgränser vid nergängning

Friktionen mellan muttern och förbandet kan variera. Detta kan leda till att det vridmoment som behövs för att få ner en mutter en gänga, innan kontakt med förbandsytan äger rum, också varierar. Dessa effekter skulle t.ex. kunna vara hinder i hålet, låsmoment eller varierande smörjning.

Övervakning av nergängningsmomentet kan vara användbart vid nergängning av en låsmutter med ett plastinlägg i gängorna som hjälper förbandet stå emot vibrationer. Detta kräver ett högre moment, känt som låsmoment, för att klara av motståndet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentgränser vid nergängning | Ställer in Momentgränser vid nergängning till på eller av. Av: Inga gränser inställda. På: Momentgränser och vinkelintervall inställda. | Av
Förskjutning | Vinkelförskjutning innan Vinkelintervallet börjar. | 0°
Längd | Vinkel som definierar nergängningsmomentets begränsning. | 360°
Moment min | Moment för den lägre momentgränsen vid nergängning. | 0 Nm
Moment max | Moment för den övre momentgränsen vid nergängning. | 19% av målmomentet

# Vinkelgränser för nergängning

Genom att övervaka rotationsvinkeln under nergängning, kan fel som saknade brickor eller bultar med felaktig gängstorlek eller längd upptäckas. För långa gängor skulle t.ex. kräva en större vridvinkel för att bulten ska ligga an.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vinkelgränser för nergängning | Aktiverar vinkelgränser för nergängning. Vinkelgränser ställs in i förhållande till när verktygets avtryckare trycks in eller när ett speciellt momentvärde uppnås. Vinkelgränser kontrolleras inte under självgängning om självgängning är aktiverat. Av: Inga gränser inställda. Från avtryckare:Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om vinkelgränser eller tid överskrids. Från moment: Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna <Från moment>-värdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids. | Av
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser för nergängning ställts in. | 10 % av målmomentet
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten. | 100°
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten. | 1000°
Tid min | Minimitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 10 ms
Tid max | Maximitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 5000 ms

# Eftervy av moment

Vissa förband har en momenttopp innan Nergängning klar. En eftervy av moment gör det möjligt att övervaka momentvärden under två angivna vinkelintervall. Intervallstarter anges som en vinkel före Nergängning klar och moment övervakas sedan under ett angivet vinkelintervall.

Eftervy moment liknar därför Nergängningsmomentgränser, utom att max och min gränser kan placeras oberoende av varandra och vara olika långa för bättre kontroll av resultatet av nergängningsfasen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Eftervy av moment | En eftervy av moment gör det möjligt att övervaka momentvärden under två angivna vinkelintervall. | Av
Moment min. | Momentvärde för nedre gräns vid Eftervy av moment. |
Moment min förskjutning | Vinkelförskjutning innan minsta intervallet för Eftervy av moment börjar. | 720°
Moment min längd | Vinkellängd som anger Eftervy moment min avsnitt. | 90°
Moment max | Momentvärde för övre gräns vid Eftervy av moment. |
Moment max förskjutning | Vinkelförskjutning innan högsta intervallet för Eftervy av moment börjar. | 360°
Moment max längd | Vinkellängd som anger Eftervy moment max avsnitt. | 90°

# Nergängning klar

Nergängning klar ställer in om skruven har nått planet. Det avslutar Nergängningsfasen så att åtdragningsfasen kan påbörjas.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängning klar | Specificerar hur man ska kontrollera när bulten kommit ner tätt mot planet. Vid moment: Anger momentvärdet när nergängningen är avslutad. | Vid moment
<Vid moment> | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. Nergängning klar måste vara mindre än Första moment i flerstegstrategier eller Målmoment i TurboTight-strategin. |

# Stoppfas

Stoppfasen avslutar åtdragningen så att hylsan kan frigöras.

## Mjukstopp

Mjukstopp avslutar åtdragningen på ett mer ergonomiskt sätt.

Verktyget ska inte stoppas inom tidsintervallet 50–300 ms, eftersom sådana stopp är obekväma.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Mjukstopp | Slår på eller av mjukstoppet. Av: Inget mjukstopp används. På: Mjukstopp är aktiverat. När målmomentet uppnås minskas verktygsvarvtalet omedelbart till 75 %. Sedan minskar varvtalet till noll inom som mest 40 ms. | Av

# Lossa en skruv

Genom att ställa in lossningsparametrarna, kan du styra beteendet för lossning för ett specifikt åtdragningsprogram. Ange lossningsvarvtalet och momentet för att säkerställa att skruven skruvas enligt önskemål, så att skruvgängan inte går sönder, oavsett vilket verktyg du använder.

Lossning anses OK när Urgängningsmomentet uppnås. Men skruven kommer troligen inte vara helt urgängad då. Skruven bör nu kunna vridas med ett lågt vridmoment och hastigheten kan ökas. Operatören måste fortsätta med lossning tills åtgärden anses färdig.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Detektionsmoment | Minsta moment som behövs för att börja med lossning och få ett lossningsresultat. | 7 % Verktyg Max Moment
Urgängningsmoment | När momentet hamnar under Urgängningsmomentet anses lossningen vara OK. Obs! Eftersom skruvlängden kan variera är det inte möjligt för systemet att fastställa när skruven har gängats ur helt. Detta får operatören avgöra. | 3,5% Verktyg Max Moment
Lossningsvarvtal | Lossningsvarvtal uppnås när Urgängningsmoment nås. | Verktyg Max Varvtal

# Beskrivningar av fasparametrar

# Målmomentgränser

Genom att ställa in Målmomentgränser, är det möjligt att kassera en åtdragning om momenresultatet inte ligger inom de specificerade momentgränserna. Ett alltför högt moment skulle kunna deformera skruven som ett resultat av att ha passerat sträckgränsen och t.o.m. få den att gå sönder eller att fläka av gängorna. För litet moment skulle kunna leda till att klämkraften inte är tillräcklig för att stå emot krafterna för vilka förbandet är konstruerat.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentgränser | Åtdragningen klassas som NOK om momentresultatet ligger utanför området som definierats av minsta och högsta momentet. Auto: Momentgränser ställs automatiskt in till standardvärdena som specificerats för minsta och högsta momentet. Manuell: Aktiverar de momentgränsvärden som skall ställas in manuellt. | Auto
Moment min | Momentvärde för nedre momentgräns. Kan anges om Manuell har valts. | 95% av målmomentet
Moment max | Momentvärde för övre momentgräns. Kan anges om Manuell har valts. | 120 % av målmomentet

Parametern Mät moment på kan ha olika värden. Som standard mäts momentet vid dess topp. Parameterns möjliga värden räknas upp i tabellen nedan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Max momentvärde | Mäter det högsta momentvärdet under åtdragningen.
Värde vid högsta vinkel | Mäter momentvärdet vid det högsta vinkelvärdet.
Värde vid avstängning | Mäter sista momentvärdet innan avbrottssteget.

# Målvinkelgränser

Med inställda Målvinkelgränser är det möjligt att övervaka om muttern vrids i önskad grad under åtdragningen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vinkelgränser | Välj avsnitt för åtdragningen, i grader, där vinkeln ska övervakas. Av: Inga gränser kontrollerade. Från Nergängning klar: Övervakningsfönstret är inställt från när momentet för Nergängning klar har uppnåtts. Från moment: Övervakningsfönstret är inställt från när det angivna momentvärdet nåtts. Momentet måste vara större än Nergängning klar-momentet. Från första målmoment: Övervakningen är inställd från när Första målmoment nåtts. Det här alternativet är inte tillgängligt om TurboTight väljs. Auto: Vinkelns övervakningsgränser beräknas automatiskt av styrenheten Manuell: Vinkelns övervakningsgränser anges manuellt. | Av
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser ställts in. |
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser ställts in. | 75% av målmomentet
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns | 90°
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns | 720°
Tid min | Minimitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 10 ms För TurboTight: 0 ms
Tid max | Maximitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 1000 ms För TurboTight: 40 ms

Position 1- 4 är giltig om målet är moment. Position 5- 6 är giltig om målet är vinkel.

Parametern Mät vinkel på kan ha olika värden. Parametern är endast tillgänglig när vinkelövervakning är aktiverad för det åtdragningsprogram som används. Som standard mäts vinkeln på Max vinkelvärde. Parameterns möjliga värden räknas upp i tabellen nedan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Värde vid högsta moment | Mäter vinkeln vid det högsta momentvärdet.
Max vinkelvärde | Mäter den största vinkeln under åtdragning.
Värde vid avstängning | Mäter det sista vinkelvärdet innan avbrottssteget.

# Momentkompensation

Genom att använda momentkompensation kan själva klämkraften som appliceras på förbandet fastställas bättre och spridningen i den applicerade klämkraften kan reduceras.

Punkten för momentkompensation ställs in genom att referera till en viss vinkel från Nergängning klar och beräkna ett värde för det vridmoment som används vid nergängning. Detta kompenseras sedan när förspänningen i skruven skapas genom att lägga till det beräknade momentvärdet i punkten för momentkompensation till målmomentet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentkompensation | Gör det möjligt att justera målmomentet för momentet som används i nergängningsfasen. Av: Ingen kompensation görs. På: Manuell inställning av Punkten för momentkompensation. | Av

# Återstående vridmoment korrelationsfaktor

Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg.

Återstående vridmoment korrelationsfaktor är tillgänglig för alla verktyg som driver TurboTight-strategin och TensoPulse-åtdragningsstrategin. Den är också tillgänglig för batteripulsverktygen som stöds av styrenheten.

När en Återstående vridmoment korrelationsfaktor används som skiljer med 100, är det rapporterade Slutliga momentet inte längre det dynamiska momentet som uppmättes med verktygsomvandlaren.

Det dynamiska måttet använder en intern momentomvandlare som mäter momentet hela tiden. När målmomentet uppnås, stannar verktyget och resultatet utvärderas och rapporteras. Det uppmätta slutliga momentet i omvandlaren påverkas av förbandets tillstånd, verktygets varvtal, kugghjul och hylsor.

Det kvarvarande momentet uppmäts efter att åtdragningen är klar. Det är det moment som behövs för att fortsätta eller starta om åtdragning till en högre nivå. Det kvarvarande momentet bestämmer klämstyrkan i förbandet.

En dynamisk vridmomentmätning är mycket repeterande, men kan skilja sig mellan verktygstyp och verktygsvarvtal. | En handhållen kalibrerad momentnyckel ger hög noggrannhet vid mätning av det kvarvarande momentet, men har högre variationer på grund av sättning i förbandet, momentet klingar av, friktion eller operatörsteknik.

Återstående vridmoment korrelationsfaktorn är en kompensation mellan det dynamiska momentet och det kvarvarande momentet. Faktorn bör fastställas genom experiment. Det valda åtdragningsprogrammet görs några gånger och det dynamiska momentet registreras. Åtdragningarna mäts också manuellt för att bestämma det kvarvarande momentet.

Återstående vridmoment korrelationsfaktorn kan beräknas genom att dividera ett kvarvarande moment genom ett dynamiskt moment. Återstående vridmoment korrelationsfaktorn visas som procent och är som standard 100%. Detta betyder att det rapporterade dynamiska momentvärdet inte har ändrats.

Parametrar | Funktion
--- | ---
Målmoment | Målmomentet som ställts in för åtdragning med TurboTight-strategin.
Slutligt dynamiskt moment | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | Det dynamiska momentet som uppmätts med en referensgivare.
Kvarvarande moment | Det önskade kvarvarande momentet som försäkrar den önskade klämkraften.
Korrelationsfaktor för återstående moment | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Ett exempel på hur vridmomentinställning kan användas:

TurboTight-strategin har valts. Förbandet ska dras åt till 12 Nm för att nå den önskade klämkraften. Följande inställning görs:

Exempelinställningar | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade önskade målmomentet i styrenheten
Korrelationsfaktor för återstående moment | 100 | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Ett antal åtdragningar görs. Efter varje åtdragning kontrolleras förbandet med en kalibrerad momentnyckel. Medelvärdet beräknas och följande resultat hittades:

Initialparametrar och resultat | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade målmomentet i styrenheten.
Slutmoment | 12 Nm | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | 12 Nm | Det okompenserade uppmätta momentet från verktygsomvandlaren.
Kvarvarande moment | 10 Nm | Det kvarvarande momentet uppmätt med en kalibrerad momentnyckel eller ett annat testverktyg.
Korrelationsfaktor för återstående moment | 100 % | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Testet visar att det kvarvarande momentet är för lågt för att ge den önskade klämkraften. Återstående vridmoment korrelationsfaktorn beräknas till 0,83, vilket är 83 %. En justering av kalibreringsfaktorn görs och resultatet erhålls.

Slutparametrar och resultat | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade målmomentet i styrenheten.
Slutmoment | 12 Nm | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | 14,5 Nm | Det okompenserade uppmätta momentet från verktygsomvandlaren.
Kvarvarande moment | 12 Nm | Det önskade kvarvarande momentet som försäkrar den önskade klämkraften.
Korrelationsfaktor för återstående moment | 83 % | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment.

Detta visar att vi måste dra åt lite hårdare än målet, för att kompensera för skillnader och nå det önskade momentet i förbandet.

Det är viktigt att kalibreringen görs med samma verktygstyp och parameterkonfiguration som kommer att användas i produktionen.

# Startknapp släppt

I fönstret Resultatutvärdering i programmets åtdragningsfas kommer flaggan NOK på startreglage släppt att styra om det är tillåtet att släppa verktygets startreglage innan måltillståndet har uppnåtts. Inställningen kan ställas in på, På eller Av. Nedan följer en beskrivning av de två tillstånden.

Växla inställning | Beskrivning
--- | ---
På | Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts resulterar i en NOK-åtdragning.
Av | Att släppa avtryckaren innan måltillståndet har uppnåtts resulterar i en OK-åtdragning, så länge som alla andra tillstånd har uppfyllts.

Normalläget är att inte tillåta att startknappen släpps för tidigt.

Tillgänglighet

NOK vid förlorad avtryckare är tillgänglig i följande åtdragningsstrategier: Rotera, Snabbsteg, Två steg, Tre steg, Fyra steg och Impuls – Ett steg.

För åtdragningsstrategierna Rotera, Snabbsteg, Två steg och Tre steg är inställningen Tryckreglage förlorat endast tillgänglig när programmet är inställt på vinkel (inte moment).

# Konfiguration av åtdragningsprogram – allmänna parametrar

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

Åtdragningsprogrammets allmänna inställningar kan användas för att ställa in och hantera åtdragningsprogram genom att namnge åtdragningsprogram och göra generella åtdragningsinställningar såsom att välja åtdragningsstrategi, Manuellt eller Snabbt prog. läge, och ställa in åtdragningsprogram målvärde.

Mer information om åtdragningsparametrar finns i avsnitten Startfas, Nergängningsfas, Åtdragningsstrategier och Stoppfas.

Mer information om lossningsparametrar finns i avsnittet Lossa en skruv.

Relevant information

- Lossa en skruv
- Nergängningsfas
- Startfas
- Stoppfas
- Åtdragningsprogram

I detta avsnitt

- Namn
- Strategi
- Mål
- Tidsövervakning (förfluten tid)
- Tillbehörsinställning

# Namn

Använd fältet Namn för att ge åtdragningsprogrammet ett namn. Namnet lagras med åtdragningsresultatet och skickas till ToolsNet (om tillämpligt). Namnet kan högst ha 32 tecken.

# Strategi

Strategi anger den åtdragningsstrategi som ska användas i åtdragningsprogrammet.

Mer information om tillgängliga strategier och relevanta parametrar hittar du under ”Åtdragningsstrategier”.

Relevant information

- Åtdragningsprogram

# Mål

Snabbstegs-, Tvåstegs-, och Trestegsstrategierna gör att det går att välja åtdragning antingen mot ett målmoment eller ett målvinkelvärde. När TurboTight är aktiverat är endast målmomentalternativet tillgängligt.

# Tidsövervakning (förfluten tid)

Tidsövervakning är tillgänglig för alla åtdragningsstrategier utom Rotera. Tidsövervakning kan aktiveras när vinkelgränser aktiveras. Tidsövervakning är tillgänglig för nergängningssteget och det slutliga steget i åtdragningsfasen.

För att undvika risken för oväntade ryck i slutet av åtdragningen, när du använder åtdragningsstrategin TurboTight, se till att aktivera Tid-övervakning.

Eftersom hantering av spårningen tar tid, är det alltid en kort skillnad mellan Program förfluten tid jämfört med Fas förfluten tid. Detta är särskilt tydligt i program med bara en fas.

När du använder ett STB-verktyg går det inte att använda tidsövervakning om alla övervakningsalternativ är påslagna.

# Tillbehörsinställning

Tillbehörsinställningen gör det möjligt att kompensera för verktygets fronttillbehör. Denna kompensering kan göras för varje åtdragningsprogram.

En operatör kan byta ett tillbehör med strömmen på och sedan välja ett åtdragningsprogram som är kalibrerat för det specifika tillbehöret.

Tillbehörskalibrering är tillgänglig för alla konventionella strategier utom för STwrench.

1. I Åtdragningsprograminställningar, ställ in Tillbehörskalibrering aktiverad på Ja

2. Klicka på Åtdragningsparametrar > Redigera

3. Klicka på startsteget.

4. Under Tillbehörskalibrering, ställ in Använda tillbehörskalibrering på Ja

5. Ställ in de nödvändiga parametrarna för Utväxlingsförhållande och Effektivitetskalibrering (se tabell nedan).

Parametrar för tillbehörskalibrering
Tillbehör, kalibrering | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Tillbehör, utväxlingsförhållande | Tillbehör, utväxlingsförhållande behövs för att kompensera vinkeln. Minimum: 0.5 Maximum: 3.6 Hylsans rotationshastighet = Verktygshastighet / utväxlingsförhållande | 1.0
Effektivitetskalibrering | Tillbehörsutväxlingsförhållande kombinerat med Effektivitetskalibrering behövs för att kompensera momentet. Minimum: 0.5 Maximum: 1.0 Till exempel betyder 0,9, 10 % effektivitetsförlust. | 1.0

# Arbeta med Gruppsekvensfliken

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Batchsekvenser används för att utföra ett specificerat antal åtdragningar i en viss ordning. Varje batchsekvens ges ett namn.

I detta avsnitt

- Inställningar för batchsekvens
- Batchkonfiguration

# Inställningar för batchsekvens

En batchsekvens kan bestå av upp till 99 batcher med en batchstorlek på upp till 250 åtdragningar. Batcherna i en batchsekvens kan utföras i den ordning som anges eller genom att välja en hylsväljare som bestämmer vilken batch som ska köras.

Batchinställningar, parametrar
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Lås verktyg när batchsekvens är klar | En batchsekvens är klar när batchsekvensräknaren är lika med storleken på batchsekvensen. På: Verktyget är låst och ett åtdragningsprogram eller en batchsekvens måste väljas för att fortsätta utföra åtdragningar. Av: När batchsekvensen är slutförd kan den upprepas igen. | På
Fri ordning | Nej: De konfigurerade batcherna utförs i den följd de listats, förutsatt att de konfigurerats för att utföra åtdragningar. Om en hylsa har angivits frågar systemet efter hylsan när batcherna ska köras. Ja: De konfigurerade batcherna kan köras i vilken följd som helst. Operatören måste tala om för systemet vilken batch som ska utföras genom att välja en hylsväljare. En batch betraktas som avslutad när alla förband har dragits. | Nej
Uppräkning vid NOK | Gör det möjligt att räkna upp värdet för batchräkning trots att åtdragningen rapporterats som NOK. För att funktionen Max NOK efter varandra ska fungera (max antal en enda skruv kan dras åt) måste Uppräkning vid NOK vara inställd på Nej. Om parametern ställs in på Ja kommer sekvensen att gå vidare till nästa dragning. | Nej
Max NOK efter varandra | Max INTE OK (NOK) åtdragningar i följd anges som ett högsta antal tillåtna NOK åtdragningar i följd i en batch. Om max. antal NOK i följd nås visas händelsen För många NOK åtdragningar (4020). | 0
Nedräkning vid lossning | Räknar ned räknevärdet inom den aktiva batchen. Slutförd batch kan inte räknas ned. Aldrig: Inställningen är av. Räknaren stegas inte ned vid lossning i den aktiva batchen. Alltid: Batchräknaren räknar ned om en lossning utförs. När senaste åtdragning är OK Batchräknaren räknar ned om en lossning utförs efter att föregående åtdragning var OK. | Aldrig
Sekvensavbrottstimer | På: Den valda batchsekvensen kan avbrytas inom en angiven tidsgräns Av: Den valda batchsekvensen kan inte avbrytas. | Av
Avbrottstid (10–600) | Antalet sekunder medan den valda batchsekvensen kan avbrytas. | 10

# Batchkonfiguration

En batch ställs in för att utföra ett specificerat antal åtdragningar efter varandra med samma åtdragningsprogram. Batcher måste ha åtdragningsprogram och batchstorlek angivna för att kunna köras.

Batchkonfiguration, parametrar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Åtdragningsprogram | Det åtdragningsprogram som ska användas för batchen.
Batchstorlek | Antal åtdragningar som ska utföras för batchen. Max antal åtdragningar i en batch är 250. Batchstorlek 0 kommer att ge batchen ett oändligt antal åtdragningar.
Identifieringsnummer | Vid användning av en hylsväljare används denna hylsposition för att aktivera batchen.

# Arbeta med fliken Källor

Externa signaler som används som uppgifter för åtdragningar konfigureras i menyn Källor. Källor är tillbehör eller liknande, anslutna till en virtuell station. Två typer av källuppgifter finns tillgängliga:

- Uppgiften Källåtdragning

- Uppgiften Källgrupp

En källåtdragning används för att välja ett enskilt åtdragningsprogram.

En Källgrupp används för att välja en gruppsekvens – en serie av åtdragningsprogram.

Mer information om val av uppgifter finns under Tilldela en uppgift till en virtuell station.

I detta avsnitt

- Källåtdragning
- Källa batchsekvens

# Källåtdragning

Åtdragningsmenyn visar en lista över källåtdragningskonfigurationer. Separata listor kan kopplas till en virtuell station – gå till den virtuella stationen och välj Uppgift, Ändra uppgift. Välj sedan en källa som en uppgift. Källåtdragningar länkar ett specifikt åtdragningsprogram till ett identifieringsnummer. När identifieringsnumret skickas till styrenheten (antingen genom en extern digital signal, eller, om en hylsväljare används, genom att lyfta motsvarande hylsa i väljaren) kommer det länkade programmet att köra om och om igen, tills en annan signal sänds (eller hylsa tas upp). Ingen batchräkning görs.

Källåtdragningslistor kan antingen ställas in i läget Kontroll eller Bekräfta

Vid inställning på Kontroll kommer den externa källan att välja åtdragningsprogram genom att begära ett identifieringsnummer. Vid val av en hylsväljare kopplas identifieringsnumret till ett motsvarande uttag i hylsväljaren och när hylsan lyfts väljs åtdragningsprogrammet.

I läget Bekräfta kan hylsväljaren inte användas som kontrollkälla. I detta läge länkas identifieringsnummer till både ett åtdragningsprogram och en specifik hylsa (anges i ytterligare en kolumn i listan). När ett identifieringsnummer begärs (av en extern signal), uppmanas motsvarande hylsa i hylsväljaren, och åtdragningsprogrammet aktiveras när operatören lyfter hylsan (andra hylsor är inaktiverade). Om ingen hylsa är specificerad (dvs. inställd på 0 i Hylskolumnen), aktiveras åtdragningsprogrammet direkt och hylsstatus ignoreras.

## Produktguider

https://www.youtube.com/watch?v=vVAaKtp3O5k

I detta avsnitt

- Skapa en källåtdragning

# Skapa en källåtdragning

Ändringar av åtdragningsprogram i någon sektion måste verkställas genom klickning på Applicera-knappen i gränssnittets nedre högra hörn. Alternativt kan ändringar ångras genom att klicka på Ångra-knappen på samma plats.

När du navigerar bort från det avsnitt där ändringar har gjorts (med hjälp av knappen Tillbaka, Hem eller Resultat) kommer användaren att presenteras med en varnings popup där ändringarna också kan tillämpas eller ångras. Användaren kan inte fortsätta utan att tillämpa eller ångra ändringar.

1. Gå till menyn Källor, och välj sedan Åtdragning i vänster navigering.

2. Klicka på plus-ikonen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

3. Ge Källåtdragningen ett namn och välj rätt Väljarläge (Kontroll eller Bekräfta, beroende på vad som krävs).

4. Som standard kommer bara ett redigerbart identifieringsnummer att vara tillgängligt när du skapar en ny Källåtdragning. Längst ner på skärmen, klicka på plus-ikonen för att lägga till mer.

5. Ge varje objekt ett identifieringsnummer

   Om en hylsväljare används, kommer identifieringsnumren att motsvara positionerna i hylsväljaren, dvs. identifieringsnummer 1 motsvarar hylsa 1 i hylsväljaren.

6. Välj ett åtdragningsprogram för att länka till varje identifieringsnummer genom att klicka på Program och välja från listan av åtdragningsprogram.

## Källor – max NOK efter varandra

Max NOK efter varandra kan ställas in per källåtdragning eller per individuellt program som ingår i the källåtdragningen.

Inställning max NOK efter varandra per källåtdragning

1. Ställ in Max NOK efter varandra per program på Nej

2. Ange värdet i fältet Max NOK efter varandra.

Inställning max NOK efter varandra per program

1. Ställ in Max NOK efter varandra per program på Ja

2. För varje program i sektorn Identifierare väljare konfiguration väljer du ett värde i kolumnen Max NOK.

Relevant information

- Källåtdragning

# Källa batchsekvens

Käll Batchkonfigurationen hittas under Batch-alternativet i menyn Källor.

Styrenheten kan konfigureras till att välja en batchsevens som är baserad på antingen ett identifieringsnummer eller en identifieringssträng.

Insignal | Beskrivning
--- | ---
Identifieringsnummer | Numret måste vara ett positivt heltal som kan komma från ett tillbehör eller från en extern kontrollenhet.
Identifieringssträng | Strängen måste bestå av ASCII-tecken och kan komma från en streckkodsläsare eller från en extern styrenhet.
Hylsväljare | Användning av flera hylsväljare.

## Produktguider

https://www.youtube.com/watch?v=-dTjDz6ravw

I detta avsnitt

- Skapa en Källgrupp
- Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng
- Kombinera identifieringssträngar

# Skapa en Källgrupp

1. Gå till menyn Källor, och välj sedan Batchsekvens i vänster navigering.

2. Klicka på plus-ikonen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

3. Ge Källbatchen ett namn

4. Ställ värdet Avbryt för ny identifierare till Ja om registrering av en ny identifierarsträng ska avbryta den föregående registreringen.

5. Välj Identifieringsmetod (Sträng för text, eller Antal för numeriska strängar)

6. Ange Fri order till På om strängarna ska kunna skannas i vilken ordning som helst.

   Identifikationssträngar kan bestå av upp till 4 olika strängar. Om fri ordning ställs till Nej måste strängarna skannas i en viss ordning för att systemet ska acceptera strängen.

7. Om det behövs, tillsätt en identifierare sträng genom att klicka på ikonen Plus i Identifierarträng konfiguration.

8. Klicka på namnetiketten för identifieringssträngen som du vill ändra egenskaperna för (popup-fönster). Följande egenskaper kan anges per sträng:

   - Namn - Namnet på strängen.

   - Längd - längden på strängen. Se Kombinera identifieringssträngar för mer information om sammanfogning av strängar.

   - Viktiga positioner – används för att ange vilka tecken i streckkodssträngen som ska läsas när man sätter ihop strängen för att matcha din fördefinierade sträng. Antalet viktiga positioner måste matcha antalet tecken i de fördefinierade strängarna.

   - Sparade positioner – visar vilka delar av varje sträng i Källbatchen som kommer att sparas, och hur de betecknas i loggen. I det här fältet, ange de positioner i strängen som måste sparas. Positioner kan utgöra endast delar av hela strängen. Om fältet lämnas tomt, kommer hela (sammanfogade) strängen att sparas. Tabellen nedan visar några exempel på sparade positionskombinationer.

     Sparade positionsvärden är kommaseparerade (utan mellanslag), och intervallen anges med ett bindestreck.

   Identifieringssträng | Positioner
   --- | ---
   Sträng 1: 1234567 | 1-7
   Sträng 2: abcdef | 8-13
   Sträng 3: GHIJKL | 14-19
   Sträng 4: 890 | 20-22

   Exempel på sparad position
   Sparade positioner | Sparade resultat
   --- | ---
   (tom) | 1234567abcdefGHIJKL890
   1-3,9,11,15,20-22 | 123bdH890
   8-12,1-7,19, 20-21 ändras automatiskt till: 1-12,19-21 | 1234567abcdeL89

   ID-fältet i strängegenskapsfönstret kan inte ändras, men kan bara användas för att navigera mellan de olika strängarna.

   Ett fel kan inträffa om Fri ordning ställs till På och de olika strängarnas längder dupliceras. Den skannade sekvensen aktiverar då inte ett åtdragningsprogram. För att åtgärda det här felet ställer du antingen Fri ordning till Av eller så anpassar du strängarnas längder.

9. Klicka på Avbryt.

10. I fönstret Redigera, ange vilka strängar (i kolumnen Stränginnehåll) som ska länkas med Batchsekvens (i kolumnen Aktiverar). Klicka på plus-ikonen längst ner för att lägga till fler strängar.

    Vildkort kan användas när du skriver i ”Sträng innehåller”. Vildkort kan användas vid valfri position i strängen. Ingen Gruppsekvens aktiveras om ett tvetydigt sökresultat uppstår.

    Vildkortet är en . (punkt)

Relevant information

- Kombinera identifieringssträngar
- Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng

# Konfigurera viktiga positioner för att läsa in en streckkodssträng

Positionerna i streckkodssträngen är förknippade med ett nummer mellan 1 och 1024. Den första positionen i strängen är 1 och den sista är 1024

De viktiga positionerna måste anges efter de regler som beskrivs i tabellen nedan. Streckkodssträngar:
Beskrivning | Viktiga positioner | Giltig konfiguration | Streckkodssträng för att matcha med fördefinierad sträng
--- | --- | --- | ---
Viktiga positioner i ordning | 1,2,3,7,8 | Ok | ABCGH
Viktiga positioner i valfri ordning | 7,1,2,3,8 | Ok | GABCH
Intervall av tal | 1-3,7-8 | Ok | ABCGH

# Kombinera identifieringssträngar

Identifieringssträngen som används för matchning kan vara en kombination av upp till fyra strängar från ett fabriksledningssystem, eller upp till fyra skanneringångar som behöver kombineras till en sträng.

Kommandoknapparna Lägg till och Ta bort sköter hur många strängar som kombineras. Följande parametrar finns tillgängliga:

Parametrar för att kombinera strängar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Kryssruta | Välj en inmatning om den ska tas bort.
Namn | Strängen måste få ett namn.
Längd | Längden på strängen måste vara känd och måste anges. Detta är viktigt för att kunna kombinera den rätta strängidentifieraren.
Viktiga positioner | De kommaseparerade positionerna eller intervall (separerade med bindestreck) i den kombinerade strängen som används för matchning.
Sparade positioner | De kommaseparerade positionerna eller intervall i strängarna som sparas i resultatet.

Om mer än en identifieringssträng ska användas, gör följande steg:

1. Tryck på kommandoknappen Lägg till för att skapa en ny inmatning i tabellen.

2. Ge strängen ett namn.

3. Ange längden på strängen.

4. Upprepa steg 1-3 för varje sträng som ska läggas till. Upp till fyra strängar kan kombineras.

Parametrarna Start-Slut i varje rad, definierar de enskilda strängpositionerna i den kombinerade strängidentifieraren som används i nästa steg av matchningsprocessen.

Första delen i processen för att välja uppgift som använder en identifieringssträng som en ingång, är till för att definiera vilka positioner i strängen som ska användas:

- Ange de viktiga positionerna, för att definiera vilka positioner i identifieringssträngen som kommer att användas för matchning. Positionerna måste vara kommaseparerade eller intervall.

# Arbeta med fliken Verktyg

Ett verktyg måste vara anslutet för att menyn Verktyg ska visa information.

I detta avsnitt

- Verktygsinformation
- Verktygsanslutning
- Verktygshälsa
- Verktygsunderhåll
- Verktygskalibrering
- Verktygsmotorkalibrering
- Open-end-inställning
- WLAN och Bluetooth för trådlösa verktyg

# Verktygsinformation

Vyn Verktygsinformation innehåller information för att ge servicepersonal exakt information om verktyget som är anslutet till styrenheten, så att de kan ge rätt hjälp och support eller för operatörer för att se vilket verktyg som är anslutet till styrenheten.

Verktygsinformation
Information | Beskrivning
--- | ---
Modell | Verktygets modellbeteckning.
Maximalt moment | Det högsta moment verktyget kan använda för en åtdragning.
Min. hastighet | Verktygets minimala rotationsvarvtal.
Max varvtal | Verktygets maximala rotationsvarvtal.
Min. slutlig hastighet | Min. slutlig hastighet för verktyget (endast för BCP/BCV-RE-verktyg).
Max slutlig hastighet | Max slutlig hastighet för verktyget (endast för BCP/BCV-RE-verktyg).
Utväxlingsförhållande | Förhållandet mellan vinkelhastigheten hos det ingående kugghjulet till vinkelhastigheten hos det utgående drevet.
Serienummer | Verktygets serienummer kan behövas när rätt version av produktinstruktionen behövs för att få rätt reservdelar eller serviceinstruktioner.
Programversion | Verktygsprogramversion.
Produktnummer | Verktygets produkt- eller ordernummer.

## Information om verktygstaggar

Denna verktygsinformation är endast tillgänglig om verktygstypen är ST-skiftnyckel.

Verktygsinformation om ST-skiftnyckel
Information | Beskrivning
--- | ---
Tagg-ID | Det programmerbara RFID-nummer som programmeras in i Slutverktyget (hylsan).
Momentkorrigeringskoefficient | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av bruksanvisningen för ST-skiftnyckeln (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget.
Vinkelkorrigeringskoefficient | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av bruksanvisningen för ST-skiftnyckeln (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget.
Nominellt moment | ST-skiftnyckelns SmartHEAD innehåller momentgivare och definierar skiftnyckelns nominella moment. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-skiftnyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

OBS

Korrigeringskoefficienterna ändrar ST-skiftnyckelns mått. Det kan ge en felaktig avläsning. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

# Verktygsanslutning

Verktygsanslutningsområdet visar vilken virtuell station som verktyget är anslutet till.

Relevant information

- Ansluta ett verktyg till en virtuell station

# Verktygshälsa

Vyn Hälsa innehåller information om verktygstemperatur.

## Verktygstemperatur

Verktygstemperaturer (både för kabelverktyg och batteridrivna verktyg) övervakas kontinuerligt av POWER FOCUS 6000. Temperaturenheter som stöds är grader Celsius (°C) och grader Fahrenheit (°F), med Celsius som standardenhet. Det går att växla mellan de två enheterna utan att styrenheten behöver startas om. När temperaturen för verktygsmotorn eller verktygselektroniken överstiger maxtemperaturen låses verktyget och en varning (2014) visas. Verktyget låses återigen upp när verktygets temperatur sjunker under temperaturgränsen.

Verktygstemperatur är inte tillgänglig för ST-skiftnyckel.

## Övervaka verktygstemperaturen

En användare kan se de senast uppmätta temperaturerna för verktygselektroniken och verktygsmotorn på displayen eller på webbgränssnittet, plus tiden när mätningen gjordes.

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg.

2. Både temperatur för verktygselektronik och verktygsmotor är listade under Hälsa
   För pulsverktyg, listas också enhetens Verktygspulstemperatur

3. Klicka på någon av posterna för att få tillgång till en förteckning över topptemperaturer och deras tidsstämplar.

# Verktygsunderhåll

Verktyget lagrar ett serviceintervallnummer och räknar hur många åtdragningar som kan utföras innan verktygsunderhåll eller service krävs.

## Ställa in underhållslarmet

1. I startvyn trycker du på fliken Inställningar och därefter Verktyg.

2. Sätt Serviceindikatorlarm i läge På.

3. Gå till startvyn, tryck på fliken Verktyg och välj sedan det verktyg där du vill ange ett larm.

4. Skriv ett värde i fältet Serviceintervall.

   Serviceintervallen kan bara ställas in i multipler av 10 000. Siffror som inte är multipler av 10 000 rundas av till den närmaste multipeln av 10 000.

   Vid arbete med pulskvertyg kommer både serviceintervall för åtdragningar och antal pulser att ställas in. Det intervall som uppnås först utlöser larmet.

Underhållsparametrar
Fält | Beskrivning
--- | ---
Senaste service | Datum och tid när senaste underhåll utfördes. Sista servicedatum ställs in på reparationsverkstaden. Sista servicedatum ställs in på nuvarande datum och tid när knappen Återställa serviceräkn trycks in.
Totalt antal åtdragningar vid underhåll | Totala antalet åtdragningar som verktyget utfört sedan det användes första gången. Detta värde blir tillgängligt vid service och förblir det samma till nästa service.
Återstående åtdragningar | Totalt antal åtdragningar som är kvar tills serviceintervallet uppnås.
Serviceintervall | Antal åtdragningar som ska utföras innan nästa service. Kan ställas in i multipler av 10 000.
Totalt antal pulser vid service | [endast pulsverktyg] Totala antalet pulser som verktyget utfört sedan det användes första gången. Detta värde blir tillgängligt vid service och förblir det samma till nästa service.
Återstående pulser | [endast pulsverktyg] Totalt antal pulser som är kvar tills underhållsintervallet uppnås.
Serviceintervall | [endast pulsverktyg] Antal pulser som ska utföras innan nästa service. Kan ställas in i multipler av 10 000.
Återställa serviceräknare | Återställer räknaren för Återstående åtdragningar och ställer in Sista servicedatum till nuvarande datum.
Återställ servicedata | [endast pulsverktyg] Återställ räknaren för Återstående åtdragningar samt oljestatus och ställer in Senaste servicedatum till nuvarande datum.

# Verktygskalibrering

Verktygskalibrering används för att styra hur väl ett verktyg motsvarar en referensgivare.

Kalibreringsvärdet som lagras i verktygsminnet används för att justera det momentvärde som verktygets momentgivare ger så att korrekt momentvärde visas på styrenheten. Styrenheten visar det datum då verktyget kalibrerades senast.

Kalibreringsparametrar
Fält | Beskrivning
--- | ---
Senast kalibrerad | Datum och tid när senaste kalibrering utfördes.
Kalibreringsvärde | Momentvärde att kalibrera mot.
Nästa kalibreringsdatum | Datum när nästa kalibrering för detta verktyg behövs.

I detta avsnitt

- Förbereda kalibrering
- Kalibrera verktyget
- Kalibrera ett verktyg med STa6000 eller STpad

# Förbereda kalibrering

1. Kontrollera att verktyget och styrenheten är inställda för åtdragning.

2. Ställ in verktyget med en referensgivare (STa6000, STpad eller JSB Bench).

   Se momentreferensgivarens bruksanvisning för anvisningar om inställning.

3. Välj ett åtdragningsprogram med ett målmoment som motsvarar en normal åtdragning med verktyget.

   Se Ställa in grundläggande åtdragning för en guide om hur man ställer in och aktiverar ett lämpligt åtdragningsprogram.

# Kalibrera verktyget

Verktygets kalibreringsvärde beräknas från styrenhetens momentavläsningar och referensgivaren genom ekvationen nedan:

Nytt kalibreringsvärde = Gammalt kalibreringsvärde × Medelvärde (Referensvärden/Power Focus-värden)

1. Gå till startvyn, tryck på fliken Verktyg och välj verktyget som ska kalibreras. Gå sedan till Kalibrering.

2. Ange det gamla kalibreringsvärdet från textrutan Kalibreringsvärde.

3. Utför minst tre åtdragningar och använd de avlästa momentvärdena från styrenheten och referensgivaren (ACTA eller liknande) för beräkning av medel kalibreringsvärdena.

4. Beräkna det nya kalibreringsvärdet med hjälp av ekvationen Nytt kalibreringsvärde.

5. Lagra det nya kalibreringsvärdet i verktygsminnet genom att skriva in det beräknade värdet i textrutan Kalibreringsvärde och peka på Använd.

När kalibreringen är klar, utför en åtdragning för att verifiera att de nya värdena är korrekta.

# Kalibrera ett verktyg med STa6000 eller STpad

## Ansluta STa6000/STpad

STa6000/STpad kan anslutas till styrenheten på två sätt:

- Anslutning av STa6000

Anslutning | Förklaringar
--- | ---
COM-port | Anslut Atlas Copco USB:n till den seriella adaptern till styrenhetens USB-port med ACTA-seriekabeln. Anslut STa6000 till serieadaptern med en USB-kabel.
Ethernet-port | Anslut Ethernet-kabeln mellan STa6000 och styrenhetens Factory Ethernet-port, eller fabrikens nätverk.

- Anslutning av STpad

Anslutning | Förklaringar
--- | ---
COM-port | Anslut STpad till styrenhetens COM-port med ACTA-seriekabeln.
Ethernet-port | Anslut Ethernet-kabeln mellan STa6000 och styrenhetens Factory Ethernet-port, eller fabrikens nätverk.

## Utför QA-kalibrering genom STa6000 eller STpad

1. Se till att verktyget är anslutet och har tilldelats till en virtuell station på styrenheten.

   Enskilda åtdragningsprogram kan inte användas i kalibreringssyfte. Se till att ett grupprogram väljs.

2. Gå till startvyn och tryck på fliken Verktyg. Klicka sedan på QA-kalibrering och sätt QA-kalibrering i läget På.

3. Välj den virtuella station som verktyget som ska kalibreras är anslutet till, och välj den anslutningstyp som ska användas (TCP för COM-port).

   Observera att standardporten för kommunikation är 4561.

4. Anslut STa6000/STpad till styrenheten och markera rätt virtuell station.

5. Starta kalibreringen från STa6000/STpad.

   STa6000/STpad begär information från styrenheten, bland annat verktygsinformation och åtdragningsprogram.

6. Kör åtdragningen. När kalibreringsenheten känner av åtdragningen begär den åtdragningsresultatet från styrenheten.

7. Upprepa steget ovan tills alla åtdragningar i gruppen utförts.

   När det har slutförts skapar STa6000/STpad en rapport och beräknar ett nytt kalibreringsvärde för verktyget.

8. Välj Lagra i STa6000/STpad så skickas det nya kalibreringsvärdet till styrenheten, som i sin tur sparar det i verktyget.

Om åtdragningsprogrammet ändras eller om sekvensen/batchen uppdateras kommer kalibreringen att avbrytas.

Det finns ingen begränsning på den gruppstorlek som kan användas för kalibrering. Dock kan STa6000 endast visa två siffror för gruppstorlek. Räknaren på Sta6000 visar då 00 för 100.

När kalibreringen är klar, utför en åtdragning för att verifiera att de nya värdena är korrekta.

# Verktygsmotorkalibrering

En motorkalibrering justerar verktygets motorstyrningsenhet för att optimera prestandan och minimera förlusten.

För kabelverktyg ska en motorkalibrering utföras på varje specifik kombination av styrenhet och verktyg tillsammans. STB-verktyg kan flyttas till en annan styrenhet utan att man behöver göra en ny motorkalibrering.

Innan motorkalibreringen utförs, se till att verktyget är anslutet till en virtuell station och att styrenheten är inställd för att utföra åtdragning.

Motorkalibreringen tar cirka en (1) minut och axeln roteras både medurs (CW) och moturs (CCW) varefter kalibreringen slutförs.

För verktyg som är konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment – frontmonterat tillbehör), ta bort förlängningen för öppen ände från verktyget innan du utför motorkalibrering.

## Utföra kalibrering av verktygsmotorn

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg. Klicka sedan på verktyget som ska motorkalibreras och gå till Motorkalibrering.

2. Välj Utför, och tryck sedan på verktygets tryckreglage.

3. Tryck OK för att starta Motorkalibreringen.

   Följ instruktionerna på skärmen och fortsätt att trycka på verktygets startknapp tills motorkalibreringen är klar.

   - Om motorkalibreringen lyckades visas en OK-händelse.

   - Om motorkalibreringen inte lyckades, eller verktygets avtryckare släpptes innan kalibreringen var klar, visas NOK.

# Open-end-inställning

Kalibreringsfunktion finns för verktyg med GFA (Gear Front Attachment) och öppen ände.
Funktionen beräknar den verkliga utväxlingen för både verktyget och förlängningen kombinerat, och sparar värdena till verktyget.
Kalibreringen tar cirka två (2) minuter att utföra.

När kalibreringen för öppen ände är klar måste verktyget kalibreras med förlängningen monterad.

## Utföra open-end-inställning

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg. Välj sedan verktyget som ska kalibreras och gå till Open End-inställning.

2. Välj Utför, och tryck sedan på verktygets tryckreglage.

3. Följ anvisningarna på skärmen och fortsätt att trycka på verktygets startknapp tills kalibreringen är klar.

   - Om kalibreringen av öppen ände lyckades visas en OK-händelse.

   - Om kalibreringen av Open End inte lyckades, om eller verktygets tryckreglage släpptes innan kalibreringen avslutades, visas NOK.

# WLAN och Bluetooth för trådlösa verktyg

POWER FOCUS 6000-styrenheten har inbyggd trådlös LAN och Bluetooth-radiomoduler som gör det möjligt att ansluta trådlösa verktyg till en styrenhet med hjälp av en parningsprocess. När hopparningen har gjorts, kommer verktyget att ansluta till styrenheten automatiskt när verktyget är inom styrenhetens räckvidd. Ett verktyg som paras ihop med en styrenhet kommer bara att kunna ansluta till den specifika styrenheten, även om en annan styrenhet är inställd för att använda samma radiokanal.

WLAN radiomoduler i styrenheten kan anslutas till tre verktyg samtidigt, medan Bluetooth-modulen möjliggör sex samtidiga anslutningar.

I detta avsnitt

- Hopparningsläge för STB-verktyg och ST-skiftnyckel
- Bluetooth-krav
- Begränsningar för trådlösa verktyg
- Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet
- Ansluta BCP/BCV-RE-verktyg

# Hopparningsläge för STB-verktyg och ST-skiftnyckel

## Sätta STB-verktyget i hopparningsläge

1. Koppla bort det (laddade) batteriet från verktyget.

2. Tryck på verktygets avtryckare medan du sätter tillbaka batteriet.

3. När verktygets lysdioder släcks, släpp verktygsavtryckaren.

4. När verktygets lysdioder tänds igen, tryck på verktygsavtryckaren.

5. När verktygets lysdioder släcks igen, släpp verktygsavtryckaren. Båda lysdioderna börjar blinka (efter ca 10 sekunder).

6. Verktyget är nu i hopparningsläge. LED-lamporna blinkar när verktyget är i hopparningsläge.

Starta inte hopparningen för Power Focus innan båda lysdioderna på verktyget blinkar. Aktivera hopparningen inom 30 sekunder eller tidsgränsen för verktyget kan nås.

Sätt verktyget i hopparningsläge och tryck på anslutningstypen för att starta hopparningen.

## Sätt ST-skiftnyckeln i hopparningsläge

1. Starta ST-skiftnyckeln.

2. Under justering av cell och gyroskop trycker du på knapparna för UPP, HÖGER och STRECKKOD på tangentbordet för ST-skiftnyckeln, i nämnd ordning.

3. När nollpunktsjusteringen är slutförd är skiftnyckeln i hopparningsläge.

Sätt verktyget i hopparningsläge och tryck på anslutningstypen för att starta hopparningen.

# Bluetooth-krav

För att kunna använda Bluetooth med POWER FOCUS 6000, måste följande krav vara uppfyllda:

- POWER FOCUS 6000 -programvara 2,6 eller högre

- Ett trådlöst verktyg som utrustas med en Bluetooth-modul

- Verktygsmjukvara boot-version 9.1.6 eller högre

- Verktygsmjukvara app-version 3.6.1 eller högre

# Begränsningar för trådlösa verktyg

När alla WLAN (3) eller Bluetooth-kortplatser (6) är fyllda, kommer extra trådlösa verktyg att paras ihop med handkontrollen och ersätter befintliga ihopparade verktyg. Det finns vissa regler som styr dessa ersättningar.

I fallet med WLAN, kommer en av de tidigare ihopparade verktygen slumpmässigt att bytas ut.

I fallet med Bluetooth, kommer verktyg som är offline att bytas ut först, följt av verktyg online. Verktyg som är kopplade till en Virtuell station kommer aldrig att bytas ut. När man parar ihop ett extra Bluetooth-utrustat verktyg till en styrenhet som redan har sex trådlösa Bluetooth verktyg kopplat till Virtuella stationer, se då till att ta bort ett av de parade verktyg från en av de Virtuella stationerna innan du parar ihop ytterligare verktyg. Verktyget som kopplats bort från den Virtuella stationen blir då ersatt av det nya verktyget.

# Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet

Hopparningen av en mekatronisk nyckel till en styrenhet görs annorlunda än andra trådlösa verktyg, och kräver att en MWRKit ansluts till styrenheten. Se produktanvisningar för mer detaljerad information.

Innan du påbörjar hopparningsprocessen:

- Se till att WLAN eller Bluetooth är aktiverat i styrenheten (beroende på det trådlösa verktyg du vill para ihop)

- Kontrollera att det finns tillgängliga hopparningsplatser (3 för WLAN och 6 för Bluetooth)

- Kontrollera vilken radiokanal som ska användas

- Kontrollera hur verktyget sätts i hopparningsläge. Se användarguiden för STB (9836 3043 01) för anvisningar om hur du gör detta, eller följ anvisningarna nedan

- Om möjligt, se till att du har en klar siktlinje mellan verktyg och styrenhet

- Se till att inga andra verktyg håller på att paras ihop med styrenheten samtidigt

1. Aktivera internt WLAN genom att gå till Inställningar > WLAN. Dra omkopplaren Aktiverad till På

   Om omkopplaren Aktiverad för WLAN är inställd på Av, går det inte att koppla ihop ett verktyg med styrenheten. Verktyg som redan är anslutna till internt WLAN kopplas ur när omkopplaren Aktiverad sätts i läge Av.

2. Ställ in radiokanalen som ska användas med det trådlösa verktyget: I startvyn trycker du på fliken Inställningar och klickar på WLAN.

3. I radiokanalsområdet trycker du på kanallistan och väljer lämplig kanal.

   Att ändra kanal kommer att koppla bort alla trådlösa verktyg som parats ihop med styrenheten permanent.

4. Gå tillbaka till startvyn och tryck på fliken Verktyg. Tryck sedan på hopparningsikonen i det övre högra hörnet.

5. Sätt verktyget i hopparningsläge. Se Att sätta det trådlösa verktyget i hopparningsläge.

6. I dialogrutan Hopparning klickar du på Utför för att starta hopparningsprocessen.

7. Hopparningsprocessen slutar med ett av följande resultat:

   - Hopparning lyckades – Verktyget har parats ihop med styrenheten med den valda kanalen.

   - Hopparning misslyckades – Detta kan bero på något följande:

     - Inget verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att verktyget kan nås och är i hopparningsläge och tryck sedan på Stäng och försök igen.

     - Mer än ett verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att inga andra verktyg är i hopparningsläge och tryck sedan på Stäng och försök igen.

     - Hopparning pågår redan. Se till att ingen annan parar ihop styrenheten och tryck sedan på Stäng och försök igen.

     - Hopparning misslyckades. Klicka på Stäng och försök igen.

Ett verktyg med IRC-W-infrastruktur är ett verktyg som använder fabrikens trådlösa infrastruktur för att anslutas till styrenheten. Verktygskonfigurationerna, ADHOC- eller infrastrukturläge, ställs in i ToolsTalk Service 2. Ett verktyg konfigurerat för IRC-W-infrastruktur kan även anslutas som ett ADHOC-anslutet verktyg, med hjälp av styrenheternas egna inbyggda nätverk. Men när verktyget startas om kommer det att återgå till att vara ett verktyg med IRC-W-infrastruktur.

# Ansluta BCP/BCV-RE-verktyg

Processen för att ansluta BCV och BCP-verktyg till styrenheten är något annorlunda än för andra verktygstyper.

1. Gå till startvyn och välj fliken Inställningar. Välj sedan BCP/BCV-RE-anslutningar.

2. Lägg till en ny konfigurering av anslutningen BCP/BCV-RE genom att klicka på Plus (+) överst till höger.

3. Starta konfigurationen och ange ett namn i namnfältet.

4. Fyll i Serverport och servervärd för verktyget som du vill ansluta inom respektive område. Du hittar båda i verktygets hanteringsprogram.

Verktyg ska nu vara anslutet till styrenheten. Ge det en Virtuell Station för att kunna använda det i ett åtdragningsprogram.

# Arbeta med fliken Virtuell station

Virtuella stationer är konfigurerade i menyn Virtuell station.

En virtuell station är en programabstraktion av en fysisk station och kan ställas in för att använda ett visst verktyg och på distans utföra olika uppgifter med hjälp av verktyget.

I POWER FOCUS 6000 är det möjligt att ställa in ett antal virtuella stationer per styrenhet. Varje virtuell station kan anslutas till ett verktyg och ett eller flera tillbehör.

Genom att använda virtuella stationer, kan operatören använda flera verktyg och köra olika uppgifter med hjälp av samma styrenhet. Det är möjligt att ansluta ett kabelverktyg och flera STB-verktyg samtidigt till styrenheten.

När olika verktyg konfigureras, se till att den valda startsignalen i Startkälla matchar det valda verktyget och att den valda uppgiften kan köras på det specifika verktyget.

Innan någon åtdragning kan påbörjas, måste en uppgift väljas i den virtuella stationsmenyn. En uppgift är en av tre typer:

- Åtdragningsprogram

- Batchsekvens

- Källor

Valet kan göras manuellt av operatören eller genom externa signaler.

## Produktguider

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0zO5fGSD8

I detta avsnitt

- Skapa en virtuell station
- Tilldela licenser till en virtuell station
- Avregistrera licenser från en virtuell station
- Ansluta ett verktyg till en virtuell station
- Konfigurera ett uppgiftsfönster i en virtuell station
- Konfigurera protokollfönster i en virtuell station
- Konfigurera tillbehörsfönster i en virtuell station
- Konfigurera fältbussfönster i en virtuell station

# Skapa en virtuell station

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Skapa en virtuell station

För att skapa en ny virtuell station:

1. Klicka på plustecknet.

2. Ändra namnet och andra parametrar.

För att ta bort en virtuell station: Klicka på ta bort längst ned på listan över parametrar.

Listan över virtuella stationer som skapats presenteras i den ordning de skapades.

Om ingen verktygskonfiguration är tillgänglig vid tilldelning av ett verktyg, skapas automatiskt en ny verktygskonfiguration och tilldelas till den virtuella stationen.

Denna automatiskt skapade verktygskonfiguration kommer att ha Startkälla inställd på endast Trycke och spåra på Av. För STB-verktyg kan Start-begäran sättas till På.

# Tilldela licenser till en virtuell station

För att de virtuella stationerna ska fungera måste de tilldelas en licens för Virtuell stationstyp.

1. Välj Virtuell stationsmeny och välj den virtuella stationen du vill tilldela licenser till.

2. I avsnittet Licenser väljer du pilen i fältet Virtuell stationstyp

   Fönstret Ändra licenstyp visas.

3. Välj den virtuella stationstyp du vill tilldela den virtuella stationen.

4. [Om ytterligare Virtuell stationsfunktioner måste tilldelas] ska du välja Redigera i fältet Egenskaper.

   Fönstret Välj egenskaper visas.

5. Markera alla funktioner som du vill tilldela den virtuella stationen och välj OK.

# Avregistrera licenser från en virtuell station

1. Välj Virtuell stationsmeny och välj den virtuella stationen du vill avregistrera licenser från.

2. I avsnittet Licenser ska du välja licensnamnet i fältet Virtuell stationstyp.

   Fönstret Ändra licenstyp visas.

3. Välj namnet på den tilldelade virtuella stationstypen du vill avregistrera.

   Fönstret Andra licenstyp stängs och fältet Virtuell stationstyp visas Ingen. Alla funktioner kommer även att tas bort från styrenheten.

När en virtuell station tas bort kommer de licenser som associeras med denna virtuella station automatiskt att återgå till poolen.

# Ansluta ett verktyg till en virtuell station

En virtuell station kan endast ha ett verktyg anslutet. Endast ett av de verktyg som är anslutna till en styrenhet kan vara ett kabelverktyg. Tillagda virtuella stationer kan ansluta trådlösa verktyg som parats ihop till styrenheten.

Varje virtuell station måste ha en verktygskonfiguration, förutom verktyget. Verktygskonfigurationerna skapas i menyn Konfigurationer.

1. Gå till menyn Virtuell station och peka på den virtuella station som du vill ansluta verktyget till.

2. I verktygsområdet, peka på Välja verktyg för att öppna listan med tillgängliga verktyg.

   Eller, om ett verktyg redan valts, peka på Ändra verktyg för att öppna listan över tillgängliga verktyg att ändra till.

3. Peka, i listan över tillgängliga verktyg, på önskat verktyg för att ansluta det till den virtuella stationen.

   Verktyg som inte är tillgängliga visas i grått. För att ansluta ett sådant verktyg, måste det först kopplas bort från sin virtuella station.

4. När du ansluter ett nytt verktyg, bifogas en verktygskonfiguration. Om det finns fler än en konfiguration tillgänglig, visas en lista över verktygskonfigurationer.

5. För att byta verktygskonfiguration för den virtuella stationen:

   - Klicka på pilen bredvid namnet på den aktuella konfigurationen.

   - Välj en annan av konfigurationerna i listan.

   Det går inte att välja bort en konfiguration, bara för att välja en annan tillgänglig konfiguration

Relevant information

- Verktygskonfiguration

# Konfigurera ett uppgiftsfönster i en virtuell station

Den valda uppgiften kan antingen köra ett åtdragningsprogram, köra en batchsekvens eller aktivera uppgiften med hjälp av en källa som konfigurerats i menyn Källor.

Uppgiften kan övervakas från styrenheten och resultatet av uppgiften kan visas tillsammans med eventuella händelser som kan ha inträffat under driften.

I detta avsnitt

- Konfigurera manuellt läge i en virtuell station

# Konfigurera manuellt läge i en virtuell station

Manuellt läge för virtuella stationer används för att utföra uppgifter medan verktyget är i låst läge. I de fall där verktyget är låst av en viss anledning (t.ex. på grund av att verktyget är utanför sitt TLS-fotavtryck) kan det fortfarande finnas ett behov av att utföra vissa uppgifter med verktyget, till exempel nödarbete. Genom att konfigurera manuellt läge för den virtuella stationen kan användare bestämma vilka signaler som sänds vid inmatning av manuellt läge (Ingångssignaler), vilken uppgift som kan utföras medan man befinner sig i manuellt läge (Sekundär uppgift), och vilka signaler som sänds när man lämnar manuellt läge (Lämna-signaler).

Eftersom önskade scenarier kan variera mellan olika användare (dvs. vilka signaler som ska sändas vid ingång och utgång och vilken uppgift som ska utföras), är manuellt läge helt konfigurerbart för varje virtuell station.

Konfiguration består av tre delar: ingångssignaler, lämnasignaler och sekundär uppgift (observera att med primär uppgift avses den (automatiska) uppgift som tilldelats till den virtuella stationen i enlighet med Uppgift).

1. Gå till menyn Virtuell station och klicka på den virtuella station som ska konfigureras, och klicka sedan under Uppgift,, på Ställa in manuellt läge

2. I Manuellt läge, konfigurationsskärmen, ställ in den sekundära uppgiften. Detta bestämmer vilken uppgift som ska köras i manuellt läge.

   Om ingen sekundär uppgift har ställts in, kommer den primära uppgiften att användas under manuellt läge.

   Alla uppgifter (åtdragning, batchsekvens, källa) kan ställas in för både den sekundära uppgiften och den primära uppgiften.

3. Ställ in ingångssignalerna som ska skickas genom att klicka på plus-ikonen längst ner på avsnittet Ingång. Se parametrarna för ingångssignaler nedan.

4. Ställ in lämnasignalerna som ska skickas genom att klicka på plus-ikonen längst ner på avsnittet Lämna. Se parametrarna för lämnasignaler nedan.

Det finns en gräns på 99 signaler som kan ställas in för ingång och lämna.

I detta avsnitt

- Ingångs- och lämnasignaler

# Ingångs- och lämnasignaler

Parametrarna för ingångs- och lämna-signaler är samma.

Det finns två typer av signaler: Boolean och heltal/strängtyp. För signaler av Boolean-typ, används en på/av (sann/falsk)-omkopplare. För signaler av heltal/strängtyp, används ett textfält där (I/O)-signalen eller strängen kan indikeras.

Signal | Typ | Standardvärde
--- | --- | ---
Avbrottssekvens | Booleskt | Av
Bekräfta händelser | Booleskt | Av
Aktivera verktygets streckkodsläsare | Booleskt | Av
Rensa resultat | Booleskt | Av
Inaktivera fältbuss | Booleskt | Av
Inaktivera kommandon om öppet protokoll | Booleskt | Av
Inaktivera verktygets streckkodsläsare | Booleskt | Av
Dynamisk batchstorlek | Heltal | 0
Extern identifierare | Heltal | 0
Externt övervakade [1-8] | Booleskt | Av
Flash Tool Grön LED (externt protokoll) | Booleskt | Av
Generisk IO [1-10] | Heltal | 0
ID för dynamisk batchstorlek | Heltal | 0
Återställ grupp | Booleskt | Av
Återställ gruppsekvens | Booleskt | Av
Återställa bistable-relä | Booleskt | Av
Återställa för många NOK | Booleskt | Av
Välj insignal | Heltal | 0
Ställa in bistabilt relä | Booleskt | Av
Lås upp verktyget på kompletter | Booleskt | Av
Lås upp verktyget på inaktivera | Booleskt | Av

# Konfigurera protokollfönster i en virtuell station

Under fliken Protokoll i menyn Virtuell station finns en lista över tillgängliga kommunikationsprotokoll, beroende på aktuell licens. Öppet protokoll är tillgängligt för alla licenser.

För att få tillgång till funktionalitet genom Öppet protokoll, behöver en unik port för varje Virtuell station definieras.

1. Sätt omkopplaren för Öppet protokoll i läge På.

2. Ange nummer för Serverport.

3. Ange värde för PLC-index från 1 till 6.

   PLC-index används för att kartlägga var i det delade minnet kommandona för öppet protokoll ska skrivas. Standardvärdet är 1 men du kan ange värden från 1 till 6.

4. Välj vilken åtgärd som ska tillämpas när anslutningen till klienten förloras.

   Inställningen Koppla ur, kontrollerar den åtgärd som ska tillämpas när ett anslutningsfel uppstår:

   - Ingen – Åtdragningsprogrammet fortsätter normalt.

   - Lås verktyg – Verktyget låses normalt efter avslutad aktuell åtdragning.

   - Tilldela inte uppgift – Åtdragningen avbryts efter den pågående uppgiften. Med undantag för vanliga åtdragningsprogram eller Batchsekvenser där uppgiften kommer att tas bort efter det är klart.

   - Lås alltid verktyg – Verktyget låses efter avslutad aktuell åtdragning, oavsett resultat.

5. Använd äldre räknare

   Inställningen för Äldre räknare registrerar alla åtdragningar i en sekvens och skickar denna siffra till sekundära system. Du aktiverar denna inställning genom att ange Använd äldre räknare till Ja.

6. Lossningsprogram MID2500

   Den här inställningen ger dig möjlighet att välja ett MID2500 lossningsprogram från listan.

7. Tryck på eller välj Verkställ när du är klar.

Eftersom standardvärdet för SoftPLC-index alltid är 1 och inga kontroller utförs för att se om det fortfarande används finns det en risk att du kan konfigurera systemet så att samma index konfigureras flera gånger när virtuella stationer läggs till. I detta fall kommer SoftPLC inte att kunna avgöra från vilken virtuell station ett inkommande MID kommer.

# Konfigurera tillbehörsfönster i en virtuell station

För att ansluta och koppla ur QIF-tillbehör till en virtuell station, se Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station samt Koppla ur QIF-tillbehör från en virtuell station.

Felsökning med hjälp av IO-diagnostik av ett tillbehör beskrivs under Digital IO-signaldiagnostik.

Relevant information

- Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station
- Digital signaldiagnostik
- Koppla ur QIF-tillbehör från en virtuell station

I detta avsnitt

- Digital signaldiagnostik
- Diagnostikkonfiguration
- Normal drift
- Övervakning av digitala signaler
- Tvinga digitala signaler

# Digital signaldiagnostik

Under driftsättning och under felsökning av en styrenhet kan ett diagnosverktyg vara till stor hjälp. Det är tillgängligt för analys under infotaggen för en enhetskonfiguration eller en fältbussmappning i menyn Virtuell station.

Styrenheten kan användas i normalläge eller i diagnosläge. I normalläge verkar digitala in- och utsignaler normalt och dirigeras mellan den interna styrlogiken och ett externt tillbehör eller en kontakt.

Diagnosläget är uppdelat i övervakningsläge och tvångsläge. I övervakningsläget fungerar signaler normalt, men man får en övervakning av signalbeteende i realtid. I tvångsläge öppnas förbindelsen mellan styrenhetens interna logik och det externa tillbehöret, och in- och utsignalerna kan tvingas till ett önskat tillstånd.

Det går att diagnostisera digitala signaler för en enhet eller en fältbuss åt gången.

# Diagnostikkonfiguration

Diagnostik för ett visst tillbehör eller fältbuss är tillgänglig via alternativet Info i den virtuella stationsvyn för tillbehöret eller fältbussen.

1. Tryck på Info och på nästa skärm, tryck på Diagnostik.

2. Aktivera Övervakningsläge eller Tvångsläge med omkopplaren.

3. Status för insignaler och utsignaler är tillgängliga under respektive flikar.

Det är endast möjligt att få tillgång till diagnostik från en enskild användare eller funktion i taget. Om diagnostiken redan är i bruk, visas ett informationsmeddelande på skärmen.

# Normal drift

I läget normal drift skickas externa insignaler till den interna styrlogiken och styrenhetens utsignaler skickas till ett externt mål, utan något ingripande från diagnosmodulen.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul

# Övervakning av digitala signaler

I diagnosläget kan alla signaler som skickats till och från styrenhetens interna logik övervakas. En signaltapp är ansluten i diagnosmodulen och signaltillstånden visas i webb-GUI eller styrenhet-GUI.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul
E | Användargränssnitt
F | Utgång signaltapp
G | Ingång signaltapp

# Tvinga digitala signaler

I diagnosläget kan alla signaler som skickats till och från styrenhetens interna logik tvingas till ett önskat tillstånd. Signallinjerna öppnas i diagnosmodulen. Från användargränssnittet kan både in- och utsignaler tvingas till stabila tillstånd. Användargränssnittet är antingen webb-GUI eller styrenhetens GUI

Vita signaler tvingas, styrenheten fungerar normalt. När du lämnar diagnosläget och tvångsläget ställs alla signaler in på styrenhetens aktuella drifttillstånd. Detta kan leda till en förändring-av-tillstånd för digitala utgångar, vilket kan skapa oönskade åtgärder.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul
E | Användargränssnitt
F | Insättningspunkt för tvingad utsignal
G | Insättningspunkt för tvingad insignal

# Konfigurera fältbussfönster i en virtuell station

Fältbuss-inmatningen i GUI visar fältbussmappningen som tilldelats styrenheten.

För att analysera fältbusskonfigurationen, klicka på utföra i diagnostikfältet för fältbussmappningen. Läs mer om diagnostikverktyget i den virtuella stationen – Tillbehörsavsnittet i det här kapitlet.

För att konfigurera Fältbussmappningen krävs ToolTalk2.

Virtuell station – Fältbuss

# Arbete med fliken Konfigurationer

## Produktguider

https://www.youtube.com/watch?v=PY1WGo3YYIw

I detta avsnitt

- Verktygskonfiguration
- Digitala signaler
- Aktivera manuellt läge
- Väljarkonfiguration
- Allmän virtuell station
- Konfigurera QIF-tillbehör
- Konfiguration av streckkodsläsaren

# Verktygskonfiguration

På menyn Konfigurationer >Verktygskonfiguration kan du konfigurera de olika tillbehörsfunktionerna på verktyget.

Funktionerna kan variera beroende på typ av verktyg.

## Konfigurera tillbehösfunktioner på verktyget

1. Välj Filtrera efter verktygstyp. Välj sedan det verktyg du behöver.

2. Välj Redigera för att konfigurera de nödvändiga funktionerna.

   En konfiguration som tilldelats en virtuell station kan inte tas bort.

3. Konfigurera verktygets LED-lampor, funktionsknapp, ljudsignal och riktningsomkopplare med aktuell ruta, om dessa finns.
   Varje ruta visar ett siffervärde som motsvarar numret den specifika funktionen (nr 1 motsvarar till exempel verktygets LED-lampor, 2 avser funktionsknappen, 3 avser ljudsignalen och 4 avser riktningsomkopplaren).

4. Du kan även konfigurera allmänna inställningar, startvillkor och tillbehörsbussen efter kundens behov, i förekommande fall.

## Allmänna inställningar

De allmänna inställningarna för verktyget kan ställas in i avsnittet Allmänna inställningar

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Inaktivitetstimer | Fastställer om verktyget ska stängas av efter en viss tids inaktivitet. | På
<Inaktivitet, tidsutlösning> | Om inaktivitetens timeout är På väljs antal minuter före avstängning. | 120 min
Front-LED | Ställer in frontlampans uppträdande (ovanför tryckeutlösaren). Finns endast för trådlösa verktyg. När den främre LED-lampan är inställd på Av kommer den inte att tändas när tryckeutlösaren trycks in. | På
Varaktighet efter utlösaren släpptes | Anger hur länge den främre LED-lampan fortsätter lysa efter att tryckeutlösaren släppts (i sekunder). För kabelanslutna verktyg fortsätter LED-lampan att lysa i 10 sekunder efter att verktygets tryckeutlösare har tryckts in. | 0 sek
Spårning | Visar åtdragningen grafiskt. För multistep-program är spår alltid på från Trycke pressat . För trådlösa verktyg väljer du Trycke intryckt eller Nergängning klar varefter spårningen skapas. | Av
Taggkontroll | Aktiverar TAG-kontroll på verktyget. Verktyget låser om den TAG som medföljer programmet inte är samma som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av
Taggval | Den används för att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens genom Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch. Åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. På displayen för ST-skiftnyckeln kan operatören se åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har valts för den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-alternativ finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av

Relevant information

- TAG-kontroll
- TAG-val

I detta avsnitt

- Konfiguration av verktygets lysdioder/LED
- Konfiguration av funktionsknappen
- Konfiguration av ljudsignal
- Konfiguration av riktningsomkopplaren
- Konfiguration av startvillkor
- Konfiguration av tillbehörsbussen

# Konfiguration av verktygets lysdioder/LED

De olika lysdioderna på verktyget är konfigurerade att styras av en av de tillgängliga utsignalerna.

## Blå LED

Den blå lysdioden tänds under en konfigurerbar tidsperiod, eller konfigureras för att tändas till nästa åtdragning. Den tänds på den signal som väljs av konfigurationen.

## Resultatindikator

Resultatindikatorn avgör hur och hur lång tid lysdioderna är tända vid åtdragningsresultat. Ett förkonfigurerat mönster väljs från en snabbmeny. Mönstret kan vara en kombination av åtdragningsresultat.

Resultatindikatorsignaler
Signal | Beskrivning
--- | ---
Av | Inga lysdioder aktiveras efter åtdragningen, oavsett resultatet.
Grön | Om en resultatindikator väljs är standardsignalen en grön lampa om åtdragningen avslutas korrekt (OK).
Rött:hög:gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan tändas samtidigt (t.ex. vid för högt vridmoment och för låg vinkel).
Rött:hög(prio):gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan inte tändas samtidigt. Endast röd tänds vid samtidiga höga och låga värden.
Rött:NOK:gult:låg | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). En ytterligare gul lysdiod kan indikera att värdet är för lågt.
Rött:NOK | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). Inga ytterligare lysdioder visas.

## LED-ring

LED-ringen avgör hur lysdioderna uppför sig mellan åtdragningarna- LED-ringen består av tre cirklar med lysdioder. En cirkel av röda lysdioder, en cirkel av gula lysdioder och en cirkel av gröna lysdioder. Varje cirkel kan ha en fast signal eller en blinkande signal. Detta ger totalt sex olika signaler som kan anslutas till LED-ringen.

- En lysdiod slås på endast när ingen åtdragning pågår och när den styrande utsignalen aktiveras.

- En lysdiod stängs av när den maximala tiden har överskridits. Endast tillgänglig om signaltypen är en Händelse.

- En lysdiod stängs av när nästa åtdragning börjar.

- En lysdiod stängs av när den styrande utsignalen avaktiveras. Endast tillgänglig om signaltypen är ett Tillstånd.

# Konfiguration av funktionsknappen

Använd funktionsknappen på verktyget för att styra upp till sex av de tillgängliga ingångssignalerna. Knappens tre möjliga användningstillstånd kombineras med de två möjliga tillstånden hos riktningsomkopplaren.

Funktionsknapp, tillstånd | Riktningskontakt. tillstånd
--- | ---
Ett tryck | CW (medurs)
Ett tryck | Moturs:
Dubbeltryck | CW (medurs)
Dubbeltryck | Moturs:
Tryckt in | CW (medurs)
Tryckt in | Moturs:

Två konfigurerbara parametrar styr trycktiden.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Tryckdetekteringsintervall | För ett tryck: den maximala trycktiden (i millisekunder) mellan knappen som trycks och knappen som frigörs. | 300 ms
Nästa tryckintervall | För dubbeltryck: den maximala tiden (i millisekunder) mellan att knappen släpps efter den första tryckningen, och knappen trycks igen. | 300 ms

# Konfiguration av ljudsignal

Summern konfigureras genom att tilldela ett ljud till en signal som väljs från en lista med tillgängliga signaler.

Ljudet består av en uppsättning parametrar som beskrivs i tabellen. En signal med ett ljud kan prioriteras mellan 1 och 10, där 1 är högsta prioritet och 10 lägsta. Som standard har en signal och ljud prioritet 5. Upp till 20 ljud kan tilldelas signaler.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Frekvens | Exakt frekvens i Hz.
Tid på | Tid (i ms) tills summern ljuder.
Tid av | Tid (i ms) som summern är tyst.
Repetition | Antal gånger summern upprepar på/av-sekvensen.
Volym | Summerns volym i procent av maxvolym.

# Konfiguration av riktningsomkopplaren

Maskinens riktningsomkopplare kan konfigureras så att en insignal aktiveras om den snabbt växlar (varaktighet 500 ms) från medurs (CW) till moturs (CCW) och tillbaka, eller vice versa.

## System i fjärrstart

När systemet använder fjärrstart och användaren vill utlösa en signal till en riktningsomkopplare i verktygskonfigurationen måste signalen tilldelas och alternativet 10029 – Välj lossning ställas in med en varaktighet på 500 ms för att lösa ut. För att detta ska fungera krävs ett extra konfigurationssteg i ToolsTalk. Under Maskinvarukonfiguration i ToolsTalk måste en konfiguration ställas in för verktyget – klicka på verktygsikonen.

# Konfiguration av startvillkor

Startvillkoren för ett verktyg, till exempel startbegäran, startkälla, spårning och TAG-villkor för ST-skiftnyckel konfigureras här. Funktionerna beskrivs i respektive sektorer.

I detta avsnitt

- Startbegäran
- Startkälla
- Spårningskonfiguration
- TAG-kontroll
- TAG-val

# Startbegäran

Startbegäran aktiverar kravet på att ha en fast anslutning mellan verktyget och styrenheten för ett STB-verktyg. Detta för att se till att verktyget alltid är aktuellt med åtdragningsprogram eller batchinställningar, och med andra inställningar på styrenheten, när åtdragningar utförs.

När Startbegäran är inställt på På låses verktyget om verktyget tappar anslutningen med styrenheten. Detta innebär att om verktyget tappar anslutningen mitt i en åtdragning eller en gruppsekvens kommer verktyget att avsluta den pågående åtdragningen och sedan stanna. Verktyget kommer då att vara låst tills förbindelsen är återupprättad.

Parametrar tillgängliga för startbegäran
Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Startbegäran | Lås verktyget när verktyget tappar anslutningen med styrenheten. På: Verktyget kommer att vara låst från att utföra åtdragningar om det tappar anslutning med styrenheten. Av: Verktyget kan fortsätta att utföra åtdragningar fastän det har förlorat anslutning med styrenheten. | På

# Startkälla

Använd verktygsstartkällan för att ställa in hur verktyget startas. Standardvärdet är Trycke endast.

Startkälla finns bara för vissa verktygstyper.

Alternativ för startkälla
Startkälla | Beskrivning
--- | ---
Endast avtryckare | Tryck på verktygsavtryckaren för att starta åtdragningen.
Avtryckare ELLER tryck | Tryck på verktygsavtryckaren eller tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Avtryckare OCH tryck | Tryck på verktygsavtryckaren och tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Endast tryck | Tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Digital ingång | Ha en signal med hjälp av en digital ingång för att utlösa starten på åtdragningen.
Säkerhetsavtryckare | Två avtryckare (som med avtryckare och push) aktiverade inom 500 ms från varandra för att starta åtdragningen.

# Spårningskonfiguration

Spårningar ger användare en grafisk representation av åtdragningen. Spårningar kan börja antingen från det att avtryckaren trycks in eller efter avslutad nergängning.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Spårning | Gör att resultatet kan visas i grafisk form. Av: Ingen spårning görs. Avtryckare trycks in: Spårningen visas från när verktygets avtryckaren trycks in. Nergängning klar: Spårningen visas från när Nergängning klar uppnåtts. | Av

Det maximala antalet spårpunkter är 2000 (200 för STB-verktyg). Om det maximala antalet spårpunkter överskrids, raderas alla andra resultat (halverar effektivt samplingsfrekvensen). Spårningen fortsätter så länge åtdragningen är aktiv och varje gång det maximala antalet spårpunkter nås, raderas hälften av spårpunkterna för att spårningen fortsätter. Spårning slutar när sista fasen av åtdragningen är klar.

# TAG-kontroll

TAG-kontroll aktiverar TAG-kontrollen på verktyget. När TAG-kontroll är aktiverad på både Power Focus 6000 och på ST-skiftnyckel kommer verktyget att låsas om den TAG som medföljde programmet inte är samma som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD.

TAG-numret specificeras olika beroende på arbetsuppgiften.

Vad gäller Allmänna åtdragningsstrategier anges TAG-nummer i åtdragningsprogrammet.

Vid åtdragningsstrategin Multisteg beror TAG-numret på vad som har valts på menyn Källor/Batchsekvens.

- Vid körning av Källåtdragning (Källor > Åtdragning > Källåtdragning > Väljarläge - Bekräfta) anges TAG-nummer i rutan Hylsa.

- Vid körning av Batchsekvens (Batchsekvens > Sekvensbibliotek > Sekvens > Batchkonfiguration - Redigera) är TAG-nummer identifieringsnumret.

- Vid körning av Källbatch (Källor > Batchsekvens > Källbatch) anges TAG-nummer vid Batchsekvens som i ovanstående.

Vid Batchsekvens och Källbatch, ställ in Fri ordning - i Batchsekvens - på Nej.

TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel.

Alternativ för TAG-kontroll | Beskrivning
--- | ---
Av | Verktyget låses inte oavsett insatt TAG.
På | Verktyget är låst så länge som TAG-numret inte är detsamma som det TAG-nummer som anges vid konfigurering av åtdragningsstrategin.

# TAG-val

TAG-val används för att välja ett åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD.

TAG-val finns bara för ST-skiftnyckel.

Alternativ för TAG-val | Beskrivning
--- | ---
Av | ST-skiftnyckeln skickar ingen signal till styrenheten att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens.
På | Välj åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har ett TAG-nummer som har konfigurerats under Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch.

# Konfiguration av tillbehörsbussen

Verktygstillbehör är anslutna till verktyget via tillbehörsbussen. Verktygstillbehör konfigureras separat för varje verktygskonfiguration på styrenheten.

Konfigurationer för tillbehörsbuss
Typ | Beskrivning
--- | ---
ST Selector | En liten display och knappar för att välja uppgifter eller program enligt konfigurationen.
TLS-tagg | Tool Location System-tag som används för att ge utsignaler till operatören.
EHMI | En liten display och knappar för att välja uppgifter eller program enligt konfigurationen.

I detta avsnitt

- ST-selektor
- TLS-tag
- EHMI

# ST-selektor

ST Selector är ett verktygstillbehör. Det installeras på verktyget och ansluts till verktygstillbehörsbussen. Det har en liten skärm, två ingångsknappar och utgångslysdioder.

## Skärm

Displayen visar en information åt gången och har fyra olika sidor som kan konfigureras, för att visa olika förinställda objekt på varje sida.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Sida 1 | Välj det meddelande som ska visas från listan : Slutmoment Slutvinkel Gruppräkning Återstående batch Generisk IO 1 Generisk IO 2 Generisk IO 3 Generisk IO 4 Generisk IO 5 Generisk IO 6 Generisk IO 7 Generisk IO 8 Generisk IO 9 Generisk IO 10 Valt åtdragningsprogram Valt batchsekvens-id Målmoment Mål-/slutmoment
Sida 2
Sida 3
Sida 4

## Brytartid

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Brytartid | Välj den tid ett meddelande visas innan nästa meddelande kommer.

## Knappar

De två knapparna kan konfigureras att verka på den information som visas och används för att gå igenom förteckningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Vänster knapp | Välj en åtgärd från snabbmenyn.
Höger knapp | Välj en åtgärd från snabbmenyn.

## Statusdioder

Statusdioderna kan aktiveras eller inaktiveras.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktivera resultatdioder | Välj önskad envalsknapp för På eller Av.
Aktivera extra lysdioder | Välj önskad envalsknapp för På eller Av.

Resultatlysdioderna är röda, gröna och gula, och visar samma information som huvudverktygets lysdioder.

De två extra lysdioderna kan visa Grupp OK och Gruppsekvens OK. Båda dessa lysdioder stängs av vid nästa åtdragning.

# TLS-tag

Tool Location System (TLS)-tag, är ett verktygstillbehör. TLS-taggen är monterad på verktyget och ansluten till verktygstillbehörsbussen. TLS-taggen är en del av Ubisense positioneringssystem och hanteras oberoende från styrenheten. Förutom positioneringen, kan TLS-taggen användas för att ge information till operatören. Valda utsignaler kan ge olika LED-belysningskombinationer.

Upp till 10 olika utsignaler kan mappas till en belysningsprioritet.

TLS-tagkonfiguration, parametrar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Signal | Välj en signal för att utlösa lysdioden från en snabbmeny. För en signal av typen Händelse, välj varaktigheten för signalen.
Färg | Välj en färg för lysdioden.
Prioritet | 10 prioritetsnivåer är tillgängliga för ljud där ett (1) är den högsta prioritetsnivån. Standard prioritetsnivå är (5).

För två signaler samtidigt, vinner signalen med högsta prioritet. När två signaler med samma prioritet utlöser lysdioden, vinner den som når fram först.

En utsignal kan vara av typ Händelse eller av typ Tillstånd.

En tillståndssignal är aktiv så länge tillståndet är aktivt.

En händelsesignal är aktiv under en konfigurerbar tid.

# EHMI

EHMI är ett verktygstillbehör. Det installeras på verktyget och ansluts till verktygstillbehörsbussen. Det har en grafisk display, tre funktionsknappar och alternativt en streckkodsläsare. Displayen är en del av styrenhetens GUI med möjlighet att välja åtdragningsprogram, batchsekvenser och att visa resultat från åtdragningar. Samspelet med styrenheten sker via funktionsknappar.

I EHMI-konfigurationen är det möjligt att avgöra om funktionsknapparna är På eller Av.

EHMI-knappar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktivera funktionsknappar | På = Knapparna har full funktionalitet för att konfigurera inställningar inom de synliga menyerna. Av = Funktionsknapparna kan endast användas för att bekräfta en nödvändig dialog på EHMI.

# Digitala signaler

# Insignaler

Insignaler är systemkommandon som utförs med hjälp av till exempel knappar eller omkopplare på ett tillbehör, antingen ett verktygstillbehör eller ett QIF-tillbehör eller genom att ansluta dem till en I/O-inkontakt.

Insignalen Lås verktyg får inte vara konfigurerad för mer än ett tillbehör för varje virtuell station.

# Utsignaler

Utsignaler är tillstånd eller händelser i systemet. De kan antingen kopplas till ett verktygstillbehör eller till ett QIF-tillbehör.

# Aktivera manuellt läge

Manuellt läge kan aktiveras med en omkopplare eller av ett externt system. Exempelvis (anges nedan), kan en knapp på en operatörspanel vara konfigurerad att aktivera manuellt läge.

1. Gå till menyn Konfigurationer och välj Operatörspanel i vänster navigering.

2. Om det inte finns någon konfiguration för en operatörspanel, klicka på plus-ikonen högst upp i arbetsutrymmet, eller fortsätt till nästa steg.

3. I den konfiguration som du vill ändra på, klicka på Redigera

4. I operatörspanelens konfigurationsfönster, klicka på positionen [A, B, C, D, E, F, G, I] för att konfigurera.

5. I konfigurationsfönstret för Position, klicka på Komponentlista. I listan, klicka på Enkelriktad nyckelomkopplare.

6. Klicka på Vänd signallista I listan, välj manuellt läge (använd pilknapparna för att navigera i listan om det behövs).

7. Stäng konfigurationsfönstret för Position.

Om användaren behöver meddelas om att manuellt läge har matats in eller lämnats, måste händelserna 4070 respektive 4071 konfigureras.

Relevant information

- Konfigurera händelserna

# Väljarkonfiguration

# Digital ingångsinformation

Information om de anslutna digitala ingångarna kan hittas genom att peka på Åtdragning och sedan Digitala ingångar på menyn Källor.

# Hylsväljarkonfiguration

Hylsväljare är ett hylsställ med lysdioder som leder användaren genom t.ex. en batchsekvens. När mer än ett åtdragningsprogram används, är det mycket praktiskt att använda en hylsväljare. När en hylsa lyfts så väljs motsvarande åtdragningsprogram. Flera hylsväljare kan anslutas till varje virtuell station.

Information om de anslutna hylsväljarna kan hittas genom att peka på Åtdragning och sedan Hylsväljare på menyn Källor.

I detta avsnitt

- Konfigurera hylsväljaren
- Ansluta en hylsväljare till en virtuell station

# Konfigurera hylsväljaren

1. Gå till Konfigurationer, sedan Hylsväljare och klicka på plus högst upp till höger, för att skapa en ny konfiguration

2. Ge konfigurationen ett namn

3. Klicka på Redigera

4. Klicka på Lägg till eller Ta bort för rätt antal hylsfack, välj sedan alla fack som måste vara aktiva (anges i blått)

# Ansluta en hylsväljare till en virtuell station

1. På menyn Virtuell station, gå till den virtuella stationen som ska användas och gå sedan till Tillbehör och peka på Välja tillbehör.

2. Under Tillbehör, klicka på Välja tillbehör och gå sedan till fliken Hylsväljare.

3. I kolumnen Konfiguration (vänster), välj en konfiguration som du vill använda med hylsväljaren (se Konfigurera hylsväljarenKonfigurera hylsväljaren)

4. I kolumnen Anslutna tillbehör (höger), välj den hylsväljare som du vill använda.

# Ställa in en hylsväljare via I/O-buss

1. Ansluta hylsväljaren till styrenhetens I/O-buss.

2. Under Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare, kontrollera att väljaren visar sig i kolumnen Anslutna tillbehör (höger)

# Ställa in en Väljare 6 via Ethernetkabel/trådlös

Väljare 6 huvudöversikt

Väljare framifrån

A | Hållare för hylsa eller bit
B | Indikatorlysdioder för position
C | Dekalområde
D | Monteringshål i varje hörn
E | Serviceport
F | Lysdiod för batteristatus (endast tillgängligt på trådlösa versioner)
G | WLAN-status LED (tillgängligt på vissa väljare)
H | Batteri (endast tillgängligt på trådlösa versioner)
I | Mobilitetsmodul (endast tillgängligt på trådlösa versioner)

Väljare 6 anslutningsöversikt

Väljare underifrån

A | Kontaktskydd
B | Extern likström in; Kycon (DC DIN) kontakt
C | Ethernet in, nedströms anslutning; M12 D-kodad honkontakt
D | Väljarens baksida
E | Digital in- och utgångsanslutning
F | Ethernet ut, nedströms anslutning; M12 D-kodad honkontakt
G | Batteri

Väljare 6 serviceport översikt

Servicegränssnitt

A | RJ45 Serviceport
B | RBU-fack
C | Funktionsknapp

Allmän inställning

1. På styrenheten, gå till Inställningar > Nätverk och kontrollera IP-adressen under Fabriksethernet-porten, (krävs endast när du ställer in via trådlös anslutning).

2. Öppna väljarens servicelucka. Luckan hålls fast med en 2 mm insexskruv.

3. Anslut en Ethernet-kabel mellan en dator och RJ-45-kontakten i servicegränssnittet.

4. Se till att väljaren har ström, antingen genom PoE, genom en extern strömkälla eller med batteri.

5. Öppna ett webbläsarfönster i datorn.

6. Skriv in webbadressen 169.251.1.1 och tryck på knappen Enter. Webbservern i väljaren kommer att svara och visa väljarens webbgränssnitt.

7. Välj Inställningar i den vänstra navigeringen (detta väljs som standard) Arbetsutrymmet i Inställningar visar konfigurationsmenyerna och är uppdelat i fem olika inställningar: Grundläggande inställningar, Serviceport, Ethernet in, WLAN, och POWER FOCUS 6000..

8. I avsnittet Ethernet in, välj Externt läge På eller Av för den LED-kontrollkälla som önskas.

9. Nästa steg i inställningen beror på hur hylsväljaren kommer att anslutas till styrenheten (Ethernet-kabel direkt till styrenheten (standard), Ethernet-kabel till fabriksnätet eller trådlöst till fabriksnätverk). Se instruktionerna nedan för din inställning.

Ställa in hylsväljare - Ethernet kabelansluten till styrenheten (standard)

1. Ethernet-portar (RJ45) för kopplingsanordningar och styrenheter i kedjekoppling finns endast i nyare PF6-modeller. För att ansluta Väljaren 6 via Ethernet-kabel till äldre styrenhetsmodeller, bör en adapterkabel användas för att ansluta Ethernet-kabeln till styrenheternas COM PORT.

2. I avsnittet Ethernet In, välj PF6000 (standard) i Ansluten till rullgardin.

3. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

4. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

5. Stäng servieporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

Ställa in Väljare – kabelansluten till fabriksnätet

1. I avsnittet Ethernet In, välj Fabriksnät från Ansluten till rullgardin.

2. Välj DHCP På eller Av för dynamisk eller statisk IP-adresskonfiguration. Om det krävs en statisk IP-adress i IP-adressfältet, anger du IP-adressen för hylsväljaren.

3. I PF6000-avsnittet, ange styrenhet-IP-adressen (se ovan) för den styrenhet som väljaren kommer att anslutas till.

4. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

5. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

6. Stäng servieporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

Ställa in hylsväljare – kabelansluten till fabriksnätet

1. I avsnittet Ethernet In, välj Fabriksnät från Ansluten till rullgardin.

2. I WLAN-avsnittet, fyll i följande parametrar:

   - Aktivera: ställ in radioknapp på JA

   - SSID: fyll i SSID-namnet på hylsväljaren

   - Lösenord: fyll i lösenordet för det trådlösa nätverket som ska anslutas till

   - Krypteringstyp: välj rätt typ av kryptering för det trådlösa nätverket (WPA-PSK, or WPA2-PSK, EAP-TLS)

3. I PF6000-avsnittet, ange styrenhet-IP-adressen (se ovan) för den styrenhet som väljaren kommer att anslutas till.

4. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

5. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

6. Stäng servieporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

# Allmän virtuell station

I Allmän virtuell station kan olika specifika resultatrapporter och åtdragningsinställningar sparas. Olika filter kan skapas och filtrera bort specifika resultat. Under Åtdragningsinställningar kan du till exempel ställa in verktygets beteende vid upplåsning. Dessa konfigurationer kan sedan tilldelas virtuella stationer.

## Lägga till och redigera en konfiguration

1. I menyn Konfigurationer, klicka på fliken Allmän virtuell station, och klicka på plus-tecknet i övre högra hörnet.

2. Ge den nya konfigurationen ett namn och klicka på Redigera.

3. I fönstret Resultatfilter för rapportering, ställ omkopplaren på, På för de parametrar du vill inkludera i resultaten. Som standard är alla parametrar satta till På.

   Om du aktiverar ett resultatfilter kommer resultatet inte att skickas, men det visas fortfarande på styrenheten.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Resultatfilter för rapportering:

   - Lossning

   - Räkna upp grupp

   - Räkna ner grupp

   - Återställ grupp

   - Gå förbi åtdragningsprogram

   - Avbrottssekvens

   - Återställ gruppsekvens

4. I fönstret Åtdragningsinställningar anger du värden för de parametrar som visas, där så behövs. Som standard är alla parametrar satta till Av.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Åtdragningsinställningar:

   - Lås upp verktyget vid lossning – ser till att verktyget är låst efter en NOK-åtdragning.

   - Inaktivera lossning – ser till att en operatör inte lossar en skruv för vilken processen inte tillåter lossning.

   - Inaktivera åtdragning – ser till att en operatör inte drar åt en skruv för vilken processen inte tillåter åtdragning.

Lås upp verktyg vid lossningsalternativ
Lås upp verktyget vid OK lossning | Beskrivning
--- | ---
Av | Ett inaktiverat verktyg förblir inaktiverat oavsett lossningsstatus.
OK | Ett inaktiverat verktyg låses upp när en OK-lossning har utförts.
Alltid | Ett inaktiverat verktyg låses upp när en lossning har utförts, oavsett läsningsstatus.

Alternativ för inaktiverad lossning
Inaktivera lossning | Beskrivning
--- | ---
Av | Inaktivera lossning är AV. Det går alltid att lossa en skruv.
Vid åtdragning OK | Inaktivera lossning för åtdragningsresultat OK. En operatör kan inte lossa en bult som avslutats med åtdragningsresultat OK.
Vid åtdragning NOK | Inaktivera lossning för åtdragningsresultat NOK. En operatör kan inte lossa en bult som avslutats med åtdragningsresultat NOK.
Alltid | Inaktivera lossning är alltid PÅ. En operatör kan aldrig lossa en bult.

Alternativ för inaktiverad åtdragning
Inaktivera åtdragning | Beskrivning
--- | ---
Av | Inaktivera åtdragning är AV. En operatör kan alltid dra åt en bult.
Vid åtdragning OK | Inaktivera åtdragning efter åtdragningsresultat OK – en operatör kan inte dra åt en annan skruv om den aktuella åtdragningen avbröts trots att resultatet var OK.
Vid åtdragning NOK | Inaktivera åtdragning efter åtdragningsresultat NOK. En operatör kan inte dra åt en annan bult om den aktiva åtdragningens resultat var NOK.
Efter varje åtdragning | Inaktivera åtdragning aktiveras efter varje åtdragning. En operatör kan inte dra åt en annan bult förrän den aktuella åtdragningen har avslutats.

## Tillåter ett inaktiverat verktyg att låsa upp efter lossning

- I den virtuella stationskonfiguration som är inställd på den virtuella station där verktyget är anslutet ställer du in Lås upp på lossning till På OK eller Alltid.

För att aktivera ovanstående inställning måste följande villkor uppfyllas:

- Parametern Inaktivera lossning kan inte vara inställd på Av eller Alltid.

- Parametern Inaktivera lossning kan inte ställas in på samma värde som Inaktivera åtdragning.

- Åtdragningsprogrammet som används måste ha lossning aktiverad.

När verktyget är låst för antingen åtdragning eller lossning på grund av ett inaktiveringsläge, kan det låsas upp av någon av följande insignaler:

- Masterupplåsning – 10005

- Lås upp verktyget när det är klart – 10059

Upplåsning av ett inaktiverat verktyg genom insignaler fungerar inte om Lås verktyg vid lossning är inställt på Alltid.

## Tilldela en konfiguration till en virtuell station

Varje virtuell station kan ha sin egen konfiguration i samband med sig, eller flera virtuella stationer kan dela samma konfiguration. För att en konfiguration ska verkställas måste den tilldelas en virtuell station.

1. Gå till den menyn Virtuell station och välj den virtuella station som du vill tilldela konfigurationen till.

2. Under Allmän kommer den första konfigurationen för Allmän virtuell station att väljas som standard. Klicka på konfigurationsnamnet.

3. I pop-up-fönstret, välj önskad konfiguration från listan. Pop-up-fönstret kommer att stängas när valet gjorts.

I detta avsnitt

- Konfigurering av inställningar för resultatvisning

# Konfigurering av inställningar för resultatvisning

I fönstret Inställningar för resultatvisning kan en användare visa slutmoment utan PrT-kompensationsvärde, samt PrT-kompensationsvärde under Liveresultat.

## Konfigurera fönstret Inställningar för resultatvisning

1. Gå till startsidan och välj fliken Konfigurationer. Till vänster väljer du sedan Allmän virtuell station.

2. I det önskade Konfiguration -fönstret väljer du Redigera.
   Skärmbilden Redigera konfiguration visas.

3. I fönstret Inställningar för resultatvisning anger du PÅ eller AV beroende på önskade resultat.

   Om flaggan Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat är PÅ visar fönstret Liveresultat värdet PrT-kompensation.

   Om flaggan Visa slutmoment med PrT-kompensation är PÅ visar fönstret Liveresultat i styrenheten slutmoment med PrT-kompensation inräknad.

   Inställning av flaggorna på fönstret Inställningar för resultatvisning till antingen PÅ eller AV har ingen påverkan såvida inte:

   - Flerstegsprogrammet har ett åtdragningssteg inklusive en stegövervakare för Kvarstående moment med flaggan Kompensation satt till PÅ.

## Inställningar för resultatvisning

Här är de olika konfigurationsalternativen i fönstret Inställningar för resultatvisning.

Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV | Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV
--- | --- | --- | ---
Peka och klicka på objekt i bilden och se om det finns mer information: | Peka och klicka på objekt i bilden och se om det finns mer information: | Peka och klicka på objekt i bilden och se om det finns mer information: | Peka och klicka på objekt i bilden och se om det finns mer information:

I detta avsnitt

- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ

Fönstret Liveresultat visar slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

Om eHMI och ST-väljare är på och konfigurerade visas slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ

Fönstret Liveresultat visar PrT-kompensationsvärde samt kompensationsikon ().

Om det finns flera kompensationsvärden visas värdet för det senaste tillgängliga steget.

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för öppna protokoll.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

Relevant information

- Lagrade resultat

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV

Fönstret Liveresultat visar slutmoment utan PrT-kompensationsvärde. Eftersom slutmomentet inte innefattar PrT-kompensationsvärdet visas det kursivt.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ

Fönstret Liveresultat visar PrT-kompensationsvärde samt kompensationsikon ().

Om det finns flera kompensationsvärden visas värdet för det senaste tillgängliga steget.

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för öppna protokoll.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

Relevant information

- Lagrade resultat

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV

Fönstret Liveresultat visar slutmoment utan PrT-kompensationsvärde. Eftersom slutmomentet inte innefattar PrT-kompensationsvärdet visas det kursivt.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

Fönstret Liveresultat visar inte PrT-kompensationsvärde eller relaterad kompensationsikon ().

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för öppna protokoll.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

Relevant information

- Lagrade resultat

# Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

## Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ

Fönstret Liveresultat visar slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

Om eHMI och ST-väljare är på och konfigurerade visas slutmoment inklusive PrT-kompensationsvärde.

## Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV

Fönstret Liveresultat visar inte PrT-kompensationsvärde eller relaterad kompensationsikon ().

Konfigurering av parametrarna Visa slutmoment med PrT-kompensation och Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat påverkar inte:

- Slutmomentvärden som skickas till ToolsNet och ToolsTalk: slutmomentvärden med PrT-kompensation skickas alltid till ToolsNet och ToolsTalk.

- Det slutliga momentvärdet visas tillsammans med historiska resultat.

- Kurvorna baseras på både liveresultat och historiska resultat.

- Värden i meddelanden för öppna protokoll.

- Signalerna.

- Protokolladaptrarna.

Relevant information

- Lagrade resultat

# Konfigurera QIF-tillbehör

Sammanlagt kan 15 QIF-tillbehör anslutas till en styrenhet. Det går att lägga till flera scannrar till varje styrenhet.

Alla QIF-tillbehör som är anslutna till styrenheten kan anslutas till samma virtuella station. En av varje typ av tillbehör och flera hylsväljare.

Funktionerna i QIF-tillbehöret kan anslutas till olika in- och utsignaler.

I detta avsnitt

- Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station
- Koppla ur QIF-tillbehör från en virtuell station

# Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station

För att ansluta ett QIF-tillbehör till en virtuell station:

För att ansluta ett QIF-tillbehör till en virtuell station:

1. Konfigurera tillbehöret på menyn Konfigurationer.

2. Ansluta tillbehöret till styrenhetens I/O-buss.

3. På menyn Virtuell station väljer du den virtuella stationen. Peka sedan på Välja tillbehör under Tillbehör.

4. Peka, på lämplig tillbehörsflik, på både tillbehöret och konfigurationen för att ansluta dem.

   1. Anslutna tillbehör visas i Alla anslutningar.

# Koppla ur QIF-tillbehör från en virtuell station

För att koppla ur ett QIF-tillbehör eller en streckkodsläsare från en virtuell station:

1. På menyn Virtuell station välj den virtuella stationen och peka sedan på Välja tillbehör under Tillbehör.

2. Under Alla anslutningar, peka på urkopplingsikonen till höger för att koppla ur.

# Konfiguration av streckkodsläsaren

På den här menyn kan streckkodskonfigurationer läggas till. Streckkodsläsare kan konfigureras så att lästa strängar antingen hanteras av styrenheten eller skickas till ett externt system. När den lästa strängen skickas vidare väljer styrenheten ingen uppgift baserat på strängen, utan skickar den bara till en extern enhet via en utgångssignal.

## Lägga till en streckkodsläsare och aktivera vidaresändning

1. Gå till Konfigurationer > Streckkodsläsare och klicka på plustecknet längst upp till höger.

2. Ge streckkodskonfigurationen ett namn.

3. Aktivera vidaresändning genom att klicka på Redigera, och sätt Passerläge till På.

Relevant information

- Ansluta QIF-tillbehör till en virtuell station

I detta avsnitt

- Streckkodskonfiguration

# Streckkodskonfiguration

En streckkodsläsare används för att läsa en streckkodssträng eller en QR-kod som innehåller information för att välja den lämpliga batchsekvensen.

Streckkodsläsaren konfigureras i fliken Källor.

Streckkodsläsaren kommer att läsa de tecken som du anger och sätta ihop dem till en textsträng. Denna textsträng matchas sedan med de fördefinierade strängar som du har angett i styrenheten, och om de matchar, kommer batchsekvensen som är kopplad till din fördefinierade sträng att väljas.

Streckkodssträngar av en längd på upp till 1024 tecken kan läsas och de kan innehålla tecken i positionerna 32 till 126 i ASCII-tabellen. Om streckkoden innehåller en sträng längre än 1024 tecken, kommer den återstående delen av strängen, från position 1025 och framåt, att kasseras.

I detta avsnitt

- Konfigurera streckkodsläsaren
- Giltiga streckkodsläsare

# Konfigurera streckkodsläsaren

Streckkodsläsaren i sig måste ställas in med hjälp av ett amerikanskt tangentbord, och streckkodsläsaren ska avge ett returtecken för att avsluta streckkodssträngen.

# Giltiga streckkodsläsare

För en lista över scannrar som är verifierade för användning med styrenheten POWER FOCUS 6000, kontakta lokala Atlas Copco-representant.

# Arbeta med fliken Information om styrenhet

Systemadministrationsuppgifterna för styrenheten POWER FOCUS 6000 hanteras i menyn Styrenhet. Menyn nås genom styrenhetens GUI, webb-GUI, eller Tools Talk 2 GUI.

I detta avsnitt

- Intelligent Application Module
- Programvara
- Hårdvara
- Export/import
- StepSync

# Intelligent Application Module

Intelligent Application module (IAM) är ett beständigt minne som ligger i styrenheten. Minnesmodulen innehåller alla styrenhetsprogram, konfigurationer och resultat. Vissa moduler kan även innefatta ytterligare laddade funktionsobjekt.

För en fullständig lista över tillgängliga IAMs och deras kapacitet, kontakta en Atlas Copco-representant.

IAM-information

# Programvara

Versionsnumret av två versioner av programvara som finns på styrenheten POWER FOCUS 6000 finns under fliken Programvara.

Det är bra att installera en andra programversion av styrenhetens program vid uppgradering av flera styrenheter. När produktionen är klar att gå över till det uppgraderade programmet, kan den nya programversionen aktiveras lokalt på styrenhetens gränssnitt, från en fjärrdator med webbgränssnittet, eller med ToolsTalk.

En ny programvarudistribution kan installeras antingen genom att ansluta en USB-flash-enhet med programmet till styrenhetens USB-port eller med hjälp av webbgränssnittet.

Programuppdateringen är endast synlig när du bläddrar till styrenhetens gränssnitt från en dator. När en masslagringsenhet med en giltig programversion sätts in i USB-porten, visas en uppmaning att uppdatera programvaran.

Filen för uppdatering av programvara får inte packas upp och måste lagras i en mapp med namnet PFImages i roten på USB-flash-enheten.

Ett oväntat fel under programuppgraderingen kan leda till förlust av data.
Innan några programversioner uppgraderas rekommenderas en säkerhetskopiering av styrenhetens konfiguration genom export av ”All styrenhetsinformation”.

Relevant information

- Exporterar ”All styrenhetsinformation”

I detta avsnitt

- Uppdatera program för styrenhet via USB
- Uppdatera styrenhetens program via webbgränssnitt
- Aktivera programvaran i styrenheten

# Uppdatera program för styrenhet via USB

1. Anslut USB-flash-enheten till styrenheten: installationsguiden startar automatiskt.

   Om flera programversioner finns på USB-flash-enheten, visas en lista med de olika mjukvaruuppgraderingsfilerna.

2. Välj filen för programvaruuppgradering för att installera och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

USB-minnet behöver ha en delning tillgänglig och formateras för att fungera med Linux. Möjliga format är till exempel FAT eller NTFS.

Starta om alla Synkmedlem-styrenheter efter uppgradering till en ny programversion eller nedgradering från en ny programversion.

Relevant information

- StepSync

# Uppdatera styrenhetens program via webbgränssnitt

1. På menyn Styrenhet gå till Program, och välj Programuppdatering. Klicka sedan på Bläddra.

2. Bläddra och välj zipfilen med programmet och följ instruktionerna för att avsluta installationen.

Starta om alla Synkmedlem-styrenheter efter uppgradering till en ny programversion eller nedgradering från en ny programversion.

Relevant information

- StepSync

# Aktivera programvaran i styrenheten

Styrenheten kan lagra två installerade programversioner. Genom att använda Programaktivering går det att välja vilken programversion som ska användas. Programaktivering kan göras antingen lokalt från styrenhetens gränssnitt eller via en fjärrdator från ett webbgränssnitt.

Aktiveringsprocessen kräver omstart av styrenheten.

1. På menyn Styrenhet, gå till Program

2. Dra Programaktivering till lagrad och följ instruktionerna.

# Hårdvara

Fliken Hårdvara innehåller Styrenhetsinformation, såsom modellbeteckning och serienummer, Hälsa, Touch-kalibreringsskärm och information om de olika elektronikkorten i styrenheten.

I detta avsnitt

- Hälsa

# Hälsa

Vyn Hälsa innehåller information om batteristatus och styrenhetstemperatur.

## Batteristatus

Styrenhet > Hårdvara > Hälsa

POWER FOCUS 6000-batteriet, som ligger inne i styrenhetens frontpanel fungerar som reservkraft för vissa systemelement, såsom den interna klockan. Batteristatusen uppdateras en gång om dagen, samt vid omstart av styrenheten. När batteriet är nära att bli helt urladdat, kommer en varning (3011) att visas. Batteriet ska bytas ut så snart som möjligt när varningen dyker upp.

## Styrenhetstemperatur

Styrenhet > Hårdvara > Hälsa

Styrenhetstemperaturen övervakas kontinuerligt av POWER FOCUS 6000. Temperaturenheter som stöds är grader Celsius (°C) och grader Fahrenheit (°F), med Celsius som standardenhet. Det går att växla mellan de två enheterna utan att styrenheten behöver startas om. När styrenhetstemperaturen överstiger maxtemperatur, inaktiveras drivtillståndet och en varning (3010) visas. Drivtillståndet aktiveras återigen när styrenhetens temperatur sjunker under temperaturgränsen.

Från displayen eller via webb-GUI, kan användare få tillgång till de senast uppmätta temperaturerna för styrenheten tillsammans med tidsstämpeln när mätningen gjordes.

# Export/import

Från fliken Export/Import kan användaren utföra ett av följande moment: Export, import och automatisk säkerhetskopiering.

Från fönstret Export kan användaren exportera styrenhetens konfigurationer, inställningar, resultat och händelser. Du kan dessutom exportera verktygsloggar som kan delas med servicepersonal från Atlas Copco vid felsökning av verktyg.

Från fönstret Import kan användaren importera styrenhetens konfigurationer och inställningar.

Det går bara att ha en aktiv export eller import samtidigt. Alla försök att starta en ny Export/Import nekas medan en Export/Import pågår.

Fönstret Automatiserad backup ger användaren möjlighet att generera en backupfil automatiskt.

Det går att exportera/importera data genom någon av följande enheter:

- USB-minne (formaterat och med en partition för Linux: möjliga format är till exempel FAT eller NTFS)

- Webbgränssnitt

- ToolsTalk 2

Under Export/Import-processen visas en förloppsindikator medan exporten/importen pågår. Tiden att utföra en export/import beror på antalet resultat, händelser och loggfiler.

## Export/import mellan styrenheter

Styrenheterna kan ha olika IAM-typer som kan ha olika kapaciteter.
En styrenhet kan exporterar alla konfigurationer som är tillämpliga för den aktuella IAM-modulen.

En styrenhet kan inte importera en fil som exporterats från en annan typ av IAM-modul. Detta gäller även vid användning av ToolsTalk 2.

## Produktguider

https://www.youtube.com/watch?v=0axnEB95gkQ

Relevant information

- Automatiserad backup
- Exportera ”Inställningar och konfigurationer”
- Exportera ”Loggar från anslutna verktyg”
- Exportera ”Resultat”
- Exporterar ”All styrenhetsinformation”
- Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar

I detta avsnitt

- Exporterar ”All styrenhetsinformation”
- Exportera ”Inställningar och konfigurationer”
- Exportera ”Loggar från anslutna verktyg”
- Exportera ”Resultat”
- Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar
- Automatiserad backup

# Exporterar ”All styrenhetsinformation”

Det går att exportera styrenhetens konfigureringsinställningar, resultat och händelser för ytterligare bearbetning. En del av exporten utförs både från kabelverktyget och från anslutna trådlösa verktyg.

Alla data som ingår i exporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime (lägsta tidsvärdet visas i sekunder)>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv" – Alla tillgängliga resultat

  Resultaten exporteras i en CSV-formaterad textfil. Det senast utförda resultatet är den första posten i CSV-filen.

  Det går att exportera följande resultatinformation för åtdragningar och lossningar:

Information om resultat | Power Focus 6000 – Åtdragningsprogram | Power Focus 6000 – Flerstegsprogram | StepSync
--- | --- | --- | ---
Identitetsnummer | - | - | X
Typ av åtdragning | X | X | X
Namn på virtuell station | X | X | X
VIN (Identifieringssträng) | X | X | X
Datum och tid | X | X | X
Unikt verktygs-ID | X | X | -
Gruppsekvensnamn | X | X | -
Gruppsekvens – räknare | X | X | -
Batchräkning | X | X | -
Bultnamn | - | - | X
Totalstatus | - | - | X
Totalstatus info | - | - | X
Status | X | X | X
Statusinfo | X | X | X
Lägesnamn | - | - | X
Namn på åtdragningsprogram/flersteg | X | X | X
Stoppfel | - | X | X
Fel | - | X | X
Steg där fel inträffade | - | X | X
Kanal | - | - | X
Målmoment (Nm) | X | X | -
Slutmoment (Nm) | X | X | X
Målvinkel (grad) | X | X | -
Start för slutvinkel (Nm) | X | X | X
Slutvinkel (grad) | X | X | X
Nergängningsvinkel (grad) | X | - | -
Korrelationsfaktor för återstående moment | X | X | -
Tid som gått (s) | - | X | X
Vinkel låg gräns (grad) | X | X | X
Vinkel hög gräns (grad) | X | X | X
Undre momentgräns (Nm) | X | X | X
Övre momentgräns (Nm) | X | X | X
Antal pulser | X | - | -
Ström vid avstängning (A) | X | X | X
TrueAngle-kompensation (grad) | X | X | -
Tid till nedgängning klar (ms) | X | - | -
Tid till slutmoment (ms) | X | - | -
Måltext | X | X | -
Stegdata | - | X | X
Självgängningsmoment | X | X | X
Rådande moment | X | X | X
Nedgängningsvinkel utlösare | X | X | X

Fältavgränsare och sifferformat beror på språkinställningarna:

Språk | Datum/tid | Fältavgränsare | Sifferformat
--- | --- | --- | ---
Engelsk (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tjeckiska (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Tysk (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Spansk (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Fransk (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Koreansk (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italiensk (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japansk (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugisiska (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Rysk (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Svensk (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Kinesisk (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

För PF6000-StepSync finns alla tillgängliga resultat i filen med namnet ”PFExport_<datetime>_Results.csv.zip”.

- "PFExport_<datetime>_Events.csv" – Alla tillgängliga händelser

  Följande händelseinformation exporteras i en CSV-formaterad textfil:

  - Allvarlighet

  - Datum

  - Tid

  - Kod

  - Beskrivning

  - Virtuell station som utlöste händelsen (exporteras bara för PF6000-Handhållen)

  - Carrier (exporteras bara för PF6000-StepSync)

  - Kanal (exporteras bara för PF6000-StepSync)

- ”/inställningar” – Inställningar och konfigurationer (används av Import)

För fältbussexporterade inställningar och konfigurationer:

- Allmän fältbusskonfiguration (inklusive IP-adress)

- Fältbusskonfiguration

- Fältbusskartläggning (kartläggning av Virtuell station till ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip" - Program för flerstegsåtdragning och lossning exporteras som .json-filer (för användning med MID2500)

- "atlas_sys_d.zip" - Loggfiler från drivapplikationen

- "atlas_sys_i.zip" - Loggfiler från IT-applikationen

- "atlas_protocol_log.zip" – Loggfiler från externa protokolladaptrar

- ”ExportInfo.txt” – Textdokument med information om IAM och styrenhet

- "atlas_plc.zip" – PLC-konfiguration

- ”licenseInformation.zip” – Licenseinformation och systeminformation

## Så exporterar du ”All styrenhetsinformation”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer All styrenhetsinformation.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

# Exportera ”Inställningar och konfigurationer”

Du kan välja att endast exportera styrenhetens konfigurationer och inställningar.

Exporterade data lagras i en komprimerad fil som identifieras med IAM-namn samt datum och tidpunkt för exporten.
Data i filen innefattar alla konfigurationer och inställningar i styrenheten, vilket innebär att exportfilen kan importeras och ställa in en annan styrenhet med samma eller senare programversion.
Exporterade data innefattar information om IAM och styrenhet, samt förformaterade flerstegsprogram för åtdragning och lossning, för användning med MID2500-systemet.

## Så exporterar du ”Inställningar och konfigurationer”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Inställningar och konfigurationer.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

# Exportera ”Loggar från anslutna verktyg”

Genom export av verktygsloggar kan en servicetekniker dela verktygsloggdata med servicepersonal från Atlas Copco Underhåll vid felsökning av verktyg.

Det går att exportera verktygsloggar från följande verktyg: STB, SRB och TBP/TBP-S.

Gör så här för att exportera verktygets loggar – verktyget måste vara anslutet till styrenheten. Verktyget behöver inte vara kopplat till någon virtuell station.

Alla data som ingår i verktygsloggexporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "atlas_tool_i.zip" – Alla tillgängliga resultat

  Individuella filer skapas för varje anslutet verktyg. Filformatet för verktygets loggfiler är ”verktyg-<verktygstyp>-<verktygets serienummer>.log"

- "ExportInfo.txt" – Textdokument som innehåller information om IAM, styrenhet och anslutna verktyg

## Så exporterar du ”Loggar från anslutna verktyg”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Loggar från anslutna verktyg.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

# Exportera ”Resultat”

Du kan även välja att endast exportera åtdragningsresultat från styrenheten.

## Så exporterar du ”Resultat”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Resultat.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är klar.
   För flerspindelsystem (fixturmonterade) kommer den exporterade filen automatiskt att laddas ned i .zip-format, annars laddas den ned i .csv-format.

# Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar

När användaren importerar styrenhetens konfiguration och inställningar ersätts befintliga konfigurationer och inställningar av de importerade motsvarigheterna.

Följande konfigurationer importeras inte eller avmarkeras:

- Styrenhetens nätverksinställningar importeras inte

- Resultat och händelser importeras inte

- Licenstilldelning importeras inte

- Den tilldelade uppgiften i Virtuell station/Virtuella stationer avmarkeras

- "jsonConfigurations.zip" (Program för flerstegsåtdragning och lossning) importeras inte

- "licenseInformation.zip" (Licensinformation och systeminformation) importeras inte

## Så importerar du styrenhetens konfigurationer och inställningar

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Import väljer du Importera.

   Popupfönstret Information bekräftar att alla inställningsprogram, batchinformation, tillbehör och styrenhet ersätts med inställningarna i den importerade filen.
   Däremot importeras inte inställningar för nätverk, PIN-koder, resultat och händelser.

   Välj Fortsätt.

3. I popup-fönstret Import går du till Välj fil. Välj sedan den fil som ska importeras till styrenheten.

   Vid slutet av importprocessen startar styrenheten om automatiskt.

   Om importprocessen avbryts innan den har startat, eller om filen försvinner, informeras användaren och styrenheten måste startas om (för att säkerställa att den har giltig status).
   Om importprocessen avbryts men filen existerar och inte är korrupt kan importen slutföras.

# Automatiserad backup

Fönstret Automatisk backup möjliggör eller spärrar sFTP-export.

I standardläget har väljaren Aktivera sFTP-export ställts in på läge AV.
När du slår PÅ Aktivera sFTP-export skapas en exportfil 10 minuter efter den senaste konfigurationsförändringen.
Om Aktivera sFTP export är PÅ vid systemstart skapas en exportfil automatiskt inom 2-3 minuter. Exportfilen skapas inom 2-3 minuter och återspeglar ändringar som kan ha gjorts innan systemet stängdes av.

Den gamla backupfilen raderas innan den nya backupfilen blir tillgänglig.

Data i exportfilen täcker in alla konfigurationer och inställningar av styrenheten.

Användare av sFTP kan hämta den exporterade filen från följande katalog i systemet: /Export/<exportfilnamn>.

Systemet måste ha stöd för sFTP is.

Användare av sFTP behöver inte använda något lösenord för att hämta filen.

Användarnamnet för sFTP är följande:

Användarnamn | autoexport

# StepSync

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

StepSync kräver att ToolsTalk 2 konfigureras

Med StepSync-funktionen är det möjligt att ansluta flera Power Focus 6000-styrenheter tillsammans och göra synkroniserade åtdragningar. Den första styrenheten i konfigurationen kallas för synkreferens-styrenhet och hanterar alla åtdragnings- och datarapporter. Upp till 5 extra Power Focus 6000-styrenheter ansluts sedan till synkroniseringsreferensen via en Power Focus 6000-kabel typ daisy-chain (se StepSyncinställning (hårdvara)). De kallas synkdelar och deras funktion är att hantera verktygen.

## Synkreferens

Synkreferens-styrenheten är systemets hjärna. Den hanterar åtdragningsinställningar och all datarapportering. Det hanterar också konfigurationen för hela systemet och anslutningen till ToolsTalk och ToolsNet. Alla tillbehör eller fältbussar ansluts direkt till synkreferens-enheten.

## Synkmedlem

Syncdelar-styrenheten fungerar som en enhet utan extra funktionalitet. IT-delen körs inte och det går inte att ansluta externa tillbehör eller protokoll till en synkmedlem. Varje syncdel har ett kanalnummer tilldelat. Kanalnumret används för att identifiera verktyget och enheten i konfigurationen för hårdvaralayout i ToolsTalk 2, samt att välja de som ska inkluderas i åtdragningen i synkroniseringsläget och även användas för resultatrapportering. Det används också för felhändelser för att göra det möjligt att identifiera den felaktiga delen.

## Åtdragningar

Det går bara att köra flerstegsåtdragningsprogram. För att kunna synkronisera åtdragningarna mellan varje verktyg används synkroniseringspunkter. Vid dessa väntar verktygen på varandra innan de fortsätter med nästa steg i åtdragningsprogrammet. Ett åtdragningsprogram kan innehålla upp till 10 steg (om man inte räknar synkroniseringspunkterna). Observera att tilldelningen av åtdragningsprogram endast kan ske via ToolsTalk 2. Styrenheten ger inte möjlighet att tilldela åtdragningsprogram.

## Licenser

StepSync-funktionen är en FMS-funktion. Det är bara synkreferens-enheten som kräver en licens, vilket gör det möjligt att använda vilken Power Focus 6000-styrenhet som helst som en synkmedlem utan ytterligare licenser. Synkreferens-enhetens licens är en tilläggsfunktion för FMS-styrenheter.

Om synkroniseringsreferenslicensen tas bort kan inga åtdragningar utföras i StepSync-läget. Om anslutningen till licensservern förloras, fortsätter licensen att arbeta i 48 timmar. Styrenheten kontrollerar en giltig Sync Referend-licens varje timme.

Relevant information

- StepSyncinställning (hardware)

I detta avsnitt

- StepSync användargränssnitt
- Konfigurera StepSync
- StepSyncinställning (hardware)
- StepSync-åtdragningar
- StepSync-resultat
- StepSync-signaler
- StepSync-kompatibla verktyg
- StepSync CAN tillbehör

# StepSync användargränssnitt

StepSync användargränssnitt är en förenklad version av det vanliga POWER FOCUS 6000-gränsnitt. För detaljerade beskrivningar av de olika gränssnittselementen hänvisas till de dedikerade kapitlarna och sektionerna i den här handboken som beskriver dem. Observera att användargränssnittet endast är tillgängligt i Sync Referens

Alla funktioner i de olika menyalternativen finns inte i StepSync-gränssnittet. Följande funktioner är tillgängliga och redigerbara i gränssnittet:

- Verktyg: all information tillgänglig.

- Virtual Station (Virtuell station): alla funktioner är tillgängliga, förutom bland annat att skapa nya virtuella stationer, tilldela uppdrag (åtdragningsprogram) och tilldela verktyg bland annat.

- Configurations (Konfigurationer): alla funktioner är tillgängliga.

- StepSync (Controller) (StepSync (Styrenhet): alla funktioner är tillgängliga. Observera att det finns en extra sektion här kallad kanaler där information om de verktyg som är kopplade till synkroniseringsreferens och synkroniseringsmedlemmar ges.

- Reports (Rapporter) Händelser (visa alla händelser).

- Settings (Inställningar): följande funktioner är inte tillgängliga:

  - Åtdragning

  - Trådlös

  - Händelser

- Diagnostics (Diagnos): meny som är specifik för StepSync/Flex.

- License assignment (Licenstilldelning): alla funktioner är tillgängliga

# Konfigurera StepSync

Konfigurationen av synkroniseringsreferensen och alla synkroniseringsdelar måste fyllas i innan du utför harwareinställningen.

## Konfigurera synkroniseringsreferensen

1. Välj meny Controller (Styrenhet) och välj sedan fliken StepSync.

2. I avsnittet StepSync väljer du No Sync

   Fönstret Step Sync-läget visas.

3. Välj Sync Reference (Synkroniseringsreferens)

   Fönstret Step Sync Mode (Step Sync-läget) visas.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i StepSync-konfigurationen, vilket är en förenklad version av den vanliga Power Focus 6000 GUI.

## AktiverarStepSync

För att StepSync ska fungera måste den aktiveras i Sync Referens. Det finns två sätt för att aktivera StepSync:

1. Ställ in I/O-signalen Aktivera operation (10055) till Hög eller

2. I Syncreferens, gå till Configurations (Konfigurationer), sen till fliken General Virtual Station (Allmän virtuell station) och klicka på Edit (Redigera) för den aktuella konfigurationen. Sedan i fältet Fixtured Stations (Stationer för fixturmontering) , sätt in Auto Enable (Autoaktivering) på Always (Alltid).

Om StepSync inte har aktiverats, kommer användaren att se ett felmeddelande vid körning med "Unable to start, enable signal is low” (”Det går inte att starta, aktiveringssignal är låg”)

## Konfigurera syncdel

1. Välj meny Controller (Styrenhet) och välj sedan fliken StepSync.

2. I avsnittet StepSync väljer du No Sync

   Fönstret Step Sync-läget visas.

3. Välj Sync Member (Syncdel

   Fönstret Step Sync Mode (Step Sync-läget) visas.

4. I fältet Channel (kanal) ställ in kanalnumret för Sync-delen genom att välja kanalnumret. Välj sedan lämplig kanal för Syncdelen

   Kanalnumren för Sync-delarna i samma inställning måste vara unika.

5. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i Syncdel-konfigurationen, som endast visar synkroniseringsdelens kanalnummer

## Växlar tillbaka till vanligt Power Focus 6000-läge (avslutar StepSync)

1. Välj meny PF6 FlexSystem och välj sedan fliken StepSync.

2. I avsnittet StepSync väljer du Sync Reference (Sync Referens)

   Fönstret Step Sync-läget visas.

3. Välj No Sync

   Fönstret Step Sync Mode (Step Sync-läget) visas.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten rebbotar och bootar i den vanliga konfigurationen.

# StepSyncinställning (hardware)

Observera att programkonfigurationen måste utföras innan hårdvarinställningen är klar för att undvika eventuella konfigurationskonflikter.

Med Med StepSync-funktionen kan flera POWER FOCUS 6000 anslutas för att köra synkroniserade åtdragningar.

1. Kontrollera att varje styrenhet har konfigurerats korrekt (se Konfigurera StepSync för mer information).

2. Använd en Power Focus 6000-kabel för kedjekoppling och anslut

3. Använd en annan PF6000-kabel för kedjeanslutning och anslut den första synkroniseringsdel Com Port B till den andra synckroniseringsdelen Com Port A. Gör samma för alla efterföljande styrenheter.

   Ett StepSync-system kan konfigureras med högst 5 synkroniseringsdelaR.

A | Synkreferens | D | Anslutad till Com port A
B | Synkmedlem | E | Kable för kedjekoppling av Power Focus 6000
C | Anslutad till Com port B |  |

Relevant information

- Konfigurera StepSync

# StepSync-åtdragningar

De enda möjliga åtdragningsprogrammen som ska användas i samband med StepSync är Multistep tightening programs (Multistep åtdragningsprogram). För att synkronisera mellan verktygen i inställningen används synkroniseringspunkter. Vid dessa väntar verktygen på varandra innan du fortsätter med nästa steg i multistep åtdragningsprogrammet. Observera att tilldelning av åtdragningsprogram till de olika verktygen endast kan ske i ToolsTalk 2.

Exempel på ett Multistep-åtdragningsprogram för StepSync

A | Synkroniseringspunkt

Ett åtdragningsprogram kan bestå av upp till 10 steg (om du inte räknar synkroniseringspunkterna).

Tillägningla steg

- Dra åt till vinkel

- Dra åt till moment

- Dra åt till moment plus vinkel

- Dra åt till DynaTork

- Vänta

- Hylsfrigörelse

- Dra åt till moment eller vinkel

- Lossa till vinkel

- Lossa till moment

- Nergängning

- Dra åt till sträckgräns M2

- Dra åt till sträckgräns

- Dra åt till moment och vinkel

- Gängskärning till moment

- Koppla

Tillgängliga skärmar

- Vinkel

- Toppmoment

- Stäng av moment

- Momenthastighet och avvikelse

- Moment i vinkelfönster

- Eftervy moment högt

- Eftervy moment lågt

- Vinkel från sträckgräns

- Rådande moment

- Stäng av ström

- Eftergängsnittsvinkel

- Eftergängsnitt toppmoment

- Stick Slip Detection

- Tid

Tillgängliga stegbegränsningar

- Max.moment

- Maximal vinkel

- Kryssgänga

- Upphäver moment

- Momentgradient

- Moment i vinkelvy

- Moment kontra strömavvikelse

Avvisningshantering

Åtgärd om fel | Beskrivning
Avsluta alla | Alla kanaler avslutar åtdragningen och rapportstatusen NOK. Åtdragningen som inte hade ett fel i sig kommer att rapportera ytterligare information Terminated by other bolt (Avslutad av annan bult).
Fortsätt OK | Alla kanaler där fel inträffade avslutar åtdragningen och rapportstatusen NOK. De återstående kanalerna fortsätter med resten av åtdragningen.

# StepSync-resultat

Resultaten för alla verktyg i StepSync-åtdragningen visas på kontrollpanelens GUI i Sync Referens och i dess motsvarande webb GUI. GIU på syncdelarna visar inga resultat.

Det finns tre olika resultatvyer. Den första visar en sammanfattning av totalstatus för hela åtdragningen (OK eller NOK) och totalt antal OK och NOK-bultar. Den andra visar status för varje bult separat, och den tredje visar också vridmoment och vinkelvärden för varje bult.

Exempel på övergripande statusvy
Exempel på övergripande statusvy med bultstatus
Exempel på detaljerad statusvy

# StepSync-signaler

StepSync-systemet stöder samma I/O-signaler som anges i tabellerna nedan. Dessa kan kartläggas i fältbusskonfiguration och tillbehörskonfiguration. Vissa är också tillgängliga via Öppet protokoll

I detta avsnitt

- Insignaler
- Utsignaler
- In-/utgångssignaler
- Insignaler: Undersignaler
- Utsignaler Undersignaler

# Insignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Abryt sekvens – 10012

När en begäran om att avbryta en batchsekvens mottas, så avbryter batchsekvensfunktionen batchsekvensen först efter att ha fått resultaten för den pågående åtdragningen.

Namn i SoftPLC: ABORT_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Avbryt sekvensen och rensa resultatet- 10127

När signalen ”Avbryt sekvens och rensa resultat” är inställd avbryts den pågående sekvensen och alla signaler som har samband med ”Rensa resultat” nollställs.

Namn i SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchminskning – 10002

Stegar ner batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHMINSKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchökning – 10001

Stegar upp batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHÖKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kringgå åtdragningsprogram – 10008

Hoppar över nästa åtdragningsprogram i den pågående batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: BYPASS_PSET

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kanalkommando – 10054

Kanalkommando är en ingångssignal som spärrar enskilda verktyg och hindrar dessa verktyg från att ingå i nästa åtdragning. Du kan också byta ut åtdragningsprogrammet eller bultnumret i konfigurationen för synkroniseringsläget. Upp till 64 kanaler stöds.

Namn i SoftPLC: KANALKOMMANDO

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64

Signalen Kanalkommando -10054 innehåller delsignaler (för mer information, se”Insignaler” Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Fortsätt steg - 10128

Fortsätt steg är en ingångssignal som stoppar steget Vänta vid åtdragning.
När åtdragningen har nått åtdragningssteget Vänta med villkoret Signal konfigurerat som Vänta-typ kommer en stigande flank i signalen Fortsätt steg att få systemet (en eller flera spindlar) att lossa.

Se även undersignalen Kanalkommando – 10054: Fortsätt steg.

Namn i SoftPLC: CONTINUE_STEP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Data Drop - 10125

När DATADROP är inställt på SANT i slutet av en åtdragning kommer signalen DATADROP att släppa resultaten från åtdragningen. Resultatet kommer inte att sparas permanent eller skickas till någon enhet eller klienter som ToolsNet eller protokolladaptrar.

Namn i SoftPLC: DATADROP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Data Hold - 10124

När signalen DATAHÅLLNING är inställd på SANT vid slutet av en åtdragning stoppas överföringen av resultatdata.

Namn i SoftPLC: DATAHÅLLNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera fältbuss – 10049

Inaktiverar fältbussen.

Namn i SoftPLC: DISABLE_FIELDBUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera testbult – 10057

Namn i SoftPLC: DISABLE_TESTBOLT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# INAKTIVERA VERTYG – 30000

Om signalen sätts till Sant stoppas och låses ett verktyg omedelbart.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Dynamisk batchstorlek – 10074

Namn i SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktivera operation – 10055

Namn i SoftPLC: ENABLE_OPERATION

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss-asynkdata till PF – 10077

Namn i SoftPLC:

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 16 | 2048

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Fältbusslåslossning – 20021

En virtuell station låses när man startar en lossning om signalen om signalen sätts från ett anslutet till ett stöttat tillbehör.
En pågående lossning avbryts omedelbart när fältbusslåslossning sätts till Sant, på grund av Stop Drive-inställningen.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Fältbusslåsåtdragning – 20020

En virtuell station låses när man startar en åtdragning om signalen om signalen sätts från ett anslutet till ett stöttat tillbehör.
En pågående åtdragning avbryts omedelbart när fältbusslåsåtdragning sätts till Sant, på grund av Stop Drive-inställningen.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Spola läsresultatkö – 30005

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# ID Dynamisk batchstorlek – 10073

Namn i SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Låslossning – 20003

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Låsåtdragning – 20002

Verktyget låst för åtdragning av digital ingång.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås verktyg aktivt högt – 20004

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås verktyg aktivt lågt – 20061

Låser verktyget när signalen är låg.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Masterupplåsning – 10005

Master Unlock är en ingångssignal som låser upp funktioner och signaler.

FUNKTIONER:

- Inaktivera lossning vid OK åtdragning

- Inaktivera lossning vid NOK åtdragning

- Inaktivera åtdragning

- Max NOK efter varandra

- Lås verktyg när sekvensen är klar

SIGNALER:

- 20001 – Lås vid bekräftelse av väntande händelse

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20013 – Arbetsuppgift lås åtdragning

- 20014 – Arbetsuppgift lås lossning

- 20015 – Batch klar lLock

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20022 – Inaktivera lossning vid OK-åtdragning

- 20023 – Lås vid för många NOK-åtdragningar

- 20033 – Linjekontrollås

- 20034 – Låst av alternativ identifierare

Namn i SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Pulsstopp – 10030

Om den här signalen genereras kommer all pågående åtdragning eller lossning att stoppas. Används i kombination med 10024 eller 10072.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_STOP_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Läs "Result Handshake Ack” – 30004

Aktivera funktionen Läs Result Handshake i fältbussenheten för att göra styrenheten tillgänglig för signalen Läs ”Result Handshake Ack”.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Konfigurera fältbussen

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Återställ alla identifikationer – 10115

I källbatchsträngen som används för att återställa alla mottagna identifikationer från strängmottagningssekvenser på en gång. I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_ALL_IDENTIFIERS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ batch – 10003

Återställer batchräknaren till 0. Ingen Batch OK (nxOK). Om batchen OK är aktiverad kommer den att avaktiveras.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ batchsekvens – 10053

Nollställer batchsekvensen. Låser upp ett verktyg som är låst av parametern Lås verktyg på avslutad.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ bistabilt relä – 10022

Nollställ det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: RESET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ cykelstatus – 10056

Namn i SoftPLC: RESET_CYCLE_STATUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ senaste identifikationen – 10114

I källbatchsträngen som används för att återställa den mottagna strängen från strängmottagningssekvensen I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_LATEST_IDENTIFIER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ sekvensstatus – 10118

Återställer signalerna Batchsekvens klar/OK/NOK och Sekvensen avbröts.

Namn i SoftPLC: RESET_SEQUENCE_STATUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ systemfel – 10062

Namn i SoftPLC: RESET_SYSTEM_ERROR

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ för många NOK – 10013

Nollställ batch efter att ha fått lås; För många NOK

Namn i SoftPLC: RESET_TOO_MANY_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj indata – 10020

Väljer åtdragningsprogram inom källåtdragning/batch inom sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_INPUT_VALUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj indata och dynamisk batchstorlek – 30007

Det används för att ställa in gruppstorlek för ett specifikt ”identifieringsnummer” i en källåtdragningsuppgift som kör ”Extern batchstyrning”.

Batchstorleken kan sättas till 1-250.

Om batchstorleken sätts till 0 behandlas den som en oändlig batch. Användaren kan inte ångra inställningen för en batch till ett tillstånd där den inte har någon storlek när den väl har angivits.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 16 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 16 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj ingång bit 0 – 10016

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 1 – 10017

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 2 – 10018

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 3 – 10019

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 4 – 10066

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 5 – 10067

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 6 – 10068

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 7 – 10069

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 8 – 10070

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 9 – 10071

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj lossning – 10029

Väljer lossning som standardfriftläge och används i kombination med signalen Starta verktyg – 10028.

Namn i SoftPLC: SELECT_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Starta verktyg – 10028

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj nästa identifieringsnummer – 10116

Det är möjligt att använda signalen Välj nästa identifieringsnummer när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj nästa identifieringsnummer välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj nästa identifieringsnummer välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 1,2,4,5,1,2,4... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer nästa identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret till nästa nummer i ökande ordning.

När det största identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i ökande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om identifieringsnumret har lagts till i källåtdragningslistan men inget program någonsin har tilldelats till den, så hoppas det över medan det gör loopar genom källåtdragningslistan.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj nästa identifieringsnummer sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj nästa identifieringsnummer väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj nästa identifieringsnummer och väljer 1,2,4,8,0,1,2,...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj nästa identifieringsnummer kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Arbeta med Gruppsekvensfliken
- ST-selektor

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj föregående identifieringsnummer – 10117

Det är möjligt att använda signalen Välj föregående när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj föregående välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj föregående välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 5,4,2,1,5,4,2... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer föregående identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret föregående nummer i fallande ordning.

När det minsta identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i fallande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj föregående sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj föregående väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj föregående och väljer 8,4,2,1,0,8,4...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj föregående kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Arbeta med Gruppsekvensfliken
- ST-selektor

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ställ in bistabilt relä – 10021

Ställer in det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: SET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta lossning – 10011

Aktiv signal påbörjar lossning. När digital ingång blir inaktiv måste lossningen stoppas.

Namn i SoftPLC: START_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta lossning , puls – 10072

Namn i SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Arbeta med Gruppsekvensfliken
- ST-selektor

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta åtdragning – 10010

Aktiv signal påbörjar åtdragning. När ingång blir inaktiv måste åtdragningen stoppas.

Namn i SoftPLC: START_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta åtdragning, puls – 10024

Åtdragningen startar på signal. Kör tills åtdragningen är klar, eller tills 30 sekunders timeout i åtdragningsprogrammet inträffar.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_START_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta verktyg – 10028

Aktiv signal som startar verktyget (åtdragning är standard operationsläge). Så snart signalen blir inaktiv måste verktyget stoppas. Används i kombination med signalen Välj lossning – 10029.

Namn i SoftPLC: START_DRIVE_CONTINIOUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Välj lossning – 10029

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta verktyg , puls – 10113

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Arbeta med Gruppsekvensfliken
- ST-selektor

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Till SoftPLC – 10065

Namn i SoftPLC: TO_PLC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10051

Låser upp ett verktyg som är låst av parametern ”Lås verktyget när det är klart”.

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10059

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Utsignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Aktiv identifieringssträng – 186

Anges när en identifieringssträng har mottagits och accepterats av arbetsuppgiften; det är nödvändigt att jämna sekvenser eller åtdragningsprogram är igång.
Om en källbatchsträng körs, så anges den när alla avläsningar har mottagits och en sekvens har valts. I så fall innefattar den sammankopplade strängar bestående av sparade positioner.
För övriga arbetsuppgifter innefattar den ”VIN”-nummer.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 1 – 188

Signal motsvarande den första konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 1 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 2 – 189

Signal motsvarande den andra konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 2 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 3 – 190

Signal motsvarande den tredje konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 3 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 4 – 191

Signal motsvarande den fjärde konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 4 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Batch avslutad – 30

Batch Completed är en utsignal som utlöses när batchen är klar.
Statusen för batchresultatet (OK eller NOK) har ingen effekt på signalen Batch Completed (batch slutförd).

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad NOK – 37

Batch avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad OK – 36

Batch avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchantal – 31

Batch Count (Batchräkning) är en utsignal som visar det aktuella antalet åtdragningar i batchen.

Namn i SoftPLC: BATCH_COUNT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Batch körs – 32

Anger att en batch i en batchsekvens körs.

Namn i SoftPLC: BATCH_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad NOK – 46

Batchsekvens avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad OK – 45

Batchsekvens avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens klar – 48

Indikerar att en batchsekvens är avslutad, både om batchsekvensen avslutats som OK och som NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Händelse | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens körs – 47

Indikerar om batchsekvensen körs eller inte.

Namn i SoftPLC: BATCHSEQUENCE_RUNNING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Bistabilt relä – 40

Bistabilt relä är en signal som kontrolleras av insignalerna ”Ställ in bistabilt relä” och ”Nollställ bistabilt relä” .
Efter att ha tagit emot insignalen ”Ställ in bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Sant.
Efter att ha tagit emot insignalen ”Nollställ bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Falskt.

Om ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir låg, så behåller det bistabila reläet sitt tillstånd.
Tillståndet för det bistabila reläet ändras när ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir hög.

Efter att ha startat om styrenheten sätts det bistabila reläet till Falskt som standard.

Namn i SoftPLC: BISTABLE_RELAY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Bultåtdragningsstatus – 79

Bolt Tightening Status (Status för individuella bultar) identifierar status för enskilda bultar/skruvar vid synkroniserad åtdragning. 100 bultar stöds.
Signalen Bolt Tightening Status visar information om den pågående åtdragningen och resultatet av den senaste åtdragningen.

Namn i SoftPLC: BOLT_TIGHTENING_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | enhet32 rad | 32 | 32
FordResultStatus | Tillstånd |  | 4 | 4

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Signalen Bolt Tightening Status – 79 innehåller delsignaler (för mer information, se”Insignaler: Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kanalmaskinvarustatus – 81

Channel Hardware Status (Status för kanalens maskinvara) identifierar maskinvarustatus för enskilda bultar/skruvar vid synkroniserad åtdragning. 64 kanaler stöds.
Signalen Channel Hardware Status visar information om maskinvarustatus och eventuella fel.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HARDWARE_STATUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64

Signalen Channel Hardware Status – 81 innehåller undersignaler (för mer information, se ”Utsignaler: Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kanalåtdragningsstatus – 80

Channel Tightening Status (Kanalåtdragningsstatus) är en utsignal som identifierar status hos enskilda kanaler i en synkroniserad förstärkning. 64 kanaler stöds.
Signalen Channel Tightening Status visar information om den pågående åtdragningen och resultatet av den senaste åtdragningen.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64
FordResultStatus | Tillstånd |  | 4 | 4

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Signalen Channel Hardware Status – 80 innehåller undersignaler (för mer information, se ”Utsignaler: Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Konfigurationsversion – 88

Namn i SoftPLC: CONFIGURATION_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Styrenhet påslagen – 42

Ställ in på sann vid start av IO-utbyte

Namn i SoftPLC: IO_ON

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch som körs för närvarande – 180

Current Running Batch är en utdatasignal som visar index för aktuell pågående batch i en sekvens.
Om hylsväljaren används visar den ”Noll” om ingen hylsa, mer än en hylsa, eller fel hylsa har valts.
Vid användning av batchläge och en batch körs visas ”1” för konfigurationer med Source Tightening.

Namn i SoftPLC: CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Cykel klar – 77

Namn i SoftPLC: CYCLE_COMPLETE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Cykel NOK – 76

Namn i SoftPLC: CYCLE_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Cykel OK – 75

Namn i SoftPLC: CYCLE_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Cykel redo att starta – 82

Namn i SoftPLC: CYCLE_READY_TO_START

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Cykel körs – 78

Namn i SoftPLC: CYCLE_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Data Drop aktiv - 199

Signalen sätts till hög när DATADROP-funktionen är aktiv. När DATADROP-signalen är satt och en uppgift som stöder DATADROP väljs.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Data Hold aktiv - 198

Signalen sätts till hög när DATAHOLD-funktionen är aktiv. När DATAHOLD-signalen är satt och en uppgift som stöder DATAHOLD väljs.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nödstopp – 20036

Namn i SoftPLC: EMERGENCY_STOP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Händelsekod – 30001

Vidaresända en händelse när den utlöses. Tillfälligt, på under två arbetscykeltider.

Namn i SoftPLC: EVENT_CODE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Händelsekodens allvarlighetsgrad – 30003

Händelsekodens allvarlighetsgrad är en utsignal som aktiveras när den utlösta händelsens allvarlighetsgrad är fel eller varning.

Namn i SoftPLC: EVENT_CODE_SEVERITY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Händelse föreligger – 161

Indikerar om en händelse utlösts. Den utlöses bara på tillbehör om händelsen kräver BEKR.

Namn i SoftPLC: EVENT_PRESENT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss-asynkdata från PF – 107

Namn i SoftPLC:

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 48 | 2048

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Fältbuss frånkopplad – 96

Namn i SoftPLC: FIELDBUS_DISCONNECTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Från SoftPLC – 10064

Allokerade bytes för dataöverföring från PLC till tillbehör.

Namn i SoftPLC: FROM_PLC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 8 | 8

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Identifierare mottagen – 100

Namn i SoftPLC: IDENTIFIER_RECEIVED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Senast mottagna identifieringssträng – 187

Sätts direkt när en identifiering har mottagits i arbetsuppgiften.
Vid källbatchsträng sätts den vid varje avläsning o avläsningsprocessen, så den ändras för varje avläsning och skickas även om den inte har en överensstämmande längd.
Strängen som anges är i råformat och inte bara ”sparade positioner” i strängen.
För övriga arbetsuppgifter är denna signal lik signalen Aktiv identifieringssträng.

Namn i SoftPLC: LAST_RECEIVED_ID_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Relevant information

- Aktiv identifieringssträng – 186

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Lossning inaktiverad – 184

Lossning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning aktiverad – 185

Lossning aktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen inte är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning är låst – 28

Lossningen är inaktiverad.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning NOK – 74

NOK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning OK – 70

OK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Max NOK efter varandra har nåtts – 35

Anger Max koherent NOK åtdragningsräknare är uppnådd.

Namn i SoftPLC: MAX_COHERENT_NOK_REACHED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Inget systemfel – 83

Namn i SoftPLC: NO_SYSTEM_ERROR

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ingen systemvarning – 102

Namn i SoftPLC: NO_SYSTEM_WARNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Öppet protokoll frånkopplat – 95

Om Öppet protokoll är satt till av i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.
Om Öppet protokoll är satt till på i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Sant.
När minst en klient (flera Öppet protokoll-klienter kan ansluta till samma virtuella station) är anslutna, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.

Namn i SoftPLC: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Programstart – 132

Definierar startnivån för en åtdragningscykel.

Namn i SoftPLC: PROGRAM_START

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Läsresultatkö spolad – 30006

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 1 – 192

Signal motsvarande den första konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 1 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 1 inte motsvarar den första konfigureringssträngen, utan den första mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 2 – 193

Signal motsvarande den andra konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 2 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 2 inte motsvarar den andra konfigureringssträngen, utan den andra mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 3 – 194

Signal motsvarande den tredje konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 3 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 3 inte motsvarar den tredje konfigureringssträngen, utan den tredje mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 4 – 195

Signal motsvarande den fjärde konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 4 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 4 inte motsvarar den fjärde konfigureringssträngen, utan den fjärde mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Återstående batch – 33

Återstående åtdragningar i en batch. Kan endast visas i en display.

Namn i SoftPLC: REMAINING_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Valt Läges-Id – 72

Namn i SoftPLC: SELECTED_MODE_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 32
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj sekvensbit 0 – 139

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 1 – 140

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 2 – 141

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 3 – 142

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 4 – 143

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 5 – 144

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 6 – 145

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 7 – 146

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 8 – 147

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 9 – 163

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt sekvens-Id – 84

Visar indexet för den valda batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Sekvens avbruten – 160

Utsignal som indikerar att sekvensen avbrutits.

Namn i SoftPLC: SEQUENCE_ABORTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Storlek på sekvens – 181

Visar storleken på den sekvens som körs närvarande. Sätts endast när en sekvens laddas och inte återställs när sekvensen är klar.

Namn i SoftPLC: SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, större version – 86

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_MAJOR_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, mindre version – 87

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_MINOR_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, version – 85

Version av programvaran som körs.

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_RELEASE_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Station redo – 71

Indikerar när den virtuella stationen är redo.

Namn i SoftPLC: STATION_READY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Testbult aktiverad – 91

Namn i SoftPLC: SELECTED_MODE_ID

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning inaktiverad – 182

Åtdragning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning aktiverad – 183

Åtdragning aktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är inte externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningen är låst – 27

Åtdragningen är inaktiverad; det är inte möjligt att göra någon åtdragning.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning NOK – 4

Minst ett resultat i åtdragningen ligger utanför de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning OK – 3

Resultatet av åtdragningen ligger inom de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg lossar – 22

Anger att verktyget lossar.

Namn i SoftPLC: TOOL_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg drar åt – 21

Anger att verktyget drar åt.

Namn i SoftPLC: TOOL_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Väntar på att fortsätta – 201

Waiting To Continue (Väntar på att fortsätta) är en utsignal som innebär att åtdragningen har nått åtdragningssteget Vänta med status Signal konfigurerad som Vänta-typ.
Systemet (en eller flera spindlar) pausar åtdragningen i väntan på signalen Fortsätt steg – 10128 (för lossningssignalen) eller undersignalen Kanalkommando – 10054: Fortsätt steg (för frigöring av individuell spindel).

Se även undersignalen Bultåtdragningsstatus – 79: Väntar på att fortsätta och Kanalåtdragningsstatus – 80: Väntar på att fortsätta.

Namn i SoftPLC: WAITING_FOR_CONTINUE (VÄNTAR_PÅ_ATT_FORTSÄTTA)

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# In-/utgångssignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Rensa resultat – 39

Rensar status av andra signaler som är inställda till nästa åtdragning.

Namn i SoftPLC: CLEAR_RESULTS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera kommandon om öppet protokoll – 10060

Inaktiverar möjligheten att skicka kommandon över öppet protokoll till den virtuella stationen.

Namn i SoftPLC: DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern identifierare – 10045

Strängen som skickas i Extern identifierare ingår i resultaten som VIN-nummer. Det är möjligt att ange upp till 2 identifierare som ska skickas från fältbussen för att välja uppgift.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_IDENTIFIER

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Extern övervakning 1 – 10035

Extern övervakning 1 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 2 – 10036

Extern övervakning 2 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 3 – 10037

Extern övervakning 3 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 4 – 10038

Extern övervakning 4 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 5 – 10039

Extern övervakning 5 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_5

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 6 – 10040

Extern övervakning 6 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_6

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 7 – 10041

Extern övervakning 7 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_7

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 8 – 10042

Extern övervakning 8 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_8

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss, håll levande – 30002

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Blinkning Grön LED på verktyg (externt protokoll) - 10058

Namn i SoftPLC: FLASH_TOOL_GREEN_LED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 1 - 50

In-/utgång 1 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 2 - 51

In-/utgång 2 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 3 - 52

In-/utgång 3 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 4 - 53

In-/utgång 4 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 5 - 54

In-/utgång 5 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 6 - 55

In-/utgång 6 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 7 - 56

In-/utgång 7 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 8 - 57

In-/utgång 8 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 9 - 58

In-/utgång 9 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 10 - 59

In-/utgång 10 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_10

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 1 – 169

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 2 – 170

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 3 – 171

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 4 – 172

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 5 – 173

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 6 – 174

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 7 – 175

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 8 – 176

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 9 – 177

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 10 – 178

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_10

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Insignaler: Undersignaler

Välj nödvändig ingångssignalen för att undersöka de relaterade undersignalerna:

- Kanalkommando – 10054

I detta avsnitt

- Kanalkommando – 10054: Undersignaler

# Kanalkommando – 10054: Undersignaler

# Forcera bult-ID

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_FORCE_BOLT_ID

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 8

# Forcera Pset

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_FORCE_PSET

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 8

# Förhindra No-resultat

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_NO_RESULT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Spärra NOK-resultat

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_NOK_RESULT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Spärra OK-resultat

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_OK_RESULT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Fortsätt steg

Vid åtdragningssteget Vänta med villkoret Signal konfigurerat som Vänta-typ, genom undersignalen Fortsätt steg kan du styra verktygen individuellt och låta åtdragningen fortsätta.

För mer information, se insignalen Fortsätt steg - 10128.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP (KANALKOMMANDO_FORTSÄTT_STEG)

Värdetyp | Startbit | Längd | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleskt | 3 | 1 | 1 | 1

# Utsignaler Undersignaler

Välj den önskade utsignalen för att undersöka de relaterade undersignalerna:

- Bultåtdragningsstatus – 79

- Kanalåtdragningsstatus – 80

- Kanalmaskinvarustatus – 81

I detta avsnitt

- Bultåtdragningsstatus – 79: Undersignaler
- Kanalåtdragningsstatus – 80: Undersignaler
- Kanalmaskinvarustatus – 81: Undersignaler

# Bultåtdragningsstatus – 79: Undersignaler

# Alla signaler

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_ALL

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 32

# Cykel körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# I utvalt läge

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Hindrad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_INHIBITED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel vinkel hög

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel vinkel låg

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel maskinvarufel

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel spärrad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykeln ej inräknad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel avbruten av annan

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel timeout

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel moment högt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel moment lågt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste lossning NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste lossning OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste åtdragning NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste åtdragning OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Lossning körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Kör reparation

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_REPAIR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Kör avslutning

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TERMINATE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Åtdragning körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror grönt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror rött

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror gult

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Väntar på att fortsätta

Vid åtdragningssteg av typ Vänta och status Signal konfigurerad som Vänta-typ, genom undersignalen Väntar på att fortsätta, visar varje individuell skruv/bult om relaterad status väntar på en insignal för att fortsätta.

För mer information, se utsignalen Väntar på att fortsätta – 201.

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Värdetyp | Startbit | Längd | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleskt | 7 | 1 | 1 | 1

# Kanalåtdragningsstatus – 80: Undersignaler

# Alla signaler

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_ALL

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 32

# Cykel körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# I utvalt läge

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Hindrad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_INHIBITED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel vinkel hög

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel vinkel låg

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel maskinvarufel

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel spärrad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykeln ej inräknad

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel avbruten av annan

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel timeout

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel moment högt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste cykel moment lågt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste lossning NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste lossning OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste åtdragning NOK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Senaste åtdragning OK

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Lossning körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Kör reparation

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_REPAIR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Kör avslutning

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TERMINATE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Åtdragning körs

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror grönt

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror rött

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg Led Mirror gult

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Väntar på att fortsätta

Vid åtdragningssteg av typ Vänta med villkoret Signal konfigurerad som Vänta-typ, Genom undersignalen Väntar på att fortsätta, visar varje individuell kanal om relaterad status väntar på en insignal för att fortsätta.

För mer information, se utsignalen Väntar på att fortsätta – 201.

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Värdetyp | Startbit | Längd | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleskt | 7 | 1 | 1 | 1

# Kanalmaskinvarustatus – 81: Undersignaler

# Alla signaler

Namn i SoftPLC: CYCLE_STATUS_ALL

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Heltal | 1 | 32

# Drivning frånkopplad

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_DISCONNECTED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Drivtemperatur hög

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_TEMP_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Drivspänningsfel

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_VOLTAGE_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Nödstopp aktivt

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_EMERGENCY_STOP_ACTIVE

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Allmänt maskinvarufel

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_GENERAL_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Motorkalibrering behövs

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_MOTORTUNE_NEEDED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktygskabel ogiltig

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_CABLE_INVALID

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktyg urkopplat

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_DISCONNECTED

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Verktygstemperatur hög

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_TEMP_HIGH

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# Momentgivarfel

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TORQUE_TRANSDUCER_ERROR

Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | ---
Booleskt | 1 | 1

# StepSync-kompatibla verktyg

Följande verktyg stöds av StepSync:

Verktygsfamilj | Modeller som stöds
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | Alla (utom dubbel givare – CTT, CTA, CTTA)

# StepSync CAN tillbehör

Följande CAN-tillbehör stöds av ett Power Focus 6000 Step Sync-system:

- Intern I/O

- I/O-expander

- Operatörspanel

- Ljusramp

- Indikatorbox

Dessa tillbehör kan endast anslutas till synkroniseringsreferensen. Inga tillbehör kan anslutas till Sync Members.

# Arbete med fliken Inställningar

## Produktguider

https://www.youtube.com/watch?v=-nkc9mmzoBo

I detta avsnitt

- Konfiguration av nätverket
- Konfiguration av protokollet
- Konfiguration av preferenser
- Konfigurera PIN-inställningarna
- Konfigurera verktygslarmen
- Konfigurera de trådlösa inställningarna
- Konfigurera inställningarna för händelser
- Konfigurera fältbussen
- Konfigurera resultaten
- Återställ

# Konfiguration av nätverket

POWER FOCUS 6000 kan ställas in för åtkomst från Atlas Copcos mjukvara ToolsTalk eller från en webbläsare på ett Local Area Network (LAN). Det kan också nås direkt från en ansluten dator. Protokollet IPv4 används.

Du kan komma åt och ändra Ethernet-inställningarna genom att klicka på Redigera.

Endast porten Factory Ethernet kan konfigureras. Porten Service Ethernet har en tilldelad IP-adress, 169.254.1.1, som inte får anslutas till nätverket.

I detta avsnitt

- Åtkomst av styrenheten via LAN
- Öppna styrenheten genom webbgränssnittet
- Om brandväggen

# Åtkomst av styrenheten via LAN

Välj Inställningsmenyn och klicka på Redigera för att öppna fönstret Fabrik Ethernet-port. Där kan du ändra Ethernet-inställningarna.

Anslut nätverkskabeln till Factory Ethernet-porten och specificera sedan informationen som krävs antingen manuellt eller, om möjligt, använd informationen som tillhandahålls av DHCP-servern. Information som behövs är:

- IP-adress

- Subnet-mask

- Gateway

Den här informationen får du från den lokala systemadministratören.

När manuellt alternativ används, finns det manuella inställningar som kan användas för DNS-servrar.

# Öppna styrenheten genom webbgränssnittet

Anslut datorn med en rak Ethernet-kabel (RJ45) till Service Ethernet-porten. Öppna styrenheten med IP-adressen från en webbläsare.

# Om brandväggen

En POWER FOCUS 6000 kan ställas in på att använda en brandvägg. Brandväggen bygger på principen om betrodda värddatorer, och tillåter bara inkommande anslutningar via portar som är tillåtna, eller adresser som är godkända.

Brandväggen är inaktiverad som standard.

Brandväggen kontrollerar endast inkommande anslutningar på fabrikens Ethernet-port.

## Aktivera och konfigurera brandväggen

Aktivera och konfigurera brandväggen genom att välja Redigera.

I den övre delen aktiverar du brandväggsfunktionen genom att välja På.
Du kan även behöva konfigurera följande brandväggslager:

- Portfiltrering (brandvägg lager 4). Öppna en tjänst på styrenheten - du kan specificera vilka tjänster som kan nås genom brandväggen.

- IP-filtrering (brandvägg lager 3). Ange en betrodd värd med IP – du kan ange ett IP-nummer som anses betrott på nätverket och har tillgång till alla tjänster.

- MAC-filtrering (brandvägg lager 2). Ange en betrodd värd med MAC.

Vid aktivering av den allmänna brandväggen är portfiltrering (brandvägg lager 4) och alla dess fördefinierade tjänster aktiverade som standard.

En anslutning tillåts när något av brandväggens skikt accepterar den. Om inget brandväggslager har aktiverats släpps alla inkommande anslutningar igenom.

Ytterligare brandväggskonfigurering utförs genom aktivering/inaktivering av anslutningar via fördefinierade och specificerade tjänster, genom tillägg av TCP- eller UDP-portar manuellt, och/eller genom att godkänna IP/MAC-adresser.

## Portfiltrering (brandvägg lager 4)

När portfiltrering (brandvägg lager 4) styr brandväggens regler, samt TCP- och UDP-portar.

Portfiltrering (brandvägg lager 4) kan slås PÅ eller AV.
När portfiltrering (brandvägg lager 4) är PÅ utför brandväggen paketfiltrering efter destinationsport, och paketen som skickas till en öppen port accepteras omedelbart. Datapaket som inte matchar bearbetas också av övriga brandväggstyper (IP-filtrering och MAC-filtrering) innan de nekas.
När portfiltering (brandvägg lager 4) är AV har portfiltreringen inaktiverats och alla andra inställningar är dolda.

Fördefinierade tjänster har egna aktiveringsomkopplare:

- Öppna portar för webbtjänster (TCP 80, TCP 8080)

- Öppna portar för SSH och SFTP (TCP 22)

- Öppna portar för trådlösa verktyg (UDP 6677, TCP 6678)

- Öppna portar för tillbehör (TCP 25000)

- Ytterligare TCP-portar

- Ytterligare UDP-portar

Fördefinierad tjänst | Beskrivning
--- | ---
Öppna portar för webb (TCP 80, TCP 8080) | Portar krävs för webbtjänster så att styrenheten är åtkomlig över fabriksnätverket. Om alternativet Öppna portar för webb (TCP 80, TCP 8080) är Av utlöses en varning om att anslutningen till webbgränssnittet kan förloras.
Öppna portar för SSH och SFTP (TCP 22) | Port krävs för SSH och SFTP-funktioner på fabriksinställd Ethernet-port.
Öppna portar för trådlösa verktyg (UDP 6677, TCP 6678) | Portar krävs för att trådlösa verktyg ska kunna ansluta till styrenheten över fabriksnätverket.
Öppna portar för tillbehör (TCP 25000) | Portar krävs för att ansluten utrustning ska kommunicera med styrenheten över fabriksnätverket. Detta gäller för hylsväljare 6.
Öppna ytterligare TCP-portar | Kommaseparerade portar och portintervall med bindestreck (-) accepteras. Exempel: när du anger 1,2,3,4-10 kommer alla portar mellan 1 och 10 att öppnas. Ogiltiga portinställningar utlöser en omedelbar popup-varning. Portarna sorteras automatiskt när du trycker på Verkställ -knappen.
Öppna ytterligare UDP-portar

Vid användning av Öppet protokoll måste portarna som ska öppnas läggas till manuellt i fältet Öppna ytterligare TCP-portar. Till exempel: 4545,4546,4547 (beroende på de portar som har konfigurerats i Virtuell station > Virtuell station 1 > Protokoll > Öppet protokoll > Serverport).

Vid användning av NTP server måste porten 123 läggas till manuellt i fältet Öppna ytterligare UDP-portar.

Flera portar kan läggas till med kommaseparering. Portintervall kan läggas till med bindestreck.

## IP-filtrering (brandvägg lager 3)

IP-filtrering (brandvägg lager 3) släpper igenom betrodda värddatorer eller nätverk när deras IP-adresser anges i listrutan Godkända IP. För att komma åt inmatningsfältet sätter du omkopplaren i läge På. Listor över IP-adresser eller nätverksadresser i form av IP-tabeller accepteras, dvs. IP-adresser för värddatorer eller IP-adresser för nätverk. Nätverksmasken kan anges som masklängd (till exempel /24) eller som nätverkets IP-adress (till exempel /255.255.255.0). Paket som kommer från en godkänd IP-adress tillåts omedelbart. Andra datapaket kontrolleras av brandväggens övriga lager (Portfiltrering och MAC-filtrering).

Exempel på godkänd IP-adress

Av säkerhetsskäl går det inte att skriva in värdnamn eller nätverksnamn.

Observera att processer som NATing (Network Address Translation) kan ändra källans IP-adresser. Du måste kontakta lokal nätverksadministratör innan en värddators IP-adress vitlistas.

## MAC-filtrering (brandvägg lager 2)

MAC-filtrering (brandvägg lager 2) släpper igenom betrodda värddatorer eller nätverk när deras MAC-adresser anges i listrutan Godkända MAC. För att komma åt inmatningsfältet sätter du omkopplaren i läge På. Kommaseparerade listor över MAC-adresser accepteras. Paket som kommer från en godkänd MAC-adress tillåts omedelbart. Andra datapaket kontrolleras av brandväggens övriga lager (Portfiltrering och IP-filtrering).

Exempel på godkänd MAC-adress

Ogiltiga poster utlöser en omedelbar popup-varning.

Observera att en router kan ändra källans MAC-adresser. Du måste kontakta lokal nätverksadministratör innan en värddators MAC-adress vitlistas.

## Paketräknare

Du kan visa brandväggsstatistik för varje brandväggslager genom att välja Inställningar > Nätverk > Brandvägg – Paketräknare.

Under Uppdatera finns följande knappar:

- Uppdatera – används för att uppdatera visade paketräknarvärden.

- Återställ – används för att återställa paketräknarna till noll.

Båda knapparna ihar en omkopplare som automatiskt: återställer sig till ursprungsläget efter genomförd åtgärd.

Under Accepterade paketräknare visas räknarna för var och en av brandväggstyperna samt nekade datapaket.

- Portfiltrering – visar paketräknaren för paket som accepteras av brandväggstypen Portfiltrering.

- IP-filtrering – visar paketräknaren för paket som accepteras av brandväggstypen IP-filtrering.

- MAC-filtrering – visar paketräknaren för paket som accepteras av brandväggstypen MAC-filtrering.

- Nekade – visar paketräknaren för paket som nekades.

De paket som accepteras och räknas av reglerna för port, IP- och MAC-filtrering innefattar endast de initialpaket som upprättar en anslutning.

Alla nekade paket räknas och visas.

## Brandväggsstatus

Status för den allmänna brandväggsfunktionen och brandväggens kager visas i huvudvyn Brandvägg direkt under Inställningar > Nätverk.

Status | Beskrivning
--- | ---
OK | Brandväggen har aktiverats och brandväggens konfiguration har verkställts.
Deaktiverad | Brandväggen har inaktiverats och brandväggens konfiguration verkställs inte.
Konfigurationsfel | Brandväggen har aktiverats men brandväggens konfiguration har inte verkställts på grund av ett internt fel. Av säkerhetsskäl används en policy för öppning vid fel, vilket betyder att alla anslutningar släpps igenom.

När allmän brandväggsstatus är OK visas även status (Aktiverad / Inaktiverad) för respektive brandväggslager.

# Konfiguration av protokollet

POWER FOCUS 6000 kan ställas in för att kommunicera med servrar som kör en Atlas Copco licenshanterare samt de två Atlas Copco mjukvarorna Toolstalk och ToolsNet. ToolsTalk används för att konfigurera en eller flera styrenheter. ToolsNet används för att hantera resultatrapportering.

I detta avsnitt

- Konfigurering av ToolsTalk-anslutning
- Konfigurera ToolsNet-anslutningen
- Konfigurera en licenshanterare

# Konfigurering av ToolsTalk-anslutning

För att ansluta en styrenhet till Toolstalk måste du konfigurera och aktivera Toolstalk-protokollinställningarna på styrenheten.

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan Serveranslutningar.

2. I fönstret ToolsTalk ställer du in följande parametrar:

   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   På/Av | Aktiverar/inaktiverar kommunikation med ToolsTalk-servern
   Serverport | ToolsTalk serverport
   Servervärd | IP-adress till ToolsTalk-servern

3. Välj Verkställ.

Visa anslutningsstatus för ToolsTalk genom att trycka på ikonen Resultat och gå till Liveresultat. Välj sedan knappen . I dialogrutan väljer du fliken Serveranslutningar.

Se bruksanvisningen för ToolsTalk för uppgift om hur du konfigurerar ToolsTalk 2.

## Produktguider

https://www.youtube.com/watch?v=bfznoHhYLvI

Relevant information

- Visa protokollstatus

# Konfigurera ToolsNet-anslutningen

För att ansluta en styrenhet till ToolsNet och samla in åtdragningsresultat ska du konfigurera och aktivera ToolsNet-protokollinställningarna i styrenheten.

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan Serveranslutningar.

2. I fönstret ToolsNet ställer du in följande parametrar:

   Fält | Beskrivning
   --- | ---
   På/Av | Aktiverar/Avaktiverar kommunikation med ToolsNet-servern
   Serverport | ToolsNet serverport
   Servervärd | IP-adress till ToolsNet-server

3. Välj Verkställ.

Visa anslutningsstatus för ToolsNet genom att trycka på ikonen Resultat och gå till Liveresultat. Välj sedan knappen . I dialogrutan väljer du fliken Serveranslutningar.

Se bruksanvisningen för ToolsNet 8 för information om konfigurering av ToolsNet.

Relevant information

- Visa protokollstatus

# Konfigurera en licenshanterare

Atlas Copcos licenshanterare är ansluten till en styrenhet och protokollinställningarna aktiveras på styrenheten från fliken Serveranslutningar i menyn Inställningar.

Fält | Beskrivning
--- | ---
På/Av | Aktiverar/Inaktiverar kommunikation med Atlas Copcos licenshanterare.
Server-värd | Atlas Copco licenshanterare server-IP-adress
Server-port | Atlas Copco licenshanterare serverport

# Konfiguration av preferenser

Önskemål innehåller allmänna inställningar som datum och tid, språk, momentenhet och startskärm.

I detta avsnitt

- Ställa in datum och tid
- Konfigurera styrenhetsspråket
- Konfigurera visad momentenhet
- Konfigurera startskärmbilden

# Ställa in datum och tid

Datum och tid måste ställas in för att händelser och resultat ska få rätt tidsstämpel för när de inträffade.

9007201068760971

Tiden hämtas från en av tre tillgängliga källor:

- Manuell

- NTP

- ToolsNet

När källan är inställd på Manuell ställs datum, tid och tidszon in manuellt.

När källan är inställd på NTP, hämtas datum och tid från en NTP-server som definierats i GUI.

När källan är inställd på ToolsNet, hämtas datum och tid från ToolsNet-servern.

Parametrar för att ställa in datum och tid
Fält | Beskrivning
--- | ---
Källa | Källa för att hämta tiden från.
Datum | Datum som angetts manuellt om källan är inställd på manuell.
Tid | Tid som angetts manuellt om källan är inställd på manuell.
Tidszon | Tidszon; antingen på platsen eller en standard tidszon som UTC (Coordinated Universal Time)
NTP-server | IP-adress för en NTP-server som ger datum och tid för styrenheten.

# Konfigurera styrenhetsspråket

Styrenhetens GUI är översatt till tolv språk. För att ändra språk för GUI:

1. Peka eller klicka på pilen bredvid namnet på det språk som används för närvarande.

2. Välj ett språk från listan.

Ändringen av språk sker direkt.

Tillgängliga GUI-språk
Språk | Så som visas i styrenheten
--- | ---
Engelska | Engelska
Tjeckiska | Čeština
Tyska | Tyska
Spanska | Español
Franska | Français
Koreanska | 한국어
Italienska | Italiano
Japanska | 日本語
Portugisiska | Português
Ryska | Русский
Svenska | Svenska
Kinesiska | 中文

# Konfigurera visad momentenhet

Välj den enhet som ska visas för momentvärden och resultat. Momentresultat visas i den valda enheten både efter att en åtdragning utförts och vid lagring i resultatlistan.

För att ändra momentenheten som används i styrenhetens GUI:

1. Peka eller klicka på pilen bredvid namnet på den enhet som används för närvarande.

2. Välj en enhet från listan.

Ändringen av momentenhet sker direkt.

Tillgängliga momentenheter
Enhet | Beskrivning
--- | ---
cNm | centinewton metre
dNm | decinewton metre
Nm | newton metre
kNm | kilonewton metre
in·lbf | inch-pound force
ft·lbf | foot-pound force
in·ozf | inch ounce-force
ft·ozf | foot ounce-force
gf·cm | gram-force centimetre
kgf·cm | kilogram-force centimetre
kgf·m | kilogram-force metre

# Konfigurera startskärmbilden

Standardskärmen vid start av styrenheten är hemskärmen. Det går att ändra startskärm till resultatskärmen.

En förändring av startskärmen i inställningarna kräver en omstart av styrenheten eller en uppdatering av webb-GUI.

# Konfigurera PIN-inställningarna

PIN-koden förhindrar obehörig användning av styrenheten eller oavsiktliga ändringar.

Efter aktivering krävs en PIN-kod för att använda styrenheten från dess eget gränssnitt eller webbgränssnittet.

I detta avsnitt

- Konfigurera PIN-koden

# Konfigurera PIN-koden

Det går att ha många olika PIN-konfigurationer på styrenheten. Användarna kan bestämma om de vill aktivera en eller flera PIN-konfigurationer samtidigt.

Varje PIN-konfiguration har en PIN-kod, ett användarnamn, en omkopplare för aktivering eller inaktivering av användaren/PIN-koden, samt en lista över tillgängliga konfigurationer som användaren har behörighet till.

När PIN-koden är aktiverad och skärmen är låst visas en låst hänglåsikon i övre högra hörnet av gränssnittet. Användaren har bara tillgång till och kan bara göra ändringar på vald(a) konfiguration(er) utan att ange någon PIN-kod, och de kan bara bläddra i de avmarkerade konfigurationerna med skrivskyddad tillgång. De avmarkerade konfigurationerna är grå eller inaktiverade.

Skärmlåset aktiveras automatiskt efter en viss tids inaktivitet, som användaren kan konfigurera.
Inaktivitetstidens minimivärde är 20 sek och maximivärdet är 600 sek. Inaktivitetstiden kan konfigureras och gäller för alla PIN-konfigurationer.

Efter systemstart låses styrenheten om PIN aktiveras oavsett aktuell inaktivitetstid.

Användarna och den konfigurerade PIN-koden gäller också för serviceporten (169.254.1.1).
Du kan aktivera PIN-kodsskydd på serviceporten i PIN -fönstren genom att sätta funktionen Använd PIN-kod för serviceport i läge På.

Varje styrenhet kan konfigurera upp till 10 användare.
PIN-koden för varje konfiguration måste vara unik. Det måste finnas minst en konfiguration för att PIN-funktioner ska kunna aktiveras på styrenheten.

PIN-koden kan konfigureras från styrenhetens egna gränssnitt, från webbgränssnittet eller från Tools Talk 2.

## Lägga till nya användare

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan PIN.

2. I fönstret PIN väljer du Konfigurera.

3. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet.
   Fönstret PIN-användare visar den nya användaren. Om inga användare har sparats i styrenheten visas den nya användaren först och är den enda användaren i listan. Om det redan finns användare sparade i styrenheten är den nya användaren sist på listan.

4. Markera den nya användaren.
   Fönstret Användare visas.
   Ange namn och PIN-kod för användaren och bekräfta sedan PIN-koden.

   Användarnamnet måste vara unikt.
   Ett namn i textrutan kan ha en längd från 1 till 32 tecken.

   PIN-koden måste ha 4 siffror (från 1 till 9).
   Ange PIN och Bekräfta PIN måste matcha varandra för att ändringarna ska verkställas. Punkter visas i båda textrutorna, men dessa är bara platshållare och behöver ersättas med faktiska PIN-koder.

5. Välj Behörigheter. Listan över tillgängliga konfigurationer visas.
   Markera kryssrutan till vänster om de(n) konfiguration(er) användaren kan använda och ändra.
   När du har valt nödvändigt konfiguration klickar du på OK.
   Fönstret Användare visas.

   Markera alla markerar samtliga tillgänglig konfigurationer samtidigt.
   Välj Avmarkera alla för att rensa kryssrutorna och ångra valet.

   Användaren har bara tillgång till och kan bara göra ändringar på vald(a) konfiguration(er) under Behörigheter och har bara läsbehörighet till övriga konfigurationer. För avmarkerade konfigurationer kan inga ändringar göras.

6. I fönstret Användare väljer du Verkställ.

## Aktivera användare

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan PIN.

2. I fönstret PIN väljer du Konfigurera.

3. Gå till fönstret PIN-användare och markera kryssrutan till vänster om det användarnamn som ska aktiveras.

   Du kan även aktivera PIN-koder genom att klicka på användarnamnet och sätta – i fönstret Användare – parametern Aktiverad i läge På.

## Aktivera PIN-konfigurationen

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan PIN.

2. I fönstret PIN väljer du Konfigurera.

3. I fönstret PIN-aktivering sätter du sedan PIN-kod i läge På.

   PIN-koden kan bara aktiveras om det redan finns en användare/PIN-kod i listan. If ingen användare/PIN finns visas Varning i ett popup-fönster.

4. Ange Inaktivitet Timeout (i sekunder) som definierar det tidsintervall efter vilket skärmen låses automatiskt.

   Standardvärdet för Inaktivitet Timeout är 120 sekunder: detta är en global inställning som inte kan ställas in per användare.

## Låsa upp styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnitten

1. På Startvyn väljer du hänglåsikonen i gränssnittets övre högra hörn. Ett popup-fönster med ett numeriskt tangentbord visas.

2. Ange den konfigurerade PIN-koden och välj OK.

   När PIN-koden är aktiverad och skärmen har låsts upp visas en symbol med ett öppet hänglås i gränssnittets övre högra hörn. Styrenhetens gränssnitt eller webbgränssnittet kan låsas på nytt – antingen manuellt eller via ikonen med det öppna hänglåset.

## Inaktivera användare

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan PIN.

2. I fönstret PIN väljer du Konfigurera.

3. Gå till fönstret PIN-Användarnamn och avmarkera kryssrutan till vänster om det användarnamn som ska inaktiveras.

   Du kan även inaktivera PIN-koder genom att klicka AV användarnamnet och sätta – i fönstret Användare – parametern Aktiverad i läge Av.

## Ta bort användare

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan PIN.

2. I fönstret PIN väljer du Konfigurera.

3. Gå till fönstret PIN-användare tryck på ikonen Ta bort till höger om användarnamnet som ska tas bort.

   Om användaren tas bort raderas även PIN -koden. Det går inte att läsa någon konfiguration via en borttagen PIN-kod.

# Konfigurera verktygslarmen

Larm kan ställas in för att styra när du ska utföra underhåll eller kalibrering på de verktyg som är anslutna till styrenheten.

Serviceintervallet för verktyget och annan information finns i verktygsvyn i menyn Verktyg.

Olika verktygslarm
Fält | Beskrivning
--- | ---
Serviceindikatorlarm | Aktiverar ett larm när serviceintervallet för verktyget har nåtts.
Verktygslås efter larm | Lås verktyget när underhållsintervallet löper ut.
Kalibreringslarm | Aktiverar larmet för verktygskalibrering för alla verktyg som är anslutna till styrenheten.

# Konfigurera de trådlösa inställningarna

Trådlöst-inställningar i styrenheten aktiverar användningen av ett WLAN och Bluetooth.

1. Gå till menyn Inställningar och klicka på fliken Trådlöst.

2. Beroende på dina verktyg (WLAN-utrustade verktyg är märkta IRC-W, medan Bluetooth-utrustade verktyg är märkta IRC-B) sätt Aktiverad till På.

# Konfigurera inställningarna för händelser

Det går att konfigurera de händelser som finns i styrenheten som endera eller flera av:

- Bekräftad

- Loggad

- Visad

# Konfigurera fältbussen

Fältbussavsnittet består av information om den fältbusstyp som används. Denna del är hårdvaruberoende och skrivskyddad. Konfigurationsavsnittet med allmänna inställningar för fältbussen som används går att redigera.

Fältbussens kartläggning och tilldelning av fältbusskartor till virtuella stationer görs med Toolstalk. För mer information, se konfigurationsmanualen för ToolsTalk.

I detta avsnitt

- Skapar en ny fältbusskonfiguration.

# Skapar en ny fältbusskonfiguration.

När en ny fältbussmodul har installerats i styrenheten kan konfigurationsinställningarna för General Fieldbus göras direkt via gränssnittet. Du behöver inte använda ToolsTalk 2.

För konfigurationer som avser fältbussram och anslutning av en fältbusskonfiguration till en virtuell station behövs fortfarande ToolsTalk 2.

1. Gå till menyn Inställningar och peka på WLAN.

2. Välj knappen Skapa konfig.

   Om ingen fältbussmodul är installerad kommer knappen inte att synas.

3. Skriv in följande parametrar:

   - Ställ in från nätverk: På/Av

   - Läs resultat från handskakning: På/Av

   - Lås verktyg när fältbuss är offline: På/Av

   - Synkronisera på vald uppgift: På/Av

     - AV – Aktivitetsändringar gjorda i Virtual Station ignoreras.

     - JA – Aktivitetssändringar gjorda i Virtual Station synkroniseras med fältbussmodulen.

4. Ange specifika inställningar för fältbusskommunikation, beroende på installerad modultyp:

   - IP-adress

   - Subnet-mask

   - Gateway

5. En ny konfiguration skapas.

Om en fältbusskonfiguration redan finns på styrenheten måste den tas bort innan du skapar en ny konfiguration. När konfigurationen har tagits bort visas knappen Skapa konfig i stället för Ta bort.

# Konfigurera resultaten

Från menyn Resultat kan användaren konfigurera etikettnamnen för resultat som visas i Resultatlistan.

## Ändra namn på Resultatstatus

1. Gå till Inställningar, sedan Resultat, och klicka på Anpassad detaljerad status.

2. Hitta det Statusnamn som du vill ändra.

3. Skriv det nya namnet i motsvarande fält i Nytt statusnamn till höger.

# Återställ

# Fabriksåterställning styrenhet

Du kan återställa styrenheten till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Alla inställningar, konfigurationer och historiska data raderas när styrenheten återställs. Fabriksåterställning ska bara göras när du är helt säker på att det behövs.

## Utföra en fabriksåterställning av styrenheten

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan Återställ.

2. I fönstret Fabriksåterställning styrenhet väljer du Återställ.

   Ett fönster visas och varnar att alla data kommer att raderas. Välj sedan Ja.

   Styrenheten startas och aktiverar de nya inställningarna.

# Rensa resultat

Det går att ta bort resultat och händelser som har sparats på styrenheten.

## Ta bort resultat och händelser

1. Gå till Startvyn och välj fliken Inställningar. Till vänster väljer du sedan Återställ.

2. I fönstret Rensa resultat väljer du Rensa.

   Ett fönster visas och varnar att alla resultat och händelser kommer att raderas. Välj sedan Ja.

3. Stäng av styrenheten och vänta 30 sekunder innan du startar om den.

# Användning

I detta avsnitt hittar du stegvis information om hur man använder produkten.

I detta avsnitt

- Fjärrstart och nödstopp
- DIG IN/OUT-anslutningar

# Fjärrstart och nödstopp

# Konfigurera fjärrstart

En fjärråtdragning kan startas från ett tillbehör i både enstaka och flera styrenhetskonfigurationer. Omkopplaren för fjärrstart finns på anslutningspanelen bakom framlocket på styrenheten.

När fjärrstarten aktiveras måste du av säkerhetsskäl aktivera en nödstoppslösning. För mer information om nödstopp, se Nödstopp (EM-stopp) i produktinstruktionerna för POWER FOCUS 6000.

När du använder ett verktyg med någon typ av säkerhetshandtag (t.ex. en avtryckarstartknapp eller en säkerhetsspak), måste fjärrstart inaktiveras genom att ställa strömbrytaren på Av. Detta görs för att säkerställa att det inte går att åsidosätta säkerhetsfunktionen i verktyget.

Relevant information

- Enstaka styrenhet utan nödstoppknapp

# Nödstopp

Frånskiljaranordningen för strömförsörjningen kan tjäna som ett nödstopp om den är lättåtkomlig för operatören och är av typen som beskrivs i EN 60204-1:2006, 5.3.2 a), b), c) eller d). När den är avsedd för sådan användning, skall frånskiljaranordningen vara märkt röd och ha en gul bakgrund. (Ref. EN 60204-1:2006, 10.7.5).

POWER FOCUS 6000 är utrustad med en nödstoppsfunktion med extra brytare enligt EN ISO 13849-1 kategori 3 PL d. Nödstoppsfunktionen ska användas när fjärrstartsfunktionen används.

Nödstoppsfunktionen kan användas med en frånskiljaranordning (t.ex. en nödstoppknapp). När nödstoppknappen aktiveras, bryts matningsspänningen till styrenheten.

En systemdiagnos görs automatiskt när styrenheten startar. Detta görs både efter ett nödstopp och vid en normal start.

Nödstoppsfunktionen används med antingen en enda styrenhet eller upp till 10 styrenheter i en enda nödstoppskedja. I en konfiguration med flera styrenheter går nödstoppssignalen från den första styrenheten till samtliga sammankopplade styrenheter som använder I/O-bussgränssnittet. Den sista styrenheten i kedjan returnerar en återkopplingssignal för att visa att samtliga styrenheter har fått nödstoppssignalen. Händelsen Nödstopp visas.

För nödstoppet finns en 24V DC-utgång via nödstoppgränssnittet på anslutningspanelen.

I detta avsnitt

- Kablage
- Stiftkonfigurationer för nödstopp

# Kablage

# Kablar för nödstoppknappar

Kabeldimensioner för nödstoppsknappen
Enstaka/flera styrenheter | Mått | Maxlängd
--- | --- | ---
Enstaka | 0,7 mm2 kabel | 400 meter
Flera | 1,5 mm2 kabel | 50 meter

# I/O-kablar

För anslutning av flera styrenheter med I/O-kablar som förmedlar nödstoppssignalen, använd maxlängden enligt följande tabell:

Kabeldimensioner för I/O-kablar
AWG 22 kabel | Maximal total längd
--- | ---
4 styrenheter | 200 meter
5 styrenheter | 140 meter
6 styrenheter | 100 meter
8 styrenheter | 70 meter
10 styrenheter | 50 meter

# Stiftkonfigurationer för nödstopp

Power Focus har ett externt nödstoppgränssnitt och I/O-buss på anslutningskortet bakom framluckan.

STIFT-konfigurationen varierar beroende på om det gäller en enstaka styrenhet eller flera styrenheter. Dessutom skiljer sig STIFT-konfigurationen för en enstaka styrenhet beroende på om styrenheten är försedd med en nödstoppknapp.

Följande avsnitt beskriver tillgängliga STIFT på anslutningspanelen, och användningen av olikaSTIFT för att ansluta en nödstoppknapp.

I detta avsnitt

- Enkel styrenhet med nödstoppknapp
- Enstaka styrenhet utan nödstoppknapp
- Flera styrenheter med nödstoppknappar

# Enkel styrenhet med nödstoppknapp

Kontakt: Phoenix, 6-pin Headers 3,5 mm pitch

Använd följande stift för att fästa en nödstoppknapp.
Stift | Användning |
--- | --- | ---
1 | Får inte användas | Anslutningar för en enda styrenhet
2 | Får inte användas
3 | Fäst en nödstoppknapp mellan stift 3 och stift 4
4 | Se stift 3
5 | Fäst en nödstoppknapp mellan stift 5 och stift 6
6 | Se stift 5
7 | Anslut en bygel mellan stift 7 och stift 8
8 | Se stift 7
9 | Anslut en bygel mellan stift 9 och stift 10
10 | Se stift 9

# Enstaka styrenhet utan nödstoppknapp

Kontakt: Phoenix, 6-pin Headers 3,5 mm pitch

VARNING

Fjärrstartknappen måste vara inställd på OFF för denna konfiguration

Använd följande STIFT-konfiguration:
Stift | Användning |
--- | --- | ---
1 | Får inte användas | Anslutningar utan nödstopp (EM stop)
2 | Får inte användas
3 | Anslut en bygel mellan stift 3 och stift 4
4 | Se stift 3
5 | Anslut en bygel mellan stift 5 och stift 6
6 | Se stift 5
7 | Anslut en bygel mellan stift 7 och stift 8
8 | Se stift 7
9 | Anslut en bygel mellan stift 9 och stift 10
10 | Se stift 9

# Flera styrenheter med nödstoppknappar

STIFT-konfigurationen varierar beroende på var styrenheten finns i nödstoppkedjan.

I detta avsnitt

- Första styrenhet med en ansluten nödstoppknapp
- Styrenheter mellan första och sista
- Sista styrenhet

# Första styrenhet med en ansluten nödstoppknapp

Nödtoppknappskontakt: Phoenix, 6-pin Headers 3,5 mm pitch

Nödstopp IO-kabelkontakt: Molex Micro-Fit, 5-pin

Använd följande stiftkonfiguration:
Stift | Användning |
--- | --- | ---
1 | Får inte användas | Anslutningar för den första styrenheten
2 | Får inte användas
3 | Fäst en nödstoppknapp mellan stift 3 och stift 4
4 | Se stift 3
5 | Fäst en nödstoppknapp mellan stift 5 och stift 6
6 | Se stift 5
7 | Anslut en bygel mellan stift 7 och stift 8
8 | Se stift 7
9 | Får inte användas
10 | Får inte användas

# Styrenheter mellan första och sista

Nödstopp IO-kabelkontakt: Molex Micro-Fit, 5-pin

Ta bort kontakten eller använd följande stiftkonfiguration:

Stift | Användning |
--- | --- | ---
1 | Får inte användas | Anslutningar för mellanstyrenheter
2 | Får inte användas
3 | Får inte användas
4 | Får inte användas
5 | Får inte användas
6 | Får inte användas
7 | Får inte användas
8 | Får inte användas
9 | Får inte användas
10 | Får inte användas

# Sista styrenhet

Nödstopp IO-kabelkontakt: Molex Micro-Fit, 5-pin

Använd följande stiftkonfiguration:
Stift | Användning |
--- | --- | ---
1 | Får inte användas | Anslutningar för sista styrenheten
2 | Får inte användas
3 | Får inte användas
4 | Får inte användas
5 | Får inte användas
6 | Får inte användas
7 | Får inte användas
8 | Får inte användas
9 | Anslut en bygel mellan stift 9 och stift 10
10 | Se stift 9

# DIG IN/OUT-anslutningar

POWER FOCUS 6000 använder samma hårdvarutillbehör (ljusfyr, operatörspanel etc.) som systemet Power Focus 4000. Men anslutningarna för digitala in- och utgångar är konfigurerade på annat sätt och använder ett annat uttag. För att dra om uttaget från Power Focus 4000 till POWER FOCUS 6000 korrekt, ska du använda beskrivningarna för anslutningar i följande avsnitt.

I detta avsnitt

- Digitala utgångsanslutningar
- Digitala ingångsanslutningar

# Digitala utgångsanslutningar

The POWER FOCUS 6000 har en anslutning med fyra konfigurerbara interna digitala utgångar (DIG OUT) som sitter bakom den främre luckan.

I detta avsnitt

- Digital utgångsanslutning
- Digitala utgångsanslutningar för Power Focus 4000

# Digital utgångsanslutning

För POWER FOCUS 6000.

Stift | Relä | Funktion |
--- | --- | --- | ---
1 |  | Normalt stängd | Anslutningar för utgång
2 | Relä 1 | Gemensam
3 |  | Normalt öppen
4 |  | Normalt stängd
5 | Relä 2 | Gemensam
6 |  | Normalt öppen
7 |  | Normalt stängd
8 | Relä 3 | Gemensam
9 |  | Normalt öppen
10 |  | Normalt stängd
11 | Relä 4 | Gemensam
12 |  | Normalt öppen

# Digitala utgångsanslutningar för Power Focus 4000

Stift | Relä | Funktion |
--- | --- | --- | ---
12 |  | Normalt stängd | Anslutningar för utgång
11 | Relä 4 | Gemensam
10 |  | Normalt öppen
9 |  | Normalt stängd
8 | Relä 3 | Gemensam
7 |  | Normalt öppen
6 |  | Normalt stängd
5 | Relä 2 | Gemensam
4 |  | Normalt öppen
3 |  | Normalt stängd
2 | Relä 1 | Gemensam
1 |  | Normalt öppen

# Digitala ingångsanslutningar

POWER FOCUS 6000 har en anslutning med fyra konfigurerbara interna digitala ingångar (DIG IN) som sitter bakom den främre luckan.

I detta avsnitt

- Digitala ingångsanslutningar
- Digital ingångsanslutning för Power Focus 4000

# Digitala ingångsanslutningar

För POWER FOCUS 6000.

Stift | Funktion |
--- | --- | ---
13 | 24V |
14 | 24V
15 | 0V
16 | 0V
17 | 0V
18 | Digital ingång -
19 | Digital ingång 1 +
20 | Digital ingång 2 +
21 | Digital ingång 3 +
22 | Digital ingång 4 +

# Digital ingångsanslutning för Power Focus 4000

Stift | Funktion |
--- | --- | ---
22 | JORD (+24 VDC isolerad) |
21 | +24VDC isolerad
20 | Digital ingång 4 -
19 | Digital ingång 4 +
18 | Digital ingång 3 -
17 | Digital ingång 3 +
16 | Digital ingång 2 -
15 | Digital ingång 2 +
14 | Digital ingång 1 -
13 | Digital ingång 1 +

# Rapporter och statistik

I detta avsnitt får du veta mer om tillgängliga rapporter och statistik.

I detta avsnitt

- Fliken Arbeta med rapporter

# Fliken Arbeta med rapporter

# Resultat

Det här avsnittet beskriver hur du får tillgång till åtdragningsresultat på POWER FOCUS 6000 -styrenhet och hur man läser den information som ges i de olika resultatvyerna. Den beskriver både de aktuella resultatvyerna som är tillgängliga efter varje åtdragning och den historiska resultatvyn som är tillgänglig i Resultat i menyn Rapporter.

När en åtdragning utförs lagras resultaten på styrenheten. Resultaten kan också skickas till ett externt system, till exempel ToolsNet, eller exporteras för analys med exportfunktionen.

Relevant information

- Export/import

I detta avsnitt

- Aktuella resultat
- Lagrade resultat

# Aktuella resultat

Popup-fönstret Aktuella resultat visar resultat från de olika virtuella stationerna på styrenheten i de övre fyra samt de nedre fyra rutorna. Anledningen till detta är att man kan välja två olika resultatvyer för samma virtuella station som ska visas vid samma tidpunkt.

Välj en resultatpanel så öppnas ett fönster där du kan gå igenom de olika resultatvyerna genom att klicka på pilarna vid sidan av resultatfönstret.

## Resultvy – Siffror

Första fönstret kommer att visa resultatet i siffror.

Peka och klicka på objekt i bilden och se om det finns mer information:

A | Namn på virtuell station
B | Gruppsekvensnamn
C | Batcher i sekvens En OK batch är grön. En pågående batch är gul. En NOK batch är röd.
D | Åtdragningar i batch En OK åtdragning är grön. En pågående åtdragning är gul. En NOK åtdragning är röd.
E | Resultatstatus En NOK åtdragning kommer att ge en detaljerad status av den misslyckade åtdragningen.
F | Målmoment/vinkel
G | Åtdragningsprogramnamn
H | Antal klara batches i sekvens
J | Antal klara åtdragningar i en batch
K | Åtdragningsresultat

## Resultatvy – Högt-Lågt resultat

Den grafiska displayen visar om resultatet är högt, lågt eller inom de fastställda gränserna.

Peka och klicka på objekt i bilden och se om det finns mer information:

A | Grafisk display visar om åtdragningsresultatet är för högt eller för lågt i förhållande till de angivna gränserna för åtdragningsprogrammet. Momentvärde.
B | Resultatstatus
C | Vinkelvärde

Om åtdragningen är NOK, ges en detaljerad anledning.

## Resultatvy – Omfattande resultat

Den omfattande resultatvyn kommer att visa några ytterligare åtdragningsresultat.

Den andra vyn visar alltid identifierarna (VIN). Om den första skärmen redan är full med parametrar, visas resten av parametrarna på den andra skärmen.

## Resultatvy – Identifieringssträngar

Den här resultatvyn visar identifieringssträngar som inkluderats i en flerfaldig streckkodsskanning.

## Resultvy – Spåra

Med resultatvyn spåra, kan man lära sig bättre hur åtdragningen beter sig, för att göra justeringar i åtdragningsprogrammet. Beroende på åtdragningsstrategin kommer spårningen att visa olika åtdragningsparametrar.

Spårresultatet finns i två olika grafer: moment/tid och moment/vinkel.

## Resultatvy – Resultatrapportörer

Listan visar värdena från resultatrapportörerna. Om det finns en resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning, så rapporteras värdet från den monitorn/begränsningen. Om det inte finns någon resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning rapporteras värdet från det senaste steget i huvudvägen.

Utvärderingsordning om flera rapportörer av samma typ är definierade i ett program:

1. resultatrapport om programövervakning/programbegränsning.

2. resultatrapport om övervakning/begränsning för det senast utförda steget i huvudvägen.

Värden på den högsta nivån för flerstegsresultat angivna av motsvarande resultatrapportör:

- slutvinkel angiven av resultatrapportören slutvinkel

- slutmoment angivet av resultatrapportören slutmoment

- ström angiven av rapportören ström

I detta avsnitt

- Visa protokollstatus

# Visa protokollstatus

1. På startsidan väljer du Resultat och därefter Liveresultat.

2. Gå till övre högra hörnet och tryck på -knappen. Dialogrutan Protokollstatus visas.

3. Flikarna i dialogrutan visar följande information:

   Flik | Beskrivning
   --- | ---
   Öppet protokoll | Visar status för anslutning via öppet protokoll: OK/NOK
   Serveranslutningar | Visar status för anslutningarna till ToolsTalk och ToolsNet -servrar: OK/NOK Om du vill ändra konfigurationen Aktiverad/Inaktiverad, gå till Inställningar > Serveranslutningar och välj den server som ska konfigureras.
   Status för startadapter | Visar startstatus för olika systemadaptrar: OK/NOK

4. Välj Stäng.

Relevant information

- Konfigurera ToolsNet-anslutningen
- Konfigurering av ToolsTalk-anslutning

# Lagrade resultat

Styrenheten lagrar resultaten för varje åtdragning eller lossning som görs.

## Visa lagrade resultat

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. På vänstra sidan väljs Resultat automatiskt.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visar följande information:

   - Datum: datum och tidpunkt för åtdragningen som utfördes.

   - Virtuell station: Virtuell station som utförde åtdragningen.

   - Åtdragningsprogram: Kolumnen Åtdragningsprogram visar flerstegsåtdragningens programnamn, eller batchsekvensens namn åtföljt av åtdragningsprogrammets namn inom batchsekvensen.

   - Resultat: Moment-/Vinkelresultat.

   - Gränsvärden: Kolumnen med gränsvärden visar bara värden när användaren har valt stegmonitor eller stegbegränsning, eller programövervakning eller programbegränsningar.

     Stegmonitorer, Stegbegränsningar, Programmonitorer och Programbegränsningar gäller för Slutmoment och Slutvinkel.

   - Detaljer: Resultatdetaljer för åtdragning/lossning.

   - Kryssrutan Spåra: Om du väljer en spårningsruta visas motsvarande resultat under Synkronisera spårning.

I kolumnen Gränsvärden kan minimi-/maximivärdet ha röd färg.
I det här fallet betyder den röda färgen att något av följande har inträffat:

- Det uppmätta värdet är lägre än the minimivärde som har ställts in i flerstegsprogrammet.

- Det uppmätta värdet är högre än det maxvärde som har ställts in i åtdragningsprogrammet.

## Visa och avläsa resultatkurvor

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. På vänstra sidan väljs Resultat automatiskt.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visas i Resultat -fönstret.

3. Välj önskat resultat.
   Åtdragningen visas i fönstret Resultatvy för spårning.

Resultatvy för spårning visar åtdragningens livscykel steg för steg.
När åtdragningen är NOK visar fönstret Resultatvy för spårning vilken Stegmonitor eller Stegbegränsning som orsakade problemet.
På spårningskurvan kommer den stegmonitor eller stegbegränsning som orsakade NOK-åtdragningen på stegnivå att visas i rött.

Gå till övre högra hörnet av spårningskurvan och använd vänsterpil/högerpil för att visa nödvändig spårningskurva.
Följande spårningskurvor finns:

- Moment/Tid

- Moment/Vinkel

- Vinkel/Tid

- Varvtal/Tid

- Varvtal/Vinkel

- Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Aktuell/Tid

- Aktuell/Vinkel

Steglinjerna visas på spårningskurvan.

På spårningskurvan kan du zooma in/ut, flytta spårningskurvan samt läsa x-axeln och y-axelns värden på en specifik punkt.
Gå till nedre vänstra hörnet av spårningskurvan, välj ”+” för att zooma in, ”-” för att zooma ut, eller ”fyrkant-ikonen” för att återställa zoomnivån till standardvyn.

I nedre delen av fönstret Resultatvy för spårning väljer du det nödvändiga steget för att öppna ett popupfönster med detaljerad information om steget.

Relevant information

- Stegbegränsningar
- Stegmonitorer
- Åtdragningssteg

I detta avsnitt

- Visa synkroniserade spårningar

# Visa synkroniserade spårningar

Synkroniserade spårningar äldre än programversion 3.5 stöds inte.

Synkronisera och jämföra spårningar

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. På vänstra sidan väljs Resultat automatiskt.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.

3. Välj spårningskurvor att jämföra genom att markera ikonen för motsvarande resultat. En vald spårningsikon visas i blått.

   Upp till 10 spårningar kan markeras.

   Resultat utan ikonen stöder inte synkronisering.

4. Markera ikonen i övre högra hörnet så visas synkroniserade spårningar. När du väljer ikonen avmarkeras alla markerade resultatspårningar.

5. Under Synkroniserade spårningsresultat väljer du önskad Synkmetod från rullgardinslistan.

   Välj spårningstyp med pilarna i övre högra hörnet.

De synkroniserade spårningsresultaten visas nedan:

Peka och klicka på objekt i bilden och se om det finns mer information:

Position | Beskrivning
--- | ---
1 | Välj metod för att synkronisera spårningar och visa aktuell synkmetod.
2 | Växla mellan tillgängliga spårningstyper. Följande spårningskurvor finns: Moment/Tid Moment/Vinkel Vinkel/Tid Varvtal/Tid Varvtal/Vinkel Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva) Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva) Aktuell/Tid Aktuell/Vinkel
3 | Zoomningsmetoder för kontroll av spårningsavsnitt i mer detalj. Välj ”+” för att zooma in, ”-” för att zooma ut, eller ”fyrkant-ikonen” för att återställa zoomnivån till standardvyn. Det går också att zooma till ett specifikt avsnitt genom att hålla ned höger musknapp, flytta musen över ett avsnitt och släppa höger musknapp igen. Området inuti den ritade rektangeln definierar det visade området.
4 | Varje resultat representeras av en flik som visar tidpunkt då åtdragningen utfördes. En ikon till vänster om respektive flik visar resultatet från åtdragningen: Blå: Åtdragning lyckades Röd: Åtdragning misslyckades Utropstecken: Spårningen kan inte visas i diagrammet Om du klickar på ikonen växlar visningen mellan följande skärminställningar för kurvan: Visa endast spårning Visa spårning och stegavdelare med tillgängliga gränsvärden eller restriktioner Dölj spårning
5 | Ändra spårning för primärresultat. Spårningskurvan för primärresultat används som referens och definierar värdena för x-axeln. Det går endast att välja en spårningskurva för primärresultat. Den första valda spårningen (fliken längst till vänster) används som standardreferens.
6 | Åtdragningsuppgifter för det valda resultatet.

## Synkmetoder

Synkmetoder är olika strategier för synkronisering av spårningar efter ett specifikt värde.

Spårningar kan synkroniseras genom exempelvis toppmoment (högsta moment för varje spårning). Alla kurvor anpassas längs x-axeln tills varje kurva har toppmomentet på exakt samma plats på x-axeln.

Alla efterföljande resultat ges ett förskjutningsvärde på x-axeln enligt någon av följande metoder:

Synkmetod | Beskrivning
--- | ---
Ingen | Standardvärde Valda spårningar är inte synkroniserade.
Topp/Moment Topp/Vinkel Topp/Varvtal Topp/Ström Topp/Lutning | Alla spårningar synkroniseras efter toppvärdet och förskjuts längs x-axeln så att toppvärdet visas på samma plats x-axeln som primärresultatets toppvärde.
Special/Moment Special/Vinkel Special/Varvtal Special/Ström Special/Lutning | Alla spårningar synkroniseras mot ett toppvärde, förskjuts längs x-axeln så att börvärdet är i samma position. Primärresultatets börvärde används som referenspunkt på x-axeln. Om synkmetoden Special (Custom) har valts och ingen av kurvorna innehåller det konfigurerade värdet visas ett utropstecken i värdefältet.

Om ett resultat inte har några spårningsvärden som matchar synkmetoden kan detta resultat inte synkroniseras och kurva visas inte. Det visas i stället som ett utropstecken.

Om inga spårningar kan synkroniseras visas felmeddelandet ”Kunde inte synkronisera”.

# Händelser

# Läsa informationen från en händelse

En händelse innehåller information som beskriver den inträffade händelsen samt viss systeminformation, för att beskriva vad som hänt, var och när.

51399307

1 | Rubrik – Beskriver i vilken del av systemet händelsen gäller.
2 | Händelsenamn – En kort beskrivning av händelsen.
3 | Virtuell station – Om händelsen är relaterad till en virtuell station på styrenheten, kommer namnet på den virtuella stationen att visas.
4 | Kod – Ett unikt fyrsiffrigt nummer som identifierar händelsen.
5 | Modul – Beskriver i vilken del av systemet händelsen gäller.
6 | Typ – Information, varning eller fel.
7 | Tid – Datum och tid när händelsen inträffade.

# Händelsetyper

Händelser delas in i tre kategorier: Information, Varningar eller Fel.

I detta avsnitt

- Händelseinformation
- Händelsevarningar
- Händelsefel

# Händelseinformation

Informationshändelser signalerar en anmärkningsvärd händelse som har skett, från åtgärder som utförts av användaren eller systemet. Informationshändelser kräver inte några specifika användaråtgärder.

# Händelsevarningar

Varningshändelser signalerar ett eventuellt allvarligt tillstånd som kan påverka systemets prestanda eller resultera i personskador.

# Händelsefel

Händelsefel signalerar ett allvarligt tillstånd, till exempel en tjänst som har slutat fungera, som nästan uteslutande kräver att användaren gör ändringar i inställningarna för att fortsätta.

# Konfigurera händelserna

Varje händelse har en standardinställning för om de ska bekräftas (Bekr), loggas (Log) eller visas (Visa). Dessa inställningar kan konfigureras i Händelser i menyn Inställningar.

Vissa alternativ kan inte ändras och är i grått.

# Händelsekoder

Olika typer av händelser används för att meddela användaren om vissa tillståndsförändringar eller händelser i systemet. Varje händelse kräver en egen åtgärd.

Vissa av de förvaranden som beskrivs kan endast utföras av Atlas Copcos servicepersonal.

Mer information om en specifik händelsekod kan fås genom sökfiltren nedan eller genom att ange sökkriterier för händelsekoden i sökrutan.

Händelsekod
Händelsetyp
Händelsenamn
Beskrivning
Procedur
Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf
Finns för
Grupp
Sök

Händelsekod | Händelsetyp | Händelsenamn | Beskrivning | Procedur | Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf | Finns för | Grupp
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Styrenhet startad | Styrenheten startas. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1001 | Varning | Styrenhetens serienummer uppdaterat | Skapas vid uppstart om serienumret på IT-kortet (styrenhetens serienummer) avviker från AUX-kortets serienummer. AUX-tavla anses vara outbytbar i fält. Styrenheten startar om när serienumret uppdateras. | Byt ut IT-tavla eller box. | Logg Skärm Bekr Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1010 | Info | Verktyg anslutet | Ett verktyg är anslutet. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1011 | Info | Verktyg urkopplat | Ett verktyg är frånkopplat. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1012 | Info | Verktyget nekade anslutning till styrenheten | Händelsen kan inträffa om verktyget befinner sig i en överhoppningszon. | Kontrollera om en annan styrenhet är ansluten till verktyget. Kontrollera att verktygsinställningarna är rätt. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
2000 | Varning | Batteri svagt |  | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2001 | Varning | Batteri slut |  | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2002 | Varning | Verktygsbatteriet har hälsoproblem | Hälsoproblem har avkänts i verktygsbatteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2004 | Varning | Verktyget är inte av föredragen typ | Verktyget har ersatts av ett verktyg med ett annat maxmoment. | Byt verktyg. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2006 | Varning | Svagt hälsotillstånd för verktygets reservbatteri | Reservbatteriet i verktyget har för dåliga prestanda. | Reservbatteriet bör bytas ut. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2007 | Varning | Verktygets reservbatteri saknas | Verktygets reservbatteri saknas. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Sätt i batteriet | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2008 | Varning | Fel i reservbatteri | Fel avkänt i reservbatteri Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2009 | Varning | Låg spänning i reservbatteri | Styrenhetens backupbatteri är nästan tomt | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2010 | Fel | Fel programversion för verktyget | Mjukvaruversionerna för verktyg och styrenhet är inte kompatibla. | Utför service på verktyget – uppdatera verktygets program. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2012 | Varning | Störning i verktygskommunikation | Kommunikation mellan verktyg och styrenhet avbröts. | Flytta antennplacering. | Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2013 | Varning | Otillåten ringposition | Verktygets riktningsbrytare i felaktig position. | Om det inträffar ofta – utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2014 | Varning | Verktyget överhettat | Verktyg överhettat. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2015 | Fel | Fel på verktygstemperaturgivare | Endast verktyg typ SRB, TBP och IxB. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2016 | Varning | Verktygspulsenhet överhettad | Pulsenheten har överhettats. Verktyget är inte låst, men varningen visas när verktyget startas så länge som pulsenhetens temperatur är över tröskeln. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2019 | Varning | Verktyget kunde inte starta motorn | Fel i verktygsmotor. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2020 | Varning | Verktyget behöver motorkalibrering | Verktyget behöver motorkalibrering. | Utför motorkalibrering. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2021 | Varning | Motorkalibrering misslyckades | Motorkalibrering misslyckades. | Fullfölj motorkalibrering eller utför service på verktyget. | Logg | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2022 | Info | Motorkalibrering klar | Motorkalibrering klar. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2023 | Varning | Verktyget behöver open-end-inställning | Verktyget behöver open-end-kalibrering. | Utför open-end-inställning. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2024 | Varning | Open-end-inställning misslyckades | Open-end-kalibrering misslyckades. | Försök utföra open-end-inställning en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2025 | Info | Open-end-inställning lyckades | Open-end-kalibrering lyckades. |  | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2026 | Varning | Open-end-position misslyckades | Open-end-positionering misslyckades. | Tryck på verktygsreglaget igen och vänta på att positioneringen slutförs. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2027 | Varning | Begränsad användning pga. hög verktygstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att verktyget stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2030 | Fel | Verktygsminnesfel: Byt verktyg | Verktygets minne är skadat. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2031 | Fel | Verktygstillbehörsminnet skadat | Verktygstillbehörsminnet skadat. | Utför service på verktygstillbehöret. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2040 | Fel | Systemkontrollen misslyckades |  |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2041 | Fel | Momentgivarfel | Genereras antingen vid kalibreringsfel eller om verktyget rapporterar momentgivarfel. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2042 | Fel | Fel på vinkelgivare |  | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2043 | Fel | Fel i verktygsjord |  | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2044 | Info | Verktygs serviceintervall har löpt ut | Anger att det behöver utföras service på verktyget. Utlöses när antalet inställda åtdragningar har överskridits. | Utföra service av verktyg. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2045 | Varning | Verktygets kalibreringsdata ogiltiga | Om validering av kalibreringsdata misslyckas. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2046 | Info | Verktyg: Nästa kalibreringsdatum har förfallit | Anger att kalibrering av verktyget behövs. Utlöses när kalibreringslarm aktiveras i inställningar och den aktuella tiden överskrider nästa kalibreringsdatum. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2048 | Info | Kalibreringsvärde för verktyg uppdaterat av QA-enheten | Verktygskalibrering uppdaterades när en kalibrering med en QA-enhet utfördes. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2050 | Fel | Verktygsparameterfil stöds inte | Verktygsparametrar som krävs saknas. | Uppdatera verktygsparametrarna. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2060 | Info | Oväntat avtryckarbeteende | Används för att förhindra att verktyget startar om tillbehör ansluts. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2071 | Fel | Verktygsminnet är skadat | Verktygsdeskriptor är korrupt. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2072 | Info | Okänd enhet ansluten |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2073 | Varning | Övervakning av verktygets tryckreglage misslyckades | HW-kanal misslyckande. Hårdvara och mjukvara för övervakning av verktygsavtryckare passade inte ihop. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2074 | Varning | Fel i verktygsindikatorkort | Verktygets indikatorkort fungerar inte. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2075 | Varning | Fel i verktygsfläktens spänning | Verktygets fläktspänning fungerade ej. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2076 | Varning | Spänningsfel i verktygets tillbehörsbuss | Verktygets tillbehörsbuss-spänning fungerade ej. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2077 | Varning | Givarfel på verktygets avtryckare | Givarfel på verktygets avtryckare. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2078 | Info | Verktygets åtdragningsprogram uppdaterat | Verktyg låst pga uppdatering av åtdragningsprogram. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2079 | Fel | Verktygskabel stöds inte | Verktygskabel är korrupt. Chippet i kabeln svarar inte eller är skadat. | Byt kabel. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2080 | Fel | Batterifel i verktyget | DC-spänning för hög eller för låg. Batterifel. | Kontakta Atlas Copcos servicerepresentant och skicka tillbaka batteriet till Atlas Copco (återanvänd det inte!). | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2081 | Fel | Verktygets strömgränsvärde har nåtts | Strömgränsvärdet har uppnåtts och drivenheten har kopplats ur. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2082 | Fel | Fel vid mätning av verktygsströmm | Strömmätningsfel. Strömmen kan inte mätas med ett pålitligt resultat. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2083 | Fel | Internt verktygsfel | Diverse interna maskinvarufel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2084 | Fel | Verktyg – internt programfel | Diverse interna programfel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2085 | Fel | Verktyg – RBU-fel | Ett RBU-fel upptäcktes av verktygets programvara. | Kontrollera att RBU:n är korrekt installerad. Om felet består, gör service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2086 | Fel | Verktyget stannar | Verktygsmotor stannar. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2087 | Varning | Verktygets motorström hög | Verktygets motorströmgränsvärde har överskridits och verktyget är låst. Verktyget går in i felsäkert läge. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2088 | Varning | Verktygets batteriström hög | Batteriströmmen i verktyget är för hög Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2089 | Varning | Verktygets drivspänning låg | Verktygets drivspänning ligger under övervakat nedre spänningsgränsvärde. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2090 | Varning | Verktygets drivspänning hög | Verktygets drivspänning är över det övervakade högre spänningsgränsvärdet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2091 | Varning | Fel på verktygets huvudkort | Internt fel på verktygets huvudkort. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2092 | Varning | Fel i verktygets effektmodul | Internt fel i verktygets effektmodul. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2093 | Varning | Pulsenhetens oljenivå är låg | Oljenivån för det anslutna pulsverktyget är låg. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2094 | Varning | Oljenivå tom i pulsenhet | Oljenivån för det anslutna pulsverktyget är under nödvändig driftnivå. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2095 | Varning | Kommunikation förlorad till verktygsbatteri | Verktyget förlorade kommunikationen med batteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Kontrollera att batteriet sitter ordentligt. Byt annars batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2096 | Fel | Fel programversion för verktygsbatteri | Batteriprogrammet är inte kompatibelt med verktygsprogramvaran. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Uppdatera mjukvaran. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2100 | Info | STwrench smartHEAD borttagen | STwrench smartHEAD har tagits bort. | Anslut smartHead igen och starta om verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2101 | Varning | Åtdragning vid låst | En nyckelåtdragning utfördes när verktygsstatusen låst i styrenheten. | Vänta tills verktygsstatusen i styrenheten är olåst. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Verktyg
2120 | Varning | Kan inte starta: Verktyget har ingen aktiv momentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2121 | Varning | Givare inaktiverade för anslutet verktyg |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2122 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig momentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex IxB | Verktyg
2123 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig vinkelgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2124 | Fel | Momentgivarfel på huvudgivare | Det finns ett fel på huvudmomentgivaren i ett verktyg med dubbla givare. |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2125 | Fel | Momentgivarfel på sekundärgivaren | Det finns ett fel på den sekundära momentgivaren i ett verktyg med dubbla givare. |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2126 | Fel | Givarkalibreringsfel i verktygets huvudgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2127 | Fel | Kalibreringsfel i verktygsmomentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2128 | Fel | Verktygets momentgivare: Shunt-testet misslyckades på huvudgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2129 | Fel | Verktygets momentgivare: Shunt-test misslyckades |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2130 | Fel | Verktygets momentgivare: Kompensation vid nollförskjutning misslyckades på huvudgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2131 | Fel | Verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2132 | Fel | Maskinvarufel i verktygets momentgivare på huvudgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2133 | Fel | Maskinvarufel i verktygets momentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2134 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren på huvudgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2135 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2136 | Fel | Kalibreringsfel i verktygets momentgivare på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2137 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Shunt-testet misslyckades på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2138 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2139 | Fel | Maskinvarufel på verktygets momentgivare på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2140 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren på den sekundära givaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
3000 | Fel | Internt programfel i styrenhet | Mjukvarufel i styrenheten. | Kontakta service. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3001 | Fel | Styrenhet klockbatteri tomt | Internt batteri är nära slutet av sin livstid. | Byt batteri. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3010 | Varning | System överhettat | Styrenheten är överhettad. | Kyl ner. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3011 | Varning | Drivenhet i styrenhetens maskinvara överhettad |  | Kyl ner. | Logg Skärm Konf | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3013 | Varning | Begränsad användning pga. hög styrenhetstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att styrenheten stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills styrenhetens temperatur har sjunkit. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3020 | Varning | Fel i styrenhetens maskinvara |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3021 | Varning | Systemspänningsproblem | DC-spänning för hög eller för låg. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3022 | Varning | Styrenhetsspänningsproblem AC-ingångsspänningen är för hög | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3023 | Varning | Styrenhetsspänningsproblem AC-ingångsspänningen är för låg | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3024 | Varning | Drivspänningsproblem: AC-ingångsspänningen är för hög | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3025 | Varning | Drivspänningsproblem: AC-ingångsspänningen är för låg | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3030 | Fel | IP-adressen är i konflikt med en annan nod på nätverket | Den inställda IP-adressen används av en annan enhet i samma nätverk. | Ändra IP-adress på en av enheterna. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3031 | Info | Nätverkskabeln urkopplad | Bäraren av fabriksporten har förlorats (kabel har kopplats från). | Kontrollera kabelanslutningen. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3032 | Info | Hopparning startad | Verktygsihopparning startad. |  | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3033 | Info | Hopparning klar | Verktygsihopparning lyckades. |  | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3034 | Fel | Hopkoppling misslyckades: Inget verktyg hittades | Styrenheten fann inga verktyg att para ihop med vid sökning efter radionoder. | Ställ in verktyget i ihopparningsläge och försök igen. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3035 | Fel | Hopkoppling misslyckades: Mer än ett verktyg hittades | Styrenheten fann mer än ett verktyg vid sökning efter radionoder. | Se till att endast ett verktyg är i ihopparningsläge när ihopparningsläget startas på styrenheten. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3036 | Fel | Hopkoppling misslyckades: Kommunikationsfel | Styrenheten förlorade anslutningen, fick ett oväntat svar eller timeout under ihopparningsprocessen. | Försök para ihop en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3037 | Info | Hopkoppling misslyckades: Verktygsfältet är fullt |  | Rensa ett verktygsfält. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3040 | Varning | Nödstopp | Drivenheten kopplades ur på grund av nödstopp. | Återställ nödstopp. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3050 | Info | Systemklocka uppdaterad | Systemklockan har uppdaterats. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3051 | Fel | Systemklockfel | Fel tidavläsning från hårdvarans realtidsklocka (Real Time Clock, RTC). | Byt RTC-batteri. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3052 | Varning | Konfigurationsfel för fjärrstart | HW och SW fjärrstartkonfiguration passade inte ihop. | Kontrollera att HW \"dip switch\" matchar den valda startkällan. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3053 | Info | Drivenhet ansluten | StepSync-enheten har anslutits. |  | Logg Skärm | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3054 | Info | Drivning frånkopplad | StepSync-enheten har kopplats från. |  | Logg Skärm | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3055 | Varning | Fel i lägeskonfiguration | Genereras när det valda läget är felaktigt konfigurerat. T.ex. konfigurera två bultar med samma bultnummer eller samma kanal, ofullständig lägeskonfiguration. | Kontrollera ToolsTalk 2 avseende fel i lägeskonfigurationen. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3056 | Varning | Kan inte starta: Verktyg eller drivenhet saknas | Genereras när en använd kanal missar en drive eller verktyg. | Kontrollera kanalmenyn på gränssnittet. Anslut drive eller verktyg som saknas. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3057 | Info | Kan inte starta: Kanalen används redan | Genereras när en kanal som behövs har allokerats till en annan virtuell station. |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3058 | Info | Inget läge valt |  | Välj läge. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3059 | Varning | Kunde inte ansluta till Atlas Copco licenshanterare | Anger att styrenheten inte lyckades ansluta till den lokala licenshanteraren för att få licenser. | Verifiera det lokala nätverket. Om det misslyckas igen, gör service på styrenheten. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3061 | Varning | Kan inte starta: Aktiveringssignal låg |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3062 | Varning | Kan inte starta: Stoppsignal hög |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3063 | Varning | Kan inte starta: Alla kanaler spärrade | Alla kanaler har hämmats, så ingen åtdragning kan påbörjas. | Sätt åtminstone en kanal till ohämmad. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3064 | Varning | Felaktigt nummer för bärare | En FlexCarriers sexvägsbrytare är satt till noll. | Sätt brytaren i ett annat läge än noll. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3065 | Varning | Bärarens anslutning för nödstoppskonfiguration är fel typ eller saknas. | En bärare saknar anslutning för nödstoppskonfiguration, alternativt fel anslutningstyp. | Sätt i rätt pluggtyp. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3066 | Varning | Bärare spänningsingång: Ingen 3-fas växelström (AC) |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3067 | Varning | Bärare spänningsingång: En AC-fas saknas |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3068 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-nätdel trasig |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3069 | Varning | Bärare, 24-volt UT-port inaktiverad på grund av överström |  | Återställ systemet. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3070 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel UT |  | Återställ systemet. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3071 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel IN |  | Återställ systemet. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3072 | Varning | Nödstopp 24 VDC strömavbrott på grund av kortslutning |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3073 | Varning | Kan inte starta: Systemet är nödstoppat | När du tilldelar flera spindlar kommer händelsen att kallas av preStartCheckFailed på grund av nödstopp. | Återställ nödstoppet. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3074 | Varning | Bärare överhettad |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3075 | Varning | Bärartemperatur OK |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3076 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-strömförsörjning överbelastad | Den utgående strömmen från den interna PSU:n är för hög. | Koppla från bärare som får sin ström från denna PSU. Koppla från all extern utrustning som använder 24 VDC. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3077 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-strömförsörjning överspänning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för hög. | But ut bäraren. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3078 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC strömförsörjning underspänning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för låg. | But ut bäraren. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3079 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC överspänning | Den ingående reservspänningen är över 27 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3080 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC underspänning | Den ingående reservspänningen är under 19 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3081 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC överspänning | Ingångsspänningen är för hög. | Sänk ingångsspänningen, måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3082 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC underspänning | Ingångsspänningen är för låg. | Höj ingångsspänningen, måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3083 | Fel | Fel Anybus/Profisafe-modulprogram |  |  | Logg Skärm | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3084 | Fel | Körningsfel i Soft PLC | eCLR har avslutats på ett okontrollerat sätt. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3085 | Varning | Bärare: Fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3086 | Varning | Bärare: Fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3087 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3088 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3089 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3090 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3100 | Varning | Lägeskonfigurationen finns inte |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3150 | Fel | Inkompatiblitet IAM-program | IAM är inkompatibel med programvaran som är installerad på styrenheten. | Byt ut IAM. | Logg Skärm Bekr | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3160 | Fel | Kunde inte aktivera nyinstallerad programvara | Ett fel uppstod under aktiveringen. När det nyinstallerade programmet startar görs en återkoppling till tidigare fungerande programversion. Felet uppstår när den nya programvaran inte startar tre gånger i rad och endast under programinstallationen. | Genomför en export och kontakta Atlas Copco för hjälp. Notera den programversion som du försöker installera plus den programversion som fungerar. | Logg Skärm Bekr | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3161 | Fel | Startade på en oväntad programpartition | Styrenheten har startat på den inaktiva programsidan och inte på den förväntade programsidan. | Notera programinformationen (på styrenhetens Hem-sida – välj Styrenhet > Programvara). Försök starta om styrenheten och kontrollera att den körs med korrekt programvara när den startas om. Om ett fel återkommer ska du göra en export och kontakta Atlas Copco. | Logg Skärm Bekr | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3500 | Fel | Generiskt licenshanterarfel | Inkonsekvens upptäckt i det använda funktionshanteringssystemet. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Skärm Bekr | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3501 | Fel | Licenshanterare synkroniseringsfel |  |  | Logg Skärm Bekr | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3502 | Info | Synkronisering av licenshanterare utförd |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3503 | Varning | Licenshanterare: En annan källa används | Licensen används av en annan källa. | Verifiera licenstilldelning. | Logg Skärm | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3504 | Varning | Licenshanteraren måste startas om |  | Starta om licenshanteraren. | Logg Skärm | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3505 | Info | USB-licenssynkronisering startade |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3506 | Fel | Fel vid synkronisering av USB-licens |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3507 | Info | Synkronisering av USB-licens klar |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet, Drive och StepSync
3508 | Info | En eller flera av dina licenser håller på att upphöra. Se till att du har en licensserver konfigurerad |  | Uppdatera licenser. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3511 | Varning | En av dina licenser har en annan licensdefinition | Inkonsekvens upptäckt i en licens som ska användas. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3550 | Varning | Licensen saknas |  | Installera rätt licens. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3551 | Varning | Trådlös kommunikation inaktiverad genom licensiering |  | Avregistrera fristående licens från en virtuell station. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
4010 | Info | Verktyget låst av digital ingång | Verktyget är låst av en digital insignal. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4011 | Info | Verktyg låst av Open Protocol | Verktyget är låst av Open Protocol. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4012 | Info | Verktyg låst av Fältbuss | Verktyget är låst av fältbussen. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4013 | Info | Verktyg spärrat av hylsväljare | Verktyget är låst när hylsväljare är bortkopplad från Virtual Station. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4014 | Info | Verktyget låst av Soft PLC | Mjuk PLC-signal låste verktyget. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4015 | Info | Lossning inaktiverad | Lossning är inaktiverad i åtdragningsprogrammet. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4016 | Info | Åtdragning inaktiverad |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4017 | Info | Lossning inte konfigurerad | Lossning är inte konfigurerad i valt i åtdragningsprogram | Välj ett annat åtdragningsprogram. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4020 | Info | För många NOK-åtdragningar | Maximum NOK-åtdragningar i följd i batch har överskridits |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4025 | Info | Inget åtdragningsprogram har valts | Inget åtdragningsprogram har valts. | Välj åtdragningsprogram eller batchsekvens. | Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4030 | Info | Batchsekvens avbruten | Batchsekvensen har avbrutits. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4031 | Info | Max tid för att avsluta batchsekvens uppnådd |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4032 | Info | Max tid för att slutföra första åtdragningen uppnådd |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4035 | Info | Låst av linjekontroll |  |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4040 | Info | Låst av alternativ identifierare | Verktyg låst av alternativ identifierare. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4050 |  | Ogiltig hylskonfiguration | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4060 | Info | Verktyg låst på batch slutförd | När du kör en batch med flagga Verktyg låst på batchsekvens slutförd genereras denna händelse när användaren trycker på avtryckaren. | Lås upp med signal Lås upp verktyg på avslutad. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4070 | Info | Gå in i manuellt läge | Indikerar att manuellt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4071 | Info | Gå in i automatläge | Visar att automatiskt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4072 | Info | Testbult |  |  | Konf | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4100 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ogiltig stränglängd |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4101 | Varning | Strängval misslyckades: Flera träffar |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4102 | Varning | Strängval misslyckades: Ingen träff hittades |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4103 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Identisk sträng har redan tagits emot |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4104 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ingen träff hittades |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4500 | Info | Resultat DrivFel | Internt drivrutinfel eller detekterade drivförlust. |  | Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4501 | Info | Resultat Rehit | Försöka att dra åt en redan åtdragen bult när Rehit-detektering är på. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4502 | Info | Resultat Mjukstart Moment lågt | Mjuk start moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4503 | Info | Resultat Mjukstart Moment högt | Mjuk start moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4504 | Info | Resultat Självg. Moment högt | Självgängningsmoment överskred maxnivån. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4505 | Info | Resultat Självg. Moment lågt | Självgängningsmoment under minimigräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4506 | Info | Resultat Säkerhet Moment lågt | Automatiskt beräknat momentvärde för att säkerställa att momentsensorn är korrekt monterad. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4507 | Info | Resultat Nergängning Moment högt | Nergängning moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4508 | Info | Resultat Nergängning Vinkel hög | Nergängning vinkel överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4509 | Info | Resultat Nergängning Tid hög | Nergängning tid överskred maximum gräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4510 | Info | Resultat Nergängning Tid låg | Nergängning tid under minimum gräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4511 | Info | Resultat Nergängning Moment lågt | Nergängning moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4512 | Info | Resultat Nergängning Vinkel låg | Nergängning vinkel under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4513 | Info | Resultat Slutligt Moment högt | Slutsteg moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4514 | Info | Resultat Slutligt Vinkel hög | Slutsteg vinkel överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4515 | Info | Resultat Slutlig Moment låg | Slutsteg moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4516 | Info | Resultat Slutlig Vinkel låg | Slutsteg vinkel under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4517 | Info | Resultat Åtdragning Timeout | Åtdragning tidsgräns överskreds. För generella åtdragningsstrategier är maxåtdragningstid 30 sekunder. För multistep beror max åtdragningstid på stegbegränsning Maximal tidsgräns. Felkoden är beroende av åtdragningssteget. | Gör om åtdragningen. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4518 | Info | Resultat Avtryckare Förlorad | Verktygsavtryckare släpptes innan målet nåtts. För generella åtdragningsstrategier är det inte tillåtet att släppa tryckreglaget innan åtdragningssteget är klart. För multisteg visas felet när tryckutlösaren har förlorats innan målvärdet har nåtts. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4519 | Info | För tidig momentförlust | Hylsa har glidit av muttern. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4520 | Info | Resultat Mål Nått Före Slutligt Steg | Målmoment uppnått innan slutsteg i åtdragningsprogram. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4521 | Info | Resultat Eftervy Moment lågt | Eftervy moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4522 | Info | Resultat Eftervy Moment högt | Eftervy moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4523 | Info | Resultat Eftervy Momentintervall Ej Uppnått | Eftervy momentintervall ej nått. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4524 | Info | Resultat Momentkompensations-intervall Ej Uppnått | Momentkompensation intervallvinkel före nergängningsslut ej uppnådd. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4525 | Info | Resultat Verktygsrörelse överskridet | Från en NOK-åtdragning, detaljerad status. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4526 | Info | Resultat SafetyCurrMon Sensor Mismatch | Aktuellt övervakningsfel. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4527 | Info | Resultat Verktygsrörelse överskridet |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4538 | Info | Resultat Slutlig Övervakning Moment låg | Slutlig Övervakning Moment uppnåddes inte. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4543 | Info | Resultat Tätt mot övervakning hög | Endast nyckel. Övervakat detekterat åtdragningsvärdet överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4545 | Info | Resultat inget kvarvarande moment | Endast nyckel. Återstående vridmoment var under tröskelvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4546 | Info | Resultat för högt varvtal | Endast nyckel. Nyckelgyro misslyckades att mäta vinkel på grund av hög hastighet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4547 | Info | Resultat effektiv lossning | Endast nyckel. Nyckel upptäckte oväntad lossning. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4548 | Info | Resultat slutlig mindre än mål | Slutmoment är under målmoment som ställts in i åtdragningsprogram. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4549 | Info | TurboTight tidsgräns överskreds |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4550 | Info | Resultat Nergängning Pulser hög | Maximalt antal nergängningsspulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4551 | Info | Resultat Nergängning Pulser låg | Nergängning är färdig innan det minsta antalet nergängningspulser uppnås. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4552 | Info | Resultat Slutpulser hög | Maximalt antal pulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4553 | Info | Resultat Slutpulser låg | Åtdragningen är avslutad innan det minsta antalet pulser uppnås. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4554 | Info | Ström vid avstängning hög | Ström vid avstängning översteg övre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4555 | Info | Ström vid avstängning låg | Uppmätt ström vid avstängning låg under nedre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4556 | Info | Okategoriserat multistegfel | Fel i konfigurationen av multisteg, ofta vid verktygsvalidering. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4557 | Info | Resultat överbelastning |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4600 | Varning | Data Drop eller Data Hold används i kombination med batchåtdragning. Signalerna har ingen effekt |  | Data Drop och Data Hold stöds endast för arbetsuppgifter utan batchstyrning. Välj en annan arbetsuppgift om signalerna måste användas. |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4601 | Info | Data Hold aktiv: åtdragningsresultat skickas när signalen är låg |  |  |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4602 | Info | Data Drop aktiv: åtdragningsresultat kasseras |  |  |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
5010 | Varning | Ogiltigt parametervärde för åtdragningsprogram | Parametern i valt åtdragningsprogram är ogiltig. | Kontrollera konfigurationen i valt åtdragningsprogram för att hitta och ändra värdet i parametern. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Programkonfiguration
5020 | Info | Huvudavtryckaren är inte den aktiva startkällan | Genereras när enheten endast är konfigurerad för tryck-start och användaren trycker på huvudavtryckaren. Fortsätter att genereras tills användaren trycker på tryck-start. | Tryck på tryck-start för att starta verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
5030 | Info | Åtdragningsprogrammet är för komplicerat för verktyget | Det valda åtdragningsprogrammet är för komplicerat för det STB-verktyg som används. Verktyget låses. | Minska komplexiteten i åtdragningen eller välj ett annat program. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
6010 | Info | Tillbehör anslutet | Tillbehör är anslutet till styrenheten. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6020 | Info | Tillbehör urkopplat | Tillbehör är frånkopplat från styrenheten. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6021 | Varning | Fältbuss offline | Ingen kommunikation med fältbuss. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6030 | Varning | Tillbehör adresskollision | Två eller flera tillbehör med samma adress är anslutna. | Ändra adress på tillbehör. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6040 | Varning | Tillbehör kommunikationsfel | Periodiska kommunikationsfel med tillbehör. | Kontrollera kablar och kontakter. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6041 | Varning | Fältbussfel | Kommunikationsfel med fältbuss. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6042 | Varning | Fel i fältbussmodul | Den installerade fältbussmodulen stämmer inte med den konfigurerade modulen. | Ändra konfigurationen så att den stämmer överens med den installerade modulen, eller ersätt den installerade modulen med korrekt modul. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6043 | Varning | Buffertspill från fältbussutgång | Den utgångsbuffert som används för fältbusskommunikationen är uttömd och ett dataspill har inträffat från bufferten. En eller flera signaluppdateringar har förkastats. | Stoppa fältbusskommunikationen och fältbussdiagnostiken (om den används) för att återställa bufferten. Om händelsen inträffar ofta ska du kontrollera inställningen för fältbusskommunikation, inklusive PLC-programmet: alltför täta uppdateringar jämfört med uppdateringsintervallet kan leda till det här scenariot. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6044 | Varning | Fel ID för fältbussleverantör | Den installerade fältbussmodulen stöds inte. | Anslut en fältbussmodul som stöds av Atlas Copco. | Logg Skärm Bekr | Power Focus 8 | Tillbehör
6050 | Info | Fel hylsa vald | Genereras när ingen eller felaktig hylsa valts. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Tillbehör
6090 | Varning | Streckkodsläsaren kunde inte identifieras | När inget unikt serienummer hittas. | Konfigurera streckkodsläsarenheten. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
7010 | Info | Meddelandetext som ska visas | Allmän händelse för att visa meddelanden. |  | Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Meddelande
8200 | Info | Kunde inte öppna serieport | Serieporten som ska användas kunde inte öppnas. | Kontrollera serieportens anslutningar. | Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Diverse
8214 | Fel | Fel EHMI-programversion | EHMI-programversionen är inte kompatibel med styrenheten. | Uppdatera programversionen för EHMI. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Diverse

##

Konf – Lista över händelskoder

Informerar användaren om det är möjligt att konfigurera händelsen via sidan ”Configure Event” (konfigurera händelse).

Tillgänglig för – Lista över händelskoder

Lista över produkter för vilka händelsekoden är tillgänglig.

Grupper – Lista över händelskoder

Grupp som händelsekoderna tillhör.

Beskrivning av händelsen

En kort beskrivning av händelsen och varför den inträffade.

Procedur – Lista över händelskoder

I tillämpliga fall innehåller förfarandet en instruktion om hur man rensar händelsen.

Logg – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen ska sparas i händelseloggen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Display – Lista över händelsekoder

Talar om för användaren om händelsen ska visas på skärmen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Kvittera (Ack) – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen måste kvitteras eller inte innan man kan gå vidare. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Händelsekod

Unikt händelsenummer.

Typ av händelse – Lista över händelsekoder

Typ av händelse: Info, Varning och Fel.

Händelsenamn

En beskrivande namn av händelsen.

# NOK Resultatlista

Felmeddelande | Beskrivning | GUI-plats
--- | --- | ---
Fel på drivenhet | Internt drivrutinfel eller detekterade drivförlust. | Används ej
Omdragning (Rehit) | Försök att dra åt en redan åtdragen bult. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > Rehit-detektering
Mjukstart moment över max | Mjuk start moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 1) Mjuk start > Moment max
Självgängningsmoment över max | Självgängning moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Självgängning > Moment max
Självgängningsmoment under min | Självgängning moment under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Självgängning > Moment min
Säkerhetsmomentsgräns låg | Automatiskt beräknat momentvärde för att säkerställa att momentsensorn är korrekt monterad. | Används ej
Nergängningsmoment över max | Nergängning moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning momentgränser > Moment max
Nergängningsmoment över max | Nergängning vinkel överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Vinkel max
Nergängning överskred max tidsgräns | Nergängning tid överskred maximum gräns. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Tid max
Nergängning under min tidsgräns | Nergängning tid under minimum gräns. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Tid min
Nergängningsmoment under min | Nergängning moment under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning momentgränser > Moment min
Nergängningsvinkel under min | Nergängning vinkel under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Nergängning vinkelgränser > Vinkel min
Slutligt steg moment över max | Slutsteg moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Momentgränser manuell > Moment max
Slutligt steg vinkel över max | Slutsteg vinkel överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Vinkel max
Slutligt steg moment under min | Slutsteg moment under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Momentgränser manuell > Moment min
Slutligt steg vinkel under min | Slutsteg vinkel under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Vinkel max
Timeout för åtdragning | Åtdragning tidsgräns överskreds. | [Multistep] Åtdragningsparametrar (Redigera)> Stegberoende [Other tighening programs]: Fast parameter inställd på 30 sekunder
Startknapp släppt | Verktygsavtryckare släpptes innan målet nåtts. | [Multistep]: Tryckefrigöring innan åtdragningssteget har uppnåtts [Other tighening programs]: Tryckefrigöring innan åtdragningssteget är klart
Slip off | Hylsa har glidit av muttern. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Åtdragningsparametrar > Avglidning detekteringstid
Mål uppnått innan sista steget | Målmoment uppnått innan slutsteg i åtdragningsprogram. | Målmoment
Eftervy moment under min | Eftervy moment under minimum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Eftervy moment > Moment min
Eftervy moment över max | Eftervy moment överskred maximum nivå. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Eftervy moment > Moment max
Eftervy momentintervall ej nått | Eftervy momentintervall ej nått. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 2) Eftervy moment > Moment min längd
Momentkompenseringsintervall är inte uppnått | Momentkompensation intervallvinkel före nergängningsslut ej uppnådd. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Momentkompensation > Momentkompensationspunkt
Verktygspositionering överskridits | Verktyg flyttades förbi inställda vinkelgränser. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 1) Verklig vinkelkompensation (På); Verktyg rörelsegränser > Positiv/Negativ
Nuvarande övervakningsfel | Aktuellt övervakningsfel. | Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 1) Aktuell övervakning (På)
Slutligt steg överskred max tidsgräns |  | [TurboTight] Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Tid max
Slutligt steg under min tidsgräns |  | [TurboTight] Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Tid min
TurboTight tidsgräns överskreds | TurboTight tidsgräns överskreds. | [TurboTight] Åtdragningsparametrar (Redigera) > (Steg 3) Slutsteg > Tid max
Tätt mot övervakning hög | Endast nyckel. Övervakat detekterat åtdragningsvärdet överskridits. | Åtdragningsparametrar (Redigera)> Nergängningsfas (Steg 2) Nergängning klar> Nergängning klar-moment
Inget kvarvarande moment | Endast nyckel. Återstående vridmoment var under tröskelvärdet. | [TurboTight] + [TensorPulse] Åtdragningsparametrar (Redigera)> (Steg 3)> Åtdragningsparametrar> Återstående vridmoment korrelationsfaktor
För högt varvtal | Endast nyckel. Nyckelgyro misslyckades att mäta vinkel på grund av hög hastighet. | Används ej

# SPC - Statistisk processtyrning.

Syftet med den inbyggda SPC-funktionen är att ge operatören eller kvalitetskontrollpersonalen data så att de kan avgöra stabiliteten och kapaciteten i monteringsprocessen enligt standardmässiga SPC-regler.
Genom att konfigurera SPC-funktionen inom styrenheten kan du förenkla och utföra arbete direkt på styrenheten utan behov av extern programvara. Diagrammen genereras på styrenheten.
Eftersom du kan använda programmonitorer inom styrenheten som en SPC-variabel måste du kunna specificera att endast variabler som styrs av styrenheten prestandan hos styrenhetens system. Andra variabler visar huvudsakligen resultat från övriga processer. Exempel: om ett momentvärde tillämpas på ett förband kommer SPC för slutmomentvärdet och relaterade resultat – till exempel Cp och Cpk – att visa verktygets och styrenhetens prestanda på det valda förbandet.

Statistikberäkningarna baseras på tidigare data som har sparats i styrenheten.

Statistikberäkningarna utförs på virtuell stationsnivå, beroende på valt åtdragningsprogram och används för den specifika virtuella stationen.

I detta avsnitt

- Konfigurera SPC-parametrar
- Konfigurera SPC-variabler
- Beräkna statistik
- Visa statistikresultat

# Konfigurera SPC-parametrar

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Till vänster väljer du sedan Statistik.

2. I fönstret SPC-konfiguration anger du följande parametrar för att samla in resultat som har lagrats i styrenheten:

   - Antal undergrupper: ange antalet undergrupper på vilka statistikberäkningen baseras.
     Det totala antalet resultat (Antal undergrupper × Frekvens) kan variera från 2 till 500.

   - Undergruppens storlek: ange antalet tester (provtagningar) som krävs för att definiera varje punkt (genomsnittsvärde för testerna i undergruppen) i SPC-diagrammen.
     Undergruppens storlek kan variera från 2 till 25.

   - Frekvens: ange hur ofta insamling ska ske av en ny undergrupp.
     Frekvens måste vara lika med eller högre än Undergruppens storlek.

     Om frekvensen till exempel är 8 och undergruppens storlek är 5 används första 5 data (resultat) för undergruppen. När Frekvens=8 börjar nästa undergrupp behandla data (resultat) från det 8:e och vidare i en loop.

# Konfigurera SPC-variabler

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Till vänster väljer du sedan Statistik.

2. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.

3. Under Namn anger du variabelnamnet.
   Variabelns namn är rubriken i fönstret SPC-variabel.

4. Välj Åtdragningsprogram.
   Fönstret Åtdragningsprogram visas med alla program för flerstegsåtdragning som finns lagrade i styrenheten och som kan användas för statistikberäkningar.
   Välj flerstegsåtdragning för den nya variabeln.

   Åtdragningsprogrammet måste vara ett flerstegsprogram.

5. Välj en virtuell station.
   Fönstret Virtuell station visas.
   Välj den virtuella station där resultaten hämtas.

   Statistik bygger på resultat från en virtuell station som har följande licenstyp:

   - Processtyrning

6. Välj Monitor.
   Fönstret Monitor visas.
   Välj någon av följande programmonitorer som SPC-beräkningen baseras på:

   - Stegövervakning toppmoment

   - Stegövervakning vinkel

   - Slutmoment

   - Slutvinkel

   - Programövervakning moment

   - Programövervakning vinkel

   Om användaren väljer Stegövervakning toppmoment eller Stegmonitor vinkel, gå till rutan Stegnummer och ange steg i det åtdragningsprogram varifrån värdet ska läsas.

   Om användaren använder resultatrapporterna kan detta påverka följande värden: Slutmoment och Slutvinkel.

7. Välj Redigera gränsvärden.
   Fönstret Variabel konfiguration visas.
   För beräkningar och analys av resultaten ska följande gränsvärden anges för varje värde av intresse.

I fönstret Toleransvärden anger du följande gränsvärden (används för beräkning av processparametrarna Cp och Cpk):

- Övre toleransgräns (UTL–Upper Tolerance Limit): en användardefinierad kvantitet som identifierar högsta acceptabla värde för ett produktattribut.

- Nedre toleransgräns (LTL–Lower Tolerance Limit): en användardefinierad kvantitet som identifierar lägsta acceptabla värde för ett produktattribut.

I fönstret Kontrollgränsvärden kan du aktivera eller inaktivera parametern Autoberäkna.
Om Autoberäkna är inställt på Ja kommer kontrollgränsvärdena att beräknas automatiskt.
Om Autoberäkna är inställt på Nej ska följande gränsvärden ställas in:

- Medel – Övre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje över processens genomsnitt.

- Medel – Nedre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje under processens genomsnitt.

- Intervall – Övre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje över processens genomsnitt.

- Intervall – Nedre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje under processens genomsnitt.

- Sigma – Övre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje över processens genomsnitt.

- Sigma – Nedre kontrollgräns: ett statistiskt fastställt mätvärde visat som en vågrät streckad linje under processens genomsnitt.

I fönstret Kapaciteter ställer du in följande gränsvärden:

- Cp: Cp-index visar processens kapacitet: det är antal gånger processens spridning ligger inom toleransbredden (Övre toleransgräns – Nedre toleransgräns). Ju högre Cp-värde desto bättre process.

- Cpk: Cpk-indexet beskriver processkapaciteten korrigerad för position. Det är inte meningsfullt att ha ett högt Cp-index om processinställningen är helt utanför centrum i relation till mitten av toleransområdet. Ett högt Cpk-index innebär att du har en bra process med en liten spridning i relation till toleransens omfattning och att den är väl centrerad inom denna omfattning (Övre toleransgräns – Nedre toleransgräns). Om Cpk är lika med Cp är processen inställd på att producera exakt i mitten av toleransområdet.

Relevant information

- Arbeta med fliken Virtuell station
- Flerstegsprogram
- Stegmonitorer

# Beräkna statistik

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Till vänster väljer du sedan Statistik.

2. Gå till fönstret Konfiguration och ange parametrar för insamling av resultat som har lagrats i styrenheten (Antal undergrupper, Undergruppens storlek, samt Frekvens).

3. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.
   Konfigurera den nya SPC-variabeln.

4. I fönstret SPC-variabel väljer du Beräkna.
   Data samlas in från historiska resultat som har lagrats i styrenheten och jämförts med kriterierna i fönstren SPC-konfiguration och SPC-variabel. De värden som är av intresse samlas i undergrupper i den storlek som ställs in i fönstret SPC-konfiguration. De insamlade åtdragningsresultaten på styrenheten används för statistikberäkningar.

Det går inte att beräkna statistik för resultat från borttagna åtdragningsprogram eller virtuella stationer, såvida inte resultaten fortfarande finns lagrade på styrenheten.

Endast 1 användare åt gången kan beräkna statistik.

## Statistikformler

Data i en undergrupp beräknas som:

- Genomsnitt:

- Intervall = R = max (Xi) - min (Xi), där i=1...n

- Standardavvikelse för en undergrupp:

- Total standardavvikelse:

  Där N = totalt antal observationer.

När angivet antal undergrupper har samlats in för beräkningarna börjar SPC-funktionen beräkna statistisk stabilitet.
Beräkningarna utförs med följande steg: (m = antal undergrupper)

- Beräkna genomsnitt av genomsnittsvärden:

- Beräkna genomsnitt av intervall:

- Beräkna genomsnitt av standardavvikelse:

- Beräkna processkapaciteterna Cp och Cpk i förhållande till Sigma:

  Där:

  - är det totala aritmetiska genomsnittet hos de observerade karakteristiska värden.

  - UTL står för övre toleransgräns (Upper Tolerance Limit).

  - LTL står för Lower Tolerance Limit.

  - Uppskattat sigma är kvadratiskt medelvärde för standardavvikelse inom undergrupperna:

- Beräkna processkapaciteterna Cp och Cpk i förhållande till intervall:

  För normal distribution gäller su = sl = 3.

Beräkningar för gränsvärden om fönstret SPC-konfiguration har värdet Autoberäkna inställt på Ja:

- X-bar R (Medel)

- X-bar R (Intervall)

- X-bar S (Medel)

- X-bar S (Sigma)

A2, A3, D3, D4, B3, and B4 är konstanter (mer information finns under ”SPC-beräkningskonstanter”).

## SPC-beräkningskonstanter

Undergruppens storlek | Nämnare för uppskattning av standardavvikelse. | Faktorer för kontrollgränser
--- | --- | ---
|  | Xbar R | Xbar S
A2 | D3 | D4 | A3 | B3 | B4
n | d2
2 | 1,128 | 1,880 | - | 3,267 | 2,659 | - | 3,267
3 | 1,693 | 1,023 | - | 2,574 | 1,954 | - | 2,568
4 | 2,059 | 0,729 | - | 2,282 | 1,628 | - | 2,266
5 | 2,326 | 0,577 | - | 2,114 | 1,427 | - | 2,089
6 | 2,534 | 0,483 | - | 2,004 | 1,287 | 0,030 | 1,970
7 | 2,704 | 0,419 | 0,076 | 1,924 | 1,182 | 0,118 | 1,882
8 | 2,847 | 0,373 | 0,136 | 1,864 | 1,099 | 0,185 | 1,815
9 | 2,970 | 0,337 | 0,184 | 1,816 | 1,032 | 0,239 | 1,761
10 | 3,078 | 0,308 | 0,223 | 1,777 | 0,975 | 0,284 | 1,716
11 | 3,173 | 0,285 | 0,256 | 1,744 | 0,927 | 0,321 | 1,679
12 | 3,258 | 0,266 | 0,283 | 1,717 | 0,886 | 0,354 | 1,646
13 | 3,336 | 0,249 | 0,307 | 1,693 | 0,850 | 0,382 | 1,618
14 | 3,407 | 0,235 | 0,328 | 1,672 | 0,817 | 0,406 | 1,594
15 | 3,472 | 0,223 | 0,347 | 1,653 | 0,789 | 0,428 | 1,572
16 | 3,532 | 0,212 | 0,363 | 1,637 | 0,763 | 0,448 | 1,552
17 | 3,588 | 0,203 | 0,378 | 1,622 | 0,739 | 0,466 | 1,534
18 | 3,640 | 0,194 | 0,391 | 1,608 | 0,718 | 0,482 | 1,518
19 | 3,689 | 0,187 | 0,403 | 1,597 | 0,698 | 0,497 | 1,503
20 | 3,735 | 0,180 | 0,415 | 1,585 | 0,680 | 0,510 | 1,490
21 | 3,778 | 0,173 | 0,425 | 1,575 | 0,663 | 0,523 | 1,477
22 | 3,819 | 0,167 | 0,434 | 1,566 | 0,647 | 0,534 | 1,466
23 | 3,858 | 0,162 | 0,443 | 1,557 | 0,633 | 0,545 | 1,455
24 | 3,895 | 0,157 | 0,451 | 1,548 | 0,619 | 0,555 | 1,445
25 | 3,931 | 0,153 | 0,459 | 1,541 | 0,606 | 0,565 | 1,435

Relevant information

- Konfigurera SPC-parametrar
- Konfigurera SPC-variabler

# Visa statistikresultat

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Till vänster väljer du sedan Statistik.

2. Gå till fönstret SPC-konfiguration och ange följande parametrar: Antal undergrupper, Undergruppens storlek, och Frekvens.

3. Välj Plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet.
   Fönstret SPC-variabel visar den nya variabeln.
   Konfigurera den nya SPC-variabeln.

4. I fönstret SPC-variabel väljer du Beräkna.

5. Visa statistikresultaten genom att gå till fönstret SPC-variabel och markera rutan Visa.
   Visa visar datum och tidpunkt när statistikresultaten utfördes.
   Statistikresultaten visas i ett histogram, diagrammen XBar-R och XBar-S.

   När alla beräkningar på de filtrerade resultaten har gjorts skickas de till webbgränssnittet och till ToolsTalk 2.
   Statistikresultatet sparas lokalt i en temporär mapp för internetfiler (de sparas inte på styrenheten).

   Statistikresultat kan bara visas på webbgränssnittet.

## Histogram

Ett histogram är en serie staplar, var och en proportionell i bredd till värdeintervallet inom en klass och proportionell i höjd till antalet fallande prov i klassen. En gaussisk kurva följer rektanglarnas trender. Ett histogram visar variationen inom varje process.
Histogrammet betonar och klargör trender som inte alltid framgår helt ur tabeller.

## XBar-R-diagram

Diagrammet för XBar-R visar både medelvärde (XBar) och intervall (R) för varje undergrupp. Detta är den vanligaste typen av kontrolldiagram som visar indiskreta eller kontinuerliga värden. XBar-komponenten i diagrammet visar eventuella ändringar i medelvärde hos processen medan R-komponenten visar eventuella ändringar i spridning hos processen.
Diagrammet är extra användbart eftersom det visar ändringar i medelvärde och spridning inom processen samtidigt, vilket gör det till en mycket effektiv metod att kontrollera abnormaliteter i processen.

## XBar-S-diagram

Diagrammen för XBar-S visar både medelvärde (XBar) och standardavvikelse (S) för varje undergrupp.
Diagrammet för XBar-S är identiskt med XBar-R förutom att R (intervall) ersätts av S (standardavvikelse).

## Beräknade statistikvärden

I webbgränssnittet visas beräknade statistiska nyckelvärden visas i informationsrutor under histogrammet, XBar-R och XBar-S.

Det beräknade värdena beror på det diagram där de avläses.

Beräknade statistikvärden är:

- Min = minimivärde för alla inlästa provvärden

- Max = maxvärde för alla inlästa provvärden

- Medelvärde =

- Medel+3Sigma = + 3*stdAvv

- Medel-3Sigma = - 3*stdAvv

- Cp (i diagrammet XBar-R baseras värdet på intervall och i diagrammet XBar-S baseras värdet på sigma)

- Cpk (i diagrammet XBar-R baseras värdet på intervall och i diagrammet XBar-S baseras värdet på sigma)

- Centrumlinje = under Intervall , och under Sigma

- Mål (om tillgängligt målvärde finns för övervakning)

- Standardavvikelse = Total standardavvikelse = stdAvv

Relevant information

- Beräkna statistik
- Konfigurera SPC-parametrar
- Konfigurera SPC-variabler

# Felsökning och service

I detta avsnitt hittar du information som hjälper dig utföra felsökning vid eventuella problem och som underlättar underhåll och service på produkten.

I detta avsnitt

- Felsökning: WLAN och Bluetooth

# Felsökning: WLAN och Bluetooth

Problem | Möjlig orsak | Lösning
--- | --- | ---
Hopparning misslyckades (WLAN) | Verktyget har startats om och mist anslutningen till styrenheten | Para ihop verktyget med styrenheten
Hopparning misslyckades (WLAN) | Andra verktyg håller på att paras ihop samtidigt | Kontrollera att alla andra verktyg har gått ur hopparningsläget
Hopparning misslyckades (WLAN) | Verktyg är utanför området | Flytta verktyget närmare styrenheten och se till att du har en klar siktlinjen till styrenheten
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Andra verktyg håller på att paras ihop samtidigt | Kontrollera att alla andra verktyg har gått ur hopparningsläget
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Verktyg är utanför området | Flytta verktyget närmare styrenheten och se till att du har en klar siktlinjen till styrenheten
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Störningar från andra verktyg | Bluetooth-modulen kan vara känslig. Flytta andra Bluetooth-enheter längre bort från styrenheten, eller stäng av dem om detta är möjligt.
Hopparning misslyckades (Bluetooth) | Alla sex platser har fyllts och alla sex verktyg har tilldelats en Virtuell station | Ta bort ett av de befintliga hopparade verktygen från virtuell station (på menyn Virtuell station i fältet Verktyg)
Verktyg har försvunnit från verktygslistan (Bluetooth) | Vid hopparning av ytterligare verktyg kommer befintliga verktyg att försvinna från listan över anslutna verktyg (i menyn Verktyg) | Tryck på verktygets avtryckare så visas det i listan igen
Verktyg har försvunnit från verktygslistan (Bluetooth) | Verktyg kan försvinna från listan när verktyget har varit utanför radiotäckningsområdet | Ställ dig inom radiotäckningsområdet och tryck på verktygets avtryckare, så visas det i listan igen.

# Referens

I detta avsnitt hittar du diverse nyttig information.

I detta avsnitt

- Termer och definitioner
- Insignaler
- Utsignaler
- In-/utgångssignaler
- Licenser från tredje part

# Termer och definitioner

Term | Synonym | Definition | Obs!
--- | --- | --- | ---
batch |  | åtdragning flera gånger med samma åtdragningsprogram och hylsa |
batchsekvens | sekvens | åtdragning flera gånger med en kombination av olika åtdragningsprogram och hylsor |
styrenhets-GUI |  | användargränssnitt vid styrenhetsknapparna eller pekskärm |
händelse |  | signaler för styrenhet och verktygsstatus |
slutvinkel |  | faktiskt uppmätt vinkelvärde i slutet av åtdragningscykeln |
slutmoment |  | faktiskt uppmätt momentvärde i slutet av åtdragningscykeln |
GUI |  | användargränssnitt som består av interaktiva grafiska element såsom fönster, ikoner och symboler på en display |
HMI | Human Machine Interface | användargränssnitt till verktyg eller styrenhet | HMI kan vara ett webbaserat datorgränssnitt eller styrenhetspekskärm.
IAM | Intelligent Application Module | löstagbar modul i styrenheten som innehåller program, konfigurationsparametrar och åtdragningsresultat |
linjestruktur |  | sorterar och grupperar styrenheter i strukturer, mappar eller undermappar i Toolstalk | Linjestrukturen är en metod för att förbättra synligheten av en stor grupp av styrenheter på ett strukturerat sätt.
eftervy moment |  | funktion för övervakning och detektering av vridmomentets max- och minivärden innan nedgängningen är klar | Ett syfte med eftervy moment är att en självlåsande mutter används.
Åtdragningsprogram | Parameterinställning | konfigurering av parametrar och värden för att kontrollera och övervaka en enskild åtdragningsåtgärd, och att lagra åtdragningsresultatet |
tryck |  | överföring av data som sparats i ToolsTalk till styrenhetsminnet |
QIF | Quality Integrated Fastening | helt integrerad linje av mutterdragare, styrenheter, tillbehör och processövervakningsverktyg för att garantera hög kvalitet och spårbarhet av åtdragning i industriella monteringssystem | QIF utvecklades i Atlas Copco och används företrädesvis i fordonsindustrin och andra monteringssituationer där många förband är av avgörande betydelse. I QIF-konceptet ingår även processövervakning och dokumentation.
QIF-tillbehör |  | tillbehör för operatörskommunikation och vägledning som används i QIF | Tillbehörsprodukter som används för kommunikation mellan system och operatör. Till exempel: streckkodsläsare, operatörspanel, ljusramp och hylsväljare. Kommunikationen ger bättre kvalitet och spårbarhet i monteringsprocessen.
snabbsteg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen genom att lägga till ett första steg med ett givet moment och varvtal och sedan minska varvtalet i slutfasen.
Re-hit detektering |  | avkänning av dragning på redan draget förband |
rotera |  | dragningsstrategi som roterar verktygshuvudet. | Rotering används huvudsakligen för test- och demonstrationssyften.
Nergängning klar |  | slut på nergängningsfasen när skruvhuvudet är i kontakt med ytan och åtdragningsfasen börjar |
nergängningsfas |  | fas när en bult tar gäng tills bulthuvudet vidrör ytan |
ligger an |  | skruv eller bult ligger an ungefär som åtdragen för hand |
hylsväljare |  | QIF-tillbehör, som består av en hylsbricka med lampor som kan användas för att styra en operatör till rätt hylsa |
mjuk start |  | börja åtdragning vid låg hastighet under en viss rotationsvinkel | Funktionen hjälper bulten att ta gäng på ett välkontrollerat sätt och kan förhindra oönskade ergonomiska verktygsrörelser när avtryckaren trycks in.
ljusfyr |  | QIF-tillbehör, som sköter kommunikationen mellan operatör och styrenhet via digitala signaler som lampor, knappar, strömbrytare och summer |
mål |  | önskat resultat av en åtdragning | Målet uttrycks i moment eller vinkel.
målvinkel |  | önskat vinkelvärde vid slutet av åtdragningscykeln, mätt från en referenspunkt |
målmoment |  | fönskat momentvärde i slutet av åtdragningscykeln |
tre steg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen och effekter för sättning med ett första steg med ett givet varvtal och moment, följt av ett kort lossningssteg innan den slutliga åtdragningen med reducerad hastighet.
åtdragningsfas |  | fas från det att ett bulthuvud har nått ytan tills åtdragningen har nått det önskade målmomentet eller målvinkeln |
åtdragningsstrategi |  | algoritm som kontinuerligt kontrollerar och övervakar åtdragningsprocessen | Användaren kan välja en strategi som är optimerad för förbandet och programmera vissa parametrar.
TurboTight |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi baserad på verktygets maximala hastighet för att utföra snabba och ergonomiska åtdragningar. Strategin kräver endast att ett målmomentvärde ställs in.
två steg |  | åtdragningsstrategi | En dragningsstrategi som används för att minska förbandets spridning i förspänningen och effekter för sättning med ett första steg med ett givet varvtal och moment, följt av ett kort stopp innan den slutliga åtdragningen med reducerad hastighet.
webb-GUI |  | användargränssnitt till styrenhet via webbläsarfönster från en fjärrdator |
virtuell station | virtuell styrenhet | programabstraktion av en fysisk styrenhet för att den ska bete sig som flera styrenheter | En styrenhet kan endast ha ett kabelverktyg anslutet till sig, men flera trådlösa verktyg. Varje verktyg är anslutet till sin egen virtuella station.
Virtuell stationstyp |  | Licens som innehåller ett paket av styrenhetens egenskaper. | Denna licens krävs för att köra en virtuell station.
Virtuellt stationsbibliotek |  | Licens för enskilda funktioner. | Kan användas för att komplettera virtuella stationstyplicenser.
Styrenhetens egenskaper |  | Licens för alla funktioner som tillhör styrenhet, till exempel Soft PLC och StepSync. | Tilldelas en hel kontroller och kan användas av alla virtuella stationer.

# Insignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Abryt sekvens – 10012

När en begäran om att avbryta en batchsekvens mottas, så avbryter batchsekvensfunktionen batchsekvensen först efter att ha fått resultaten för den pågående åtdragningen.

Namn i SoftPLC: ABORT_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Avbryt sekvensen och rensa resultatet- 10127

När signalen ”Avbryt sekvens och rensa resultat” är inställd avbryts den pågående sekvensen och alla signaler som har samband med ”Rensa resultat” nollställs.

Namn i SoftPLC:ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Bekräfta händelser – 10004

Bekräftelse av en händelse.

Namn i SoftPLC: ACKNOWLEDGE_EVENT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Aktivera verktygets streckkodsläsare – 10075

Aktiverar verktygets streckkodsläsare via en extern källa.

Namn i SoftPLC: ACTIVATE_TOOL_SCANNER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchminskning – 10002

Stegar ner batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHMINSKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Batchökning – 10001

Stegar upp batchräknaren ett steg i taget.

Namn i SoftPLC: BATCHÖKNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Förbikoppla identifierare - 10123

Används i källbatchsträngen för att förbikoppla en identifierare i strängmottagningssekvensen.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Kringgå åtdragningsprogram – 10008

Hoppar över nästa åtdragningsprogram i den pågående batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: BYPASS_PSET

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera fältbuss – 10049

Inaktiverar fältbussen.

Namn i SoftPLC: DISABLE_FIELDBUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# INAKTIVERA VERTYG – 30000

Om signalen sätts till Sant stoppas och låses ett verktyg omedelbart.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Inaktivera verktygets streckkodsläsare – 10119

Inaktiverar verktygets streckkodsläsare vid avläsning med verktygets tryckreglage när signalen satts. Det är möjligt att läsa med hjälp av skanna-knappen, med skannsträngen ignoreras.

Namn i SoftPLC: DISABLE_TOOL_SCANNER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Dynamisk batchstorlek – 10074

Namn i SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Extern OK – 10063

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Fältbusslåslossning – 20021

En virtuell station låses när man startar en lossning om signalen om signalen sätts från ett anslutet till ett stöttat tillbehör.
En pågående lossning avbryts omedelbart när fältbusslåslossning sätts till Sant, på grund av Stop Drive-inställningen.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Fältbusslåsåtdragning – 20020

En virtuell station låses när man startar en åtdragning om signalen om signalen sätts från ett anslutet till ett stöttat tillbehör.
En pågående åtdragning avbryts omedelbart när fältbusslåsåtdragning sätts till Sant, på grund av Stop Drive-inställningen.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Spola läsresultatkö – 30005

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# ID Dynamisk batchstorlek – 10073

Namn i SoftPLC: DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Låslossning – 20003

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Låsåtdragning – 20002

Verktyget låst för åtdragning av digital ingång.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås verktyg aktivt högt – 20004

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås verktyg aktivt lågt – 20061

Låser verktyget när signalen är låg.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Manuellt läge – 10061

Används för att försätta den virtuella stationen i manuellt läge.

Om signalen är Sann (hög), så är signal 101 – Manuellt läge – hög.
Om signalen är Falsk (låg), så är signal 101 – Manuellt läge – låg.

Namn i SoftPLC: SET_MANUAL_MODE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Relevant information

- Manuellt läge – 101

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Masterupplåsning – 10005

Master Unlock är en ingångssignal som låser upp funktioner och signaler.

FUNKTIONER:

- Inaktivera lossning vid OK åtdragning

- Inaktivera lossning vid NOK åtdragning

- Inaktivera åtdragning

- Max NOK efter varandra

- Lås verktyg när sekvensen är klar

SIGNALER:

- 20001 – Lås vid bekräftelse av väntande händelse

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20013 – Arbetsuppgift lås åtdragning

- 20014 – Arbetsuppgift lås lossning

- 20015 – Batch klar lLock

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20022 – Inaktivera lossning vid OK-åtdragning

- 20023 – Lås vid för många NOK-åtdragningar

- 20033 – Linjekontrollås

- 20034 – Låst av alternativ identifierare

Namn i SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Pulsstopp – 10030

Om den här signalen genereras kommer all pågående åtdragning eller lossning att stoppas. Används i kombination med 10024 eller 10072.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_STOP_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Läs "Result Handshake Ack” – 30004

Aktivera funktionen Läs Result Handshake i fältbussenheten för att göra styrenheten tillgänglig för signalen Läs ”Result Handshake Ack”.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Konfigurera fältbussen

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Återställ alla identifikationer – 10115

I källbatchsträngen som används för att återställa alla mottagna identifikationer från strängmottagningssekvenser på en gång. I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_ALL_IDENTIFIERS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ batch – 10003

Återställer batchräknaren till 0. Ingen Batch OK (nxOK). Om batchen OK är aktiverad kommer den att avaktiveras.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ batchsekvens – 10053

Nollställer batchsekvensen. Låser upp ett verktyg som är låst av parametern Lås verktyg på avslutad.

Namn i SoftPLC: RESET_BATCH_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ bistabilt relä – 10022

Nollställ det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: RESET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ senaste identifikationen – 10114

I källbatchsträngen som används för att återställa den mottagna strängen från strängmottagningssekvensen I andra arbetsuppgifter rensas VIN-numret.

Namn i SoftPLC: RESET_LATEST_IDENTIFIER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Nollställ reläer – 10120

Nollställer alla signaler.

Namn i SoftPLC: RESET_RELAYS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ sekvensstatus – 10118

Återställer signalerna Batchsekvens klar/OK/NOK och Sekvensen avbröts.

Namn i SoftPLC: RESET_SEQUENCE_STATUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Återställ för många NOK – 10013

Nollställ batch efter att ha fått lås; För många NOK

Namn i SoftPLC: RESET_TOO_MANY_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj indata – 10020

Väljer åtdragningsprogram inom källåtdragning/batch inom sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_INPUT_VALUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj indata och dynamisk batchstorlek – 30007

Det används för att ställa in gruppstorlek för ett specifikt ”identifieringsnummer” i en källåtdragningsuppgift som kör ”Extern batchstyrning”.

Batchstorleken kan sättas till 1-250.

Om batchstorleken sätts till 0 behandlas den som en oändlig batch. Användaren kan inte ångra inställningen för en batch till ett tillstånd där den inte har någon storlek när den väl har angivits.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 16 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 16 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Välj ingång bit 0 – 10016

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 1 – 10017

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 2 – 10018

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 3 – 10019

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 4 – 10066

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 5 – 10067

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 6 – 10068

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 7 – 10069

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 8 – 10070

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj ingång bit 9 – 10071

Namn i SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj lossning – 10029

Väljer lossning som standardfriftläge och används i kombination med signalen Starta verktyg – 10028.

Namn i SoftPLC: SELECT_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Starta verktyg – 10028

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj nästa identifieringsnummer – 10116

Det är möjligt att använda signalen Välj nästa identifieringsnummer när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj nästa identifieringsnummer välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj nästa identifieringsnummer välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 1,2,4,5,1,2,4... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer nästa identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret till nästa nummer i ökande ordning.

När det största identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i ökande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om identifieringsnumret har lagts till i källåtdragningslistan men inget program någonsin har tilldelats till den, så hoppas det över medan det gör loopar genom källåtdragningslistan.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj nästa identifieringsnummer sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj nästa identifieringsnummer väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj nästa identifieringsnummer och väljer 1,2,4,8,0,1,2,...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj nästa identifieringsnummer kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_NEXT_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Arbeta med Gruppsekvensfliken
- ST-selektor

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj föregående identifieringsnummer – 10117

Det är möjligt att använda signalen Välj föregående när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj föregående välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj föregående välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 5,4,2,1,5,4,2... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer föregående identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret föregående nummer i fallande ordning.

När det minsta identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i fallande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj föregående sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj föregående väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj föregående och väljer 8,4,2,1,0,8,4...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj föregående kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Arbeta med Gruppsekvensfliken
- ST-selektor

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Ställ in bistabilt relä – 10021

Ställer in det bistabila reläets utgång.

Namn i SoftPLC: SET_BISTABLE_RELAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Hylsväljare externt grönt ljus – 10046

Styr gröna lampor när hylsväljaren är i externt läge (hur flera fysiska enheter mappas till logiska hylsor definieras av hylsväljarens resurskonfiguration).

- Byte0 – logiska hylsor 1-4

- Byte1 – logiska hylsor 5-8

- Byte2 – logiska hylsor 9-12

- Byte3 – logiska hylsor 13-16

- Byte4 – logiska hylsor 17-20

- Byte5 – logiska hylsor 21-24

- Byte6 – logiska hylsor 25-28

- Byte7 – logiska hylsor 29-32

2 bits per hylsa, 00=av, 01=blinkar, 10=fast sken

Namn i SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Tillstånd | uint64 | 1 | 64

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Hylsväljare externt rött ljus – 10047

Styr röda lampor när hylsväljaren är i externt läge (hur flera fysiska enheter mappas till logiska hylsor definieras av hylsväljarens resurskonfiguration).

- Byte0 – logiska hylsor 1-4

- Byte1 – logiska hylsor 5-8

- Byte2 – logiska hylsor 9-12

- Byte3 – logiska hylsor 13-16

- Byte4 – logiska hylsor 17-20

- Byte5 – logiska hylsor 21-24

- Byte6 – logiska hylsor 25-28

- Byte7 – logiska hylsor 29-32

2 bits per hylsa, 00=av, 01=blinkar, 10=fast sken

Namn i SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_RED_LIGHT

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Tillstånd | uint64 | 1 | 64

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Lås lossning SoftPLC - 20041

Signalen används för att låsa lossningen från SoftPLC.

Namn i SoftPLC: LOCK_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Lås åtdragning SoftPLC - 20040

Signalen används för att låsa åtdragningen från SoftPLC.

Namn i SoftPLC: LOCK_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Starta lossning – 10011

Aktiv signal påbörjar lossning. När digital ingång blir inaktiv måste lossningen stoppas.

Namn i SoftPLC: START_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta åtdragning – 10010

Aktiv signal påbörjar åtdragning. När ingång blir inaktiv måste åtdragningen stoppas.

Namn i SoftPLC: START_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta åtdragning, puls – 10024

Åtdragningen startar på signal. Kör tills åtdragningen är klar, eller tills 30 sekunders timeout i åtdragningsprogrammet inträffar.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_START_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Starta verktyg – 10028

Aktiv signal som startar verktyget (åtdragning är standard operationsläge). Så snart signalen blir inaktiv måste verktyget stoppas. Används i kombination med signalen Välj lossning – 10029.

Namn i SoftPLC: START_DRIVE_CONTINIOUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Välj lossning – 10029

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Till SoftPLC – 10065

Namn i SoftPLC: TO_PLC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10051

Låser upp ett verktyg som är låst av parametern ”Lås verktyget när det är klart”.

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Lås upp verktyget när det är klart – 10059

Namn i SoftPLC: UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Utsignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Aktiv identifieringssträng – 186

Anges när en identifieringssträng har mottagits och accepterats av arbetsuppgiften; det är nödvändigt att jämna sekvenser eller åtdragningsprogram är igång.
Om en källbatchsträng körs, så anges den när alla avläsningar har mottagits och en sekvens har valts. I så fall innefattar den sammankopplade strängar bestående av sparade positioner.
För övriga arbetsuppgifter innefattar den ”VIN”-nummer.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 1 – 188

Signal motsvarande den första konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 1 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 2 – 189

Signal motsvarande den andra konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 2 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 3 – 190

Signal motsvarande den tredje konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 3 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Aktiv identifieringssträng 4 – 191

Signal motsvarande den fjärde konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 4 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Batch avslutad – 30

Batch Completed är en utsignal som utlöses när batchen är klar.
Statusen för batchresultatet (OK eller NOK) har ingen effekt på signalen Batch Completed (batch slutförd).

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad NOK – 37

Batch avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch avslutad OK – 36

Batch avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_COMPLETED_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchantal – 31

Batch Count (Batchräkning) är en utsignal som visar det aktuella antalet åtdragningar i batchen.

Namn i SoftPLC: BATCH_COUNT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Batch körs – 32

Anger att en batch i en batchsekvens körs.

Namn i SoftPLC: BATCH_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad NOK – 46

Batchsekvens avslutad med status NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens avslutad OK – 45

Batchsekvens avslutad med status OK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens klar – 48

Indikerar att en batchsekvens är avslutad, både om batchsekvensen avslutats som OK och som NOK.

Namn i SoftPLC: BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Händelse | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batchsekvens körs – 47

Indikerar om batchsekvensen körs eller inte.

Namn i SoftPLC: BATCHSEQUENCE_RUNNING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Bistabilt relä – 40

Bistabilt relä är en signal som kontrolleras av insignalerna ”Ställ in bistabilt relä” och ”Nollställ bistabilt relä” .
Efter att ha tagit emot insignalen ”Ställ in bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Sant.
Efter att ha tagit emot insignalen ”Nollställ bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Falskt.

Om ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir låg, så behåller det bistabila reläet sitt tillstånd.
Tillståndet för det bistabila reläet ändras när ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir hög.

Efter att ha startat om styrenheten sätts det bistabila reläet till Falskt som standard.

Namn i SoftPLC: BISTABLE_RELAY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Kalibreringslarm – 138

Kalibreringslarmet från Konfigurering av verktygsunderhåll Ger en påminnelse om när det är dags att kalibrera verktyget.

Namn i SoftPLC: CALIBRATION_ALARM

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Konfigurationsversion – 88

Namn i SoftPLC: CONFIGURATION_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Styrenhet påslagen – 42

Ställ in på sann vid start av IO-utbyte

Namn i SoftPLC: IO_ON

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Batch som körs för närvarande – 180

Current Running Batch är en utdatasignal som visar index för aktuell pågående batch i en sekvens.
Om hylsväljaren används visar den ”Noll” om ingen hylsa, mer än en hylsa, eller fel hylsa har valts.
Vid användning av batchläge och en batch körs visas ”1” för konfigurationer med Source Tightening.

Namn i SoftPLC: CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Riktningsomkopplare moturs – 13

Riktningsomkopplaren på verktyget vrids moturs.

Namn i SoftPLC: DIRECTION_SWITCH_CCW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Riktningsomkopplare medurs – 12

Riktningsomkopplaren på verktyget vrids medurs.

Namn i SoftPLC: DIRECTION_SWITCH_CW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Nödstopp – 20036

Namn i SoftPLC: EMERGENCY_STOP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Händelsekod – 30001

Vidaresända en händelse när den utlöses. Tillfälligt, på under två arbetscykeltider.

Namn i SoftPLC: EVENT_CODE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Händelsekodens allvarlighetsgrad – 30003

Händelsekodens allvarlighetsgrad är en utsignal som aktiveras när den utlösta händelsens allvarlighetsgrad är fel eller varning.

Namn i SoftPLC: EVENT_CODE_SEVERITY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Händelse föreligger – 161

Indikerar om en händelse utlösts. Den utlöses bara på tillbehör om händelsen kräver BEKR.

Namn i SoftPLC: EVENT_PRESENT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss frånkopplad – 96

Namn i SoftPLC: FIELDBUS_DISCONNECTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Slutvinkel – 31003

Faktiskt uppmätt vinkelvärde i slutet av åtdragningscykeln.

Namn i SoftPLC: FINAL_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutvinkel – 8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Flyttal | 0 | 0

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutvinkelstatus – 31006

Signalen visar status för slutlig vinkel, som kan vara:

- OK - om den uppmätta vinkeln är inom de gränsvärden som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- HÖG - om den uppmätta vinkeln överstiger det höga gränsvärde som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- LÅG - om den uppmätta vinkeln är mindre än det låga gränsvärdet som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

Värdet på Slutlig vinkelstatus varierar beroende på fältbussignalens konfiguration.
Om användaren väljer signalkonverteraren visar signalen något av följande värden:

- O - Slutlig vinkelstatus OK.

- H - Slutlig vinkelstatus hög.

- L - Slutlig vinkelstatus Låg.

Om inget filter har använts visar signalen något av följande värden:

- 1 - Slutlig vinkelstatus OK.

- 2 - Slutlig vinkelstatus Hög.

- 3 - Slutlig vinkelstatus Låg.

Namn i SoftPLC: FINAL_ANGLE_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 2 | 8
StatusSomTeck | Tillstånd | Heltal | 2 | 8

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutlig uppmätt ström – 31017

Ström vid mätsteget för slutvinkel och slutmoment. Ställs in när ett resultat finns tillgängligt

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Händelse | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutligt målvarvtal – 31020

Målhastigheten för det sista steget i åtdragningsprogrammet.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutligt målmoment – 31015

Erhåller målmomentet för åtdragningsprogrammet för en utförd åtdragning. Värdet kopieras från programmet för åtdragningsresultatet och publiceras efter åtdragningen.

Flerstegsprogrammen hämtar målmomentet från det senaste åtdragningssteget i åtdragningsprogrammet definierat som stegkategori ”Slutligt”.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Händelse | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutmoment – 31002

Faktiskt uppmätt momentvärde i slutet av åtdragningscykeln.

Namn i SoftPLC: FINAL_TORQUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Tillstånd | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutmoment – 5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Flyttal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Slutvinkelstatus – 31009

Signalen visar status för slutmoment, som kan vara:

- OK - om det uppmätta åtdragningsmomentet är inom de gränsvärden som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- HÖG - om det uppmätta momentet överstiger det höga gränsvärde som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- LÅG - om den uppmätta momentet är mindre än det låga gränsvärdet som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

Värdet på Slutlig momentstatus varierar beroende på fältbussignalens konfiguration.
Om användaren väljer signalkonverteraren visar signalen något av följande värden:

- O - Slutlig momentstatus OK.

- H - Slutlig momentstatus hög.

- L - Slutlig momentstatus Låg.

Om inget filter har använts visar signalen något av följande värden:

- 1 - Slutlig momentstatus OK.

- 2 - Slutlig momentstatus Hög.

- 3 - Slutlig momentstatus Låg.

Namn i SoftPLC: FINAL_TORQUE_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 2 | 8
StatusSomTeck | Tillstånd | Heltal | 2 | 8

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Första målmoment – 31019

Hämtar det första målmomentet efter en avslutad åtdragning.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Händelse | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Från SoftPLC – 10064

Allokerade bytes för dataöverföring från PLC till tillbehör.

Namn i SoftPLC: FROM_PLC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 8 | 8

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Stor vinkel – 10

Vinkelresultatet är för högt.

Namn i SoftPLC: HIGH_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Högt moment – 7

Momentresultatet är högre än högsta momentgränsen.

Namn i SoftPLC: HIGH_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Identifierare mottagen – 100

Namn i SoftPLC: IDENTIFIER_RECEIVED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Senast mottagna identifieringssträng – 187

Sätts direkt när en identifiering har mottagits i arbetsuppgiften.
Vid källbatchsträng sätts den vid varje avläsning o avläsningsprocessen, så den ändras för varje avläsning och skickas även om den inte har en överensstämmande längd.
Strängen som anges är i råformat och inte bara ”sparade positioner” i strängen.
För övriga arbetsuppgifter är denna signal lik signalen Aktiv identifieringssträng.

Namn i SoftPLC: LAST_RECEIVED_ID_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Relevant information

- Aktiv identifieringssträng – 186

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Anslutning till licensserver förlorad – 134

Anger att anslutningen till Atlas Copcos licensserver har förlorats eller att synkroniseringen misslyckats. Signalen försvinner när synkroniseringen av licenshanteraren har genomförts

Namn i SoftPLC: LICENSE_SERVER_CONN_LOST

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning inaktiverad – 184

Lossning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning aktiverad – 185

Lossning aktiverad är en utsignal som aktiveras när lossningen inte är externt låst av någon av följande signaler:

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: LOOSENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning är låst – 28

Lossningen är inaktiverad.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning NOK – 74

NOK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lossning OK – 70

OK-lossning skedde.

Namn i SoftPLC: LOOSENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Låg vinkel – 9

Vinkelresultatet är lägre än lägsta vinkelgränsen.

Namn i SoftPLC: LOW_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Lågt moment – 6

Momentresultatet är lägre än minsta momentgränsen.

Namn i SoftPLC: LOW_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Manuellt läge – 101

Anger på någon stöttat och konfigurerat tillbehör den virtuella stationen för manuellt läge.

Namn i SoftPLC: MANUAL_MODE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Max NOK efter varandra har nåtts – 35

Anger Max koherent NOK åtdragningsräknare är uppnådd.

Namn i SoftPLC: MAX_COHERENT_NOK_REACHED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Open-end i öppet läge – 89

Open-end i öppet läge.

Namn i SoftPLC: OPEN_END_IN_OPEN_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Öppet protokoll frånkopplat – 95

Om Öppet protokoll är satt till av i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.
Om Öppet protokoll är satt till på i den virtuella stationen, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Sant.
När minst en klient (flera Öppet protokoll-klienter kan ansluta till samma virtuella station) är anslutna, så sätts signalen ”Öppet protokoll frånkopplat” till Falskt.

Namn i SoftPLC: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Genompasseringidentifikation – 104

Utgångssignal för att skicka en läst sträng från en streckkodsläsare till en extern enhet.

Namn i SoftPLC: BARCODE_ID_PASSTHROUGH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Sträng | 8 | 800

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Programslut – 168

Denna signal anger momentnivån när åtdragningscykeln är klar. En timer – programsluts-timeout – startar när momentet faller under denna nivå. Åtdragningen är avslutad när momentet har fallit under nivån för Programslutsmomentet och hållit sig där tills programsluts-timeout har nåtts.

Namn i SoftPLC: PROGRAM_END

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Programstart – 132

Definierar startnivån för en åtdragningscykel.

Namn i SoftPLC: PROGRAM_START

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Pulsverktygslarm oljenivå tom – 167

Oljenivåövervakningen som konfigureras i verktygsunderhåll, utgör en mekanism för att påminna användarna när det är dags att fylla på olja i pulsverktyget. Signalen skickar inget meddelande till användaren när tryckreglaget trycks in.
Signalen försvinner när verktyget kopplas ur; sedan skickas den igen från verktyget om tillståndet kvarstår nästa gång verktyget ansluts.

Namn i SoftPLC: TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# PVT-kompensationsvärde – 31029

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Händelse | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Läsresultatkö spolad – 30006

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Redo att starta – 29

Om ett verktyg är anslutet till den virtuella stationen, det inte finns några aktiva åtdragningslås, nödstoppet inte är aktiverat och ett giltigt åtdragningsprogram är valt, så indikerar denna signal att det är möjligt att påbörja en åtdragning.

Namn i SoftPLC: READY_TO_START

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Mottagen identifiering 1 – 192

Signal motsvarande den första konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 1 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 1 inte motsvarar den första konfigureringssträngen, utan den första mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 2 – 193

Signal motsvarande den andra konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 2 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 2 inte motsvarar den andra konfigureringssträngen, utan den andra mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 3 – 194

Signal motsvarande den tredje konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 3 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 3 inte motsvarar den tredje konfigureringssträngen, utan den tredje mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mottagen identifiering 4 – 195

Signal motsvarande den fjärde konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 4 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 4 inte motsvarar den fjärde konfigureringssträngen, utan den fjärde mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Omdragning – 31014

Namn i SoftPLC: FIELDBUS_TIGHTENING_REHIT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Återstående batch – 33

Återstående åtdragningar i en batch. Kan endast visas i en display.

Namn i SoftPLC: REMAINING_BATCH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Nergängningsvinkel – 31038

Värdet på nergängningsvinkeln.

Namn i SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Nergängningsvinkel hög – 165

Denna signal är aktiv om nergängningsvinkeln på programnivån är högre än den angivna.

Namn i SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE_HIGH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Nergängningsvinkel låg – 166

Denna signal är aktiv om nergängningsvinkeln på programnivån är lägre än den angivna.

Namn i SoftPLC: RUNDOWN_ANGLE_LOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 0 – 139

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 1 – 140

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 2 – 141

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 3 – 142

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 4 – 143

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 5 – 144

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 6 – 145

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 7 – 146

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 8 – 147

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Välj sekvensbit 9 – 163

Bitmönster som visar vald sekvens.

Namn i SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt sekvens-Id – 84

Visar indexet för den valda batchsekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Valt åtdragningsprogram – 69

Verkligt ID för ett valt åtdragningsprogram; 0 om inget åtdragningsprogram valts.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PSET_ID

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 1 | 16
BehandlaNollSomEtt | Tillstånd | Heltal | 1 | 16

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Valt åtdragningsprogram bit 0 – 148

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_0

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 1 – 149

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 2 – 150

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 3 – 151

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 4 – 152

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 5 – 153

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 6 – 154

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 7 – 155

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 8 – 156

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Valt åtdragningsprogram bit 9 – 157

Bitmönster som visar valt åtdragningsprogram.

Namn i SoftPLC: SELECTED_PROGRAM_BIT_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Sekvens avbruten – 160

Utsignal som indikerar att sekvensen avbrutits.

Namn i SoftPLC: SEQUENCE_ABORTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Serviceindikatorlarm – 137

Servicelarm konfigurerat i verktygsunderhåll, som utgör en mekanism för att påminna användarna när det är dags att serva verktyget.

Namn i SoftPLC: SERVICE_INDICATOR_ALARM

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Storlek på sekvens – 181

Visar storleken på den sekvens som körs närvarande. Sätts endast när en sekvens laddas och inte återställs när sekvensen är klar.

Namn i SoftPLC: SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Hylsväljare, frånkopplat lås – 20039

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Mjukvara, större version – 86

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_MAJOR_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, mindre version – 87

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_MINOR_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Mjukvara, version – 85

Version av programvaran som körs.

Namn i SoftPLC: SOFTWARE_RELEASE_VERSION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Startslutvinkel – 31016

Startslutvinkelmoment-värdet visas om det är tillgängligt. Ställs in när ett resultat finns tillgängligt

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Tillstånd | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Station redo – 71

Indikerar när den virtuella stationen är redo.

Namn i SoftPLC: STATION_READY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Målmoment - 30100

Signal som visar målmomentet för en utförd åtdragning.

Ange stegkategori för sista steg till Slutligt. ST-väljaren visar endast Målmoment om det sista steget har ett inställt målmoment.

Namn i SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Målmoment/Slutmoment - 30101

Signal som visar målmoment/slutmoment växelvis.

Mål-/slutmoment är mellan målmomentet och slutmoment om ett valt åtdragningsprogram uppdateras eller ett nytt åtdragningsprogram väljs.

Ange stegkategori för sista steg till Slutligt. ST-väljaren visar endast Målmoment om det sista steget har ett inställt målmoment.

Namn i SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Gängriktning moturs – 26

Det valda åtdragningsprogrammet har moturs valt som gängriktning.

Namn i SoftPLC: THREAD_DIRECTION_CCW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningsdatum - 31030

Åtdragningsdatum i formatet ÅÅÅÅ:MM:DD.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DATE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Sträng | 80 | 80

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsdatum dag– 31032

Dag i månaden då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DATE_DAY

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsdatum månad – 31033

Månaden då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DATE_MONTH

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsdatum år – 31034

Året då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DATE_YEAR

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragning inaktiverad – 182

Åtdragning inaktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning klar – 31010

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_DONE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragning aktiverad – 183

Åtdragning aktiverad är en utsignal som aktiveras när åtdragningen är inte externt inaktiverad av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningen är låst – 27

Åtdragningen är inaktiverad; det är inte möjligt att göra någon åtdragning.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_IS_LOCKED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning NOK – 4

Minst ett resultat i åtdragningen ligger utanför de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_NOK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragning OK – 3

Resultatet av åtdragningen ligger inom de angivna gränserna.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_OK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningsprogram maxvinkel – 31004

Namn i SoftPLC: MAX_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsprogram maxmoment – 31007

Namn i SoftPLC: MAX_TORQUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Tillstånd | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsprogram minvinkel – 31005

Namn i SoftPLC: MIN_ANGLE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 16 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningsprogram minmoment – 31008

Namn i SoftPLC: MIN_TORQUE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Tillstånd | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningstid – 31031

Åtdragningstid i formatet hh:mm:ss

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_TIME

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Sträng | 64 | 64

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningstid hög – 135

Indikerar om åtdragningar fått resultatet NOK till följd av att utförandetiden överskred den maximalt tillåtna.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- I/O-expander: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

# Åtdragningstid timme – 31035

Timmen då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_TIME_HOUR

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningstid låg – 136

Indikerar om åtdragningar fått resultatet NOK till följd av att utförandetiden var mindre än den minimalt tillåtna.

Signalen Åtdragningstid låg fungerar endast för åtdragningsprogram.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Åtdragningsprogram

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Åtdragningstid minut – 31037

Minuten då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_TIME_MINUTES

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Åtdragningstid sekund – 31036

Sekunden då åtdragningen utfördes.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_TIME_SEC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 16

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Verktygsbatteriet lågt – 90

Namn i SoftPLC: TOOL_BATTERY_LOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg anslutet – 73

Anger huruvida ett verktyg är anslutet och konfigurerat till en virtuell.

Namn i SoftPLC: TOOL_CONNECTED

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg inaktiverat – 158

Verktyg inaktiverat är en utsignal som aktiveras när verktyget är externt inaktiverat av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TOOL_DISABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg aktiverat – 159

Verktyg aktiverat är en utsignal som aktiveras när verktyget inte är externt inaktiverat av någon av följande signaler:

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20033 – Linjekontrollås

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20040 – Soft PLC lås åtdragning

- 20041 – Soft PLC lås lossning

- 20061 – Lås verktyg aktivt lågt

Namn i SoftPLC: TOOL_ENABLED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygets funktionsknapp intryckt – 179

Utsignal som spårar funktionsknappens tillstånd. Signalen avges när funktionsknappen trycks in och försvinner när funktionsknappen släpps. Ej för kritisk användning vid batteridrivna verktyg.

Namn i SoftPLC: FUNCTION_BUTTON_PRESSED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Verktygshälsa OK – 103

Verktygshälsa OK är hög när det inte förekommer något verktygsfel, medan Verktygshälsa OK är låg när något av följande verktygsfel förekommer:

- Verktyget överhettat

- Verktyget behöver motorkalibrering

- Open-end ej justerad

- Fil för verktygsparameter stöds inte

- Verktygsbatteriet tomt

- Övervakning av verktygstrycke misslyckades

- Verktygskabel stöds inte

- Verktygsminnesfel

- Verktygets minne är skadat

- Verktygets serviceintervall har upphört att gälla

- Verktygsprogramversion passar inte ihop

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg LED Mirror Grön - 98

Signal som visar verktygets gröna LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Grön är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Grön är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_GREEN

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg LED Mirror Röd - 97

Signal som visar verktygets röda LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Röd är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Röd är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_RED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg LED Mirror Gul - 99

Signal som visar verktygets gula LED-status på ett tillbehör.

Signalen Verktyg LED Mirror Gul är inställd på Sann, om verkygets lysdiod är PÅ/blinkar.
Signalen Verktyg LED Mirror Gul är inställd på Falsk, om verkygets lysdiod är AV.

Namn i SoftPLC: TOOL_RESULT_LED_YELLOW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg lossar – 22

Anger att verktyget lossar.

Namn i SoftPLC: TOOL_LOOSENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygsrotation moturs – 25

Verktygsrotationsriktning är moturs för vänstergängade skruvar.

Namn i SoftPLC: TOOL_ROTATION_CCW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygsrotation medurs – 24

Verktygsrotationsriktning är medurs för högergängade skruvar.

Namn i SoftPLC: TOOL_ROTATION_CW

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg körs – 23

Anger att verktyget roterar (med- [CW] eller moturs [CCW]).

Namn i SoftPLC: TOOL_RUNNING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktygets serienummer – 31021

Heltalsdel av verktygets serienummer.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 32 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Verktygstagg, identifierare – 94

Namn i SoftPLC: TOOLTAG_IDENTIFIER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Sträng | 8 | 800

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Verktyg drar åt – 21

Anger att verktyget drar åt.

Namn i SoftPLC: TOOL_TIGHTENING

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Anslutning till ToolsNet förlorad - 133

Indikerar om anslutningen mellan ToolsNet och styrenheten har avbrutits eller arbetar som förväntat.

Namn i SoftPLC: TOOLSNET_CONNECTION_LOST

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Totalt antal åtdragningar – 31018

Totalt antal åtdragningar som utförs av verktyget under hela livstiden.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 8 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Trycke intryckt – 11

Anger att verktygets tryckreglage har tryckts in.

Namn i SoftPLC: TRIGGER_PRESSED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Namn på virtuell station – 105

Ger det namnet på den virtuella stationen.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Sträng | 8 | 800

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# In-/utgångssignaler

Omvandlare
Signaltyp
Värdetyp
Storlek min [bit]
Storlek max [bit]
Enheter
Sök

# Rensa resultat – 39

Rensar status av andra signaler som är inställda till nästa åtdragning.

Namn i SoftPLC: CLEAR_RESULTS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Inaktivera kommandon om öppet protokoll – 10060

Inaktiverar möjligheten att skicka kommandon över öppet protokoll till den virtuella stationen.

Namn i SoftPLC: DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern identifierare – 10045

Strängen som skickas i Extern identifierare ingår i resultaten som VIN-nummer. Det är möjligt att ange upp till 2 identifierare som ska skickas från fältbussen för att välja uppgift.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_IDENTIFIER

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Extern övervakning 1 – 10035

Extern övervakning 1 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 2 – 10036

Extern övervakning 2 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_2

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 3 – 10037

Extern övervakning 3 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 4 – 10038

Extern övervakning 4 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_4

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 5 – 10039

Extern övervakning 5 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_5

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 6 – 10040

Extern övervakning 6 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_6

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 7 – 10041

Extern övervakning 7 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_7

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Extern övervakning 8 – 10042

Extern övervakning 8 är en in-/utgångssignal som inte är kopplad tilll någon specifik funktion i styrenheten och som kan användas för kundspecifika behov.

Namn i SoftPLC: EXTERNAL_MONITORED_8

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Fältbuss, håll levande – 30002

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Blinkning Grön LED på verktyg (externt protokoll) - 10058

Namn i SoftPLC: FLASH_TOOL_GREEN_LED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 1 - 50

In-/utgång 1 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 2 - 51

In-/utgång 2 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 3 - 52

In-/utgång 3 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 4 - 53

In-/utgång 4 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 5 - 54

In-/utgång 5 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 6 - 55

In-/utgång 6 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 7 - 56

In-/utgång 7 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 8 - 57

In-/utgång 8 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 9 - 58

In-/utgång 9 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk I/O 10 - 59

In-/utgång 10 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_10

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 1 – 169

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_1

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 2 – 170

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 3 – 171

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_3

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 4 – 172

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_4

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 5 – 173

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_5

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 6 – 174

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_6

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 7 – 175

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_7

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 8 – 176

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_8

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 9 – 177

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_9

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Generisk stigande kant 10 – 178

Generisk in-/utgångssignal.

Namn i SoftPLC: GENERIC_RISING_EDGE_10

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT

# Hylsa lyft - 10014

Genereras när en unik hylsa lyfts på hylsväljaren (heltal = socket ID), ingen hylsa lyfts (heltal = 0) eller när mer än en lyfts (heltal = 0).

Namn i SoftPLC: SOCKET_LIFTED

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 32

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Hylsa lyft rå - 10043

Tillagd för att stödja tillbakakompatibilitet med PF4000 i vissa protokoll för hylslyftnoteringar (i motsats till Hylslyft 10013). Heltal är bitmönster för alla lyftade hylsor (oavsett om det blinkar eller hur många som lyfts).

Namn i SoftPLC: SOCKET_LIFTED_RAW

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | uint64 | 1 | 32
HylsVäljareTvåEnheter | Tillstånd | uint64 | 1 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Verktyg på produktionsplatsen - 93

Namn i SoftPLC: TOOL_IN_PRODUCT_SPACE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Verktyg på arbetsplatsen - 92

Namn i SoftPLC: TOOL_IN_WORK_SPACE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT

# Användar-ID - 10050

Namn i SoftPLC: USER_ID

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Sträng | 8 | 800

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT

# Licenser från tredje part

# List of Third Party Softwares

The following third party softwares are included in this product. The license texts are available in alphabetic order following this table.

Software | Version | License
--- | --- | ---
alsa-conf-base | 1.0.27.2 | LGPL V2.1
alsa-lib | 1.0.27.2 | LGPL V2.1
alsa-state | 0.2.0 | MIT
alsa-states | 0.2.0 | MIT
alsa-tools | 1.0.27 | GNU GPL V2
alsa-utils | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-aconnect | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-alsactl | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-alsaloop | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-alsamixer | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-alsaucm | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-amixer | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-aplay | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-aseqdump | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-aseqnet | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-iecset | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-midi | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
alsa-utils-speakertest | 1.0.27.2 | GNU GPL V2
apm | 3.3.2-14 | GPLv2
apmd | 3.2.2-14 | GPLv2
atftpd | 0.7.1+gitAUTOINC+be3291a18c | GNU GPL V2
base-files | 3.0.14 | GNU GPL V2
base-passwd | 3.5.29 | GNU GPL V2
bash | 4.3 | GNU GPL V3
bash-completion | 2.1 | GNU GPL V2
bluetooth-test | 1.0 | GNU GPL V1.0
boost | 1.55.0 | BSL-1.0 MIT Python-2.0
boost-serialization | 1.55.0 | BSL-1.0 MIT Python-2.0
boost-test | 1.55.0 | BSL-1.0 MIT Python-2.0
bt-aux | 1.0 | GNU GPL V1.0
busybox | 1.22.1 | GNU GPL V2
busybox-cron | 1.22.1 | GNU GPL V2
busybox-hwclock | 1.22.1 | GNU GPL V2
busybox-udhcpc | 1.22.1 | GNU GPL V2
busybox-udhcpd | 1.22.1 | GNU GPL V2
ca-certificates | 20130610 | GNU GPL V2
cppunit | 1.13.1 | LGPL V2.1
curl | 7.35.0 | MIT
dbus-1 | 1.6.18 | GNU GPL V2
dbus-c++ | 0.9.0+gitrAUTOINC+1f6f3e6e96 | LGPL V2.1
directfb-config | 1.0 | GNU GPL V1.0
dropbear | 2014.63 | BSD V3
e2fsprogs | 1.42.9 | GNU GPL V2
e2fsprogs-badblocks | 1.42.9 | GNU GPL V2
e2fsprogs-e2fsck | 1.42.9 | GNU GPL V2
e2fsprogs-mke2fs | 1.42.9 | GNU GPL V2
e2fsprogs-tune2fs | 1.42.9 | GNU GPL V2
eclr | 2.2.0.20725 | MIT
ecryptfs-tools | 1.0 | GNU GPL V1.0
fbset | 2.1 | GNU GPL V2
fbset-modes | 0.1.0 | MIT
fb-test | 1.1.0 | GNU GPL V2
fieldbus-test | 1.0 | GNU GPL V1.0
firmware-imx | 3.10.17-1.0.0 | Proprietary
firmware-imx-sdma-imx51 | 3.10.17-1.0.0 | Proprietary
firmware-imx-vpu-imx51 | 3.10.17-1.0.0 | Proprietary
fsb | 0.0.1 | GNU GPL V1.0
gdbserver | 7.6.2 | GNU GPL V2
gnutls | 3.2.13 | LGPL V2.1
gpio | 1.0 | GNU GPL V1.0
groupexec | 0.0.1 | GNU GPL V1.0
gstreamer | 0.10.36 | LGPL V2.1
gstreamer1.0 | 1.2.3 | LGPL V2.1
gwt | 2.6.1 | Apache V2
gwt-ns | 0.2.1 | Apache V2
hwtest | 1.1 | GPL-1.0
Initscripts | 1.0 | GPLv2
initscripts-functions | 1.0 | GPLv2
ioaccess | 1.0 | GPL-1.0
ipwatchd | 1.2 | GPL-1.0
json-c | 0.11 | MIT
kernel-3.14.79-rt84-atlas | 3.14 | GNU GPL V2
kernel-base-generic | 0.1+hg-8d6f9d23fb4a-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-base-px2drv | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-dev-generic | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-devicetree | 3.14 | GNU GPL V2
kernel-dev-px2drv | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-generic | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-image-3.14.79-rt84-atlas | 3.14 | GNU GPL V2
kernel-module-configfs | 3.14 | GPLv2
kernel-module-emergencystop | 0.0.1 | MIT
kernel-module-evbug | 3.14 | GPLv2
kernel-module-ioaccess | 1 | GNU GPL V2
kernel-module-isofs | 3.14 | GPLv2
kernel-module-msdos | 3.14 | GPLv2
kernel-module-nls-iso8859-15 | 3.14 | GPLv2
kernel-module-owl2xx | 3.1.6 | MIT
kernel-module-owl2xx-spi | 3.1.6 | MIT
kernel-px2drv | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-module-serport | 3.14 | GPLv2
kernel-module-udf | 3.14 | GPLv2
kernel-modules | 3.14 | GPLv2
kernel-vmlinux-generic | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
kernel-vmlinux-px2drv | 2.6.22.6-r8-px2pfm4.12 | GNU GPL V2
keytest | 1 | GNU GPL V1.0
keyutils | 1.5.2 | GNU GPL V2
kmsfbwrap | 12.0 | GNU GPL V2
libanybus1 | 1.1 | LICENSE
libapm1 | 3.2.2-14 | GPLv2
libasound2 | 1.0.27.2 | LGPL V2.1
libblkid1 | 2.24.1 | GNU GPL V2
libboost-date-time1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-filesystem1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-graph1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-iostreams1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-program-options1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-regex1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-signals1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-system1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libboost-thread1.55.0 | 1.55.0 | MIT
libbz2-0 | 1.0.6 | bzip2
libc6 | 2.19 | GNU GPL V2
libcap2 | 2.22 | BSD V2
libcom-err2 | 1.42.9 | GNU GPL V2
libcrypto1.0.0 | 1.0.1p | openssl
libcurl5 | 7.36.0 | MIT
libdbus-1-3 | 1.6.18 | GNU GPL V2
libdrm2 | 2.4.52 | MIT
libe2p2 | 1.42.9 | GNU GPL V2
libegl1 | 11.09.01 | Proprietary
libestr0 | 0.1.6 | LGPL V2.1
libevent | 2.0.21 | BSD V2
libexpat1 | 2.1.0 | MIT
libext2fs2 | 1.42.9 | GNU GPL V2
libffi6 | 3.0.13 | MIT
libformw5 | 5.9 | MIT
libfuse2 | 2.9.3 | GNU GPL V2
libgcc1 | 4.8.4 | GNU GPL V3
libgcrypt11 | 1.5.3 | LGPL V2.1
libglesv2-2 | 11.09.01 | Proprietary
libglib-2.0-0 | 2.38.2 | LGPL V2.1
libgmp10 | 5.1.1 | GNU GPL V3
libgnutls26 | 2.12.23 | GPLv3 LGPLv2.1
libgpg-error0 | 1.12 | LGPL V2.1
libgsl-fsl1 | 11.09.01 | Proprietary
libgstapp-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libgstaudio-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libgstpbutils-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libgsttag-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libgstvideo-1.0-0 | 1.2.4 | GNU GPL V2
libicudata53 | 53.1 | ICU
libicui18n53 | 53.1 | ICU
libicuuc53 | 53,1 | ICU
libjpeg8 | 8d | BSD V3
libkmod2 | 17+ | LGPL V2.1
libluabind0 | git | MIT
liblzo2-2 | 2.06 | LGPL V2.1
libmenuw5 | 5.9 | MIT
libmount1 | 2.24.2 | GNU GPL V2
libncursesw5 | 5.9 | MIT
libnet1 | 1.1.6 | BSD V2
libnfsidmap0 | 0.25 | BSD V2
libopkg1 | 0.2.2 | GNU GPL V2
liborc-0.4-0 | 0.4.18 | BSD V2
libpanelw5 | 5.9 | MIT
libpcap1 | 1.5.3 | BSD V2
libpcre1 | 8.34 | BSD
libperl5 | 5.14.3 | GNU GPL V1.0
libpng16-16 | 1.6.10 | Libpng
libpopt0 | 1.16 | MIT
libpx2dbus | 1.0.0 | GNU GPL V1.0
libqt5sensors5 | 5.3.1 | LGPL V2.1
librcf | 2.0 | Proprietary
libreadline6 | 6.3 | GNU GPL V3
libsamplerate0 | 0.1.8 | GNU GPL V2
libsndfile1 | 1.0.25 | LGPL V2.1
libsqlite3-0 | 3.8.4.3 | PD
libss2 | 1.42.9 | GNU GPL V2
libssl1.0.0 | 1.0.1p | openssl
libstdc++6 | 4.8.4 | GNU GPL V3
libthread-db1 | 2.19 | GNU GPL V2
libsysfs2 | 2.1.0 | GPLv2 LGPLv2.1
libtasn1-6 | 3.4 | GPLv3 LGPLv2.1
libtinfo5 | 5.9 | MIT
libtinyxml2.6.2 | 2.6.2 | Zlib
libtirpc1 | 0.2.4 | BSD V2
libts-1.0-0 | 1.1 | LGPL V2.1
libudev0 | 182 | LGPL V2.1
liburcu | 0.8.1 | LGPL V2.1
libusb-1.0-0 | 1.0.9 | LGPL V2.1
libuuid1 | 2.24.2 | GNU GPL V2
libwrap0 | 7.6 | BSD V2
libxml2 | 2.9.1 | MIT
libxlst | 1.1.28 | MIT
libz1 | 1.2.8 | Zlib
logrotate | 3.8.7 | GNU GPL V2
log-server | 1.0 | GNU GPL V1.2
loopback | 1.0 | GNU GPL V1.2
lttng-tools | v2.4.0 | GNU GPL V2
lttng-ust | 2.4.0 | LGPL V2.1
lua5.1 | 5.1.5 | MIT
luabind | 0.9.1 | MIT
lzop | 1.03 | GNU GPL V2
memlogd | 1.0 | MIT
modutils-initscripts | 1.0 | PD
mtd-utils | 1.5.1 + gitAUTOINC+9f107132a6 | GNU GPL V2
nano | 2.2.5 | GNU GPL V2
ncurses | 5.9 | MIT
ncurses-terminfo | 5.9 | MIT
ncurses-terminfo-base | 5.9 | MIT
netbase | 5.2 | GNU GPL V2
nettle | 2.7.1 | LGPL V2.1
nfs-utils | 1.2.9 | GNU GPL V2
nfs-utils-client | 1.2.9 | GNU GPL V2
nginx | 1.4.4 | BSD-2-Clause
ntp | 4.2.6p5 | Ntp License
ntp-tickadj | 4.2.6p5 | Ntp License
ntp-utils | 4.2.6p5 | Ntp License
ntpdate | 4.2.6p5 | Ntp License
openssh | 6.5p1 | BSD
openssh-keygen | 6.5p1 | BSD
openssh-scp | 6.5p1 | BSD
openssh-sftp | 6.5p1 | BSD V2
openssh-sftp-server | 6.5p1 | BSD V2
openssh-ssh | 6.5p1 | BSD V2
openssh-sshd | 6.5p1 | BSD V2
openssl-conf | 1.0.1p | openssl
opkg | 0.2.2 | GNU GPL V2
opkg-collateral | 1.0 | MIT
opkg-config-base | 1.0 | MIT
os-release | 1.0 | MIT
packagegroup-atlas-qt5 | 1 | MIT
packagegroup-core-boot | 1 | MIT
packagegroup-core-eclipse-debug | 1 | MIT
packagegroup-core-nfs-server | 1 | MIT
packagegroup-core-ssh-dropbear | 1 | MIT
packagegroup-px2it | 1 | MIT
partitions | 1.0 | MIT
perl | 5.14.3 | GNU GPL V1.0
pfmfonts | 0.0.1 | Apache V2
pfmtool | 1 | MIT
pfmtool-bash-completion | 1 | MIT
pfmversion | 5.14.0 | MIT
pointercal | 0.0 | MIT
poky-feed-config-opkg | 1.0 | MIT
px2checksumv | 1.0 | MIT
px2hal | 0.0.1 | LGPL-3.0
px2initit | 1.0 | GPL-1.0
px2network | 1.0 | GPL-1.0
px2serviced | 1.0 | GPL-1.0
px2switch | 0.0.1 | GPL-1.0
px2w | 0.0.1 | GPL-1.0
px2watchdog | 1.0 | GPL-1.0
qcustomplot | 1.2.1 | Commercial
qt3d | 5.3.0+ | LGPL V2.1
qtbase | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtbase-plugins | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtbase-tools | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtdeclarative | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtlocation | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtscript | 5.3.1 | LGPL V2.1
qtwebkit | 5.3.1 | LGPL V2.1
rhapsody-oxf | 7521 | GNU GPL V1.0
rpcbind | 0.2.1 | BSD V2
rsync | 3.1.0 | GNU GPL V3
rsyslog | 7.4.4 | GNU GPL V3
rtctest | 1.0 | GNU GPL V1.0
run-postinsts | 1.0 | MIT
shadow | 4.1.4.3 | BSD V2
shadow-securetty | 4.1.4.3 | MIT
sqlite3 | 3.8.4.3 | PD
ssh-keys | 1.0 | GNU GPL V1.0
strace | 4.8 | BSD V2
sysfsutils | 2.1.0 | GPLv2 LGPLv2.1
sysvinit | 2.88dsf | GNU GPL V2
sysvinit-inittab | 2.88dsf | GNU GPL V2
sysvinit-pidof | 2.88dsf | GNU GPL V2
tcf-agent | 0.4.0+ | EPL V1.0
tcpdump | 4.3.0 | BSD V2
tslib-calibrate | 1.1 | LGPL V2.1
tslib-conf | 1.1 | LGPL V2.1
tslib-tests | 1.1 | LGPL V2.1
tzdata | 2013i | BSD V2
tzdata-africa | 2013i | BSD V2
tzdata-americas | 2013i | BSD V2
tzdata-antarctica | 2013i | BSD V2
tzdata-arctic | 2013i | BSD V2
tzdata-asia | 2013i | BSD V2
tzdata-atlantic | 2013i | BSD V2
tzdata-australia | 2013i | BSD V2
tzdata-europe | 2013i | BSD V2
tzdata-misc | 2013i | BSD V2
tzdata-pacific | 2013i | BSD V2
tzdata-posix | 2013i | BSD V2
tzdata-right | 2013i | BSD V2
u-boot-image | 2014.04 | GNU GPL V2
u-boot-utils | 2014.04 | GNU GPL V2
udev | 182 | GNU GPL V2
udev-cache | 182 | GNU GPL V2
udev-extraconf | 1.0 | MIT
udev-utils | 182 | GNU GPL V2
update-alternatives-opkg | 0.1.8+gitAUTOINC+c33b217016 | GNU GPL V2
update-rc.d | 0.7 | GNU GPL V2
usbutils | 7 | GNU GPL V2
usbutils-ids | 7 | GNU GPL V2
wireless-tools | 30.pre9 | GNU GPL V2
wpa-supplicant | 2.3 | BSD V2
wpa-supplicant-cli | 2.3 | BSD V2
wpa-supplicant-passphrase | 2.3 | BSD V2
xerces-c | 2.7.0aes | Apache V2
zipfirmware-install-px2drv-tplcpx-4. | 3.0 | BSD V3