# Guide de démarrage rapide

Pour apporter une meilleure vue d'ensemble du système, la présente notice passe rapidement en revue les différentes étapes nécessaires pour la prise en main de celui-ci.

Ce paragraphe ne traite pas toutes les fonctionnalités du système mais se concentre plutôt sur les plus basiques d'entre elles.

1. Décider du genre d'outil à utiliser. Le genre d'outil utilisé a une incidence sur la disponibilité des stratégies de serrage.

2. L'outil a pour objet principal d'effectuer un serrage. Ceci s'effectue en définissant un programme de serrage qui contient tous les paramètres pertinents d'un serrage, par exemple l'angle cible et le couple cible.

3. Il est possible d'ajouter un ou plusieurs programmes de serrage dans une Séquence de lots qui fonctionne comme une série de programmes de serrage. Une séquence de lots peut par exemple comporter un certain nombre de serrages à exécuter avec un programme de serrage ou une suite de programmes de serrage différents.

4. Créer un Poste de travail virtuel et lui affecter un outil. Le poste de travail virtuel agit comme une interface entre le coffret et l'outil, ce qui permet de connecter plusieurs outils à un seul et même coffret physique. Un poste de travail virtuel est nécessaire même si un seul outil est connecté au coffret.

5. Affecter une tâche au poste de travail virtuel. La tâche pourra être soit un programme de serrage, soit une séquence de lots, soit une entrée numérique spécifiée (provenant par exemple d'un lecteur de codes-barres). L'outil affecté au poste de travail va maintenant pouvoir effectuer la tâche.