# Continuare il passo: 10128

Continuare il passo è un segnale d'ingresso che arresta il passo di serraggio Attesa.
Quando il serraggio ha raggiunto una fase di avvitamento Attesa con la condizione Segnale configurata come Tipo di attesa, un fronte di salita del segnale Continua fase causerà il rilascio del sistema (uno o più mandrini).

Per ulteriori informazioni, vedere il segnale secondario Canale, 10054: continuare il passo.

Nome in SoftPLC: CONTINUE_STEP

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE