# 계속 대기 중- 201

계속 대기 중은 출력 신호로 조임이 대기 유형으로 구성된 조건 신호를 사용하여 대기 조임 단계에 도달했음을 의미합니다.
시스템(하나 이상의 스핀들)은 다음 신호를 기다리는 동안 조임을 일시 중지합니다. 신호 단계 계속 - 10128(시스템 릴리스용) 또는 하위 신호 채널 명령 - 10054: 단계 계속 (개별 스핀들 릴리스용)

자세한 정보는, 다음을 참조하세요. 하위 신호 볼트 조임 상태 - 79: 계속 대기 중 및 채널 조임 상태 - 80: 계속 대기 중.

SoftPLC의 이름: WAITING_FOR_CONTINUE

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참