# Configurazione dell'interruttore di direzione

L'interruttore di direzione sullo strumento può essere configurato in modo da attivare un segnale di ingresso in caso di passaggio rapido da senso orario (CW) a senso antiorario (CCW) e ritorno, o viceversa.

## Sistemi in avvio remoto

Quando il sistema utilizza l'avvio remoto e l'utente intende attivare un segnale assegnato a un interruttore di direzione nella configurazione Strumento, assegnare il rispettivo segnale e utilizzare il segnale 10029, Selezionare allentamento con una durata richiesta di 500 ms per attivarlo. Affinché funzioni, occorre un passaggio di configurazione aggiuntivo in ToolsTalk. In Configurazione hardware di ToolsTalk, impostare una configurazione per lo strumento facendo clic sull'icona dello strumento.