# Actualización del software del controlador a través de USB

1. El asistente de instalación se iniciará automáticamente al conectar el dispositivo de memoria flash USB al controlador.

   Si hay disponibles varias versiones del software en la memoria USB, se mostrará una lista de los distintos archivos de actualización del software.

2. Seleccione el archivo de actualización del software que desea instalar y siga las instrucciones para finalizar la instalación.

La memoria flash USB se debe formatear con una partición para trabajar con Linux. Los formatos admitidos son, por ejemplo, FAT o NTFS.

Reinicie manualmente todos los controladores Sync Member tras actualizar a una versión nueva o pasar a una versión de software más antigua.

Información relevante

- StepSync