# Mottagen identifiering 1 – 192

Signal motsvarande den första konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 1 skickas i den ordning strängarna/identifieringarna mottas av systemet så fort en sträng har mottagits. Om de körs i en tvungen avläsning så är de i den konfigurerade ordningen, men om de körs i en avläsning i fri ordning, så kan det hända att 1 inte motsvarar den första konfigureringssträngen, utan den första mottagna strängen.
Strängarna är den råa mottagna strängen och har inte ”sparad position” tillämpad.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_1

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT