# Stazione virtuale generale

In Stazione virtuale generale, è possibile salvare diverse impostazioni di report e dei serraggi dei risultati specifici. È possibile creare diversi filtri per risultati specifici. Nelle impostazioni di serraggio è possibile definire caratteristiche come ad esempio il comportamento di sblocco dell'utensile. Queste configurazioni possono poi essere assegnate alle stazioni virtuali.

## Aggiunta e modifica di una configurazione

1. Nel menu Configurazioni, fare clic sulla scheda Stazione virtuale generale e poi sul segno + nell'angolo in alto a destra.

2. Assegnare un nome alla nuova configurazione e fare clic su Modifica.

3. Nella finestra Filtro risultati per report, impostare l'interruttore su On per i parametri da includere nei risultati. Per impostazione predefinita, tutti i parametri sono impostati come attivi.

   L'attivazione di un filtro dei risultati impedisce l'invio del rispettivo risultato, ma esso viene comunque visualizzato sul controller.

   È possibile impostare i seguenti parametri nella sezione Filtro risultati per report:

   - Svitatura

   - Incremento lotto

   - Decremento lotto

   - Resetta lotto

   - Programma di serraggio bypass

   - Interrompi sequenza

   - Ripristino della sequenza dei lotti

4. Nella finestra Impostazioni serraggio, impostare un valore per uno dei parametri elencati. Per impostazione predefinita, tutti i parametri sono impostati come disattivi.

   È possibile impostare i seguenti parametri nella sezione Impostazioni di serraggio:

   - Sblocca lo strumento all'allentamento: fa in modo che lo strumento venga bloccato dopo un serraggio NOK.

   - Disabilita allentamento: verifica che un operatore non stia allentando un bullone che i processi non consentono di allentare.

   - Disabilita serraggio: garantisce che un operatore non stia serrando un bullone che i processi non consentono di serrare.

Sblocca strumento nelle opzioni di allentamento
Sblocca l'utensile in caso di svitatura | Descrizione
--- | ---
Off | Uno strumento disabilitato resterà tale indipendentemente dallo stato dell'allentamento.
Su OK | Uno strumento disabilitato verrà sbloccato dopo l'esecuzione di un allentamento OK.
Sempre | Uno strumento disabilitato verrà sbloccato non appena sarà eseguito un allentamento, indipendentemente dallo stato dell'allentamento.

Disabilita opzioni di allentamento
Disabilita allentamento | Descrizione
--- | ---
Off | Disattiva svitamento è off. È sempre possibile allentare un bullone.
Su serraggio OK | Disattivare lo svitamento per un serraggio OK. Un operatore non può allentare un bullone concluso con un serraggio OK.
Su serraggio NOK | Disattivare lo svitamento per un serraggio NOK. Un operatore non può allentare un bullone concluso con un serraggio NOK.
Sempre | Disattiva svitamento è sempre ON. Un operatore non può mai allentare un bullone.

Disabilita opzioni di serraggio
Disattiva serraggio | Descrizione
--- | ---
Off | Disattiva il serraggio è off. Un operatore può sempre serrare un bullone.
Su serraggio OK | Disabilitare il serraggio dopo un serraggio OK. Un operatore non può serrare un altro bullone se il serraggio corrente è stato terminato con OK.
Su serraggio NOK | Disabilita il serraggio dopo un serraggio non OK. Un operatore non può serrare un altro bullone se il serraggio attuale è terminato con NOK.
Dopo ogni serraggio | La disabilitazione del serraggio viene attivata dopo ciascun serraggio. Un operatore non può serrare un altro bullone prima di aver concluso il serraggio attuale.

## Consentire a uno strumento disabilitato di sbloccarsi dopo l'allentamento

- Nella configurazione generale assegnata alla stazione virtuale a cui è collegato lo strumento, impostare Sblocca strumento all'allentamento su Se OK o Sempre.

Per abilitare l'impostazione di cui sopra, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il parametro Disabilita allentamento deve essere impostato su Off o su Sempre.

- Non è possibile impostare il valore di Disabilita allentamento sullo stesso valore di Disabilita serraggio.

- Nel programma di serraggio utilizzato, la svitatura deve essere abilitata.

Quando l'utensile è bloccato per il serraggio o l'allentamento a causa di uno stato disabilitato, è possibile sbloccarlo mediante i seguenti segnali d'ingresso:

- Sblocco principale: 10005

- Sblocca strumento alla disattivazione: 10059

Lo sblocco di uno strumento disabilitato tramite i segnali di ingresso specificati è impossibile se Blocca utensile all'allentamento è impostato su Sempre.

## Assegnare una configurazione a una stazione virtuale

Ogni stazione virtuale può presentare una configurazione ad essa associata o più stazioni virtuali possono condividere la stessa configurazione. Per fare in modo che una configurazione abbia effetto, deve essere assegnata a una stazione virtuale.

1. Andare al menu Stazione virtuale e selezionare la stazione virtuale a cui assegnare la configurazione.

2. In Generale, per impostazione predefinita verrà scelta la prima configurazione della stazione virtuale generale. Fare clic sul nome della configurazione.

3. Nella finestra aperta, selezionare la configurazione desiderata dall'elenco. La finestra si chiuderà alla selezione.

In questa sezione

- Configurazione delle impostazioni di presentazione dei risultati