# NOK 結果一リスト

エラーメッセージ | 説明 | GUI の場所
--- | --- | ---
ドライブエラー | 内部ドライブエラーまたはドライバ喪失が検出されました。 | 該当せず
リヒット | 締め付け済みボルトの締め付けの試み。 | 締め付けパラメーター（編集） > リヒット検出
最大以上のソフトスタートトルク | 最大レベル超過のソフトスタートトルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 1）ソフトスタート > 最大トルク
最大以上のSelftapトルク | 最大レベル超過の Selftap トルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ソフトスタート > 最大トルク
最小未満のSelftapトルク | 最小限度未満の Selftap トルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ソフトスタート > 最小トルク
安全トルク限界低 | トルクセンサーを正しく取り付けるための自動的に計算したトルク値。 | 該当せず
最大以上のランダウントルク | 最大レベル超過のランダウントルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウントルク制限 > 最大トルク
最大以上のランダウン角度 | 最大レベル超過のランダウン角度。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウン角度制限 > 最大角度
ランダウンが最大時間制限超過 | 最大制限超過のランダウン時間。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウン角度制限 > 最大時間
ランダウンが最小時間制限未満 | 最小制限未満のランダウン時間。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウン角度制限 > 最小時間
ランダウントルクが最小未満 | 最小レベル未満のランダウントルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウントルク制限 > 最小トルク
ランダウン角度が最小未満 | 最小レベル未満のランダウン角度。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウン角度制限 > 最小角度
最終段階トルクが最大以上 | 最大レベル超過の最終ステップトルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > トルク制限手動 > 最大トルク
最終段階角度が最大以上 | 最大レベル超過の最終ステップ角度。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最大角度
最終段階トルクが最小未満 | 最小レベル未満の最終ステップトルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > トルク制限手動 > 最小トルク
最終段階角度が最小未満 | 最小レベル未満の最終ステップ角度。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最大角度
締め付けタイムアウト | 締め付け時間制限が超過しました。 | [マルチステップ] 締め付けパラメーター（編集） > ステップに依存 [その他の締め付けプログラム]：30 秒に設定されている固定パラメーター
トリガ喪失 | ターゲットに達する前にツールトリガーがリリースされました。 | [マルチステップ]：締め付けステップの目標に達する前のトリガ解除 [その他の締め付けプログラム]：締め付け段階が終了する前のトリガ解除
スリップオフ | ソケットがナットから脱落しました。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）締め付けパラメーター > スリップオフ検出時間
最終ステップの前にターゲットに到達しました | 締め付けプログラムの最終ステップの前にターゲットトルクに達しました。 | 目標トルク
ポストビュートルクが最小未満 | 最小レベル未満のポストビュートルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ポストビュートルク > 最小トルク
ポストビュートルクが最大以上 | 最大レベル超過のポストビュートルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ポストビュートルク > 最大トルク
ポスト ビュー トルク間隔に達しています | ポストビュートルク間隔に達していません。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ポストビュートルク > 最小トルク長さ
トルク補正間隔に達していません | ランダウン終了前にトルク補正間隔角度に達していません。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）トルク補正 > トルク補正点
ツールの動きが超過しました | ツールが、設定角度制限を超えて移動しました。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 1）TrueAngle 補正（オン）；ツール移動制限 > 正／負
電流モニタリングエラー | 電流監視エラー。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 1）電流監視（オン）
最終段階が最大時間制限超過 |  | [TurboTight] 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最大時間
最終段階が最小時間制限未満 |  | [TurboTight] 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最小時間
TurboTight 時間制限超過 | TurboTight 時間制限を超過しました。 | [TurboTight] 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最大時間
スナッグモニター高 | レンチ専用。モニターが着座レベルを超えていることを検出しました。 | 締め付けパラメーター（編集） > ランダウン段階（ステップ 2）ランダウン完了 > ランダウン完了トルク
残留トルクなし | レンチ専用。残留トルクがしきい値未満です。 | [TurboTight] + [TensorPulse] 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3） > 締め付けパラメーター > 残留トルクの相関係数
過速度 | レンチ専用。レンチジャイロが、速度が速いために角度を測定できませんでした。 | 該当せず