# Tabla de compatibilidad de herramienta con programa multietapa

La disponibilidad de las etapas, los monitores y las restricciones depende de la licencia instalada en el controlador.

La siguiente tabla muestra qué etapas, monitores y restricciones están disponibles para las distintas herramientas.

Herramientas compatibles | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Herramienta de mano PF6000 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X
PF6000-StepSync | - | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
PF6000-Fijo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -

Tipo de etapa | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Apretar hasta ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Apretar hasta par | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Apretar hasta liberación del gatillo | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Apretar hasta par + ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Apretar a par Y ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Apretar hasta DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Esperar | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Liberación de boca | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Ejecutar hasta entrada digital | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
Apretar a par o ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Desapretar a ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Aflojar hasta par | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Desapretar a liberación del gatillo | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Corte de rosca hasta par | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Punto de sincronización | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X## | - | -
Acoplar | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Aproximación | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Apretar hasta límite elástico | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Apretar hasta límite elástico M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Resultado externo | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X** | - | X
Embrague | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Afloje de embrague | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Llave mecatrónica (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Calibración del par de apriete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Producción de llave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Calidad de llave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Monitores (Evaluados al finalizar etapa) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tiempo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Ángulo | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Par máximo | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Par de desconexión | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Desviación de tasa de par | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Ángulo posterior al corte de rosca | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Par pico posterior al corte de rosca | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Par en ventana de ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Par Post View alto | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Par Post View bajo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Ángulo desde límite elástico | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Detección de deslice "a trompicones" | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Par prevalente | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Corriente de desconexión | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Impulso | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Calibración del par de apriete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Detección de aflojamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Restricciones (parada inmediata) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Par máximo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Ángulo máximo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Tiempo máximo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Desviación de rosca | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Gradiente de par | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Par de rescisión - Proceso de control de par | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Par de rescisión - Proceso de control de ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Par vs Desviación actual | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Par en ventana de ángulo | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Reapriete | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X### | - | -

Tipo de monitorización de programa (Evaluar al finalizar etapa) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ángulo de monitorización de programa | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X*** | - | -

Tipo de restricción de programa (parada inmediata) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (baja tensión) | BCX | MWR | STB | QST | STW | Herramienta externa
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Programa Restricción par alto | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Programa Restricción tiempo alto | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | -

* La herramienta STB solo permitirá aflojar para activar/apretar hasta el paso de liberar el gatillo en un programa multietapa de aflojamiento/apriete.

** El resultado externo no es compatible con un sistema PF6000-Fijo/StepSync.

** El ángulo de monitorización del programa no es compatible con un sistema PF6000-Fijo/StepSync.

# Solo compatible con sistemas PF6000-Fijos.

## Solo compatible con sistemas PF6000-Fijos y PF6000-StepSync.

# No es compatible con sistemas PF6000-Fijos.