# 오픈 프로토콜 연결 해제 - 95

가상 스테이션에서 오픈 프로토콜이 "꺼짐"으로 설정된 경우 "오픈 프로토콜 연결 해제" 신호가 False로 설정됩니다.
가상 스테이션에서 오픈 프로토콜이 "켜짐"으로 설정된 경우 "오픈 프로토콜 연결 해제" 신호가 True로 설정됩니다.
하나 이상의 클라이언트(여러 오픈 프로토콜 클라이언트를 동일한 가상 스테이션에 연결할 수 있음)가 연결되면 "오픈 프로토콜 연결 해제"신호가 False로 설정됩니다.

SoftPLC의 이름: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1
인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 참

- I/O 확장기: 참