# Trabajar con la pestaña Fuentes

Las señales externas que se usan como tareas para los aprietes se configuran en el menú Fuentes. Las fuentes son accesorios o similares, conectados a una estación virtual. Hay dos tipos de tareas de fuente disponibles:

- Tarea de Apriete de fuente

- Tarea de Lote de fuente

Apriete de fuente, se utiliza para seleccionar un programa de apriete único.

Lote de fuentes, se emplea para seleccionar una secuencia de lotes, una serie de programas de apriete.

Para obtener información sobre la selección de tareas, consulte Asignar una tarea a una estación virtual.

En esta sección

- Fuente de apriete
- Secuencia de lote de fuente