# Continuar etapa - 10128

Continuar etapa es una señal de entrada que detiene la etapa de apriete Espera.
Cuando el apriete ha alcanzado una etapa de apriete Espera con la condición Señal configurada como Tipo de espera, un flanco ascendente de la señal Continuar etapa causa la liberación del sistema (uno o más ejes).

Consulte la señal secundaria Comando de canal - 10054: Continuar etapa para más información.

Nombre en SoftPLC: CONTINUE_STEP

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO