# Läs "Result Handshake Ack” – 30004

Aktivera funktionen Läs Result Handshake i fältbussenheten för att göra styrenheten tillgänglig för signalen Läs ”Result Handshake Ack”.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Konfigurera fältbussen

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT