# 쌍안정 릴레이 - 40

쌍안정 릴레이는 "쌍안정 릴레이 설정" 및 "쌍안정 릴레이 재설정" 입력에 의해 제어되는 신호입니다.
"쌍안정 릴레이 설정" 입력을 수신한 후, 쌍안정 릴레이 신호는 True로 설정됩니다.
"쌍안정 릴레이 재설정" 입력을 수신한 후, 쌍안정 릴레이 신호는 False로 설정됩니다.

"쌍안정 릴레이 설정" 또는 "쌍안정 릴레이 재설정"이 낮아지면 쌍안정 릴레이는 자체 상태를 유지합니다.
"쌍안정 릴레이 설정" 또는 "쌍안정 릴레이 재설정"이 높아지면 쌍안정 릴레이의 상태가 변경됩니다.

컨트롤러를 다시 시작한 후 쌍안정 릴레이는 기본값 False로 설정됩니다.

SoftPLC의 이름: BISTABLE_RELAY

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1
인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 참

- I/O 확장기: 참