# Durée du serrage Élevée - 135

Indique si des serrages NOK ont eu lieu en raison d'un délai d'exécution dépassant le maximum autorisé.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI

- TLS Tag : FAUX