# 一般フィールドバス構成の作成

新しいフィールドバスモジュールをコントローラに取り付けると、ToolsTalk 2を使用せずに、GUIから直接一般フィールドバス構成の設定をセットアップできます。

フィールドバスフレームに関連した構成およびフィールドバス構成を仮想ステーションに接続するには、引き続きToolsTalk 2を使用する必要が有ります。

1. 設定メニューに移動し、フィールドバス を選択します。

2. Config作成のボタンを選択します。

   フィールドバスモジュールが取りつけられていない場合、このボタンは表示されません。

3. 次のパラメータを構成します：

   - ネットワークで設定：オン/オフ

   - 読み取り結果のハンドシェイクオン/オフ

   - フィールドバスがオフラインの場合はツールをロック：オン/オフ

   - タスクの選択で同期：オン/オフ

     - オフ - 仮想ステーションで行われたタスク変更は無視されます。

     - はい - 仮想ステーションで行われた変更はフィールドバスモジュールで同期されます。

4. インストールされているモジュールの種類に応じて、フィールドバス通信固有の設定を入力します：

   - IP アドレス

   - サブネットマスク

   - Gateway (ゲートウェイ)

5. 新しい構成が作成されました。

フィールドバス構成がすでにコントローラに存在する場合は、新しい構成を作成する前にこれを削除する必要があります。構成が削除されると、[削除]ボタンの代わりに[構成の作成]ボタンが表示されます。