# Kalibrácia nástroja

Hodnota kalibrácie, ktorá sa používa pre nástroj, sa vypočíta na základe nameraných hodnôt uťahovacieho momentu z ovládača a referenčného snímača točivého momentu prostredníctvom nižšie uvedenej rovnice:

Nová hodnota kalibrácie = Stará hodnota kalibrácie × Priemer (referenčné hodnoty / hodnoty Power Focus)

1. V zobrazení Domov kliknite na kartu Nástroj a vyberte nástroj, ktorý sa má kalibrovať. Potom prejdite na Kalibrácia.

2. Berte na vedomie starú hodnotu kalibrácie, ktorú nájdete v textovom poli.

3. Vykonajte aspoň tri uťahovania a použite namerané hodnoty uťahovacieho momentu z ovládača a referenčného snímača(ACTA alebo podobné) na vypočítanie priemernej hodnoty uťahovacieho momentu.

4. Vypočítajte si novú hodnotu kalibrácie použitím rovnice Nová hodnota kalibrácie.

5. Uložte novú hodnotu kalibrácie v pamäti nástroja tak, že zadáte vypočítanú hodnotu do textového poľa Hodnota kalibrácie a ťuknete na Použiť.

Po dokončení kalibrácie vykonajte upevnenie a overte, či sú nové hodnoty správne.