# STa6000 또는 STpad를 사용하는 공구 교정

## STa6000/STpad 연결

STa6000/STpad를 세 가지 방법으로 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

- STa6000 연결

연결 | 비고
--- | ---
COM 포트 | ACTA 시리얼 케이블을 사용하여 Atlas Copco USB to Serial Adapter를 컨트롤러의 USB 포트에 연결해 주세요. USB 케이블을 사용하여 STa6000을 직렬 어댑터(Serial Adapter)에 연결해 주세요.
이더넷 포트 | STa6000과 컨트롤러의 팩토리 이더넷 포트 또는 팩토리 네트워크 사이에 이더넷 케이블을 연결해 주세요.

- STpad 연결

연결 | 비고
--- | ---
COM 포트 | ACTA 시리얼 케이블을 사용하여 ST pad를 컨트롤러의 COM 포트에 연결해 주세요.
이더넷 포트 | STa6000과 컨트롤러의 팩토리 이더넷 포트 또는 팩토리 네트워크 사이에 이더넷 케이블을 연결해 주세요.

## STa6000 또는 STpad를 통해 QA 교정 수행

1. 공구가 연결되어 컨트롤러의 가상 스테이션에 지정되어 있는지 확인해 주세요.

   단일 조임 프로그램은 교정 목적으로 사용할 수 없습니다. 배치 프로그램이 선택되었는지 확인해 주세요.

2. 홈 보기로 돌아가서, 공구 탭을 탭하세요. 그런 다음 QA 교정을 클릭하고 QA 교정을 켜짐으로 설정하세요.

3. 교정할 공구와 연결할 가상 스테이션을 선택하고, 사용할 연결 유형 (COM 포트의 TCP)을 선택해 주세요.

   통신을 위한 기본 포트의 번호는 4561 입니다.

4. STa6000/STpad를 컨트롤러에 연결하고 정확한 가상 스테이션을 선택해 주세요.

5. STa6000/STpad에서 교정을 시작해 주세요.

   STa6000/STpad는 공구 정보 및 조임 프로그램과 같은 컨트롤러 정보를 요청합니다.

6. 조임을 실행해 주세요. 교정 장치가 조임을 감지하면, 컨트롤러에 조임 결과를 요청합니다.

7. 배치에서 모든 조임이 실행될 때까지 위의 단계를 반복해 주세요.

   완료되면, STa6000/STpad는 보고서를 생성하고 공구에 대한 새 교정 값을 계산합니다.

8. STa6000/STpad에 저장을 선택하여 컨트롤러에 새 교정 값을 보내면 컨트롤러는 공구에 해당 교정 값을 기록합니다.

교정 도중 조임 프로그램이 변경되거나 시퀀스/배치가 업데이트되면 교정이 종료됩니다.

교정 목적으로 사용되는 배치 크기에는 제한이 없습니다. 그러나, STa6000은 배치 크기로 2자리 숫자만 표시할 수 있습니다. 따라서, Sta6000의 카운터는 100을 00으로 읽습니다.

교정이 완료되면, 조임을 수행하여 새 값이 정확한지 확인해 주세요.