# Commande de canal - 10054

La commande de canal est un signal d'entrée qui inhibe les outils individuels et empêche que ces outils soient inclus dans le prochain serrage. Il est également possible de remplacer le programme de serrage ou le numéro de vis paramétré dans la configuration du mode de synchronisation. Jusqu’à 64 canaux sont pris en charge.

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint32 | 1 | 64

Le signal Commande de canal - 10054 contient des sous-signaux (pour plus d'informations, voir « Signaux d’entrée : Sous-signaux »).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI