# 快速入门指南

为了更好地了解系统，本操作说明大致介绍了开始使用本系统所需的不同步骤。

本节并未涵盖系统的各项功能，但重点介绍了最常用的基本功能。

1. 确定使用哪种工具。使用的工具种类影响拧紧策略的可用性。

2. 本工具的主要用途是执行拧紧。这可通过定义 tightening program（拧紧程序，其中含所有相关的拧紧参数，如目标角度和目标扭矩）实现。

3. 可以将一个或多个拧紧程序添加至 Batch Sequence（批次序列），用作一系列拧紧程序。例如，批次序列可以为一个拧紧程序的特定拧紧次数或不同拧紧程序的序列。

4. 创建 Virtual Station（虚拟站点）并为其指定工具。虚拟站点在控制器和工具之间用作接口，从而将多个工具与单个物理控制器相连。即使仅将一个工具与控制器相连，也需要虚拟站点。

5. 向虚拟站点分配一个任务。此任务既可是拧紧程序、批次序列，也可是指定的数字输入（如从条形码枪输入）。分派给虚拟站点的工具将能够立即执行此任务。