# Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice - 20020

Virtuálna stanica sa uzamkne pri uťahovaní , ak je signál nastavený z pripojeného a podporovaného príslušenstva.
Prebiehajúce uťahovanie sa okamžite preruší, keď Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice je nastavené na TRUE v dôsledku nastavenia Zastaviť pohon.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE