# ToolsNet接続の構成

ToolsNetにコントローラーを接続して締め付け結果を収集するには、コントローラーのToolsNetプロトコル設定を構成して有効にします。

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[サーバー接続]を選択します。

2. ToolsNetウィンドウで、次のパラメーターを設定します：

   フィールド | 説明
   --- | ---
   オン/オフ | ToolsNet サーバーとの通信を有効/無効にします
   サーバーポート | ToolsNet サーバーポート
   サーバーホスト | ToolsNet サーバーの IP アドレス

3. 適用を選択します。

ToolsNet接続ステータスを表示するには、[結果]アイコンを選択し、[ライブ結果]ビューに移動します。次に、ボタンを選択します。表示されるダイアログボックスで、[サーバー接続]タブを選択します。

ToolsNetの構成方法については、ToolsNet 8ユーザーガイドを参照してください。

関連情報

- プロトコルステータスの表示