# Configuración del interruptor de dirección

El interruptor de dirección de la herramienta puede configurarse para activar determinadas señales de entrada cuando pasa rápidamente (con una duración de 500 ms) del sentido horario (DER) al sentido contrario al horario (IZQ) y vuelta, o viceversa.

## Sistemas en inicio remoto

Cuando el sistema utiliza un inicio remoto y el usuario desea activar una señal asignada a un interruptor de dirección en Configuración de herramienta, se debe asignar la señal respectiva y utilizar la señal 10029 - Seleccionar afloje con una duración requerida de 500 ms para activarla. Para este trabajo, es necesaria una etapa de configuración adicional en ToolsTalk. En Configuración de hardware en ToolsTalk, se debe definir una configuración para la herramienta haciendo clic en el icono de la herramienta.