# 「すべてのコントローラー情報」のエクスポート

コントローラの構成、設定、結果、およびイベントをエクスポートして、さらに処理することができます。エクスポートの一部は、ケーブルツールと接続されたワイヤレスツールの両方から実行されます。

エクスポートに含まれるすべてのデータは、ファイル「PFExport_<IAM 名>_<日時 (表示される下位の値は秒)>.tar.gz」に保存されます。これには、次のファイルとディレクトリが含まれます：

- 「PFExport_<日時> _Results.csv」 – 利用可能なすべての結果

  結果はCSV形式のテキストファイルでエクスポートされます。最新の実行結果は、最初のCSVファイルです。

  締め付けと緩めについて、次の結果情報をエクスポートすることができます：

結果情報 | Power Focus 6000 - 締め付けプログラム | Power Focus 6000 - マルチステッププログラム | StepSync
--- | --- | --- | ---
識別番号 | - | - | X
締め付けのタイプ | X | X | X
仮想ステーション名 | X | X | X
VIN（識別子文字列） | X | X | X
日時 | X | X | X
独自のツール識別子 | X | X | -
バッチシーケンス名 | X | X | -
バッチシーケンスカウンタ | X | X | -
バッチカウント | X | X | -
ボルト名 | - | - | X
合計ステータス | - | - | X
総ステータス情報 | - | - | X
ステータス | X | X | X
ステータス情報 | X | X | X
モード名 | - | - | X
締め付けプログラム/マルチステップ名 | X | X | X
停止エラー | - | X | X
エラー | - | X | X
失敗ステップ | - | X | X
チャンネル | - | - | X
目標トルク (Nm) | X | X | -
最終トルク (Nm) | X | X | X
目標角度(度) | X | X | -
開始最終角度 (Nm) | X | X | X
最終角度(度) | X | X | X
ランダウン角度(度) | X | - | -
残留トルクの相関係数 | X | X | -
経過時間 (s) | - | X | X
角度下限（度） | X | X | X
角度上限（度） | X | X | X
トルク下限 (Nm) | X | X | X
トルク上限 (Nm) | X | X | X
パルス数 | X | - | -
シャットオフ時の電流 (A) | X | X | X
TrueAngle補正（度） | X | X | -
ランダウン完了までの時間 (ms) | X | - | -
最終トルクまでの時間 (ms) | X | - | -
ターゲットテキスト | X | X | -
ステップデータ | - | X | X
セルフタップトルク | X | X | X
プリベイリングトルク | X | X | X
ランダウン角度トリガー | X | X | X

フィールドの区切り文字と数値の形式は、言語設定によって異なります：

言語 | 日付/時刻 | フィールド区切り記号 | 数値形式
--- | --- | --- | ---
英語（en_US） | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
チェコ語（cs） | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
ドイツ語（de_DE） | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
スペイン語（es_ES） | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
フランス語（fr_FR） | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
韓国語（ko_KR） | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
イタリア語（it_IT） | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
日本語（ja_JP） | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
ポルトガル語（pt_BR） | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
ロシア語（ru_RU） | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
スウェーデン語（sv_SE） | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
中国語（zh_CN） | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

PF6000-StepSyncの場合、利用可能なすべての結果は「PFExport_<日時>_Results.csv.zip」という名前のファイルにあります。

- 「PFExport_<日時>_Events.csv」 – 利用可能なすべてのイベント

  次のイベント情報は、CSV形式のテキストファイルでエクスポートされます。

  - 重要度

  - Date (日付)

  - Time (時間)

  - コード

  - 説明

  - イベントをトリガーした仮想ステーション (PF6000-ハンドヘルド専用にエクスポート)

  - キャリア（PF6000-StepSync専用にエクスポート）

  - チャンネル（PF6000-StepSync専用にエクスポート）

- 「/settings」 - 設定と構成 (インポートで使用)

フィールドバスでエクスポートされた設定と構成の場合：

- 一般的なフィールドバス構成（IPアドレスを含む）

- フィールドバス構成

- フィールドバスマッピング（ProcessDataFrameへの仮想ステーションマッピング）

- 「jsonConfigurations.zip」 - マルチステップの締め付けおよび緩めプログラムは、.json ファイルとしてエクスポートされます（MID2500で使用）

- 「atlas_sys_d.zip」 - ドライブアプリケーションからのログファイル

- 「atlas_sys_i.zip」 - ITアプリケーションからのログファイル

- 「atlas_protocol_log.zip」 – 外部プロトコルアダプタからのログファイル

- 「exportInfo.txt」 - AMとコントローラーに関する情報を含むテキストドキュメント

- 「atlas_plc.zip」 - PLC 構成

- 「licenseInformation.zip」 – ライセンス情報とシステム機能

## 「すべてのコントローラー情報」のエクスポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で[エクスポート/インポート]タブを選択します。

2. [エクスポート]ウィンドウで、ドロップダウンメニューを開き、[すべてのコントローラー情報]を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   PF/IXBExport_<IAM 名>_<日時>.tar.gz ファイルが自動的にダウンロードされます。