# Konfigurera fjärrstart

En fjärråtdragning kan startas från ett tillbehör i både enstaka och flera styrenhetskonfigurationer. Omkopplaren för fjärrstart finns på anslutningspanelen bakom framlocket på styrenheten.

När fjärrstarten aktiveras måste du av säkerhetsskäl aktivera en nödstoppslösning. För mer information om nödstopp, se Nödstopp (EM-stopp) i produktinstruktionerna för POWER FOCUS 6000.

När du använder ett verktyg med någon typ av säkerhetshandtag (t.ex. en avtryckarstartknapp eller en säkerhetsspak), måste fjärrstart inaktiveras genom att ställa strömbrytaren på Av. Detta görs för att säkerställa att det inte går att åsidosätta säkerhetsfunktionen i verktyget.

Relevant information

- Enstaka styrenhet utan nödstoppknapp