# Messa a punto accessorio

La regolazione dell'accessorio permette di compensare gli accessori anteriori sullo strumento. La compensazione può essere effettuata per ogni programma di serraggio.

Un operatore può scambiare a caldo un accessorio e selezionare un programma di serraggio calibrato per quello specifico accessorio.

La calibrazione dell'accessorio è disponibile per tutte le strategie convenzionali, tranne per STwrench.

1. Nelle Impostazioni del programma di serraggio, impostare Calibrazione accessorio attivata su Sì

2. Fare clic sui parametri di serraggio > Modifica

3. Fare clic sulla fase iniziale.

4. In Calibrazione accessorio, impostare Usa calibrazione accessorio su Sì

5. Impostare i parametri necessari per Rapporto di trasmissione e Calibrazione efficienza (vedere tabella di seguito).

Parametri per la messa a punto dell'accessorio
Messa a punto accessorio | Descrizione | Predefinito
--- | --- | ---
Rapporto di trasmissione accessorio | Il Rapporto di trasmissione accessorio è necessario per compensare l'angolo. Minimo: 0,5 Massimo: 3,6 Velocità di rotazione attacco = velocità strumento/rapporto di trasmissione | 1,0
Messa a punto efficienza | Il rapporto di trasmissione accessorio combinato alla messa a punto efficienza serve per compensare la coppia. Minimo: 0,5 Massimo: 1,0 Per esempio, 0,9 significa una perdita di efficienza del 10%. | 1,0