# 入力 / 終了信号

入力信号と終了信号のパラメーターは同じです。

信号には次の 2 つのタイプがあります。ブール値と整数 / 文字列タイプ。ブール値タイプ信号に対して、オン / オフ（真 / 偽）スイッチが使用されます。整数 / 文字列タイプ信号について、（I/O）信号または文字列を示すことができるテキストフィールドが使用されます。

信号 | タイプ | デフォルト値
--- | --- | ---
シーケンスの中止 | ブール値 | オフ
イベントを確認します。 | ブール値 | オフ
ツールスキャナのアクティブ化 | ブール値 | オフ
結果のクリア | ブール値 | オフ
フィールドバスの無効化 | ブール値 | オフ
オープンプロトコルコマンドを無効化 | ブール値 | オフ
ツールスキャナーの無効化 | ブール値 | オフ
ダイナミック バッチサイズ | 整数 | 0
外部識別子 | 整数 | 0
外部監視 [1～8] | ブール値 | オフ
フラッシュツール緑 LED（外部プロトコル） | ブール値 | オフ
一般的な IO [1～10] | 整数 | 0
ダイナミック バッチサイズの ID | 整数 | 0
バッチをリセット | ブール値 | オフ
バッチシーケンスのリセット | ブール値 | オフ
双安定リレーをリセットします。 | ブール値 | オフ
多すぎるNOKをリセットします。 | ブール値 | オフ
入力の選択 | 整数 | 0
双安定リレーを設定します。 | ブール値 | オフ
完了時にツールをロック解除 | ブール値 | オフ
無効なツールのロックを解除 | ブール値 | オフ