# Dirección

Dirección define la dirección de apriete del husillo hacia la derecha (CW) o hacia la izquierda (CCW). El giro del usillo se realizará siempre en esta dirección excepto cuando se afloja y durante la etapa de acondicionamiento utilizada en la estrategia Tres etapas.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Dirección de la rosca | Define la dirección de apriete del husillo. | Derecha (en el sentido de las agujas del reloj)