# Gâchette perdue

Dans la fenêtre Évaluation du résultat de la phase de serrage du programme, le commutateur NOK sur gâchette perdue détermine s'il est permis ou non de relâcher la gâchette de l'outil avant que la condition cible n'ait été atteinte. Le réglage peut prendre la position Marche ou Arrêt. Voici une description des deux états.

Réglage du commutateur | Description
--- | ---
Marche | Relâcher la gâchette avant d'avoir atteint la condition cible entraînera un serrage NOK.
Off (Arrêt) | Relâcher la gâchette avant d'avoir atteint la condition cible entraînera un serrage OK tant que toutes les autres conditions sont remplies.

Le comportement par défaut est qu'un relâchement prématuré de la gâchette n'est pas autorisé.

Disponibilité

Le NOK sur gâchette perdue est disponible pour les stratégies de serrage suivantes : Rotate, Quick Step, Two Step, Three Step et Impulse - Étape simple.

Pour les stratégies de serrage Rotate, Quick Step, Two Step et Three Step, le paramètre Gâchette perdue est uniquement disponible lorsque la Cible du programme est définie sur Angle (pas Couple).