# Konfigurácia LED nástroja

Rôzne LED indikátory na nástroji sú konfigurované tak, aby boli riadené jedným z dostupných výstupných signálov.

## Modrý LED indikátor

Modrá LED dióda svieti na konfigurovateľné časové obdobie alebo je nakonfigurovaná tak, aby bola rozsvietená až do nasledujúceho uťahovania. Signál zvolený konfiguráciou svieti.

## Indikátor výsledku

Indikátor výsledkov rozhoduje o tom, ako, a ako dlho svietia kontrolky LED pre výsledky uťahovania. Predkonfigurovaný vzor sa vyberie z kontextovej ponuky. Tento vzor môže byť kombinácia výsledkov uťahovania.

Signály indikátora výsledku
Signál | Popis
--- | ---
Vyp | Po uťahovaní nie sú aktivované žiadne LED, bez ohľadu na výsledok
Zelená | Ak je zvolený indikátor výsledkov, zelené svetlo je nastavené ako predvolený signál, ak je uťahovanie správne ukončené (OK).
Červená: vysoká: žltá: nízka | Ak je uťahovanie nesprávne ukončené (NOK); červená LED indikuje, že konečná hodnota je príliš vysoká, alebo žltá LED indikuje, že hodnota je príliš nízka. Červená a žltá môžu svietiť súčasne (napr. v prípade príliš vysokého uťahovacieho momentu a príliš malého uhla).
Červená: vysoká (priorita): žltá: nízka | Ak je uťahovanie nesprávne ukončené (NOK); červená LED indikuje, že konečná hodnota je príliš vysoká, alebo žltá LED indikuje, že hodnota je príliš nízka. Červené a žlté svetlá nemôžu byť rozsvietené simultánne. V prípade súčasných vysokých a nízkych hodnôt svieti iba červená farba.
Červená: NOK: žltá: nízka | Červená LED indikuje nesprávne ukončenie uťahovania (NOK). Ďalšia žltá LED môže indikovať, či je hodnota príliš nízka.
Červená:NOK | Červená LED indikuje nesprávne ukončenie uťahovania (NOK). Nie sú zobrazené žiadne dodatočné LED.

## LED krúžok

LED krúžok rozhoduje, ako sa LED správajú medzi upínacími prvkami. LED krúžok pozostáva z troch okruhov LED svietidiel. Jeden okruh červených LED, jeden okruh žltých LED a jeden kruh zelených LED. Každý kruh môže mať stály signál alebo blikajúci signál. Poskytuje to celkovo šesť rôznych signálov, ktoré možno pripojiť k LED krúžku.

- LED je zapnuté iba vtedy, keď nedochádza k žiadnemu utiahnutiu a keď je aktivovaný riadiaci výstupný signál.

- Po prekročení maximálneho času sa LED vypne. Platí iba vtedy, ak je typ signálu Udalosť.

- Pri ďalšom spustení uťahovania sa vypne LED.

- Keď je kontrolný výstupný signál deaktivovaný, LED sa vypne. Platí iba vtedy, ak je typ signálu Štát.