# 最後に受信した識別子の文字列 - 187

作業タスクで識別子を受信したときに直接設定されます。
ソースバッチ文字列の場合、スキャンプロセスのスキャンごとに設定されるため、スキャンごとに変更され、長さが一致しなくても送信されます。
文字列セットは未加工の形式であり、文字列の「保存された位置」だけではありません。
他の作業タスクの場合、この信号は有効な識別子文字列信号と同じです。

SoftPLCでの名前 ：LAST_RECEIVED_ID_STRING

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

関連情報

- 有効な識別子の文字列 - 186

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE