# 主站解锁 - 10005

主机解锁是解锁以下功能和信号的输入信号。

功能：

- 处于 OK 拧紧时禁用拧松

- 处于 NOK 拧紧时禁用拧松

- 禁用拧紧

- 最大连续 NOK 次数

- 工具在序列完成时锁定

信号：

- 20001 - 挂起事件确认锁定

- 20002 - 锁定拧紧

- 20003 - 锁定拧松

- 20004 - 锁定工具高态有效

- 20013 - WorkTask 锁定拧紧

- 20014 - WorkTask 锁定拧松

- 20015 - 批处理完成 Lock

- 20018 - 开放协议锁定

- 20020 - 现场总线锁定拧紧

- 20021 - 现场总线锁定拧松

- 20022 - 处于 OK 拧紧时禁用拧松

- 20023 - 过多 NOK 拧紧锁定

- 20033 - 线路控制锁定

- 20034 - 被备用标识符锁定

SoftPLC 中的名称：MASTER_UNLOCK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE