1. Power Focus 6000
2. Configuración
3. Trabajar con la pestaña Controlador
4. StepSync
5. Señales StepSync
6. Señales de salida: Señales secundarias
7. Estado de hardware del canal - 81: Señales secundarias

# Estado de hardware del canal - 81: Señales secundarias

- Todas las señales
- Unidad desconectada
- Temperatura alta de unidad
- Error de tensión de la unidad
- Parada de emergencia activa
- Error general de hardware
- Ajuste de motor necesario
- Cable de herramienta no válido
- Herramienta desconectada
- Temperatura alta de herramienta
- Error transductor de par