# 배치 시퀀스 설정

배치 시퀀스는 최대 99개의 배치로 구성될 수 있으며 배치 규모는 최대 250가지 조임으로 구성됩니다. 배치 시퀀스의 배치는 기재된 순서로 수행되거나 소켓 선택기를 이용하여 어떤 배치를 실행할지 결정됩니다.

배치 설정 매개변수
매개변수 이름 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
배치 시퀀스 완료 시 공구 잠금. | 배치 시퀀스 카운트가 배치 시퀀스 크기와 동등해지면 배치 시퀀스가 완료됩니다. 켜짐: 조임을 계속 수행하려면 공구가 잠겨 있고 조임 프로그램 또는 배치 시퀀스가 선택되어야 합니다. 꺼짐: 완료 후 배치 시퀀스가 재설정되고 반복이 가능합니다. | 켜짐
자유 순서 | 아니요: 구성된 배치는 조임을 수행하도록 구성된 경우 나열된 순서로 실행됩니다. 소켓이 지정되면 시스템은 배치가 수행될 시점의 소켓에 대하여 안내합니다. 예: 구성된 배치가 무작위로 실행될 수 있습니다. 작업자는 소켓 선택기를 이용하여 어떤 배치를 실행할지 시스템에 표시해야 합니다. 모든 조인트가 완료되면 배치는 완료로 간주됩니다. | 아니오
NOK 시 증분 | 조임이 불량으로 보고되더라도 배치 카운트 값을 증분할 수 있도록 합니다. 작업할 최대 연속 불량의 경우(단일 볼트를 조일 수 있는 최대 횟수), NOK의 증가는 아니오로 설정되어야 합니다. 이 매개변수를 예로 설정하면 시퀀스를 다음 조임으로 옮길 수 있습니다. | 아니오
최대 연속 NOK | 최대 연속 양호하지 않은 조임(불량)은 한 배치 내에서 지정되어 허용된 연속 불량 조임 최대 횟수입니다. 최대 연속 NOK 수치에 도달할 경우, NOK 조임이 너무 많음(4020) 이벤트가 표시됩니다. | 0
풀기 작업시 감소 | 현재 활성화된 배치 내의 카운터의 계수 값이 감소합니다. 완료된 배치는 감소되지 않습니다. 항상 꺼짐: 설정이 꺼집니다. 활성 배치에서 풀기 작업을 수행할 때 카운터의 계수 값이 감소되지 않습니다. 항상 확인: 풀기 작업을 수행할 때 배치 카운터의 계수가 감소됩니다. 마지막 조임시 OK 앞서 수행한 조임이 OK인 경우, 풀기를 실행할 때 배치 카운터의 계수가 감소합니다. | 전혀 안 함
시퀀스 취소 타이머 | 켜짐: 선택된 배치 시퀀스는 지정된 시간 한계 내에 취소할 수 있습니다. 꺼짐: 선택한 배치 시퀀스는 취소할 수 없습니다. | 꺼짐
취소 시간 (10-600) | 선택된 배치 시퀀스를 중단하는 동안의 시간(초). | 10