# Príkaz kanála - 10054

Príkaz kanála je vstupný signál, ktorý blokuje jednotlivé nástroje a zabraňuje tomu, aby sa tieto nástroje zahrnuli do ďalšieho uťahovania. Taktiež je možné nahradiť program uťahovania alebo číslo skrutky nakonfigurované v konfigurácii režimu synchronizácie. Podporovaných je až 64 kanálov.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint32 array | 1 | 64

Signál Príkaz kanála -10054 obsahuje podsignály (pre viac informácií pozri „Vstupné signály: Podsignály“).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE