# 포스트 보기 토크

일부 조인트에는 런다운 완료 전에 최대 토크가 있습니다. 포스트 보기 토크는 두 개의 지정된 각 간격 동안 토크 값을 모니터링할 수 있습니다. 간격 시작은 런다운 완료 전에 각도로 지정된 다음 토크는 지정된 각도 간격에 대해 모니터링됩니다.

보기 후 토크는 따라서 런다운 토크 한계와 유사하나 최대 및 최소 한계는 서로 관계 없이 위치할 수 있고 런다운 단계의 결과를 보다 잘 제어할 수 있도록 길이가 다를 수 있습니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
포스트 보기 토크 | 포스트 보기 토크는 두 개의 지정된 각 간격 동안 토크 값을 모니터링할 수 있습니다. | 꺼짐
토크 최소 | 포스트 보기 토크 하한에 대한 토크 값. |
최소 토크 오프셋 | 최소 포스트 보기 토크 간격이 시작되기 전의 각도 오프셋. | 720°
최소 토크 길이 | 최소 포스트 보기 토크 섹션을 정하는 각도 길이. | 90°
토크 최대 | 포스트 보기 토크 상한에 대한 토크 값. |
최대 토크 오프셋 | 최대 포스트 보기 토크 간격이 시작되기 전의 각도 오프셋. | 360°
최대 토크 길이 | 최대 포스트 보기 토크 섹션을 정하는 각도 길이. | 90°