# Douille prélevée Brute - 10043

Ajouté pour prendre en charge la rétrocompatibilité avec PF4000 dans certains protocoles pour les notifications de douille prélevée (par opposition à Douille prélevée 10013). L'entier est une configuration binaire pour toutes les douilles prélevées (quel que soit le clignotement des voyants ou le nombre de douilles levé).

Nom dans SoftPLC : SOCKET_LIFTED_RAW

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | uint64 | 1 | 32
SocketSelectorTwoDevices | État | uint64 | 1 | 32

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX