# Štádiá konfigurácie stupňa

Programy uťahovania ovládača musia mať nastavené parametre, aby sa vykonali programy. Výber Stratégia a buď Požadovaný moment alebo Požadovaný uhol je povinné. ostatné nastavenia sú povinné. Priebeh uťahovania je tiež možné monitorovať pridaním limitov, v rámci ktorých sa musí udržať uťahovací moment alebo uhol otáčania.

Proces uťahovania je rozdelený do štyroch štádií: Štart, zaskrutkovanie, uťahovanie a zastavenie.

Typická krivka uťahovania

Číslo je obvykle také, ako sú opísané uťahovania. Krivky reprezentujú, ako sa otáčky, moment a uhol časom líšia. Všetky stratégie uťahovania sú reprezentované týmto spôsobom. Parametre, monitory a limity sú tiež zobrazené v podrobných číslach.

Úloha je definovaná časom a spúšťač sa stlačí dovtedy, kým sa nedosiahne požadované uťahovanie, resp. kým sa nevyskytne chyba.

Kombinácia stratégia uťahovania spolu s konkrétnym nastavením parametrov tvoria program uťahovania.

Používateľ môže vytvoriť mnoho rôznych programov uťahovania, a jeden z nich sa vyberá v runtime.

V tejto sekcii

- Počiatočné štádium
- Štádium zaskrutkovania
- Štádium zastavenia
- Uvoľnenie skrutky
- Popisy parametrov štádia